G3006800

TRIEDY OCHRANY / PROTECTION CLASSES
POZOR
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEVYSTAVOVAŤ DAŽĎU A VLHKOSTI
WARNING
ELECTRIC SHOCK RISK
DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE
POZOR: NEOTVÁRAŤ PRÍSTROJ. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY ANI NÁHRADNÉ DIELY. PRE SERVIS KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM.
Ak má prístroj vyrazené nižšie uvedené symboly, znamená to, že jeho technické vlastnosti zodpovedajú symbolu.
Tento symbol upozorňuje na prítomnosť komponentov pracujúcich s vysokým napätím vo vnútri produktu; nikdy ho neotvárajte.
This symbol warns the user that un-insulated dangerous voltage inside the system may cause an electrical shock. Do not open the case.
Tento symbol označuje, že prístroj patrí do triedy II, čo znamená, že je dvojito izolovaný a nie je potrebná zástrčka s uzemnením.
Class II Appliance symbol. The double insulated electrical appliance is one which has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth/ground.
Pozor: Tento symbol upozorňuje používateľa na dôležité pokyny, ktoré je potrebné pri používaní prístroja dodržiavať.
Caution: this symbol reminds the user to read carefully the important operations and maintenance instructions in this owner’s guide.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Nižšie sú uvedené dôležité informácie týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; túto príručku si starostlivo uchovajte na prípadné ďalšie použitie. Produkt používajte len spôsobom uvedeným v tejto príručke; každé iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym alebo neoprávneným používaním.
· Pred použitím skontrolujte stav prístroja: v prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na servis. 
· Neponechávajte obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén, klince, spinky atď.) na dosah detí, môžu byť nebezpečné; zabezpečte ich správnu recykláciu. 
· Skontrolujte, či údaje na štítku zodpovedajú elektrickej sieti; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu a s ohľadom na maximálny príkon uvedený na štítku. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku. 
· Používajte len adaptéry, predlžovacie káble alebo viaczásuvky, ktoré spĺňajú bezpečnostné normy; neprekračujte maximálny príkon uvedený na adaptéry/kábloch. 
· Prístroj nevypínajte zbytočne zo siete; odporúča sa vytiahnuť zástrčku, keď sa nepoužíva. 
· Vždy odpojte prístroj zo siete, ak zostáva bez dozoru. 
· Čistenie vykonávajte až po odpojení prístroja od elektrickej siete. 
· Ak je prístroj nefunkčný a rozhodnete sa ho neopravovať, odporúča sa urobiť ho nepoužiteľným prestrihnutím napájacieho kábla. 
Ďalšie bezpečnostné pokyny:
· Nedotýkajte sa napájacieho kábla ostrými predmetmi alebo horúcimi povrchmi a nepoužívajte kábel na odpojenie zástrčky. Neponechávajte kábel voľne visieť tam, kde by ho dieťa mohlo uchopiť. Nepoužívajte produkt, ak je kábel, zástrčka poškodená alebo došlo k skratu; opravu nechajte vykonať autorizovaným servisom. 
· Nevystavujte prístroj nepriaznivým poveternostným podmienkam (dážď, vlhkosť, mráz atď.). Uchovávajte ho na suchom mieste. Nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami alebo bosými nohami. 
· Prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní. Detské osoby mladšie ako 8 rokov by ho nemali používať. 
· Deti sa nesmú hrať s prístrojom. 
· Produkt a napájací kábel držte mimo dosahu detí mladších 8 rokov. 
· Prístroj je určený na domáce použitie alebo podobné aplikácie (napr. kuchyne pre personál v obchodoch, kanceláriách alebo iných pracoviskách; pre hostí v hoteloch, moteľoch, B&B alebo rezidenciách). 
· Prístroj nie je určený na použitie cez externé časovače alebo diaľkové ovládanie. Pred každým použitím rozviňte kábel. 
· Ak je napájací kábel poškodený alebo dôjde k poruche, neopravujte prístroj sami; opravu vykonáva výrobca, servis alebo kvalifikovaná osoba. Nedodržanie tohto ohrozuje bezpečnosť a ruší záruku. 
· Nepoužívajte prístroj pri alebo pod horľavými materiálmi (záclony, zdroje tepla, vlhké miesta, paru). 
· Nevystavujte prístroj nárazom, mohlo by dôjsť k poškodeniu. Používajte len originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.


INFORMÁCIE O POUŽITÍ
POZOR: Nepoužívajte prístroj vo vani alebo sprche a nedávajte ho do vody. Ak by prístroj spadol do vody, nechajte ho byť a okamžite vytiahnite zástrčku. Zabraňte vniknutiu vody do prístroja. Ak k tomu dôjde, nechajte ho skontrolovať kvalifikovanou osobou.
· Nepoužívajte prístroj vo vlhkom prostredí a nevkladajte do vody ani iných tekutín. 
· Nepoužívajte pri nádobách alebo umývadlách naplnených vodou. Ukladajte na stabilný, tvrdý a suchý povrch, aby nemohol spadnúť alebo prísť do kontaktu s tekutinami. Horúci prístroj ukladajte len na tepelne odolné povrchy. 
· Nezastierajte ventilačné otvory, mohlo by dôjsť k poškodeniu motora. Udržujte vzdialenosť min. 5 cm od pokožky. 
· Ak dôjde k prehrievaniu, bezpečnostný termostat zastaví motor. Po vychladnutí je prístroj znovu použiteľný. 
· Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru počas prevádzky. 
· Pri používaní sa príslušenstvo silne zahreje – nedotýkajte sa ho, aby nedošlo k popáleniu. 
· Nepoužívajte prístroj ako ohrievač. Po použití nechajte vychladnúť, než ho uložíte. Kábel počas prevádzky neomotávajte okolo prístroja. 
· Pri používaní v kúpeľni vždy odpojte prístroj po použití. Odporúča sa inštalácia prúdového chrániča max. 30 mA. 
· Nepoužívajte kontinuálne viac ako 2 minúty. Pred zapojením zástrčky prepnite spínač do polohy „0“ (OFF). 

FUNKCIE A OVLÁDANIE
Popis tlačidiel a častí prístroja G30068
1. Príslušenstvo fénu 
2. Rukoväť / Telo prístroja 
3. Vstup vzduchu 
4. Tlačidlo zapnutia / studený vzduch 
5. Tlačidlo rýchlosti 
6. Tlačidlo teploty 
7. Ochranná objímka kábla 
8. Tlačidlo uvoľnenia príslušenstva (na zadnej strane) 
Provoz
· Prepnete tlačidlo zapnutia (4) do polohy „O“, namontujte vybrané príslušenstvo a zapojte zástrčku do zásuvky. 
· Prepnete tlačidlo zapnutia (4) do polohy „I“. 
· Fén má 3 rýchlosti prevádzky; stlačte tlačidlo (5) pre výber rýchlosti. 
· Fén má 3 nastavenia teploty; stlačte tlačidlo (6) pre výber teploty. 
· LED kontrolky vedľa tlačidiel indikujú nastavenú teplotu a rýchlosť. 
Pozor: Príslušenstvo sa rýchlo zahreje, nedotýkajte sa ho po zapnutí.
· Po dokončení sušenia (doba závisí na množstve a type vlasov) prepnete tlačidlo zapnutia (4) do polohy „O“. Nechajte fén úplne vychladnúť (cca 20 minút). 
· Po vychladnutí uložte mimo dosahu detí. 

FUNKCIE
Kontrola teploty: Produkt umožňuje výber teploty vzduchu. Stlačte tlačidlo (6) pre výber:
	Teplota
	Vlastnosti
	Teplota (°C)
	Rýchlosť

	Studený vzduch
	Konštantný studený prúd
	25
	1–3

	Nízka
	Jemné sušenie
	53–57
	1–3

	Vysoká
	Rýchle sušenie a styling
	65–72
	2–3

	Striedavý studený/teplý
	Znižuje stres vlasov
	Variabilná
	1–3


· Studený vzduch: Podržaním tlačidla (4) vo funkcii „Studený vzduch“ sa dočasne vypne vykurovacia špirála a fén fúka vzduch izbovej teploty. Pre opätovné zahriatie uvoľnite tlačidlo. 
· Funkcia iónov: Prístroj uvoľňuje ióny, ktoré skracujú dobu sušenia, uľahčujú styling a odstraňujú elektrostatický efekt. Ióny tiež chránia pigment vlasov, zvyšujú lesk, pôsobia antibakteriálne a podporujú rast vlasov. 
· Pamäť: Fén si pamätá posledné nastavenia teploty a rýchlosti a pri ďalšom zapnutí sa automaticky nastaví na rovnaké hodnoty. 

PRÍSLUŠENSTVO
Fén:
· Namontujte príslušenstvo fénu (1) do hornej časti tela (2), až kým nezaznej „klik“. 
· Dodaný koncentrátor je magnetický a ľahko sa pripája k príslušenstvu (1). 
· Pre odpojenie stlačte tlačidlo (8) a vyberte príslušenstvo (1). 
Kónické nadstavce na kulmu:
· Dodané sú dva: tenký 30 mm a hrubý 40 mm, pre tvorbu rôznych vĺn a kučier. 
· Namontujte kónický nadstavec do tela (2), až kým nezaznej „klik“. 
· Nastavte strednú alebo vysokú teplotu a počkajte 30 sekúnd, kým sa nadstavec nahreje. 
· Naberte prameň vlasov a priložte k nadstavcu; vlasy sa automaticky natočia. 
· Po niekoľkých sekundách nadstavec stiahnite. Opakujte pre jednotlivé pramene vlasov. 
· Otočením nadstavca doprava alebo doľava zmeníte smer kučier. 
Pozor: Nadstavce sa silno zahrejú – nechajte ich vychladnúť pred dotykom.
Kartáč:
· Namontujte kartáč (1) do tela (2), až kým nezaznej „klik“. 
· Používajte strednú alebo vysokú teplotu. 
· Pre odpojenie stlačte tlačidlo (8) a vyberte kartáč (1). 

ČISTENIE
· Odpojte prístroj zo siete a počkajte na úplné vychladnutie. 
· Nepoužívajte vodu; čistite jemne vlhkým handričkou. 
· Filtr je magnetický; ťahajte ho smerom dole pre vybratie a očistite suchou handričkou alebo kefkou od prachu. 

TECHNICKÉ PARAMETRE
· Napájanie: AC 220–240 V~50–60 Hz, výkon: 1300 W 
· 3 rýchlosti, 4 teploty, studený vzduch 
· Príslušenstvo: fén s magnetickým koncentrátorom, 2 kónické nadstavce, kartáč 
· Spotreba energie v režime vypnutia: 0 W (prístroj prechádza do vypnutého režimu spínačom)



