Last saved by: INFOTEC sas
Document comments: Produced by RTFGenerator. Ownership of: INFOTEC sas info@infotec-online.it

Meliconi S.p.A. | Revize č. 2
| Datum revize 04/05/2026
088_010 - TOTAL CLEAN | Vytištěno dne 04/05/2026
| Strana č. /
| Nahrazená revize:1 (Datum revize: 04/09/2024)

Meliconi S.p.A. | Revize č. 2
| Datum revize 04/05/2026
010 - TOTAL CLEAN | Vytištěno dne 04/05/2026
| Strana č. /
| Nahrazená revize:1 (Datum revize: 04/09/2024)

Bezpečnostní List
Podle přílohy II nařízení REACH - Rady (EU) 2020/878

ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku
Kód: | 010
Název | TOTAL CLEAN
UFI : | S4KP-JM37-458G-RGDX

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití | Průmyslová | Profesionální | Spotřebitelská
čistič podlah | - | - |
Nedoporučená použití | | |
Nepoužívejte k jiným účelům, než je uvedeno | | |

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Jméno firmy | Meliconi S.p.A.
Adresa | Via Minghetti, 10
Místo a Stát | 40057 Granarolo dell'Emilia
| Italia

tel. +39 051 6008211
www.meliconi.com

E-mail kompetentní osoby |
Osoba odpovědná za bezpečnostní list | info@meliconi.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

V případě potřeby naléhavých informací se obraťte na.

Toxikologické informacní stredisko
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2
Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402
Web: www.tis-cz.cz

ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný ve smyslu ustanovení nařízení ES 1272/2008 (CLP).
Protože ale výrobek obsahuje nebezpečné látky v koncentraci, která odpovídá oddílu č. 3, vyžaduje si dle nařízení (EU) 2020/878 vystavení listu bezpečnostních údajů se všemi příslušnými informacemi.

Klasifikace a označení nebezpečí: | --

2.2. Prvky označení

Výstražné symboly nebezpečnosti: | --

Signálním slovem: | --

Standardní věty o nebezpečnosti: | --

Pokyny pro bezpečné zacházení: |
P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Složení (Směrnici 648/2004)

Méně než 5% | Neiontové povrchově aktivní látky

Parfémy

2.3. Další nebezpečnost

Na základě dostupných údajů výrobek neobsahuje látky PBT nebo vPvB v podílu ≥ 0,1 %.

Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v koncentraci ≥ 0,1%.

ODDÍL 3. Složení/informace o složkách

3.1. Látky

Irelevantní informace

3.2. Směsi

Obsahuje:

Identifikace | x = Konc. % | Klasifikace (ES) 1272/2008 (CLP) |
ethanol | | |
INDEX   603-002-00-5 | 2 ≤ x <  2,5 | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 |
CE   200-578-6 | | Eye Irrit. 2 H319: ≥ 50% |
CAS   64-17-5 | | |
Reg. REACH   01-2119457610-43 | | |
2-butoxyethan-1-ol | | |
INDEX   603-014-00-0 | 2 ≤ x <  2,5 | Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315 |
CE   203-905-0 | | ATE Oral: 500 mg/kg, ATE Inhalation výpary: 3 mg/l |
CAS   111-76-2 | | |
Reg. REACH   01-2119475108-36 | | |
Diproplen glykol monomethyletere | | |
INDEX   - | 1 ≤ x <  1,5 | Látka pro kterou je stanoven expoziční limit Společenství pro pracovni prostředí. |
CE   252-104-2 | | |
CAS   34590-94-8 | | |
Reg. REACH   01-2119450011-60 | | |

Plný text označení rizika (H) je uveden v oddílu 16 tohoto listu.

ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Neočekávají se žádné účinky, které by vyžadovaly provedení zvláštních opatření první pomoci. Následující informace jsou praktickými indikacemi správného chování v případě kontaktu s chemickým výrobkem, i když není nebezpečný.
Máte-li pochybnosti nebo pociťujete příznaky, kontaktujte lékaře a ukažte mu tento dokument.
V případě vážnějších příznaků volejte 118 a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
OČI: Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny, pokud vám situace umožňuje snadnou operaci. Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, široce rozevřete oční víčka. Ihned se poraďte s lékařem.
KŮŽE: Odstraňte kontaminovaný oděv. Okamžitě a důkladně omyjte tekoucí vodou (a pokud možno mýdlem). Poraďte se s lékařem. Zabraňte dalšímu kontaktu s kontaminovaným oděvem.
POŽITÍ: Nevyvolávejte zvracení, pokud to výslovně nepovolí váš lékař. Pokud je osoba v bezvědomí, nepodávejte nic ústy. Ihned se poraďte s lékařem.
VDECHNUTÍ: Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch, mimo místo nehody. Ihned se poraďte s lékařem.

Ochrana záchranářů

Pro záchranáře je to dobrý postup, který propůjčuje pomoc předmětu, který byl vystaven chemické látce nebo směsi, nosit jednotlivé ochranné vybavení. Povaha těchto ochrany závisí na nebezpečí látky nebo směsi, způsobu expozice a rozsahu kontaminace. Při absenci dalších konkrétnějších indikací se doporučuje používat jednorázové rukavice v případě možného kontaktu s biologickými kapalinami. Pro typ PPE vhodného pro vlastnosti látky nebo směsi, naleznete v části 8.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádný účinek nebo příznaky známé při normálním použití.
V případě počítání s kůží se může objevit povědomí o subjektech.
V případě kontaktu s očima možného podráždění, zarudnutí, otoku, pálení, trhání.
Náhodné požití může způsobit gastrointestinální podráždění, nevolnost, zvracení a průjem.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

V případě příznaků, akutních, tak zpožděných, se poraďte s lékařem.
V případě nehody nebo malátnosti se okamžitě poraďte s lékařem (pokud je to možné, a ukažte pokyny pro použití nebo bezpečnostní kartu).
Léčba: symptomatická léčba.

Prostředky, které musí být na pracovišti k dispozici pro okamžité specifické ošetření

Tekoucí voda pro mytí kůže a očí.

ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodné vyhynutí znamená
Vyhynutá vozidla jsou tradiční: oxid uhličitý, pěna, prach a rozpuštěná voda.
Nepřijatelné vyhynutí znamená
Zvláště žádná.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečí kvůli expozici v případě požáru
Vyvarujte se dýchacího spalovacího produktu.
Spalování může produkovat plyn a páry potenciálně škodlivé pro zdraví, jako je oxid uhličitý, oxid uhelnatý, uspokojivé, NOX a dráždivé výpary.

5.3. Pokyny pro hasiče

OBECNÉ INFORMACE
Nádoby chlaďte proudem vody, aby nedošlo k rozkladu produktu a vzniku látek potenciálně zdraví nebezpečných. Vždy používejte kompletní protipožární vybavení. Zachyťte hasicí vodu, která se nesmí vypouštět do kanalizace. Kontaminovanou vodu použitou k hašení a zbytky po požáru zlikvidujte podle platných předpisů.
ZAŘÍZENÍ
Normální hasičský oděv, jako je dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem (EN 137), oblek zpomalující hoření (EN469), rukavice zpomalující hoření (EN 659) a hasičské boty (HO A29 nebo A30).

ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro ty, kteří přímo nezasahují
Blokujte ztrátu, pokud nehrozí nebezpečí.
Noste adekvátní ochranná zařízení (včetně jednotlivého ochranného zařízení uvedeného v části 8 bezpečnostního datového listu)
Aby se zabránilo kontaminaci kůže, očí a osobního oblečení. Tyto indikace platí pro oba zaměstnance
zpracovává to pro nouzové zásahy.
Odstraňte zbytečné zaměstnance.
6.1.2. Pro ty, kteří přímo zasáhnou
Noste adekvátní ochranná zařízení (včetně jednotlivého ochranného zařízení uvedeného v části 8 bezpečnostního datového listu)
Aby se zabránilo kontaminaci kůže, očí a osobního oblečení. Tyto indikace platí pro oba zaměstnance
zpracovává to pro nouzové zásahy.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do kanalizace, povrchových vod a podzemních vod.
Zachyťte kontaminovanou mycí vodu a zlikvidujte ji.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Kontejner: V případě potřeby zakryjte odtoky. Rozlitý produkt vysajte do vhodné nádoby. Vyhodnoťte kompatibilitu nádoby, která má být použita s produktem, podle části 10. Absorbujte zbytek inertním absorpčním materiálem.
Sanace: Zajistěte dostatečné větrání prostoru zasaženého únikem. Čistěte velkým množstvím vody a kontaminovanou mycí vodu zadržte a zlikvidujte. Likvidace kontaminovaného materiálu musí být provedena v souladu s ustanovením bodu 13.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Jakékoli informace týkající se individuální ochrany a likvidace jsou uvedeny v oddílech 8 a 13.

ODDÍL 7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Neexistují žádná zvláštní opatření, v žádném případě manipulace s produktem po konzultaci s všemi ostatními částmi této bezpečnostní karty. Zvládněte v souladu s dobrou hygienou a průmyslovou bezpečnostní standardy.
Vyhněte se rozptylu produktu v prostředí. Nejezte, ani nepijte, ani kouřte během používání.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte pouze v původním kontejneru. Udržujte uzavřené kontejnery, na dobře věnovaném místě, chráněné před přímým slunečním světlem. Kontejnery uložte od jakýchkoli nekompatibilních materiálů a kontrolujte oddíl 10.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Viz konečná použití identifikovaná v pododdílu 1.2 tohoto formuláře.

ODDÍL 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Regulační odkazy:

BGR | България | НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.28 от 2 Април 2024г.)
CZE | Česká Republika | NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. října 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
DEU | Deutschland | WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe
DNK | Danmark | BEK nr 291 af 19/03/2024 (Historisk) Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet
ESP | España | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024
FRA | France | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021
FIN | Suomi | HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
GRC | Ελλάδα | Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α` 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία``»
HUN | Magyarország | Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
HRV | Hrvatska | PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIKALIJAMA NA RADU, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA
ITA | Italia | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
NOR | Norge | Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. 10. april 2024 kl. 13.55
NLD | Nederland | Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei2024, nr. 2024-0000092805, tot wijziging van deArbeidsomstandighedenregeling in verband met de implementatie vanRichtlijn 2022/431
PRT | Portugal | Decreto-Lei n.º 102/2024, de 4 de dezembro. Sumário: Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2022/431, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos e procede à quarta alteração
POL | Polska | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
SWE | Sverige | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön
SVK | Slovensko | 121_2024 Z. z. Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym, mutagénnym alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci
SVN | Slovenija | Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu. Ljubljana, četrtek 4. 4. 2024
GBR | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
EU | OEL EU | Směrnice (EU) 2022/431; Směrnice (EU) 2019/1831; Směrnice (EU) 2019/130; Směrnice (EU) 2019/983; Směrnice (EU) 2017/2398; Směrnice (EU) 2017/164; Směrnice 2009/161/EU; Směrnice 2006/15/ES; Směrnice 2004/37/ES; Směrnice 2000/39/ES; Směrnice 98/24/ES; Směrnice 91/322/EHS.
| ACGIH | ACGIH 2025

ethanol
Mezní hodnota povolené koncentrace
Druh | Stát | TWA/8h | | STEL/15min | | Poznámky / Připomínky |
| | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
TLV | BGR | 1000 | | | | |
TLV | CZE | 1000 | | 3000 | | |
AGW | DEU | 960 | 500 | 1920 | 1000 | |
MAK | DEU | 960 | 500 | 1920 | 1000 | |
TLV | DNK | 1900 | 1000 | | | |
VLA | ESP | | | 1910 | 1000 | |
VLEP | FRA | 1900 | 1000 | 9500 | 5000 | |
HTP | FIN | 1900 | 1000 | 2500 | 1300 | |
TLV | GRC | 1900 | 1000 | | | |
AK | HUN | 1900 | | 7600 | | |
GVI/KGVI | HRV | 1900 | 1000 | | | |
TLV | NOR | 950 | 500 | | | |
TGG | NLD | 260 | | 1900 | | |
NDS/NDSCh | POL | 1900 | | | | |
NGV/KGV | SWE | 1000 | 500 | 1900 | 1000 | |
NPEL | SVK | 960 | 500 | 1920 | | |
WEL | GBR | 1920 | 1000 | | | |
ACGIH | | | | 1884 | 1000 | |
Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC. | | |
Referenční hodnota ve sladké vodě | 0,96 | mg/l |
Referenční hodnota ve mořské vodě | 0,79 | mg/l |
Referenční hodnota pro sedimenty ve sladké vodě. | 36 | mg/kg |
Referenční hodnota pro sedimenty v mořské vodě. | 2,9 | mg/kg |
Referenční hodnota pro vodě, přerušované uvolňování | 2,75 | mg/l |
Referenční hodnota pro mikroorganizmy STP. | 580 | mg/l |
Referenční hodnota pro potravinový řetězec potravinový řetězec (sekundární otrava) | 0,72 | mg/kg |
Referenční hodnota pro suchozemské prostředí. | 0,63 | mg/kg |
Zdraví - Hladina odvozeného minimálního účinku - DNEL / DMEL
| Účinky na spotřebitele | | | | Účinky na zaměstnance | | |
Způsob expozice | Lokálně akutní | System akutní | Lokálně chronické | System chronické | Lokálně akutní | System akutní | Lokálně chronické | System chronické
Vdechnutí | | | | 114 mg/m3 | 1900 mg/m3 | | | 950 mg/m3
Dermální | | | | | | | | 343 mg/kg bw/d

2-butoxyethan-1-ol
Mezní hodnota povolené koncentrace
Druh | Stát | TWA/8h | | STEL/15min | | Poznámky / Připomínky |
| | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
TLV | BGR | 98 | | 246 | | POKOŽKA |
TLV | CZE | 100 | | 200 | | POKOŽKA |
AGW | DEU | 49 | 10 | 196 | 40 | POKOŽKA |
MAK | DEU | 49 | 10 | 98 | 20 | POKOŽKA |
TLV | DNK | 98 | 20 | | | POKOŽKA |
VLA | ESP | 98 | 20 | 245 | 50 | POKOŽKA |
VLEP | FRA | 49 | 10 | 246 | 50 | POKOŽKA |
HTP | FIN | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
TLV | GRC | 120 | 25 | | | |
AK | HUN | 98 | | 246 | | |
GVI/KGVI | HRV | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
VLEP | ITA | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
TLV | NOR | 50 | 10 | | | POKOŽKA |
TGG | NLD | 100 | | 246 | | POKOŽKA |
VLE | PRT | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
NDS/NDSCh | POL | 98 | | 200 | | |
NGV/KGV | SWE | 50 | 10 | 100 | 20 | POKOŽKA |
NPEL | SVK | 98 | 20 | 246 | | POKOŽKA |
MV | SVN | 98 | 20 | | | POKOŽKA |
WEL | GBR | 123 | 25 | 246 | 50 | POKOŽKA |
OEL | EU | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
ACGIH | | 97 | 20 | | | |
Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC. | | |
Referenční hodnota ve sladké vodě | 8,8 | mg/l |
Referenční hodnota ve mořské vodě | 0,88 | mg/l |
Referenční hodnota pro sedimenty ve sladké vodě. | 34,6 | mg/kg |
Referenční hodnota pro sedimenty v mořské vodě. | 3,46 | mg/kg |
Referenční hodnota pro vodě, přerušované uvolňování | 26,4 | mg/l |
Referenční hodnota pro mikroorganizmy STP. | 463 | mg/l |
Referenční hodnota pro potravinový řetězec potravinový řetězec (sekundární otrava) | 20 | mg/kg food |
Referenční hodnota pro suchozemské prostředí. | 2,33 | mg/kg |
Zdraví - Hladina odvozeného minimálního účinku - DNEL / DMEL
| Účinky na spotřebitele | | | | Účinky na zaměstnance | | |
Způsob expozice | Lokálně akutní | System akutní | Lokálně chronické | System chronické | Lokálně akutní | System akutní | Lokálně chronické | System chronické
Orální | | 26,7 mg/kg bw/d | | 6,3 mg/kg bw/d | | | |
Vdechnutí | 147 mg/m3 | 426 mg/m3 | | 59 mg/m3 | 246 mg/m3 | 1091 mg/m3 | | 98 mg/m3
Dermální | | 89 mg/kg bw/d | | 75 mg/kg bw/d | | 89 mg/kg bw/d | | 125 mg/kg bw/d

Diproplen glykol monomethyletere
Mezní hodnota povolené koncentrace
Druh | Stát | TWA/8h | | STEL/15min | | Poznámky / Připomínky |
| | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
TLV | BGR | 308 | | | | POKOŽKA |
TLV | CZE | 270 | | 550 | | POKOŽKA |
AGW | DEU | 310 | 50 | 310 | 50 | |
MAK | DEU | 310 | 50 | 310 | 50 | |
TLV | DNK | 300 | 50 | | | |
VLA | ESP | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
VLEP | FRA | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
HTP | FIN | 310 | 50 | | | |
TLV | GRC | 600 | 100 | 900 | 150 | |
AK | HUN | 308 | | 308 | | |
VLEP | ITA | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
TLV | NOR | 300 | 50 | | | POKOŽKA |
VLE | PRT | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
NDS/NDSCh | POL | 240 | | 480 | | |
NGV/KGV | SWE | 300 | 50 | 450 | 75 | POKOŽKA |
NPEL | SVK | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
MV | SVN | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
WEL | GBR | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
OEL | EU | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
ACGIH | | 606 | 100 | 909 | 150 | POKOŽKA |
Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC. | | |
Referenční hodnota ve sladké vodě | 19 | mg/l |
Referenční hodnota ve mořské vodě | 1,9 | mg/l |
Referenční hodnota pro sedimenty ve sladké vodě. | 70,2 | mg/kg |
Referenční hodnota pro sedimenty v mořské vodě. | 7,02 | mg/kg |
Referenční hodnota pro vodě, přerušované uvolňování | 190 | mg/l |
Referenční hodnota pro mikroorganizmy STP. | 4168 | mg/l |
Referenční hodnota pro suchozemské prostředí. | 2,74 | mg/kg |
Zdraví - Hladina odvozeného minimálního účinku - DNEL / DMEL
| Účinky na spotřebitele | | | | Účinky na zaměstnance | | |
Způsob expozice | Lokálně akutní | System akutní | Lokálně chronické | System chronické | Lokálně akutní | System akutní | Lokálně chronické | System chronické
Orální | | | | 36 mg/kg bw/d | | | |
Vdechnutí | | | | 37,2 mg/m3 | | | | 308 mg/m3
Dermální | | | | 121 mg/kg bw/d | | | | 283 mg/kg bw/d

Legenda:

(C) = CEILING   ;   VDECH = Vdechovatelná frakce   ;   RESPIR = Respirabilní frakce   ;   THORAK = Thorakální frakce.

VND = identifikované nebezpečí ale neuvádí se žádná DNEL/PNEC   ;   NEA = nepředpokládá se žádná expozicee   ;   NPI = žádné nebezpečí nebylo identifikováno   ;   LOW = nízké nebezpečí   ;   MED = střední nebezpečí   ;   HIGH = vysoké nebezpečí.

8.2. Omezování expozice

Generická hygienická praxe v práci zahrnuje určitá opatření (například sprcha a změna oblečení na konci pracovní směny), aby se zabránilo
Jakýkoli typ kontaminace třetích stran a vhodné čisticí postupy (tj. Pravidelné čištění s odpovídajícími čisticími zařízeními), nejezte a kouř
na pracovišti.
Obecně je třeba se vyhnout inhalaci a požití. Pokud není třeba nosit různé náznaky, boty a pracovní oblečení
certifikáty. Očitný pracovní oděv nesmí být vynesen z pracoviště.
Zajistěte dobré obecné větrání na místě a efektivní místní aspiraci.
Pro výběr osobního ochranného vybavení požádejte o radu od svých dodavatelů DPI.
Jednotlivá ochranná zařízení musí hlásit značení EC, které potvrzuje jejich dodržování současných předpisů.

Ochrana rukou
Chraňte ruce pomocí kategorie I Pracující rukavice (odkaz 374).
Doporučené materiály: Přírodní guma - latex (nebo ekvivalentní materiál, protože může způsobit povědomí).
Třída ochrany: 6 (doba propuštění větší než 480 minut podle standardu EN 374).
Když už mluvíme o doporučeném materiálu: ≥ 0,1 mm
Během identifikační fáze příslušného materiálu a relativní tloušťce, která má být použita, se velmi doporučuje porovnat přímo s výrobcem DPI pro vyhodnocení skutečné ochrany na základě použití a trvání použití.
Pro definitivní výběr materiálu pracovních rukavic je třeba zvážit kompatibilitu, degradaci, rozbití a propuštění.
V případě přípravy musí být před použitím ověřena odpor pracovních rukavic vůči chemickým látkám, protože nejsou předvídatelné. Rukavice
Mají čas na nošení, který závisí na délce trvání a režimu použití.

OCHRANA POKOŽKY
Používejte pracovní oděv s dlouhými rukávy a bezpečnostní pracovní obuv kategorie I (ref. Rady 2016/425 a norma EN ISO 20344). Po svlečení ochranného oděvu se umyjte vodou a mýdlem.

OCHRANA OČÍ
Doporučuje se použití hermetických ochranných brýlí (viz norma EN ISO 16321).

OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ
Normálně není potřeba žádný ochranný dýchací přístroj. V případě nedostatečného větrání překročení
limitních hodnot na pracovišti, nadměrných poruch čichu nebo v přítomnosti prachu, aerosolů, mlhy a kouře, je nutné použít
dýchací ochranná maska nezávislá na okolním vzduchu nebo dýchací ochranná maska
s filtrem nebo kombinovanými filtry, které musí být zvoleny podle normy EN 141.

KONTROLA EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Emise, které vznikají při výrobních procesech včetně těch, které emitují ventilační zařízení, by se měly měřit s ohledem na dodržování legislativy na ochranu životního prostředí.

ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vlastnosti | Hodnota | Informace
Skupenství | kapalina | Teplota: 20 °C
Barva | bezbarevná | Teplota: 20 °C
Zápach | čerstvá levandule |
Bod tání / bod tuhnutí | 0 °C | Metoda:literární údaje
| | Látka:VODA
Počáteční bod varu | není k dispozici | Metoda:literární údaje
| | Látka:VODA
| | Počáteční bod varu: 100 °C
Hořlavost | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Látka/směs není hořlavá
Dolní mezní hodnoty výbušnosti | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Tato vlastnost není relevantní pro bezpečnost a klasifikaci tohoto produktu.
Horní mezní hodnoty výbušnosti | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Tato vlastnost není relevantní pro bezpečnost a klasifikaci tohoto produktu.
Bod vzplanutí | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Látka/směs není hořlavá
Teplota samovznícení | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Tato vlastnost není relevantní pro bezpečnost a klasifikaci tohoto produktu.

Teplota rozkladu

není k dispozici

Důvod chybění údajů:Vztahuje se pouze na autoritativní látky a směsi, organické peroxidy a další látky a směsi, které
Mohou se rozložit

pH | 6 - 7 | Metoda:interní metoda
| | Koncentrace: 100 %
| | Teplota: 20 °C
Kinematická viskozita | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Tato vlastnost není relevantní pro bezpečnost a klasifikaci tohoto produktu.
Rozpustnost | Kompletní ve vodě | Koncentrace: 100 %
| | Teplota: 20 °C
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda | není k dispozici | Důvod chybění údajů:se nevztahuje na anorganické a iontové kapaliny a zpravidla se nevztahuje na směsice
Tlak páry | není k dispozici | Metoda:ODPOVĚDNOST LITERATURY
| | Látka:VODA
| | Tlak páry: 17,5 mmHg
| | Teplota: 20 °C
Hustota a/nebo relativní hustota | není k dispozici | Důvod chybění údajů:není určeno
Relativní hustota páry | 0,0006 | Metoda:Literární údaje
| | Poznámka:kg/dm3
| | Látka:VODA
| | Teplota: 0 °C

Charakteristiky částic
    Medián ekvivalentního průměru
| Poznámka: | Platí to pouze pro pevné látky
    Rozložení stran
| Poznámka: | Platí to pouze pro pevné látky
    Prašnost
| Poznámka: | Platí to pouze pro pevné látky
    Specifický povrch
| Poznámka: | Platí to pouze pro pevné látky
    Tvar
| Poznámka: | Platí to pouze pro pevné látky

9.2. Další informace

9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Údaje nejsou k dispozici

9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti

Kyselá/alkalická rezerva | není k dispozici | Poznámka:Testy na kapacitě pufru látky/směsi nebyly provedeny.
Mísitelnost | není k dispozici | Poznámka:Viz oddíl 9.1 Rozpustnost
Žíravost | není k dispozici | Poznámka:Klasifikace podle Reg. (EC) 1272/2008 jako nekorozivní na základě metody výpočtu.
Výbušné vlastnosti | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Nepřítomné chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi v souladu s ustanoveními přílohy I, část 2, kap. 2.1.4.3 nařízení (ES) 1272/2008 - CLP
Oxidační vlastnosti | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Neexistují požadavky týkající se přítomnosti atomů nebo chemických vazeb spojených s oxidačními vlastnostmi v molekulách složek podle přílohy I, část 2, 2.13.4 nařízení (CE) 1272/2008

ODDÍL 10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

V normálních podmínkách používání nejsou žádné zvláštní reakční nebezpečí s jinými látkami.

2-butoxyethan-1-ol

Rozkládá se vlivem tepla.

Diproplen glykol monomethyletere

Může reagovat s: oxidující látky.Při zahřívání za účelem rozkladu uvolňuje: dráždivé výpary,slitiny zinku.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní v normálních podmínkách používání a skladování.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

V normálních podmínkách používání a skladování nejsou předvídatelné žádné nebezpečné reakce.

ethanol

Nebezpečí výbuchu při kontaktu s: alkalické kovy,alkalické oxidy,chlornan vápenatý,fluorid sirný,anhydrid kyseliny octové,kyseliny,koncentrovaný peroxid vodíku,chloristany,kyselina chloristá,chloristan nitrilový,dusičnan rtuťný,kyselina dusičná,stříbro,dusičnan stříbrný,amoniak,oxid stříbrný,amoniak,silná oxidační činidla,oxid dusičitý.Může nebezpečně reagovat s: bromoacetylén,acetylén chlorid,fluorid brómu,oxid chromový,chromylchlorid,fluor,terc-butoxid draselný,hydrid lithný,oxid fosforitý,černá platina,chlorid zirkoničitý,jodid zirkoničitý.Tvoří výbušné směsi s: vzduch.

2-butoxyethan-1-ol

Může nebezpečně reagovat s: hliník,oxidační činidla.Tvoří peroxidy s: vzduch.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zvláště žádná. Avšak následovat obvyklou opatrnost vůči chemikáliím.

ethanol

Vyvarujte se vystavení: zdroje tepla,otevřený oheň.

2-butoxyethan-1-ol

Vyvarujte se vystavení: zdroje tepla,otevřený oheň.

10.5. Neslučitelné materiály

Silné alkaliky, silné kyseliny.
Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

V důsledku tepelného rozkladu nebo v případě požáru se mohou uvolňovat plyny a páry potenciálně zdraví škodlivé, jako je oxid uhličitý, oxid uhelnatý a dráždivé výpary.

2-butoxyethan-1-ol

Může vytvářet: vodík.

ODDÍL 11. Toxikologické informace

Při nedostatku experimentálních toxikologických údajů o samotném výrobku bylo případné nebezpečí výrobku pro zdraví posouzeno na základě látek, které výrobek obsahuje, dle kriterií stanovených referenční normou pro klasifikaci.
Pro posouzení toxikologických vlivů při expozici na výrobek tudíž uvažujte koncentrace jednotlivých nebezpečných látek, které by byly uvedeny v oddílu 3.

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v Nařízení (ES) č. 1272/2008

Metabolismus, toxikokinetika, mechanismus účinku a jiné informace
Směs jako taková nebyla podrobena specifickým testům, proto nejsou k dispozici žádná experimentální hodnocení; podívejte se prosím na informace v této podsekci.

Informace o pravděpodobných cestách expozice
Pravděpodobné trasy expozice závisí na použití směsi.
Dermální expozice je obvykle nejpravděpodobnější, zřídka inhalace a ústní.
Účinky naleznete v dalších pododdílech v této části a na oddíl 4 tohoto listu.

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice
Směs jako taková nebyla podrobena specifickým testům, proto nejsou k dispozici žádná experimentální hodnocení; podívejte se prosím na další pododdíly v této části a na část 4 tohoto listu.

Interaktivní účinky
Za normálních podmínek použití se v současné době neočekávají žádné interaktivní účinky.

AKUTNÍ TOXICITA
ATE (Inhalation - výpary) směsi: | > 20 mg/l
ATE (Oral) směsi: | >2000 mg/kg
ATE (Dermal) směsi: | Není klasifikováno (žádná významná složka)

ethanol
LD50 (Oral): | > 5000 mg/kg Rat
LC50 (Inhalation výpary): | 117 mg/l/4h Rat

2-butoxyethan-1-ol
LD50 (Dermal): | 435 mg/kg bw Male Rabbit
LD50 (Oral): | 1200 mg/kg bw Guinea pig
ATE (Oral): | 500 mg/kg odhad z tabulky 3.1.2 Přílohy I Nařízení CLP
| (údaj použitý pro výpočet odhadu akutní toxicity směsi)
LC50 (Inhalation výpary): | 3 mg/l Rat

Diproplen glykol monomethyletere
LD50 (Dermal): | 10 mL/kg rabbit
LD50 (Oral): | > 5000 mg/kg rat
LC50 (Inhalation výpary): | 3,35 mg/L 7h

ŽÍRAVOST / DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

ethanol

Nesplňuje klasifikační kritéria pro tuto třídu nebezpečí

VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŽDĚNÍ OČÍ

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

ethanol

Metoda: OECD 405
Spolehlivost (Klimisch skóre): 1
Druh: králík
Způsoby expozice: oční
Výsledky: Dráždí oči
H319 kat. >= 50
Zdroj: ECHA CHEM 04/26

SENZIBILIZACE DÝCHACÍCH CEST/SENZIBILIZACE KŮŽE

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

ethanol

Nesplňuje klasifikační kritéria pro tuto třídu nebezpečí

MUTAGENITA V ZÁRODEČNÝCH BUŇKÁCH

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

ethanol

Nesplňuje klasifikační kritéria pro tuto třídu nebezpečí

KARCINOGENITA

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

ethanol

Nesplňuje klasifikační kritéria pro tuto třídu nebezpečí

TOXICITA PRO REPRODUKCI

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

ethanol

Nesplňuje klasifikační kritéria pro tuto třídu nebezpečí

TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY - JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

ethanol

Nesplňuje klasifikační kritéria pro tuto třídu nebezpečí

TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY - OPAKOVANÁ EXPOZICE

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

ethanol

Nesplňuje klasifikační kritéria pro tuto třídu nebezpečí

NEBEZPEČNÁ PŘI VDECHNUTÍ

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

ethanol

Nesplňuje klasifikační kritéria pro tuto třídu nebezpečí

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Na základě dostupných údajů produkt neobsahuje látky uvedené v hlavních evropských seznamech potenciálních nebo podezřelých endokrinních disruptorů, u nichž probíhá hodnocení účinků na lidské zdraví.

ODDÍL 12. Ekologické informace

Přijmout dobré pracovní postupy, vyhnout se odhazování odpadků. Uvědomte příslušné orgány, pokud se látka dostala do vodních toků nebo pokud došlo ke kontaminaci půdy nebo vegetace.

12.1. Toxicita

ethanol | |
LC50 - pro Ryby | | > 11200 mg/l/96h Pimephales promelas; US EPA method E03-05
EC50 - pro Korýše | | > 12300 mg/l/48h Daphnia Magna
EC50 - pro Řasy / Vodní Rostliny | | > 275 mg/l/72h Chlorella vulgaris
Chronická NOEC pro ryby | | 250 mg/l/120h Danio rerio; OECD 212
Chronická NOEC pro korýše | | 9,6 mg/l/10d Ceripdaphnia dubia
Chronická NOEC pro řasy/vodní rostliny | | 11,5 mg/l

2-butoxyethan-1-ol | |
LC50 - pro Ryby | | 1250 mg/l/96h Menidia beryllina
EC50 - pro Korýše | | > 370 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - pro Řasy / Vodní Rostliny | | 623 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata
Chronická NOEC pro korýše | | > 500 mg/l/48 h Daphnia magna
Chronická NOEC pro řasy/vodní rostliny | | 62,5 mg/l/72 h Pseudokirchneriella subcapitata

Diproplen glykol monomethyletere | |
LC50 - pro Ryby | | > 150 mg/l/96h
EC50 - pro Korýše | | > 1000 mg/l/48h
EC50 - pro Řasy / Vodní Rostliny | | > 969 mg/l/72h
Chronická NOEC pro korýše | | 1000 mg/l 48h
Chronická NOEC pro řasy/vodní rostliny | | 969 mg/l

12.2. Perzistence a rozložitelnost

ethanol | |
Rozpustnost ve vodě: | | 1000 - 10000 mg/l
Rychlý rozklad | |

2-butoxyethan-1-ol | |
Rozpustnost ve vodě: | | 1000 - 10000 mg/l
Rychlý rozklad | |

Diproplen glykol monomethyletere | |
Rozpustnost ve vodě: | | 1000 - 10000 mg/l
Rychlý rozklad | |

12.3. Bioakumulační potenciál

ethanol | |
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda | | -0,35

2-butoxyethan-1-ol | |
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda | | 0,81

Diproplen glykol monomethyletere | |
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda | | 0,0043

12.4. Mobilita v půdě

ethanol | |
Rozdělovací koeficient: půda/voda | | 2,75

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Na základě dostupných údajů výrobek neobsahuje látky PBT nebo vPvB v podílu ≥ 0,1 %.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů produkt neobsahuje látky uvedené v hlavních evropských seznamech potenciálních nebo podezřelých endokrinních disruptorů, u nichž probíhá hodnocení účinků na životní prostředí.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Údaje nejsou k dispozici

ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Před likvidací se vždy doporučuje třídit odpad podle platné národní legislativy.
Kódy evropského seznamu odpadů mohou být orientačně:
20 01 29* - Prací prostředky obsahující nebezpečné látky
15 01 10* - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami kontaminované

Uvolnění odpadu v kanalizaci se silně nedoporučuje. Likvidace tohoto produktu,
řešení a jakékoli produktu musí být prováděny vždy certifikující
náznaky zákona o ochraně životního prostředí a na likvidaci odpadu a požadavků
Každý místní úřad relevantní.
Nezbavujte se produktu a kontejneru, s výjimkou nezbytných preventivních opatření. Prázdné kontejnery 
Mohou obsahovat zbytky produktu. Vyvarujte se rozptylu a odtoku materiálu
Možná se rozlije a kontakt s půdou, vodními cestami, výfukovými plyny a kanalizací.

ODDÍL 14. Informace pro přepravu

Výrobek není třeba považovat za nebezpečný ve smyslu platných předpisů týkajících se přepravy nebezpečných věcí po silnici (ADR), po železnici (RID), po moři (IMDG Code) a letecky (IATA).

14.1. UN číslo nebo ID číslo

není aplikovatelné

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

není aplikovatelné

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

není aplikovatelné

14.4. Obalová skupina

není aplikovatelné

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

není aplikovatelné

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

není aplikovatelné

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Irelevantní informace

ODDÍL 15. Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Kategorie Seveso - Směrnice 2012/18/EU: Žádná

Omezení týkající se produktu nebo látek, které obsahuje dle přílohy XVII nařízení ES 1907/2006

Produkt
Bod | 40 |

Obsažené látky

Bod | 75 | ethanol Reg. REACH: 01-2119457610-43

Bod | 75 | 2-butoxyethan-1-ol Reg. REACH: 01-2119475108-36

Bod | 75 | propan-2-ol Reg. REACH: 01-2119457558-25

Bod | 75 | linalool Reg. REACH: 01-2119474016-42

Bod | 75 | geraniol Reg. REACH: 01-2119552430-49

Rady (EÚ) 2019/1148 - o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

není aplikovatelné

Látky uvedené v Candidate List (Art. 59 REACH)

Podle dostupných údajů ne ≥ obsah SVHC látek ve výrobku 0,1%.

Látky vyžadující povolení (příloha XIV REACH)

Žádná

Látky, na které se vztahuje ohlašovací povinnost při vývozu Nařízení (ES) 649/2012:

Žádná

Látky, které jsou předmětem Rotterdamské úmluvy:

Žádná

Látky, které jsou předmětem Stockholmské úmluvy:

Žádná

Hygienické kontroly

Údaje nejsou k dispozici

Rady (ES) No. 648/2004

Složení v souladu s Směrnici (ES) No. 648/2004

Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle Směrnici (ES) No. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu.

Klasifikace z hlediska znečištění vodních zdrojů v Německu (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 1: Látky málo škodlivé pro vodní zdroje

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno pro přípravek/látky uvedené v části 3.

ODDÍL 16. Další informace

Text označení nebezpečí (H) uvedené v oddílech 2-3 formuláře:

Flam. Liq. 2 | Hořlavá kapalina, kategorie 2 |
Acute Tox. 3 | Akutní toxicita, kategorie 3 |
Acute Tox. 4 | Akutní toxicita, kategorie 4 |
Eye Irrit. 2 | Podráždění očí, kategorie 2 |
Skin Irrit. 2 | Dráždivost pro kůži, kategorie 2 |
H225 | Vysoce hořlavá kapalina a páry. |
H331 | Toxický při vdechování. |
H302 | Zdraví škodlivý při požití. |
H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. |
H315 | Dráždí kůži. |

LEGENDA:
- ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
- ATE / OAT: Odhad Akutní Toxicity
- CAS: Numerický identifikátor podle databáze Chemical Abstract Service
- CE50: Koncentrace, při níž se vliv projeví u 50% testované populace
- CE: Numerický identifikátor v ESIS (evropská databáze existujících chemických látek)
- CLP: Nařízení (ES) 1272/2008
- DNEL: Odvozená hladina expozice bez následků
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
- IATA DGR: Přiručka pro přepravu nebezpečného nákladu Mezinárodní asociace leteckých dopravců
- IC50: Koncentrace vyvolávající 50 % imobilizaci testované populace
- IMDG: Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží
- IMO: Mezinárodní námořní organizace
- INDEX: Numerický identifikátor dle přílohy VI ke CLP
- LC50: 50% letální koncentrace
- LD50: 50% letální dávka
- OEL: Mezní hodnota expozice při práci
- PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický
- PEC: Předpokládaná koncentrace v životním prostředí
- PEL: Přípustný expoziční limit
- PNEC: Předpokládaná koncentrace bez účinku
- PMT: Perzistentní, mobilní a toxický
- REACH: Nařízení (ES) 1907/2006
- RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
- TLV: Mezní hodnota povolené koncentrace
- TLV CEILING: Koncentrace, která nesmí být při pracovní expozici v žádném okamžiku překročena.
- TWA: Časově vyvážený průměr
- TWA STEL: Krátkodobý expoziční limit
- VOC: Těkavá organická látka
- vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
- vPvM: Vysoce perzistentní a vysoce mobilní
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

VŠEOBECNÁ BIBLIOGRAFIE:
1. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH)
2. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP)
3. Nařizeni a Rady (EU) 2020/878 (Príloha II Narízení REACH)
4. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)
5. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 618/2012 (III Atp. CLP)
7. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Nařizeni a Rady (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Nařizeni a Rady (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Nařizeni a Rady (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Nařizeni a Rady (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Nařizeni a Rady (EU) 2019/1148
18. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2023/707
24. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
28. Nařizeni a Rady (EU) 2024/2865
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Webové stránky: IFA GESTIS
- Webové stránky: Agenzia ECHA
- Databáze modelových bezpečnostních listů (BL) pro chemické látky - Ministerstvo zdravotnictví a ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Itálie

- Web ECHA Chem (databáze ECHA Chemicals)
Poznámka pro uživatele:
Informace obsažené v tomto listu jsou založeny na znalostech, které máme k dispozici ke dni nejnovější verze. Uživatel musí zajistit vhodnost a úplnost informací ve vztahu ke konkrétnímu použití produktu.
Tento dokument by neměl být interpretován jako záruka žádné konkrétní vlastnosti produktu.
Vzhledem k tomu, že používání produktu nespadá pod naši přímou kontrolu, je povinností uživatele sledovat zákony a předpisy platné týkající se hygieny a bezpečnosti na základě své vlastní odpovědnosti. Nepředpokládáme odpovědnost za nesprávné použití.
Poskytovat odpovídající školení personálu odpovědným za používání chemických produktů.
Metody výpočtu klasifikace
Chemicko-fyzikální rizika: Klasifikace produktu byla odvozena z kritérií stanovených v regulačním příloze CLP I. Část 2.. Metody hodnocení chemických fyzikálních vlastností jsou uvedeny v části 9.
Zdravotní rizika: Klasifikace produktu je založena na metodách výpočtu v příloze I CLP části 3, pokud není uvedeno jinak v části 11.
Nebezpečí životního prostředí: Klasifikace produktu je založena na metodách výpočtu v příloze I CLP části 4, pokud není uvedeno jinak v části 12.

Změny vzhledem k předchozí revizi:
Byly provedeny změny v následujících sekcích:
01 / 03 / 08 / 09 / 11 / 12 / 13 / 15.