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NÁVOD K POUŽITÍ

PŘENOSNÝ KAZETOVÝ PŘEHRÁVAČ CD/MP3/USB

MODEL: CMP 574 USB
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DŮLEŽITÉ: Před použitím si prosím přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ:

ABYSTE ZABRÁNILI NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEPOUŽÍVEJTE TUTO ZÁSTRČKU S PRODLUŽOVACÍM PŘÍVODEM. ZÁSUVKOU, ZÁSUVKOU NEBO JINOU ZÁSUVKOU, POKUD NENÍ MOŽNÉ LOPATKY ZCELA

ZASUNOUT, ABY NEDOŠLO K OBNAŽENÍ LOPATEK. ABYSTE ZABRÁNILI NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEVYSTAVUJTE TENTO SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.
[image: image3.png]


Tento symbol upozorňuje uživatele na přítomnost izolovaného nebezpečného napětí uvnitř v krytu výrobku včetně možnosti úrazu elektrickým proudem
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Upozornění: riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt (nebo zadní stranu ). Servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.
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 Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost důležitého provozu a údržby (servisních) pokynů v v průvodní literatuře spotřebiče.
1. Přečtěte si tyto pokyny.

2. Tento návod si uschovejte.

3. Dbejte všech varování.

4. Dodržujte všechny pokyny.

5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.

6. Čistěte pouze suchým hadříkem.

7. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce pokyny výrobce.

8. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné zdroje tepla (včetně zesilovačů)

9. Neporušujte bezpečnostní účel polarizovaného nebo uzemněného typu zástrčky.

10. Chraňte napájecí kabel před chozením nebo skřípnutím zejména u zástrček, zásuvkách a v místě, kde vychází z přístroje.

11. Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.

12. Odpojte přístroj od sítě při bleskových druzích nebo při dlouhodobém nepoužívání.

13. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, např. je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k vniknutí kapaliny do přístroje nebo do přístroje spadly předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo poškozen elektrickým proudem.
14. Tento přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě a neměly by se na něm nacházet žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy, skleničky a podobně.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ
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FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

1. FM ANTÉNA

2. RUKOJEŤ

3. LADICÍ PÁČKA

4. OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ DVÍŘEK CD

5. FUNKČNÍ TLAČÍTKA KAZETY

6. OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

7. TLAČÍTKO POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU

8. TLAČÍTKO CD PROG./P-MODE

9. TLAČÍTKO BASS

10. INDIKÁTOR POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU

11. LCD DISPLEJ

12. TLAČÍTKO SKLOPENÍ/ -10/M-

13. TLAČÍTKO SKLÁDÁNÍ+/+10/M+

14. TLAČÍTKO PLAY/PAUSE/USB/SCAN

15. TLAČÍTKO STOP

16. TLAČÍTKO PŘESKOČENÍ CD/VYHLEDÁVÁNÍ ZPĚT

17. TLAČÍTKO CD SKIP/SEARCH FORWARD

18. TELEFONNÍ ZÁSUVKA

19. DVÍŘKA BATERIE

20. SÍŤOVÁ ZÁSUVKA

21. PŘEPÍNAČ FUNKCÍ

22. USB PORT
ÚVOD

· Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.

· Přečtěte si prosím tento návod k obsluze, abyste věděli, jak s vaším přístrojem pracovat, zařízení správně ovládat. Po dokončení čtení návodu k použití jej uschovejte, pro budoucí použití.

UPOZORNĚNÍ:

· Nezakrývejte větrací otvory ani otvory.

· Na přístroj neumisťujte žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.

· Při likvidaci baterií je třeba brát v úvahu problémy s životním prostředím a místní předpisy nebo. zákony upravující likvidaci těchto baterií je třeba důsledně dodržovat.

· Neviditelné laserové záření při otevření a selhání nebo poruše blokování. Vyhněte se přímému působení paprsku.

· Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ, ŽE SE JEDNÁ O ZAŘÍZENÍ, KTERÉ JE V ROZPORU SE ZÁKONEM, JE NUTNÉ, ABYSTE SE S NÍM SEZNÁMILI:
Výrobce neodpovídá za jakékoli rušení rádiového nebo televizního vysílání způsobené neoprávněnými osobami. úpravami by mohlo vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

DŮLEŽITÉ PRO LASEROVÉ VÝROBKY

REPRODUKCE ŠTÍTKŮ

1. KLASIFIKAČNÍ ŠTÍTEK, UMÍSTĚNÝ NA ZAD
2. VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK UMÍSTĚNÝ UVNITŘ JEDNOTKY.

UPOZORNĚNÍ: 
· Jednotku neotvírejte. Uvnitř jednotky se nenacházejí žádné díly, které by mohl uživatel opravovat; konzultujte všechny

údržbu svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. 

Disky pro přehrávání

· Tento systém dokáže přehrávat všechny digitální zvukové disky CD, MP3, WMA finalizované digitální zvukové disky CD-Recordable (CD-R), finalizované digitální zvukové disky CD-Rewritable (CD-RW) a digitální disky formátu CD-DA a CD/CD-R/CD-RW.

ZDROJ NAPÁJENÍ

· Tento přístroj je určen k provozu na střídavý proud AC/DC.

PROVOZ NA STŘÍDAVÝ PROUD

· Zapojte menší konec napájecího kabelu AC do zásuvky AC na jednotce a druhý větší konec do zásuvky AC ve zdi, zásuvku. Baterie se automaticky odpojí.

PROVOZ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD
· Otevřete dvířka prostoru pro baterie. Vložte 8 ks baterií velikosti UM-1/D (nejsou součástí dodávky), do přihrádky. Dodržujte správnou polaritu, jak je uvedeno.

UPOZORNĚNÍ

· Pokud jsou baterie vybité nebo se delší dobu nepoužívají, vyjměte je.

· Baterie obsahují chemické látky, proto by měly být řádně zlikvidovány.
ZÁKLADNÍ FUNKCE

ZAPNUTÍ JEDNOTKY

· Stiskněte pohotovostní tlačítko a nastavte přepínač FUNKCE na CD/MP3/USB/TAPE nebo RADIO a zapněte přístroj.

POZNÁMKA: 
· V režimu CD/MP3/USB, když jednotka po dobu 15 minut nezajišťuje hlavní funkci se jednotka automaticky přepne do pohotovostního režimu. Chcete-li jednotku znovu zapnout, stiskněte tlačítko "STANDBY" nebo jednotku znovu zapojte do sítě.

ESD tipy - Výrobek se může resetovat nebo neresetovat do provozu ovládání v důsledku elektrostatického záření, výboje, stačí vypnout a znovu připojit.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

· Otáčením ovladače VOLUME CONTROL tam a zpět zvyšujte a snižujte hlasitost.

ABYSTE SI VYCHUTNALI VÍCE BASŮ

· Stiskněte tlačítko BASS, abyste měli více basů navíc, dalším stisknutím basy vypnete.

SLUCHÁTKA

· Pro soukromý poslech zapojte sluchátka/sluchátka (nejsou součástí dodávky) do konektoru PHONES (3,5 mm průměr).

UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili možnému poškození sluchu, neposlouchejte při vysoké hlasitosti úrovních po delší dobu.

POUŽÍVÁNÍ RÁDIA

LADĚNÍ ROZHLASOVÝCH STANIC

1. Posuňte přepínač FUNKCE do polohy "RADIO".
2. Otáčením knoflíku TUNING naladíte požadovanou stanici.

3. Otáčením ovladače VOLUME CONTROL nastavte pohodlnou úroveň hlasitosti.

4. Vysuňte TELESKOPICKOU ANTÉNU na celou její délku a jemně přístrojem kývejte dopředu a dozadu.

abyste dosáhli nejlepšího příjmu, nebo jednotku umístěte na otevřené místo.

Poznámka: Indikátor FM STEREO bude svítit, pokud přijímáte stereofonní program FM.

5. Vypněte rádio, Nastavte přepínač FUNCTION na provoz CD/MP3/USB nebo TAPE, popř.

vypněte přístroj stisknutím tlačítka STANDBY.
AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ RÁDIA (SEARCH)

· Stiskněte a podržte tlačítko PLAY/PAUSE/USB/SCAN na jednotce, jednotka provede automatické vyhledávání a programuje, dokud nenajde silný signál. Jednotka začne vysílat z P01 po ukončení vyhledávání.

OBSLUHA PAMĚTI ROZHLASOVÝCH STANIC

· Do paměti si můžete předem uložit 30 (FM) rozhlasových stanic podle svých preferencí, abyste mohli poslouchat např. požadovanou stanici poslouchat přímo a rychle, není třeba ji znovu ladit a vyhledávat.

1. Naladěním ladicího knoflíku vyberte první požadovanou stanici, kterou chcete přednastavit, a poté stiskněte tlačítko PROG/P-MODE, na displeji se zobrazí "P01" a začne blikat "01".

2. Pomocí tlačítka FOLD+/+10/M+ nebo FOLD-/-10/M- vyberte požadovanou sekvenci, kterou chcete předvolit, uložit a poté stiskněte tlačítko PROG./P-MODE pro vstup.

3. Vyhledejte další stanici, opakujte kroky (1) a (2), dokud neuložíte všechny požadované stanice. Až 30 stanic lze naprogramovat.

4. Stisknutím tlačítka FOLD+/+10/M+ nebo FOLD-/-10/M- můžete přímo poslouchat uloženou stanici.
PROVOZ KAZETY

PŘEHRÁVÁNÍ KAZETY

· Před použitím kazety nezapomeňte utáhnout případnou volnou pásku v kazetě, a to buď tužkou, nebo kuličkovým hrotem tužky, jednoduše vložte tužku nebo pero do středu cívky a otáčením odstraňte vůli.

· Stisknutím tlačítka STOP/EJECT otevřete dvířka kazety.

· Vložte kazetu do přihrádky otevřeným koncem směrem nahoru a celou cívkou nahoru, levé straně, zatlačte kazetu dobře dolů a zavřete dvířka, dbejte na to, abyste se nedotkli pásky, povrchu, nastavte přepínač funkcí do polohy "TAPE" a stiskněte tlačítko přehrávání kazety. 
· Zastavení přehrávání, stiskněte jednou tlačítko STOP/EJECT. Chcete-li kazetu uvolnit, stiskněte tlačítko STOP/EJECT znovu.

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ

· Když kazeta během přehrávání nebo nahrávání dosáhne konce, vestavěný systém automatického zastavení se spustí, uvolní stisknutá tlačítka přehrávání, nahrávání. Systém automatického zastavení funguje při nahrávání z vestavěného rádia nebo CD přehrávače, pouze funkce kazety se automaticky uvede do režimu zastavení a rádio nebo přehrávač CD bude pokračovat v přehrávání.

NAHRÁVÁNÍ Z RÁDIA

A. Nainstalujte prázdnou kazetu.

B. Nastavte přepínač funkcí do polohy "RADIO". Po výběru požadovaného pásma a naladění TUNING KNOB na požadovanou vysílací stanici. Poté stiskněte tlačítko RECORD BUTTON a PLAY současně.

C. Po nahrání požadovaného vysílání lehce stiskněte TLAČÍTKO STOP/EJECT a poté nastavte přepínač funkcí do polohy "TAPE", abyste mohli poslouchat nahrané vysílání.

D. Stiskněte tlačítko REW a poté tlačítko přehrávání pro přehrání nahrávky ERASURE (VYMAZÁNÍ): Když nahráváte přes dříve nahranou kazetu, původní nahrávka je automaticky vymazána a nahrazena novou nahrávkou.

NAHRÁVÁNÍ NA CD/MP3

A. Do přihrádky na kazety vložte prázdnou kazetu.

B. Nastavte přepínač FUNCTION do polohy "CD/MP3/USB". Vložte disk do přihrádky na disk, spusťte přehrávání stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE/USB/SCAN poté, co přístroj dokončil přehrávání, načtení disku.

C. Stiskněte současně tlačítko RECORD a tlačítko PLAY. Spustí se nahrávání, Lehkým stisknutím TLAČÍTKA STOP/EJECT ukončíte nahrávání, jinak jednotka nahrávání zastaví, automaticky, zatímco páska dosáhne svého konce.

D. Chcete-li poslouchat nahrávku, nastavte přepínač FUNCTION do režimu přehrávání "TAPE" a poté spusťte přehrávání pásky 

TYPY KAZET

· Pro pořizování záznamů používejte pouze kvalitní kazety (IEC TYP 1). Mohou být použity k přehrávání jiné typy kazet, ale není schopen provést správný záznam na tyto specializovanější kazety.

· Použití kazet C120 se v tomto přístroji NEDOPORUČUJE.

OCHRANA ZÁZNAMU

· Za normálních okolností se vše, co je na kazetě nahráno, při novém nahrávání automaticky vymaže. To je možné chránit nahrávku před náhodným vymazáním odstraněním záložek, které se nacházejí na kazetě zadní straně kazety.
· Pokud je kazeta držena nahranou stranou nahoře a odkrytá páska směřuje dopředu, ochranný jazýček se nachází na levé zadní straně kazety.

· Všechny předem nahrané kazety jsou takto chráněny, aby se zabránilo náhodnému vymazání komerčního záznamu. "Chráněná" kazeta zabrání ovládání tlačítka nahrávání.
· Pokud se kdykoli pokusíte o nahrávání a zjistíte, že toto tlačítko nelze stisknout, nikdy jej nestlačujte silou, mechanismu, jinak by mohlo dojít k jeho poškození. Zkontrolujte, zda byla vložena kazeta a zda není na kartě. nebyla odstraněna. Nahrávání na kazetu, ze které byly odstraněny záložky, lze provést takto zakrytím otvorů pro záložky kouskem lepicí pásky.

PÉČE O KAZETOVÝ MECHANISMUS

· Po každých 10 hodinách používání jemně vyčistěte kazetovou hlavu a sestavu pinčového kolečka/kapsy jednotky. K dispozici je řada přípravků pro péči o kazety
· Mazací hlava a záznamová/přehrávací hlava a povrch pinčového kolečka jsou choulostivé a musí se 

· Nesmíte se jich dotýkat kovovými předměty, například šroubováky. Možná bude snazší vyčistit sestavu stisknutím tlačítka PLAY, aby se hlava a pinčovací válec rozjasnily. Nezapomeňte stisknout po vyčištění mechanismu stiskněte tlačítko STOP.
· K poškození přítlačného kolečka může dojít, pokud přístroj ponecháte v režimu PLAY s vypnutým vypínačem.
· V žádném případě se nepokoušejte mazat žádnou část zařízení.

POUŽÍVÁNÍ PŘEHRÁVAČE CD/MP3

VLOŽENÍ DISKU

1. Nastavte přepínač FUNCTION do polohy CD/MP3/USB.

2. Otevřete dvířka pro CD. Na displeji se zobrazí " OP ".

3. Vložte audio CD do přihrádky stranou se štítkem nahoru.

4. Zavřete dvířka CD.

Po několika sekundách se na displeji zobrazí celkový počet stop.

5. Chcete-li vyjmout CD, stisknutím otevřete víko přihrádky na CD, uchopte CD za okraje a.

a opatrně jej vyjměte.

Poznámka: V případě, že se CD nachází na CD, můžete jej vyjmout:

· Aby byl zajištěn dobrý výkon systému; počkejte, dokud se disk z přihrádky zcela nenačte než budete pokračovat.
· Pokud není do přihrádky vložen žádný disk nebo je disk umístěn vzhůru nohama, na displeji se zobrazí zpráva zobrazí NO.

PŘEHRÁVÁNÍ DISKU

1. 
Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE/USB/SCAN spusťte přehrávání.

Přehrávání začne od stopy 1, na displeji se zobrazí indikátor " ".

Chcete-li přehrávání přerušit, stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE/USB/SCAN. Zobrazí se indikátor " " a

aktuální doba přehrávání budou na displeji blikat.

Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte znovu tlačítko PLAY/PAUSE/USB/SCAN.

2. Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko STOP, na displeji se zobrazí celkový počet stop.

VÝBĚR POŽADOVANÉ SKLADBY/ÚSEKU

· Výběr požadované stopy
· Opakovaně stiskněte tlačítko CD SKIP/SEARCH FORWARD/BACKWARD v režimu zastavení nebo během přehrávání, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná skladba.
· Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE/USB/SCAN spustíte přehrávání.
· Vyhledání konkrétní pasáže během přehrávání (vysokorychlostní skenování stop)
· Stiskněte a podržte tlačítko CD SKIP/SEARCH FORWARD/BACKWARD pro skenování aktuální skladby. přehrávanou stopu vysokou rychlostí až do požadovaného bodu pasáže a poté tlačítko uvolněte.
· Přehrávání se znovu spustí od tohoto bodu.
· Výběr skladby, jejíž číslo stopy je vyšší než 10 (pouze pro disky MP3)
· Chcete-li vybrat skladbu/stopu, jejíž číslo přesahuje 10, stiskněte tlačítko FOLD+/+10/M+ nebo FOLD-/-10/M pokaždé přeskočíte o 10 skladeb dopředu/dozadu a poté stiskněte tlačítko CD SKIP/SEARCH (Přeskočit/vyhledat)
· FORWARD/BACKWARD pro výběr požadované skladby. Například: pro výběr 17. stopy, stiskněte tlačítko FOLD+/+10/M+ a poté stiskněte šestkrát tlačítko CD SKIP/SEARCH FORWARD ihned po sobě.
· Výběr požadované složky (pouze pro disky MP3) (pokud disk MP3 obsahuje více než jednu složku)
· Stiskněte a podržte tlačítko FOLD+/+10/M+ nebo FOLD-/-10/M- déle než 2 sekundy pro přeskočení další/předchozí složku. Dokud se na LCD displeji nezobrazí požadované číslo složky, pak tlačítko uvolněte tlačítko.

PROGRAMOVÁNÍ SKLADBY

· Programování stop disku je možné při zastaveném přehrávání. Až 20 skladeb CD / 99 skladeb MP3 stop lze uložit do paměti v libovolném pořadí.

1. V režimu zastavení stiskněte tlačítko PROG./P-MODE, "P" začne blikat a indikátor P01 se zobrazí rozsvítí.

2. Stisknutím tlačítka CD SKIP/SEARCH FORWARD vyberte první požadovanou skladbu, která má být naprogramovat.

3. Stiskněte tlačítko PROG./P-MODE pro vstup. Displej se změní na zobrazení P02.

4. Opakováním kroků 2 a 3 ukládejte další požadované skladby, dokud nejsou naprogramovány všechny skladby.

5. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE/USB/SCAN spustíte přehrávání od první naprogramované skladby.

6. Stisknutím tlačítka STOP zastavíte přehrávání programu.

Vymazání paměti (programu)

Chcete-li vymazat program, máte dvě možnosti:

1. Stiskněte tlačítko STOP, když je disk zastavený, nebo

2. Otevřete víko přihrádky na CD, program se vymaže.

REPEAT

Opakování jedné skladby

1. V režimu přehrávání stiskněte jednou tlačítko PROG./P-MODE, na displeji se zobrazí " ". Zobrazí se stránka aktuální skladba se bude přehrávat opakovaně, dokud nestisknete tlačítko STOP.

2. Chcete-li zrušit funkci opakování, stiskněte tlačítko PROG./P-MODE, dokud " " nezmizí.na LCD displeji.

Opakování všech skladeb

1. Stiskněte tlačítko PROG./P-MODE v režimu přehrávání, dokud se na displeji trvale nezobrazí " ", všechny skladby na disku budou přehrávány opakovaně, dokud nestisknete tlačítko STOP.

2. Chcete-li zrušit funkci opakování, stiskněte tlačítko PROG./P-MODE, dokud na displeji nezmizí " " na LCD displeji.
SPECIFIKACE

VŠEOBECNÉ
· Požadavek na napájení AC 230V~50Hz
· DC 12V UM-1 x 8 ks
· Příkon 18 W
· Hmotnost přibližně 2,3 kg
· Rozměry Přibližně 385 mm (D) x 240 mm (Š) x 160 mm (V)
· Provozní teplota +5 °C - +35 °C

ČÁST PŘIJÍMAČE
· Přijímací pásma Pouze FM
· Rozsah ladění FM 87,5 - 108 MHz

SEKCE KOMPAKTNÍCH DISKŮ
· Optické snímání 3paprskový laser
· Frekvenční odezva 100 Hz - 16 KHz

KAZETOVÁ SEKCE

· Systém záznamu 2 stopy 2 kanály (stereo)

· Biasovací systém DC Bias

· Frekvenční odezva 125 - 6,3 KHz
· Wow a chvění 0,35 % WRMS (JIS)

AUDIO SEKCE

· Výstupní výkon 1,8 W x 2

· Spotřeba v pohotovostním režimu ＜0,5 W
· Impedance sluchátek 32 ohmů

PŘÍSLUŠENSTVÍ

· Návod k použití 1
· Síťový kabel 1

UPOZORNĚNÍ:

· Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesmí být tento přístroj vystaven kapající vodě nebo stříkající vodě.
· Upozornění k větrání - normálnímu větrání výrobku nesmí být bráněno pro zamýšlené použití.

