FS 3610
Vážení zákazníci,
Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Návod na obsluhu si nechajte v prípade potreby v budúcnosti. Prístroj môžu používať len osoby oboznámené s pokynmi.
Pripojenie k sieti
Skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku zariadenia. Výrobok spĺňa požiadavky všetkých záväzných smerníc ES týkajúcich sa označovania výrobkov.
 
Opis prvkov
 
1. Tlačidlo zvárania tesnenia s LED svetlom
2. Tlačidlo Stop
3. Tlačidlo odsávania a zvárania vákuového a tesniaceho vzduchu s LED svetlom
[image: ]4. Napájací kábel so zástrčkou
5. Kryt zariadenia
6. Silikónové tesnenia
7. Sací otvor
8. Tlačidlo "uvoľňovací kryt"
9. Montážne body krytu
10. Vákuová komora
11. Zváracia drážka
12. Rez vrecka
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Žiadny obrázok
10 vriec vákuovej fólie 28 x 35 cm
Dôležité bezpečnostné pokyny
·        Vzhľadom na možné riziká je potrebné, aby opravu elektrického zariadenia alebo napájacieho kábla vykonáva naše servisné stredisko. Ak potrebujete prístroj opraviť, pošlite ho do jedného z našich zákazníckych servisných stredísk (pozri prílohu).
·        Pred čistením prístroj vždy odpojte od siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
·        Prístroj nikdy nečistite vodou ani ho neponárajte do vody. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
·        Deti (nad 8 rokov) a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami môžu používať zariadenie pod dohľadom zodpovednej osoby alebo ak boli oboznámené s používaním pomôcky a plne porozumeli všetkým rizikám a preventívnym opatreniam.
·        Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.
·        Deti môžu spotrebič čistiť a udržiavať len pod dohľadom zodpovednej osoby.
·        Zariadenie a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
·        Upozornenie: Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – tieto materiály môžu predstavovať riziko, napr.
·        Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie vrátane napájacieho kábla a všetkého príslušenstva nevykazuje žiadne známky poškodenia.
Ak napríklad zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo sa pri manipulácii s napájacím káblom použije nadmerná sila (ťah), zariadenie sa nesmie ďalej používať: Dokonca aj neviditeľné poškodenie môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť používania spotrebiča.
·        Upozornenie:
Nedotýkajte sa zváracieho drôtu alebo silikónového tesnenia. Hrozí nebezpečenstvo popálenín.
·        Nepokúšajte sa odstrániť žiadnu tekutinu pomocou funkcie odsávania vzduchu.
·        Prístroj vždy odpojte od sieťovej zásuvky:
- v prípade poruchy prístroja,
- po použití prístroja,
- pred čistením prístroja.
·        Pri odpájaní spotrebiča od siete nikdy neťahajte za napájací kábel. Vždy uchopte zástrčku a vytiahnite ju.
·        Zariadenie a napájací kábel chráňte pred horúcimi povrchmi, ako sú platne alebo otvorené ohne.
·        Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním pomôcky alebo nedodržaním týchto pokynov.
·        Zariadenie je určené na použitie v domácnostiach a podobných prostrediach, ako sú:
- v obchodoch, kanceláriách a podobných pracovných prostrediach,
- v rôznych pracovných prostrediach v poľnohospodárstve,
- Použitie zákazníkmi v hoteloch, moteloch a podobných ubytovacích zariadeniach
- nocľah s raňajkami v rodinnom ubytovaní,
Prerušovaná prevádzka prístroja
Prístroj je určený na prerušované použitie v krátkych cykloch. Po každom cykle používania je potrebné nechať prístroj vychladnúť asi 30 sekúnd. Po celkovom 10 minútach používania nechajte prístroj 2 minúty vychladnúť, aby sa zabránilo prehriatiu spotrebiča.
Znížiť
- môžete vystrihnúť vrecká alebo fóliu na požadovanú veľkosť Upozornenie: Rezná čepeľ je veľmi ostrá.
Príprava vriec
·        Pripravené jedlo vložte do vrecka.
Skontrolujte, či je otvor vrecka úplne čistý a suchý.
·        Naplňte vrecko jedlom nie viac ako 5 cm pod okrajom vrecka.
·        V prípade potreby môžete potraviny vysušiť kuchynskou utierkou.
Prevádzka prístroja
Príprava na zváranie
·        Zapojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
·        Na zapnutie zariadenia použite vypínač na zadnej strane prístroja.
·        Pevne stlačte uvoľňovacie tlačidlá na pravej aj ľavej strane zariadenia a uvoľnite kryt zariadenia.
·        Otvorte kryt.
·        Vložte naplnené vrecko tak, aby sa spojilo s oboma spojovacími bodmi s otvoreným okrajom. Na mieste, kde sa otvor vrecka dotýka silikónového tesnenia, musí byť okraj vrecka čistý a hladký, bez záhybov.
·        Zakryte veko prístroja.
·        Stlačte vonkajšie okraje veka nadol, kým nezačujete kliknutie na oboch stranách.
Odsávanie a zváranie vzduchu
·        Stlačte tlačidlo Vákuové a tesnenie
·        Pokiaľ je vzduch vysávaný z vrecka, rozsvieti sa indikátor svetla Hneď ako sa všetok vzduch vysaje z vrecka, otvor vrecka sa automaticky uzavrie zváraním. Rozsvieti sa indikátor rozsvietenia
·        Akonáhle je celý proces dokončený, obe svetelné indikátory zídu a môžete vybrať tašku. Ak chcete vrecko vybrať, pevne stlačte uvoľňovacie tlačidlá a otvorte kryt.
·        Ak chcete prerušiť celý proces, stlačte tlačidlo Stop
 
Len zváranie
·        Stlačte tlačidlo na tesnenie
·        Pokiaľ je otvor vo vrecku zváraný, indikátor svetla
·        Akonáhle je proces zvárania je u konca, svetelný indikátor zhasne a môžete vybrať tašku. Ak chcete vrecko vybrať, pevne stlačte uvoľňovacie tlačidlá a otvorte kryt.
·        Ak chcete proces zvárania prerušiť, stlačte tlačidlo Stop
 
Tip: Ak nájdete zvyšky kvapaliny pozdĺž kĺbu vrecka, vytiahnite malé vrece, osušte kĺb a nechajte vrecko zvárať znova.
Poznámka: Otvor vrecka musí byť úplne suchý. To je jediný spôsob, ako zaručiť bezpečné, vzduchotesné zváranie vrecka.
·        Po každom zváranom cykle nechajte prístroj 20 sekúnd vychladnúť pred začatím nového cyklu. Zabránite tak predhriatiu zariadenia.
·        Po použití prístroj vždy vypnite a odpojte od siete.
 
Skladovanie napájacieho kábla
Na spodnej strane spotrebiča je miesto na navijak prípojného kábla.
Čistenie a starostlivosť
·        Pred čistením prístroj vždy odpojte od siete.
·        Prístroj nikdy nečistite vodou ani ho neponárajte do vody. Tým sa vyhnete riziku úrazu elektrickým prúdom.
·        Vonkajší povrch spotrebiča môžete čistiť vlhkou, hladkou handričkou.
·        Pred čistením zváracieho drôtu a silikónového tesnenia z plastových zvyškov nechajte prístroj najprv vychladnúť a potom opatrne odstráňte zvyšok.
Náhradné tašky
Ak chcete pracovať so zariadením, môžete použiť akékoľvek bežné vrecia vákuového filmu s textúrou na jednej strane. Tento druh povrchu umožňuje optimálnu extrakciu vzduchu. Šírka vrecka nesmie presiahnuť 28 cm.
Vhodné náhradné tašky je možné získať v domácich predajniach tovaru alebo cez severin zu 3613 (tašky 16 x 25 cm), ZU 3614 (tašky 20 x 30 cm) e ZU 3616 (rolka 20 x 600 cm).
 
Likvidáciu
Zariadenie označené týmto symbolom sa musí likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu. Obsahujú cenné recyklovateľné materiály. Správna likvidácia výrobku vedie k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.
Ak chcete získať ďalšie informácie o likvidácii výrobku, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu zariadení.
 
Záruka
Výrobok je zaručený pre materiálové chyby a výrobné chyby po dobu dvoch rokov odo dňa nadobudnutia.
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