Trevi CMP 581 DAB

POUŽITÍ
Toto zařízení je elektronický přístroj s vysokou přesností, takže jej nepoužívejte v následujících případech:
• V blízkosti silných zdrojů tepla, jako jsou ohřívače a ohřívače.
• Ve velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény atd.
• Na prašných místech.
• V místech vystavených silným vibracím.
Umístěte spotřebič tak, aby na jeho stranách bylo vždy dostatek místa pro volný oběh vzduchu (nejméně 5 cm). Neblokujte větrací otvory.
Pokud tekutiny vniknou do spotřebiče, okamžitě jej odpojte od síťové zásuvky a přemístěte přístroj na nejbližší autorizované servisní středisko společnosti TREVI.
Před spuštěním spotřebiče vždy zkontrolujte, zda jsou napájecí a připojovací kabely správně nainstalovány.

PÉČE A ÚDRŽBA
Pro čištění doporučujeme použít jemnou, mírně navlhčenou látku. Vyhněte se rozpouštědlům nebo abrazivním látkám.

Důležité
Dobrá konstrukce tohoto zařízení zaručuje dlouhodobou dokonalou funkci. Pokud však dojde k problému, doporučujeme kontaktovat nejbližší autorizované servisní středisko. Společnost TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje. Výrobky proto mohou mít jiné charakteristiky než ty, které jsou popsány.
[image: ]
POPIS 
1. LCD displej
2. Tlačítko MEM / P-MODE
3. Tlačítko STOP / MENU / INFO
4. Tlačítko SKIP-
5. tlačítko 10 / M. / FOLD -
6. Tlačítko STANDBY / FUNC
7. Tlačítko PLAY / PAUSE / SELECT
8. Tlačítko:  SKIP +
9. Tlačítko 10 / M. / FOLD +
10. Tlačítko VOLUME –
11. USB vstup
12. Tlačítko VOLUME +
13. Reproduktory
14. Přihrádka na baterie
15. Vstup AUX IN
16. AC zásuvka, síťový zdroj
17. FM anténa
18. Výstup pro sluchátka
19. Rukojeť

BATERIE
Otevřete přihrádku na baterie (14) a vložte 6 baterií velikosti "C" (UM-2), přičemž pečlivě dodržujte vyznačenou polaritu. Baterie ihned po vybití vyjměte, pokud zařízení neplánujete delší dobu používat.
SÍŤ
Připojte napájecí kabel do AC zásuvky (16). Zasuňte zástrčku do zásuvky 100-240V 50/60Hz.
Nepřipojujte spotřebič do zásuvek s jiným napětím, než je uvedeno.


ZAPNUTO VYPNUTO
1. Stisknutím tlačítka STANDBY / FUNC (6) zapněte jednotku.
2. Stiskněte tlačítko STANDBY / FUNC (6) pro výběr jednoho ze zdrojů DAB / DAB + rádia, FM rádia, CD přehrávače, USB vstupu a AUX vstup.
POZNÁMKA
Pokud u zdroje CD, USB nebo AUX neprovedete žádnou operaci do 15 minut, jednotka se  utomaticky přepne do pohotovostního  režimu.
3. Dlouze stiskněte tlačítko STANDBY / FUNC (6) pro vypnutí jednotky.
OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
1. Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti použijte tlačítka VOLUME + (12) a VOLUME - (10).
PROVOZ DAB / DAB + RÁDIA
DAB / DAB + SKENOVÁNÍ ROZHLASOVÝCH STANIC
1. Vyberte zdroj DAB pomocí tlačítka STANDBY / FUNC (6). Zobrazí se Vítejte v DAB.
Při prvním zapnutí rádio automaticky vyhledá a uloží všechny dostupné stanice DAB.
2. Chcete-li zopakovat operaci vyhledávání dostupných stanic DAB, dlouze stiskněte tlačítko STOP / MENU / INFO (3) otevřete nabídku DAB. Zobrazí se úplné skenování.
3. Stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE / SELECT (7) pro zahájení vyhledávání stanic DAB.
4. Stisknutím tlačítka SKIP- (4) nebo SKIP + (8) můžete procházet různými naladěnými stanicemi DAB. Stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE / SELECT (7) na požadované stanici DAB pro spuštění přehrávání.
5. Stiskněte několikrát tlačítko STOP / MENU / INFO (3) pro zobrazení informací o přijímané stanici.
NABÍDKA DAB / DAB + RÁDIO
1. Dlouze stiskněte tlačítko STOP / MENU / INFO (3) pro vstup do nabídky DAB.
2. Stisknutím tlačítka SKIP- (4) nebo SKIP + (8) zobrazíte různé položky nabídky DAB.
3. Stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE / SELECT (7) vyberte zobrazenou položku nabídky.
Úplné vyhledávání: umožňuje prohledat celé pásmo DAB / DAB + a automaticky uložit nalezené stanice.
Ruční ladění: Umožňuje ručně vyhledat jednu frekvenci DAB / DAB +. zmáčknout tlačítko
SKIP- (4) nebo SKIP + (8) pro výběr čísla kanálu souvisejícího s frekvencí, která má být prohledávána, a poté stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE / SELECT (7) pro zahájení skenování. Nalezené stanice se automaticky uloží. Po dokončení stiskněte a podržte tlačítko STOP / MENU / INFO (3) pro návrat do nabídky DAB.
DRC: umožňuje zapnout/vypnout funkci DRC pro zlepšení zvuku při poslechu v hlučném prostředí. Úroveň DRC můžete nastavit na vysokou (vysokou), nízkou (nízkou) nebo OFF (vypnuto).
Prune (Delete): umožňuje vymazat ze seznamu uložených stanic všechna nalezená, ale nedostupná rádia (špatný signál).
Přesuňte se pomocí tlačítka SKIP- (4) nebo SKIP + (8) na Yes a potvrďte smazání tlačítkem PLAY / PAUSE / SELECT (7).
Systém: umožňuje přístup do podnabídky systému:
Jazyk: je možné zvolit jazyk nabídek; K dispozici je italština (výchozí) a angličtina.
Factory Reset: umožňuje obnovit tovární nastavení zařízení. Na konci reset provede se automatické vyhledávání stanic DAB / DAB +.
Verze softwaru (verze softwaru): umožňuje zobrazit verzi softwaru zařízení.

ULOŽENÍ ROZHLASOVÝCH STANIC
Chcete-li uložit rozhlasovou stanici, postupujte takto:
1. Ručním laděním nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
2. Stiskněte a podržte tlačítko MEM./P-MODE (2), na displeji se zobrazí zpráva PRESET STORE
3. Pomocí tlačítek SKIP- (4) nebo SKIP + (8) vyberte umístění paměti.
4. Stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE / SELECT (7) pro potvrzení a uložení rozhlasové stanice.
Tento postup opakujte pro každou rozhlasovou stanici, kterou chcete uložit. K dispozici je 30 paměťových míst.
PROVOZ FM RÁDIA
VYHLEDÁVÁNÍ RÁDIOVÝCH STANIC VKV
1. Vyberte zdroj FM. Zobrazí se FM MODE.
2. Stiskněte a podržte tlačítko PLAY / PAUSE / SELECT (7) pro zahájení vyhledávání stanic FM. Prvních 30 přijatých stanic se automaticky uloží.
3. Stiskněte tlačítko MEM./P-MODE (2) a tlačítko SKIP- (4) nebo SKIP + (8) pro procházení různými uloženými stanicemi FM. zmáčknout tlačítko PLAY / PAUSE / SELECT (7) na požadované FM stanici pro zahájení přehrávání.
4. Pomocí tlačítek SKIP- (4) nebo SKIP + (8) ručně vyhledejte rozhlasovou stanici.
5. Několikrát dlouze stiskněte tlačítko STOP / MENU / INFO (3) pro zobrazení informací o přijímané stanici.
POZNÁMKA
Pro dosažení nejlepšího příjmu FM vytáhněte a nasměrujte anténu (17). Pokud příjem není dobrý, zkuste jej upravit jinak délka a orientace antény, nicméně kvalita příjmu FM hodně závisí na umístění,
kde se zařízení nachází.
Blízkost televizorů, neonových lamp nebo jiných domácích spotřebičů může způsobit rušení příjmu programů, v tomto případě přesuňte radior dále od rušivého zařízení.
MENU RÁDIA FM
1. Stisknutím tlačítka STOP / MENU / INFO (3) otevřete nabídku FM.
2. Stisknutím tlačítka SKIP- (10) nebo SKIP + (12) zobrazíte různé položky nabídky FM.
3. Stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE / SELECT / SCAN (9) vyberte zobrazenou položku nabídky:
 Nastavení vyhledávání: umožňuje nastavit vyhledávání rádiových stanic na všech nalezených stanicích (Všechny stanice) nebo pouze na nich
se silným signálem (Silná stanice).
 Nastavení zvuku: umožňuje nastavit zvuk ve stereu 
ULOŽENÍ ROZHLASOVÝCH STANIC
Chcete-li uložit rozhlasovou stanici, postupujte takto:
1. Ručním laděním nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
2. Stiskněte a podržte tlačítko MEM./P-MODE (2), na displeji se zobrazí zpráva PRESET STORE
3. Pomocí tlačítek SKIP- (4) nebo SKIP + (8) vyberte umístění paměti.
4. Stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE / SELECT (7) pro potvrzení a uložení rozhlasové stanice.
Tento postup opakujte pro každou rozhlasovou stanici, kterou chcete uložit. K dispozici je 30 paměťových míst.
OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE MP3-CD
PŘEHRÁVÁNÍ
1. Vyberte zdroj CD. Objeví se CD MODE.
2. Otevřete přihrádku na CD stisknutím PUSH TO OPEN na přihrádce na CD a vložte disk potištěnou stranou nahoru. Znovu zavřít dveře opatrně.
3. Po několika sekundách se na LCD displeji (1) zobrazí počet skladeb na disku. Přehrávání se spustí automaticky.
4. Stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE / SELECT (7) aktivujte pauzu; uplynulý čas stopy začne blikat. Dalším stisknutím pauzu uvolníte.
5. Stisknutím tlačítka STOP / MENU / INFO (3) trvale zastavíte přehrávání.
PŘESKOČENÍ STOPY A RYCHLÝ VPŘED / ZPĚT
1. Stisknutím tlačítka SKIP- (4) nebo SKIP + (8) přejdete na předchozí nebo další skladbu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko SKIP- (4) nebo SKIP + (8) při poslechu pro převíjení skladby zpět nebo vpřed. Uvolněte tlačítko pro návrat k normálnímu přehrávání.
NEPŘERUŠENÉ PŘEHRÁVÁNÍ JEDINÉ SKLADBY
1. Chcete-li nepřetržitě přehrávat jednu skladbu, stiskněte během přehrávání tlačítko MEM./P-MODE (2).
na displeji REP-1. CD přehrávač bude nepřetržitě přehrávat skladbu zobrazenou na displeji.
2. Chcete-li zrušit nepřerušované přehrávání jedné stopy, stiskněte několikrát tlačítko MEM./P-MODE (2), dokud se na displeji zobrazí DISC.
NEPŘERUŠOVANÉ OPAKOVÁNÍ CELÉHO DISKU
1. Pro nepřetržité přehrávání všech skladeb na disku stiskněte během přehrávání tlačítko MEM./P-MODE (2), dokud se na displeji se zobrazí REP-ALL. CD přehrávač bude nepřetržitě přehrávat všechny skladby na disku.
2. Chcete-li zrušit nepřerušované přehrávání všech skladeb na disku, stiskněte opakovaně tlačítko MEM./P-MODE (2), dokud se na displeji zobrazí DISC.
NEPŘERUŠENÉ PŘEHRÁVÁNÍ CELÉ SLOŽKY
POZNÁMKA: Funkce je platná pouze pro MP3 CD.
1. Pro nepřetržité přehrávání všech skladeb ve složce stiskněte během přehrávání tlačítko MEM./P-MODE (2), dokud se na displeji se zobrazí REP-ALBUM. CD přehrávač bude nepřetržitě přehrávat všechny skladby ve složce.
2. Chcete-li zrušit nepřerušované přehrávání všech skladeb ve složce, stiskněte opakovaně tlačítko MEM./P-MODE (2), dokud se na displeji zobrazí DISC.
NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ SKLADEB
1. Pro náhodné přehrávání všech skladeb na disku stiskněte během přehrávání tlačítko MEM./P-MODE (2), dokud se na displeji zobrazí RANDOM. Přehrávač CD náhodně přehraje všechny skladby na disku.
2. Chcete-li zrušit náhodné přehrávání všech skladeb na disku, stiskněte tlačítko MEM./P-MODE (2) více než jednou, dokud se na displeji  zobrazí DISC.
PŘEHRÁNÍ PRVNÍCH 10 VTEŘIN SKLADEB
1. Chcete-li přehrát prvních 10 sekund všech skladeb na disku, stiskněte během přehrávání tlačítko MEM./P-MODE (2), dokud se na displeji zobrazí í INTRO. CD přehrávač přehraje prvních 10 sekund ze všech skladeb na disku.
2. Chcete-li zrušit přehrávání prvních 10 sekund všech skladeb na disku, stiskněte opakovaně tlačítko MEM./P-MODE (2), dokud se na displeji zobrazí DISC.
FUNKCE ALBA
POZNÁMKA: Funkce je platná pouze pro MP3 CD obsahující složky.
1. Během přehrávání MP3 CD stiskněte a podržte tlačítka 10 / M. / FOLD + (9) nebo 10 / M. / FOLD - (5) pro přesun do složky další nebo předchozí (pokud existují).
2. Během přehrávání MP3 CD stiskněte tlačítka 10 / M. / FOLD + (9) nebo 10 / M. / FOLD - (5) pro přeskočení na další nebo předchozí 10. skladbu.
PROGRAMOVÁNÍ
Můžete vybrat pořadí, ve kterém se budou skladby přehrávat.
1. Stisknutím tlačítka STOP / MENU / INFO (3) zastavíte přehrávání.
2. Stiskněte tlačítko MEM./P-MODE (2), na displeji se zobrazí zpráva P01.
3. Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát jako první, pomocí tlačítek SKIP- (4) nebo SKIP + (8).
4. Stiskněte tlačítko MEM./P-MODE (2) pro potvrzení.
5. Opakováním kroků 3 a 4 uložte a přehrajte požadované skladby; u audio CD maximálně
20 skladeb, přičemž pro MP3 CD lze uložit maximálně 99 skladeb.
6. Stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE / SELECT (7) spusťte přehrávání.
7. Stiskněte dvakrát tlačítko STOP / MENU / INFO (3) pro zrušení programování.
PROVOZ VSTUPU USB
PŘEHRÁVÁNÍ
1. Zapojte USB zařízení do USB vstupu (11).
2. Vyberte zdroj USB. Zobrazí se USB MODE.
3. Po několika sekundách se na LCD displeji (1) zobrazí počet skladeb na disku. Přehrávání se spustí automaticky.
POZNÁMKA: Další funkce naleznete v odstavci OBSLUHA PŘEHRÁVAČE MP3-CD.
AUX IN
PŘEHRÁVÁNÍ
1. Připojte externí zařízení ke vstupu AUX IN (15).
2. Vyberte zdroj AUX. Objeví se AUX MODE.
3. Spusťte přehrávání z externího zařízení. Informace o všech funkcích přehrávání najdete v návodu k externímu zařízení.
VS‘TUP NA SLUCHÁTKA
1. Zapojte sluchátka do konektoru pro sluchátka (18).
2. Spusťte požadované přehrávání a upravte hlasitost.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
VŠEOBECNÉ
Napájení a spotřeba: ................................................... .................................. 100-240 V 50/60 (13 W, pohotovostní režim < 0,5 W)
 6 x "C" (UM2) baterie nejsou součástí balení
Příjem v pásmu FM: ............................................ . ...................................... 87,5 - 108 MHz
Příjem DAB / DAB + pásma: ................................................. ................................... 174,928 - 239,200 MHz
Rozměry: ................................................. ................................................................... ..... 240 x 224 x 125 mm
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