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RC 827D

Návod k obsluze

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý návod k jeho obsluze – obsahuje důležité informace pro bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

[image: ]POPIS PŘÍSTROJE

Na přístroji jsou uživateli k dispozici následující ovládací a kontrolní prvky:
1. Tlačítko ON/STANDBY/Alarm OFF pro zapnutí / vypnutí přístroje a pro vypnutí alarmu.
2. Přepínač AM/FM pro výběr rozhlasového pásma.
3. Tlačítko TUNING UP pro ladění / nastavení hodiny.
4. Tlačítko VOLUME + pro zvětšení hlasitosti.
5. Tlačítko SNOOZE pro přerušení alarmu.
6. Prostor pro baterie – jsou používány pro zálohování nastavení hodin / programu po přerušení dodávky elektřiny / odpojení přístroje od elektrické sítě (prostor pro baterie naleznete na spodní straně skříňky přístroje).
7. LED displej.
8. Indikátor SLEEP – indikuje vyčkávání přístroje na dosažení naprogramovaného času, po jehož uplynutí bude ukončen příjem rozhlasu.
9. Tlačítko TUNING DOWN / MINUTE pro ladění / nastavení minut.  
10. Tlačítko SLEEP pro naprogramování automatického vypnutí rozhlasového přijímače po uplynutí předem naprogramované doby.
11. Tlačítko PRESET/MEMORY UP / TIME SET pro použití předvolby/nastavení hodin.
12. Indikátor ALARM – svítí v době, kdy přístroj vyčkává na spuštění naprogramovaného alarmu.
13. Vestavěn reproduktor.
14. Tlačítko VOLUME – pro zmenšení hlasitosti.

Podrobný popis funkce jednotlivých ovládacích prvků přístroje nalezete v dalším textu návodu v popisech obsluhy jednotlivých funkcí přístroje.

NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE

Přístroj je konstruován pro napájení střídavým napětím 230 V z elektrické sítě vložením vidlice síťového kabelu přístroje do síťové zásuvky.
Po připojení přístroje k elektrické síti začne na jeho displeji blikat údaj 00:00 (upozornění uživatele na nastavení hodin).

ZÁLOHOVÁNÍ NASTAVENÍ HODIN / ALARMU
Nastavení hodin a alarmu jsou u tohoto přístroje zálohovány 2 ks baterií AAA (nutno dokoupit) proti jejich ztrátě v důsledku přerušení dodávky elektrické energie / odpojením přístroje od elektrické sítě. Baterie vložte do prostoru pro baterie na spodní straně skříňky přístroje   - při jejich vkládání do přístroje pozor na jejich správnou polaritu – je vyznačena v prostoru pro baterie. 
Pokud jsou v přístroji vloženy baterie pro zálohování hodin / programu alarmu bude po přerušení dodávky elektřiny nebo   odpojení přístroje od elektrické sítě event. příjem rozhlasu přerušen a na displeji zhasne údaj hodin. Hodiny však zůstanou v chodu - budou napájeny z vložených baterií. Po obnovení dodávky elektrické energie resp. připojení přístroje k elektrické síti bude na displeji zobrazen správný čas a pokud byl naprogramován alarm bude bez jakéhokoliv zásahu uživatele aktivován v předem naprogramovaném čase.

Doplňující informace
· Z důvodů významně vyšší kapacity doporučujeme pro zálohování času / programu alarmu používat baterii Alkaline.
· Po každých cca 9 - 12 měsících (podle okolností i dříve) doporučujeme baterie vyměnit za nové.
· Pokud nebude v přístroji vložena baterie pro zálohování hodin / alarmu bude po obnovení dodávky elektřiny / připojení přístroje k elektrické síti na displeji blikat údaj hodin. V podobném případě bude nastavení hodin event. naprogramování alarmu nutno opakovat.

[bookmark: _Toc1281903]Kontrola baterií pro zálohování hodin / alarmu
Odpojte přístroj od elektrické sítě a po uplynutí několika minut přístroj opět připojte k elektrické síti. Na displeji přístroje by měl být zobrazen přesný čas. Pokud tomu tak nebude vyměňte v přístroji obě baterie.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

NASTAVENÍ HODIN
Připojte přístroj k elektrické síti a pokračujte podle následujících pokynů
1. Stlačte a přidržte cca 2 sekundy stačeno tlačítko TIME SET a vyčkejte na rozblikání údaje hodin na displeji, potom tlačítko uvolněte.
2. Opakovaným stlačováním tlačítka HOUR naprogramujte hodinu.
3. Opakovaným stlačováním tlačítka MINUTE naprogramujte minuty.
4. Potvrďte stlačením tlačítka TIME SET – hodiny se rozběhnou.

PŘÍJEM ROZHLASU
1. Pro příjem rozhlasu krátce stlačte tlačítko ON/STANDBY.
2. Tlačítkem AM/FM vyberte požadované rozhlasové pásmo.
3. Tlačítky TUNING nalaďte požadovaný vysílač.   Stlačením a přidržením tlačítka TUNING UP nebo DOWN na dobu delší než 1 sekunda bude zahájeno automatické ladění – po naladění silného vysílače zůstane přístroj přepnut na jeho příjem. Pokračování v ladění dalším stlačením (stejného) tlačítka TUNING. Nalaďte požadovaný (silný) vysílač.
4. Tlačítky VOLUME nastavte požadovanou hlasitost
5. Pro ukončení příjmu rozhlasu krátce stlačte tlačítko ON/STANDBY.
6. Po naladění vysílače bude na displeji opět zobrazen údaj hodin – při požadavku na zobrazení přijímaného kmitočtu krátce stlačte tlačítko TUNING.

POUŽITÍ PŘEDVOLBY
Přístroj je vybaven předvolbou s kapacitou pro uložení 20 vysílačů (po 10 vysílačích z každého rozhlasového pásma).

Vložení vysílače do předvolby
1. Přepněte přístroj na příjem rozhlasu.
2. Stlačte tlačítko PRESET MEMORY UP a potom opakovaným stlačováním tohoto tlačítka vyberte paměťové místo, do kterého chcete uložit naladěný vysílač (paměťová místa jsou označovány údaji P1 – P10). Vložením vysílače do již obsazeného paměťového místa bude jeho obsah vymazán a bude nahrazen novbě vloženým vysílačem. 
3. Nalaďte vysílač, který chcete vložit do předvolby.
4. Pro vložení naladěného vysílače do předvolby stlačte a přidržte 2 sekundy stlačeno tlačítko PRESET MEMORY UP.

Příjem vysílače z předvolby
Přepněte přístroj na příjemn rozhlasu a vyberte požadované rozhlasové pásmo.
Potom opakovaným stlačováním tlačítka PRESET MEMORY UP vyberte paměťové místo s požadovaným vysílačem.

Antény
Pro příjem AM rozhlasu přístroj používá vestavěnou feritovou anténu –pro optimální příjem požadovaných vysílačů AM je nutné nasměrování celého přístroje.
V rozhlasovém pásmu FM přístroj používá drátovou FM anténu pevně připojenou k zadní straně skříňky přístroje. Anténu rozviňte a pro optimální příjem požadovaných vysílačů FM vyhledejte její vhodnou polohu.

NAPROGRAMOVÁNÍ ALARMU
1. Stlačte;a přidržte cca 2 sekundy stlačeno tlačítko ALARM a vyčkejte na rozblikání údaje času spuštění alarmu na displeji. potom tlačítko uvolněte.
2. Tlačítky HOUR a MINUTE postupně naprogramujte hodinu a minuty času spuštění alarmu. 
3. Potvrďte stlačením tlačítka ALARM.
4. Opakovaným stlačováním tlačítka ALARM vyberte požadovaný typ alarmu – bude indikován rozsvícením odpovídajícího symbolu na displeji:
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alarm bzučákem

alarm zapnutím rozhlasového přijímače

alarm je vypnut

Použití alarmu
· Naprogramujte požadovaný typ alarmu.
· Pokud jste zvolili alarm zapnutím rozhlasového přijímače je nutno naladit vysílač, jehož příjem požadujete po spuštění alarmu a požadovanou hlasitost.
· Po dosažení naprogramovaného času spuštění alarmu bude spuštěn alarm. Pro jeho vypnutí stlačte tlačítko ALARM OFF.
· Pro přerušení spuštěného alarmu stlačte tlačítko SNOOZE – po uplynutí cca 9 minut bude alarm opakován. Tlačítko SNOOZE lze používat opakovaně po dobzu cca 1 hodiny.
[bookmark: _Toc1281911]POUŽITÍ TLAČÍTKA SLEEP 
Tlačítko umožňuje naprogramování času, po jehož uplynutí bude přístroj přepnutý na příjem rozhlasu automaticky vypnut.
1. Přepněte přístroj na příjem rozhlasu.
2. Opakovaným stlačování tlačítka SLEEP specifikujte čas, po jehož uplynutí požadujete ukončení příjmu rozhlasu. K dispozici jsou časy 10, 20, 30, 45, 60, 90 nebo 120 minut.
Ukončení příjmu rozhlasu uplynutím naprogramované doby,   pro ukončení příjmu rozhlasu před uplynutím naprogramované doby stačte tlačítko ON/STANDBY.
UDRŽOVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ PŘÍSTROJE
· Chraňte přístroj před extrémními teplotami, vlhkem a prachem. Pozor na postříkání nebo polití jakoukoliv kapalinou – riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
· Neumísťujte přístroj na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla. 
· Před čištěním přístroj vypněte a odpojte jej od elektrické sítě.
· Pro čištění skříňky přístroje použijte čistý měkký hadřík, v případě většího znečištění přístroje lehce zvlhčený ve vlažném zředěném roztoku mírného saponátového čisticího přípravku. V žádném případě nepoužívejte pro čištění přístroje ředidla nebo rozpouštědla popř. čisticí prostředky způsobující otěr - mohou narušit povrchovou úpravu skříňky přístroje. 
[bookmark: _Toc151905090][bookmark: _Toc151970516]POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI PŘÍSTROJE
Tento přístroj je označen jako výrobek, na který se vztahuje směrnice 2002/96/EC o likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení. 

[image: ]Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení postupy šetrnými k životnímu prostředí.. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generace. Podrobné informace k likvidaci tohoto výrobku získáte u pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu nebo v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili.
[bookmark: _Toc1281913]TECHNICKÉ ÚDAJE
	
	

	Přijímané kmitočty

	AM 522 – 1 620 kHz
FM – rozsah 87,5 až 108 MHz

	Napájení
	230 V stříd., 50 Hz 

	Rozměry přístroje d x hl. x v 
	140 x 114 x 44 mm

	Hmotnost přístroje
	cca 310 gramů




Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.
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