FG2900

TRIEDY OCHRANY / OCHRANNÉ PROSTRIEDKY
UPOZORNENIE
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEVYSTAVUJTE DAŽĎU A VLHKOSTI
VAROVANIE
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VLHKOSTI
UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE PRÍSTROJ. VO VNÚTRI NENÁJDETE ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY PRE POUŽÍVATEĽA ANI NÁHRADNÉ DIELY. VŠETKY SERVISNÉ ÚKONY VYKONÁVAJTE V AUTORIZOVANOM SERVISNOM CENTRE.
Ak je na prístroji uvedený niektorý z nižšie uvedených symbolov, znamená to, že technické parametre zodpovedajú danému symbolu.
Tento symbol upozorňuje na prítomnosť vysokonapäťových častí vo vnútri výrobku; nikdy ho neotvárajte.
Tento symbol varuje používateľa pred neizolovaným nebezpečným napätím vo vnútri zariadenia, ktoré môže spôsobiť elektrický šok. Neotvárajte kryt.
Tento symbol znamená, že prístroj je triedy I: prístroj má zástrčku s ochranným vodičom a musí byť pripojený výhradne do zásuvky s ochranným uzemnením.
Pozor: tento symbol upozorňuje používateľa na dôležité pokyny, ktoré je potrebné pri používaní výrobku dodržiavať.
Pozor: horúci povrch, nebezpečenstvo popálenia.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Nasledujú dôležité upozornenia týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; túto príručku si starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie; výrobok používajte iba podľa pokynov v tejto príručke; akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a nebezpečné; výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nevhodným, chybným alebo nerozumným použitím.
Pred použitím skontrolujte stav prístroja; ak máte pochybnosti, nepoužívajte ho a kontaktujte servis.
Nenechávajte obaly (plastové vrecká, polystyrén, klince, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; tieto obaly likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o triedenom odpade.
Uistite sa, že údaje na typovom štítku zodpovedajú vášmu elektrickému napájaniu; inštaláciu vykonajte podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon uvedený na štítku; nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.
Ak je potrebné použiť adaptéry, predlžovacie káble alebo rozbočovače, používajte iba tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy; neprekračujte hodnoty maximálneho prúdu a výkonu uvedené na týchto príslušenstvách.
Nezanechávajte prístroj zbytočne zapnutý; vždy ho odpojte zo zásuvky, keď sa nepoužíva.
Vždy odpojte prístroj od napájania, ak ho necháte bez dozoru.
Čistenie vykonávajte iba po odpojení zo zásuvky.
Ak je prístroj mimo prevádzky a rozhodnete sa ho neopravovať, odporúča sa prerušiť prívod energie odstrihnutím napájacieho kábla.
· Nedotýkajte sa napájacieho kábla ostrými predmetmi alebo horúcimi povrchmi a nepoužívajte ho na vyťahovanie zástrčky.
· Kábel nesmie visieť z pracovnej plochy, kde by ho mohlo chytiť dieťa.
· Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený napájací kábel, zástrčka alebo došlo k skratu; nechajte ho opraviť autorizovaným servisom.
· Nevystavujte výrobok nepriaznivým poveternostným podmienkam, ako je dážď, vlhkosť, mráz a pod. Ukladajte ho na suchom mieste.
· Neovládajte alebo sa nedotýkajte výrobku mokrými rukami alebo bosí.
· Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak sú pod dohľadom alebo im boli poskytnuté pokyny k bezpečnému použitiu a pochopili riziká; deti sa nesmú venovať čisteniu alebo údržbe bez dozoru, ak nie sú staršie ako 8 rokov.
· Deti si nesmú hrať s prístrojom.
· Uchovávajte výrobok a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Ak je napájací kábel poškodený alebo prístroj nefunguje správne, nesnažte sa ho sami opravovať. Opravu môže vykonávať iba výrobca, autorizovaný servis alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo riziku. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť prístroja a zrušiť záručné podmienky.
UPOZORNENIE: výrobok má vykurovaciu funkciu. Povrchy môžu dosahovať vysoké teploty. Pretože vnímanie tepla je individuálne, používajte prístroj opatrne. Dotýkajte sa iba určených častí, ako sú madlá a ovládací panel.
· Prístroj je určený pre domáce použitie alebo podobné aplikácie, ako sú kuchyne pre personál v obchodoch, kanceláriách či iných pracovných priestoroch, alebo pre hostí v hoteloch, moteloch, penziónoch alebo ubytovniach.
· Prístroj nie je určený na ovládanie externými časovačmi alebo diaľkovými ovládačmi.
· Pred každým použitím odvinúť napájací kábel.
· Nepokladajte prístroj na okraj alebo do blízkosti horľavých materiálov, ako sú závesy, zdroje tepla, studené alebo vlhké oblasti.
· Nepokladajte na prístroj žiadne predmety.
· Nepresúvajte prístroj, ak obsahuje jedlo alebo je ešte horúci.

POUŽITIE
Nevkladajte prístroj priamo ku stene. Nechajte aspoň 10 cm voľného priestoru vzadu, po stranách aj hore.
Prístroj sa počas používania veľmi zohrieva; nikdy sa nedotýkajte skla ani vnútorných častí, iba madla a ovládacieho panela. Vždy používajte priložené chňapky a madlá na vybratie príslušenstva.
Na otvorené dvierka nepokladajte žiadne predmety, mohlo by dôjsť k poškodeniu dverí alebo pádu a rozbitiu rúry.
Po použití trvá asi 30 minút, kým sa prístroj úplne ochladí.
Na prístroj nikdy nič nepokladajte.

ČISTENIE
Čistite po každom použití. Najprv vytiahnite zástrčku a nechajte prístroj vychladnúť.
· Nepoužívajte ponáranie do vody ani iných tekutín.

1. Prevádzková kontrolka
2. Ovládací gombík časovača
3. [image: ]Ovládací gombík výberu funkcií
4. Výstup vzduchu (vzadu)
5. Ovládací gombík teploty
6. Dvere
7. Rukoväť
8. Mriežka
9. Pekáč
10. Vetracie otvory
11. Košík na vyprážanie

Ovládacie gombíky
Pomocou ovládacieho gombíka na výber funkcií (3) je možné zvoliť rôzne režimy:
· AIR FRY: funkcia teplovzdušnej fritézy
· TOASTER: funkcia ventilovanej rúry
· GRILL: funkcia grilu
· PIZZA: funkcia pizza
· DRY FRUIT: funkcia sušičky
Ovládací gombík na nastavenie teploty (5) umožňuje nastaviť teplotu od 80 do 230 °C.
Ovládací gombík časovača (2) umožňuje nastaviť čas pečenia od 0 do 60 minút a má aj polohu ON (stále zapnuté).

Predohrev
Pred každým použitím rúru predhrejte približne 15 minút, aby dosiahla požadovanú teplotu. Predohrev vykonávajte bez jedla vo vnútri.
· Nastavte časovač (2) na 15 minút.
· Nastavte požadovanú teplotu pomocou gombíka (5).
· Prepnete volič funkcií (3) do požadovanej polohy.
Po zvukovom signáli časovača je predohrev dokončený a rúra pripravená na pečenie.

Pečenie
Pri prvom použití dôkladne umyte všetky príslušenstvá a vnútro rúry. Nechajte vnútro vetrať s otvorenými dverami približne 30 minút, potom rúru zapnite prázdnu na niekoľko minút. Pred prvým pečením nechajte rúru bežať prázdnu asi 10 minút na maximálnu teplotu, aby sa odstránil „nový“ zápach.
· Pripojte k zásuvke s vhodným uzemnením.
· Položte pekáč (9) na dno rúry a nalejte trochu vody.
· Predhrejte rúru a položte jedlo na príslušenstvo, nastavte teplotu (gombík 5), čas (2) a typ pečenia (3) a umiestnite príslušenstvo do správnej výšky vo vnútri rúry.
· Sledujte priebeh pečenia. Ak je potrebné jedlo otočiť, otvorte dvere a rýchlo ich zatvorte, aby sa minimalizovala strata tepla.
· Po dokončení pečenia zaznie zvukový signál. Ak jedlo nie je hotové, nastavte časovač znova. Po upečení opatrne vyberte príslušenstvo pomocou chňapky.
· Všetky gombíky prepnete do polohy OFF.

Funkcie pečenia
Ventilovaná rúra: funkcie TOASTER, GRILL a PIZZA
Pred pečením rúru predhrejte 15 minút.
Funkcie Toaster, Grill a Pizza umožňujú pečenie ako v klasickej ventilovanej rúre. Podľa druhu jedla (mäso, ryby, zelenina, pizza atď.) môžete použiť pekáč, mriežku alebo košík. Pozícia príslušenstva v rúre závisí od typu pečenia. Je možné piecť aj na viacerých úrovniach.
Sušička: funkcia DRY FRUIT
Funkcia Dry Fruit umožňuje sušiť akékoľvek potraviny. Používa sa pri nízkej teplote, nastavte gombík teploty (5) na 80 °C. Doba sušenia je od 6 do 18 hodín, odporúča sa nastaviť časovač (2) na ON (trvalo zapnuté). Potraviny ukladajte na dierované košíky (11) alebo na mriežku (8), ak sú väčšie. Sušiť je možné aj na viacerých úrovniach.
Teplovzdušná fritéza: AIR FRY
Pred použitím rúru predhrejte na 15 minút.
Funkcia Air Fry využíva halogénové vykurovacie teleso a silnú ventiláciu na prípravu zdravých jedál bez oleja, ale s chrumkavosťou tradične vyprážaných jedál. Pre túto funkciu použite košík na vyprážanie (11) a vložte ho do hornej pozície, blízko vykurovacieho telesa.

Tabuľka odporúčaných nastavení pre Air Fry:
	Jedlo
	Množstvo (g)
	Čas (min)
	Teplota (°C)
	Príslušenstvo

	Tenké mrazené hranolky
	400-800
	15-20
	200
	Košík

	Hrubé mrazené hranolky
	400-800
	18-23
	200
	Košík

	Gratinované zemiaky
	500-900
	15-20
	200
	Pekáč

	Steaky
	200-800
	15-22
	180
	Košík

	Vepřové kotlety
	400-800
	12-18
	180
	Košík

	Hamburger
	200-800
	10-18
	185
	Košík

	Kuracie prsia
	400-800
	15-22
	180
	Košík

	Kuracie stehná
	400-800
	25-35
	190
	Košík

	Mäso na špíze
	400-800
	15-22
	185
	Košík

	Ryby na špíze
	400-800
	13-16
	180
	Košík

	Pečená alebo gratinovaná ryba
	400-800
	13-18
	180
	Pekáč

	Mrazené kuracie krokety
	500-800
	8-15
	200
	Košík

	Mrazené rybie tyčinky
	500-800
	6-12
	200
	Košík

	Vyprážaný syr v obale
	500-700
	8-12
	180
	Košík

	Plnená zelenina
	500-800
	15-20
	180
	Pekáč



Pečenie v rúre:
	Jedlo
	Množstvo (g)
	Čas (min)
	Teplota (°C)
	Príslušenstvo

	Tort
	800
	25-35
	160
	Pekáč

	Quiche
	800
	20-30
	190
	Pekáč

	Muffiny
	800
	20-30
	160
	Pekáč

	Sladké snacky
	800
	18-25
	170
	Pekáč


Poznámky:
· Predhrejte 15 minút.
· Menšie porcie potrebujú kratší čas pečenia.
· Väčšie množstvo vyžaduje dlhší čas pečenia.
· Pre rovnomerné upečenie jedla ho počas pečenia premiešajte.
· Čerstvé zemiaky pred pečením ľahko potrite olejom pre lepšiu chrumkavosť.
· Veľmi tučné jedlá ako klobásy nie sú vhodné na teplovzdušnú fritézu.
· Na pečenie tort alebo krehkých plnených jedál použite pekáč.

Čistenie
· Vypojte prístroj zo zásuvky a nechajte všetky časti vychladnúť pred čistením.
· Nepoužívajte na čistenie rúry ponorenie do vody a vyhnite sa kontaktu vody alebo iných kvapalín s elektrickými časťami.
· Pravidelné čistenie vnútorného priestoru zabezpečí lepšiu funkciu a zabráni vzniku zápachu. Používajte mäkkú handričku a neabrazívne čistiace prostriedky.
· Mriežku, pekáč aj košíky môžete umývať ako bežné riady.
· Nepoužívajte abrazívne hubky alebo kovové nástroje na čistenie vonkajšej časti, aby nedošlo k poškodeniu laku.
· Dávajte pozor, aby počas čistenia voda nezasiahla vetracie otvory.
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