Last saved by: INFOTEC sas
Document comments: Produced by RTFGenerator. Ownership of: INFOTEC sas info@infotec-online.it

Meliconi S.p.A. | Revízia č. 1
| Dátum revízie 12/09/2025
| Prvá kompilácia
. - STOP ODORI FRIGORIFERO | Vytlačené dňa 11/11/2025
| Strana č. /

Karta bezpečnostných údajov
V súlade s prílohou II k nariadeniu REACH - Nariadenie (EÚ) 2020/878

ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu
Kód: | .
Názov | STOP ODORI FRIGORIFERO
UFI : | 4EXF-81F7-S00T-E2YW

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Identifikované použitie | Priemyselné | Profesionálne | Spotrebiteľské
Chladnička absorbovaná na domáce použitie | - | - |
Neodporúčané použitie | | |
Nepoužívajte na iné účely, ako sú uvedené | | |

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Meno firmy | Meliconi S.p.A.
Adresa | Via Minghetti, 10
Miesto a Štát | 40057 Granarolo dell'Emilia
| Italia

tel. +39 051 6008211
www.meliconi.com

e-mail kompetentnej osoby |
osoba zodpovedná za bezpečnostný list | info@meliconi.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

V prípade potreby naliehavých informácií sa obrate na.

Konzultacná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 54 774 166 (Non - stop linka)

ODDIEL 2. Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle ustanovení nariadenia ES 1272/2008 (CLP).
Keďže však tento výrobok obsahuje nebezpečné látky v koncentráciách podľa oddielu č. 3, vyžaduje list bezpečnostných údajov s príslušnými informáciami, zhodne s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2020/878.

Klasifikácia a uvedenie nebezpečenstva: | --

2.2. Prvky označovania

Výstražné piktogramy: | --

Výstražné slová: | --

Výstražné upozornenia: |
EUH208 | Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón
| Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia: |
P102 | Uchovávajte mimo dosahu detí.

2.3. Iná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov výrobok neobsahuje ≥ PBT ani vPvB látok 0,1%.

Produkt neobsahuje látky s vlastnosťami endokrinných disruptorov (vlastnosti, ktoré narúšajú endokrinný systém) v koncentrácii ≥ 0,1%.

ODDIEL 3. Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Irelevantná informácia

3.2. Zmesi

Obsahuje:

Označenie | x = Konc. % | Klasifikácia (ES) 1272/2008 (CLP) |
etanol | | |
INDEX   603-002-00-5 | 2 ≤ x <  2,5 | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 |
CE   200-578-6 | | |
CAS   64-17-5 | | |
Reg. REACH   01-2119457610-43 | | |
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón | | |
INDEX   613-088-00-6 | 0 < x <  0,036 | Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1 |
CE   220-120-9 | | Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,036% |
CAS   2634-33-5 | | LD50 Oral: 450 mg/kg, LC50 Inhalation hmly/prach: 0,21 mg/l |

Úplný text viet pre označenia nebezpečenstva (H) je uvedené v oddieli 16 tohto listu.

ODDIEL 4. Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Nepredpokladajú sa také reakcie, ktoré by si vyžadovali zaistenie špeciálnych opatrení prvej pomoci. Nasledujúce informácie predstavujú praktické pokyny pre správny postup v prípade kontaktu s chemickým výrobkom, aj keď nie je nebezpečný.
V prípade pochybností alebo výskytu príznakov sa obráťte na lekára a ukážte mu tento dokument.
V prípade vážnych príznakov volajte okamžitú zdravotnícku záchrannú službu.
OČI: Vyberte prípadné kontaktné šošovky, ak sa to dá urobiť bez problémov. Ihneď vyplachujte hojným množstvom vody po dobu aspoň 15 minút; viečka držte dobre otvorené. Neodkladne sa poraďte s lekárom.
POKOŽKA: Kontaminovaný odev vyzlečte. Ihneď dôkladne umyte pod tečúcou vodou (ak je to možné, tak aj s mydlom). Vyhľadajte lekársku pomoc. Vyhnite sa ďalšiemu kontaktu so znečisteným oblečením.
POŽITIE Nevyvolávať zvracanie, pokiaľ nebolo výslovne povolené lekárom. Nepodávať nič ústami, pokiaľ je osoba v bezvedomí. Neodkladne sa poraďte s lekárom.
VDÝCHNUTIE: Odveďte postihnutého na čerstvý vzduch, ďaleko od miesta nehody. Neodkladne sa poraďte s lekárom.

Ochrana záchrancov

Je dobrým pravidlom, aby osoba, ktorá poskytuje pomoc osobe exponovanej chemickej látke alebo zmesi, používala prostriedky osobnej ochrany. O aké prostriedky pôjde, závisí od nebezpečnosti látky alebo zmesi, od spôsobu expozície a od rozsahu kontaminácie. Ak nie sú k dispozícii iné špecifické pokyny, odporúča sa používať jednorázové rukavice pre prípad možného kontaktu s biologickými kvapalinami. OOS vhodné pre vlastnosti látky alebo zmesi vyberte podľa údajov v oddieli 8.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Konkrétne informácie o príznakoch a účinkoch spôsobených produktom nie sú známe.

ONESKORENÉ ÚČINKY: Podľa súčasného stavu informácií nie sú známe prípady oneskorenej reakcie po expozícii na tento výrobok.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Ak sa objavia príznaky, či už akútne alebo oneskorené, vyhľadajte lekára.

Prostriedky, ktoré musia byť na pracovisku k dispozícii pre okamžité špecifické ošetrenie.

Tečúca voda na umytie kože a očí.

ODDIEL 5. Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

VHODNÉ PROSTRIEDKY HASENIA
Hasiace prostriedky: snehový, penový,práškový. Ak sa pri úniku a vyliatí produkt nezapálil, možno použiť vodný aerosol na rozptýlenie zápalných výparov a ochranu osôb, ktoré pracujú na zastavení úniku.
NEVHODNÉ PROSTRIEDKY HASENIA
Nepoužívať prúd vody. Voda nie je účinná na zastavenie požiaru, ale predsa len môže byť použitá na ochladenie uzavretých nádob vystavených plameňu, čím sa zabráni prasknutiu a vybuchnutiu.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

POVINNOSTI PRI VYSTAVENÍ POŽIARU
Pri vystavení nádob ohňu sa môže tvoriť pretlak s nebezpečenstvom výbuchu. Vyhnúť sa vdychovaniu produktov spaľovania.

5.3. Rady pre požiarnikov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Nádoby ochladiť prúdom vody, aby sa zabránilo rozkladu výrobku a tvorbe látok potenciálne nebezpečných pre zdravie. Vždy mať oblečený kompletný ochranný nehorľavý odev. Uschovajte vodu po hasení, ktorá nemôže byť odvedená do povrchových vôd. Odstrániť kontaminovanú vodu, ktorá bola použitá na hasenie a zvyšky požiaru v súlade s platnými normami.
VYBAVENIE
Normálne pomôcky pre hasenie požiarov, ako dýchací prístroj na stlačený vzduch s otvoreným okruhom (EN 137), ohňuvzdorná kombinéza (EN469), ohňuvzdorné rukavice (EN 659) a hasičské čižmy (HO A29 alebo A30).

ODDIEL 6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

V prípade, že neexistujú kontraindikácie, zabrániť tvorbe prášku postriekaním výrobku vodou.
Používajte vhodné ochranné prostriedky (vrátane osobných ochranných prostriedkov podľa oddielu 8 karty bezpečnostných údajov) za účelom predchádzania kontaminácii pokožky, očí a osobných odevov. Tieto pokyny platia ako pre osoby pri výkone práce tak aj pre núdzové zásahy.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte úniku produktu do kanalizácie, povrchových a podpovrchových vôd.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pozbierajte vysypaný materiál a uložte do nádob na rekuperáciu alebo likvidáciu. Ak neexistujú kontraindikácie, eliminujte zvyšky prúdom vody.
Zabezpečte dostatočné vetranie na mieste postihnutom únikom produktu. Posúďte kompatibilitu nádoby, ktorú použijete na uskladnenie produktu, podľa údajov v oddiele 10. Odbúranie kontaminovaného materiálu musí byť vykonané v zhode s rozhodnutím v bode 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Prípadné informácie týkajúce sa osobnej ochrany alebo likvidácie sú uvedené v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7. Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Skladovať ďaleko od zdrojov tepla, iskier a otvoreného ohňa, nefajčite, nepoužívajte zápalky, alebo zapaľovače. Pokiaľ nie je zaistené potrebné vetranie, pary sa môžu hromadiť nad podlahou a vznietiť sa aj v prípade vzdialeného zdroja s hroziacim nebezpečenstvom návratu plameňa. Zamedziť akumulácii elektrostatických výbojov. Ak používate veľkorozmerné balenia, pri prečerpávaní zaistite pripojenie na uzemnenie a noste antistatickú obuv. Pri manipulácii nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu. Nádoby otvárajte opatrne, môžu byť pod tlakom. Nádoby otvárajte opatrne, môžu byť pod tlakom. Pri práci nekonzumujte potraviny ani alkohol a nefajčite. Zabráňte preniknutiu produktu do životného prostredia.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladovať len v pôvodnej nádobe. Uskladňujte v uzavretých nádobách, na dobre vetranom mieste, chráňte pred priamym dopadom slnečných lúčov. Skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste; skladujte mimo dosah zdrojov tepla, otvoreného plameňa, iskier a iných zdrojov vznietenia. Nádoby neuskladňujte v blízkosti prípadných nekompatibilných materiálov; overte podľa oddielu 10.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Informácie nie sú k dispozícii

ODDIEL 8. Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Regulačné referencie:

AUS | Österreich | Gesamte Rechtsvorschrift für Grenzwerteverordnung 2024, Fassung vom 12.12.2024
BEL | Belgique | Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques, livre VI du code du bien-être au travail
BGR | България | НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.28 от 2 Април 2024г.)
CHE | Suisse / Schweiz | Valeurs limites d`exposition aux postes de travail: VME/VLE (SUVA). Grenzwerte am Arbeitsplatz: MAK (SUVA)
CZE | Česká Republika | NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. října 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
DEU | Deutschland | WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe
DNK | Danmark | BEK nr 291 af 19/03/2024 (Historisk) Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet
ESP | España | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024
EST | Eesti | Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid 2024
FRA | France | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021
FIN | Suomi | HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
GRC | Ελλάδα | Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α` 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία``»
HUN | Magyarország | Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
HRV | Hrvatska | PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIKALIJAMA NA RADU, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA
IRL | Éire | 2024 Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations (2001-2021) & the Safety, Health and Welfare at Work (Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic Substances) Regulations (2024)
LTU | Lietuva | Jsakymas dėl lietuvos higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo
LVA | Latvija | Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" Oficiāālāās publikāācijas Nr.: 2024/65.2
NOR | Norge | Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. 10. april 2024 kl. 13.55
NLD | Nederland | Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei2024, nr. 2024-0000092805, tot wijziging van deArbeidsomstandighedenregeling in verband met de implementatie vanRichtlijn 2022/431
POL | Polska | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
ROU | România | HOTĂRÂRE nr. 179 din 28 februarie 2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi ca
SWE | Sverige | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön
SVK | Slovensko | 121_2024 Z. z. Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym, mutagénnym alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci
GBR | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

etanol
Prahová hraničná hodnota
Druh | Štát | TWA/8h | | STEL/15min | | Poznámky / Pripomienky |
| | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
MAK | AUS | 1900 | 1000 | 3800 | 2000 | |
VLEP | BEL | 1907 | 1000 | | | |
TLV | BGR | 1000 | | | | |
MAK | CHE | 960 | 500 | 1920 | 1000 | |
VME/VLE | CHE | 960 | 500 | 1920 | 1000 | |
TLV | CZE | 1000 | | 3000 | | |
AGW | DEU | 380 | 200 | 1520 | 800 | |
MAK | DEU | 380 | 200 | 1520 | 800 | |
TLV | DNK | 1900 | 1000 | 3800 | 2000 | |
VLA | ESP | | | 1910 | 1000 | |
TLV | EST | 1000 | 500 | 1900 | 1000 | |
VLEP | FRA | 1900 | 1000 | 9500 | 5000 | |
HTP | FIN | 1900 | 1000 | 2500 | 1300 | |
TLV | GRC | 1900 | 1000 | | | |
AK | HUN | 1900 | | 3800 | | |
GVI/KGVI | HRV | 1900 | 1000 | | | |
OELV | IRL | | | | 1000 | |
RD | LTU | 1000 | 500 | 1900 | 1000 | |
RV | LVA | 1000 | | | | |
TLV | NOR | 950 | 500 | | | |
TGG | NLD | 260 | | 1900 | | POKOŽKA |
NDS/NDSCh | POL | 1900 | | | | |
TLV | ROU | 1900 | 1000 | 9500 | 5000 | |
NGV/KGV | SWE | 1000 | 500 | 1900 | 1000 | |
NPEL | SVK | 960 | 500 | 1920 | | |
WEL | GBR | 1920 | 1000 | | | |
Predpovedaná neúčinná koncentrácia pre životné prostredie - PNEC | | |
Referenčná hodnota v sladkej vode | 0,96 | mg/l |
Referenčná hodnota v morskej vode | 0,79 | mg/l |
Referenčná hodnota pre sedimenty v sladkej vode | 3,6 | mg/kg |
Referenčná hodnota pre sedimenty v morskej vode | 2,9 | mg/kg |
Referenčná hodnota pre vodu, prerušované uvoľňovanie | 2,75 | mg/l |
Referenčná hodnota pre mikroorganizmy STP | 580 | mg/l |
Referenčná hodnota pre potravinový reťazec (druhotná otrava' | 0,38 | mg/kg |
Referenčná hodnota v suchozemskom prostredí | 0,63 | mg/kg |
Zdravie - Odvodená hladina expozície bez účinku - DNEL / DMEL
| Účinky na spotrebiteľov | | | | Účinky na zamestnancov | | |
Spôsob expozície | Lokálne akútne | System akútne | Lokálne chronické | System chronické | Lokálne akútne | System akútne | Lokálne chronické | System chronické
Vdychovaním | | | | 114 mg/m3 | 1900 | 1900 mg/cm3 | | 950 mg/m3
Dermálne | | | | | | | | 343 mg/kg bw/d

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón
Predpovedaná neúčinná koncentrácia pre životné prostredie - PNEC | | |
Referenčná hodnota v sladkej vode | 0,00403 | mg/l |
Referenčná hodnota v morskej vode | 0,000403 | mg/l |
Referenčná hodnota pre sedimenty v sladkej vode | 0,0499 | mg/kg/d |
Referenčná hodnota pre sedimenty v morskej vode | 0,00499 | mg/kg/d |
Referenčná hodnota pre morskej vode, prerušované uvoľňovanie | 0,0011 | mg/l |
Referenčná hodnota pre sladkej vode, prerušované uvoľňovanie | 0,00011 | mg/l |
Referenčná hodnota pre mikroorganizmy STP | 1,03 | mg/l |
Referenčná hodnota v suchozemskom prostredí | 3 | mg/kg/d |
Zdravie - Odvodená hladina expozície bez účinku - DNEL / DMEL
| Účinky na spotrebiteľov | | | | Účinky na zamestnancov | | |
Spôsob expozície | Lokálne akútne | System akútne | Lokálne chronické | System chronické | Lokálne akútne | System akútne | Lokálne chronické | System chronické
Vdychovaním | | | | 1,2 mg/m3 | | | | 6,81 mg/m3
Dermálne | | | | 0,345 mg/kg bw/d | | | | 0,966 mg/kg bw/d

Legenda:

(C) = CEILING   ;   VDYCH = Vdychovateľná frakcia   ;   RESPIR = Respirabilná frakcia   ;   TORAK = Torakálna frakcia.

VND = identifikované nebezpečenstvo ale neuvádza sa žiadna DNEL/PNEC   ;   NEA = nepredpokladá sa nijaká expozícia   ;   NPI = nebolo identifikované žiadne nebezpečenstvo   ;   LOW = nízke nebezpečenstvo   ;   MED = stredné nebezpečenstvo   ;   HIGH = vysoké nebezpečenstvo.

8.2. Kontroly expozície

Keďže použitie vhodných technických opatrení by malo vždy mať prednosť pred prostriedkami osobnej ochrany, zaistite dostatočnú ventiláciu pracoviska prostredníctvom účinného odsávacieho zariadenia priamo na mieste.

OCHRANA RÚK
Ak sa predpokladá dlhodobý kontakt s produktom, odporúča sa chrániť ruky pracovnými rukavicami, ktoré sú odolné voči penetrácii (pozri normu EN 374).
Materiál pre pracovné rukavice, sa musí vybrať v závislosti od pracovného procesu, v ktorom sa budú používať, a od produktov, ktoré pri tom môžu vznikať. Upozorňujeme, že latexové rukavice môžu spôsobiť senzibilizáciu (scitlivenie).

OCHRANA KOŽE
Používajte pracovný odev s dlhým rukávom a bezpečnostnú pracovnú obuv kategórie I (ref. Nariadenie 2016/425 a norma EN ISO 20344). Po vyzlečení odevu sa umyte vodou a mydlom.

OCHRANA OĆÍ
Odporúča sa nosiť hermetické ochranné okuliare (pozri normu EN ISO 16321).

OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST
Nie je potrebná, ak z posúdenia chemického rizika nevyplýva inak.

KONTROLA EXPOZÍCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Emisie vznikajúce pri výrobných procesoch, vrátane tých, ktoré vytvárajú ventilačné zariadenia, by sa mali kontrolovať v zmysle legislatívy o ochrane životného prostredia.

ODDIEL 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vlastnosti | Hodnota | Informacije
Skupenstvo | tuhá látka | Teplota: 20 °C
Farba | zelená | Teplota: 20 °C
Zápach | bez zápachu |
Teplota topenia / tuhnutia | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:nie je určený
Počiatočná teplota varu | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:nevzťahuje sa na pevné látky
Horľavosť | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Látka/zmes nie je horľavá
Dolná hranica výbušnosti | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:nevzťahuje sa na pevné látky
Horná hranica výbušnosti | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:nevzťahuje sa na pevné látky
Teplota vzplanutia | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Nevzťahuje sa na plyn, aerosóly a tuhé látky
Teplota samovznietenia | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Platí iba na plyn a kvapaliny

Teplota rozkladu

nie je k dispozícií

Dôvod pre chýbajúce údaje:Vzťahuje sa iba na autoritatívne látky a zmesi, organické peroxidy a iné látky a zmesi, ktoré
Môžu sa rozložiť

pH | 5 - 9 | Metóda:vnútorná metóda
| | Koncentrácia: 1 %
| | Teplota: 20 °C
Kinematická viskozita | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Platí iba na tekutiny
Rozpustnosť | Dokončite vo vode | Metóda:vnútorný
| | Teplota: 20 °C
Rozdeľovacia konštanta: n-oktanol/voda | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:nevzťahuje sa na anorganické a iónové kvapaliny a spravidla sa nevzťahuje na zmesi
Tlak pár | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Táto vlastnosť nie je relevantná pre bezpečnosť a klasifikáciu tohto produktu.
Hustota a/alebo relatívna hustota | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:nie je určený
Relatívna hustota pár | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Platí iba na plyn a kvapaliny

Vlastnosti častíc
    Medián ekvivalentného priemeru
| Poznámka: | nie je určený
    Rozloženie veľkosti
| Poznámka: | nie je určený
    Prašnosť
| Poznámka: | nie je určený
    Merná povrchová plocha
| Poznámka: | non determinata
    Tvar
| Poznámka: | nie je určený

9.2. Iné informácie

9.2.1. Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti

Informácie nie sú k dispozícii

9.2.2. Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Tlmivá kapacita | nie je k dispozícií | Poznámka:Testy na kapacite tlmivého roztoku látky/zmesi sa nevykonali.
Miešateľnosť | nie je k dispozícií | Poznámka:Pozri oddiel 9.1 Rozpustnosť
Výbušné vlastnosti | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Neprítomné chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnosťami v súlade s ustanoveniami prílohy I, časť 2, kap. 2.1.4.3 nariadenia (ES) 1272/2008 – CLP
Oxidačné vlastnosti | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Chýbajúce požiadavky týkajúce sa prítomnosti atómov alebo chemických väzieb spojených s oxidačnými vlastnosťami v molekulách komponentov podľa prílohy I, časť 2, 2.13.4 nariadenia (CE) 1272/2008

ODDIEL 10. Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za normálnych podmienok použitia neexistuje mimoriadne nebezpečenstvo reakcie s inými látkami.

10.2. Chemická stabilita

Látka je stabilná v normálnych podmienkach použitia a skladovania.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

škodlivé Pary môžu tvoriť výbušné zmesi so vzduchom.

etanol

Nebezpečenstvo výbuchu pri kontakte s: alkalické kovy,alkalické oxidy,chlórnan vápenatý,chlorid sírny,anhydrid kyseliny octovej,kyseliny,koncentrovaný peroxid vodíka,chloristany,kyselina chloristá,nitril chloristý,dusičnan ortuťnatý,kyselina dusičná,striebro,dusičnan strieborný,amoniak,oxid striebra,amoniak,silné oxidačné činidlá,oxid dusičitý.Možnosť nebezpečnej reakcie s: bromoacetylén,acetylén chlóru,trifluorid brómu,oxid chrómový,chromylchlorid,fluóru,tercbutoxid draselný,hydrid lítny,oxid fosforitý,čierna platina,chlorid zirkoničitý,jodid zirkoničitý.Vytvára výbušné zmesi s: vzduch.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Zabráňte prehriatiu. Zamedziť akumulácii elektrostatických výbojov. Vyhnite sa všetkým zápalným zdrojom.

etanol

Vyhýbajte sa vystaveniu: zdroje tepla,otvorený oheň.

10.5. Nekompatibilné materiály

Informácie nie sú k dispozícii

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Pri tepelnom rozklade alebo v prípade požiaru sa môžu uvoľniť zdraviu škodlivé plyny.

ODDIEL 11. Toxikologické informácie

Experimentálne toxikologické údaje o samotnom výrobku nie sú dostupné, preto sú prípadné zdravotné riziká, viažúce sa na tento výrobok, posúdené na základe vlastností látok, ktoré produkt obsahuje, v súlade s kritériami referenčnej normy pre klasifikáciu chemikálií.
Pri posudzovaní toxikologických účinkov expozície na výrobok preto vychádzajte z koncentrácie jednotlivých nebezpečných látok, ktoré sú prípadne uvedené v oddieli 3.

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v Nariadení (ES) č. 1272/2008

Metabolizmus, toxikokinetika, mechanizmus účinku a iné informácie

Informácie nie sú k dispozícii

Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície

Informácie nie sú k dispozícii

Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície

Informácie nie sú k dispozícii

Interakčné účinky

Informácie nie sú k dispozícii

AKÚTNA TOXICITA
ATE (Inhalation) zmesi: | Neklasifikovaný (bez významnej zložky)
ATE (Oral) zmesi: | Neklasifikovaný (bez významnej zložky)
ATE (Dermal) zmesi: | Neklasifikovaný (bez významnej zložky)

etanol
LD50 (Dermal): | > 20000 mg/kg rabbit
LD50 (Oral): | 3400 mg/kg mouse
LC50 (Inhalation výpary): | 39 mg/l/4h mouse

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón
LD50 (Dermal): | > 2000 mg/kg bw OECD Guideline 402 - rat
LD50 (Oral): | 450 mg/kg rat
LC50 (Inhalation hmly/prach): | 0,21 mg/l

POLEPTANIE KOŽE / PODRÁŽDENIE KOŽE

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti 

VÁŽNE POŠKODENIE OČÍ / PODRÁŽDENIE OČÍ

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti 

RESPIRAČNÁ ALEBO KOŽNÁ SENZIBILIZÁCIA
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Obsahuje:
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón

MUTAGENITA ZÁRODOČNÝCH BUNIEK

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti 

KARCINOGENITA

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti 

REPRODUKČNÁ TOXICITA

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti 

TOXICITA PRE ŠPECIFICKÝ CIEĽOVÝ ORGÁN (STOT) - JEDNORAZOVÁ EXPOZÍCIA

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti 

TOXICITA PRE ŠPECIFICKÝ CIEĽOVÝ ORGÁN (STOT) - OPAKOVANÁ EXPOZÍCIA

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti 

ASPIRAČNÁ NEBEZPEČNOSŤ

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti 

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Na základe dostupných údajov produkt neobsahuje látky uvedené v hlavných európskych zoznamoch potenciálnych alebo podozrivých endokrinných disruptorov s účinkami na ľudské zdravie, pre ktoré prebieha hodnotenie.

ODDIEL 12. Ekologické informácie

Prijať dobré pracovné postupy, vyhnúť sa odhadzovanie odpadkov. Upovedomte príslušné orgány, pokiaľ sa látka dostala do vodných tokov alebo pokiaľ došlo k znečisteniu pôdy alebo vegetácie látkou.

12.1. Toxicita

etanol | |
LC50 - pre Ryby | | > 100 mg/l/96h
EC50 - pre Riasy / Vodné rastliny | | 1000 mg/l/72h
NOEC chronická pre riasy/vodné rastliny | | 280 mg/l

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón | |
LC50 - pre Ryby | | 2,15 mg/l/96h
EC50 - pre Kôrovce | | 2,9 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - pre Riasy / Vodné rastliny | | 0,11 mg/l/72h
NOEC chronická pre riasy/vodné rastliny | | 0,0403 mg/l

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

etanol | |
Rozpustnosť vo vode | | 789000 mg/l
Rýchlo odbúrateľná | | 74% 10d

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón | |
Rozpustnosť vo vode | | 1288 mg/l EU Method A.6
Rýchlo odbúrateľná | | OECD 301B 28d 100%

12.3. Bioakumulačný potenciál

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón | |
Rozdeľovacia konštanta: n-oktanol/voda | | 0,7 Log Kow
BCF | | 6,62

12.4. Mobilita v pôde

Informácie nie sú k dispozícii

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Na základe dostupných údajov výrobok neobsahuje ≥ PBT ani vPvB látok 0,1%.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Na základe dostupných údajov produkt neobsahuje látky uvedené v hlavných európskych zoznamoch potenciálnych alebo podozrivých endokrinných disruptorov s účinkami na životné prostredie, pre ktoré prebieha hodnotenie.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Informácie nie sú k dispozícii

ODDIEL 13. Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Ak je to možné, znovu použite. Zvyšky produktu sú považované za špeciálny, nie nebezpečný, odpad.
Likvidácia musí podliehať oprávneným združeniam v zmysle platných národných, prípadne miestnych predpisov.
Odpad v pevnom skupenstve môže byť odstránený na autorizovanej skládke.
Nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri používaní alebo rozptyle tohto výrobku, sa musí organizovať v súlade s predpismi o bezpečnosti práce. Prípadnú potrebu osobných ochranných prostriedkov nájdete v oddiele 8.
KONTAMINOVANE OBALY 
Kontaminované obaly musia byť zaslané na rekuperáciu alebo likvidáciu v zmysle národných noriem správy odpadov.

Uvoľňovanie odpadu v kanalizácii sa dôrazne neodporúča. Likvidácia tohto produktu,
riešení a akékoľvek produkt
náznaky zákona o ochrane životného prostredia a na zneškodnenie odpadu a požiadavky
Každý relevantný miestny orgán.
Nezbavte sa produktu a nádoby, s výnimkou potrebných preventívnych opatrení. Prázdne nádoby 
Môžu obsahovať zvyšky produktu. Vyhnite sa disperzii a odlivu materiálu
Pravdepodobne sa rozliala a kontakt s pôdou, vodnými cestami, výfukami a kanalizáciou.

ODDIEL 14. Informácie o doprave

Výrobok nie je považovaná za nebezpečnú v zmysle platných predpisov týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí na diaľnici (ADR), železnici (RID), mori (IMDG Code) a letecky (IATA).

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo

nie je aplikovateľné

14.2. Správne expedičné označenie OSN

nie je aplikovateľné

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

nie je aplikovateľné

14.4. Obalová skupina

nie je aplikovateľné

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

nie je aplikovateľné

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

nie je aplikovateľné

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Irelevantná informácia

ODDIEL 15. Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Kategória Seveso - Smernica 2012/18/EÚ: žiadna

Obmedzenia pre produkt alebo látky, ktoré obsahuje, podľa prílohy XVII nariadenia ES 1907/2006

Produkt
Bod | 40 |

Obsahované látky

Bod | 75 | 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón

Bod | 75 | etanol Reg. REACH: 01-2119457610-43

Nariadenie (EÚ) 2019/1148 - o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní

nie je aplikovateľné

Látky uvedené na Canditate List (Art. 59 REACH)

Na základe dostupných údajov výrobok neobsahuje ≥ SVHC látok 0,1%.

Látky vyžadujúce povolenie (Príloha XIV REACH)

žiadna

Látky, na ktoré sa vzťahuje ohlasovacia povinnosť pri vývoze podľa Nariadenie (EÚ) 649/2012:

žiadna

Látky, ktoré podliehajú Rotterdamskej dohode:

žiadna

Látky, ktoré podliehajú Stockholmskému dohovoru:

žiadna

Hygienické kontroly

Informácie nie sú k dispozícii

Klasifikácia podľa znečistenia vodného prostredia v Nemecku (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 1: Látka je málo nebezpečná pre vodné prostredie

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané pre prípravok/látku uvedené v časti 3.

ODDIEL 16. Iné informácie

Text upozornení na nebezpečenstvo (H), uvedenej v oddieloch 2-3 formulára:

Flam. Liq. 2 | Horľavá kvapalina, kategóriu 2 |
Acute Tox. 2 | Akútna toxicita, kategóriu 2 |
Acute Tox. 4 | Akútna toxicita, kategóriu 4 |
Eye Dam. 1 | Vážne poškodenie očí, kategóriu 1 |
Eye Irrit. 2 | Podráždenie očí, kategóriu 2 |
Skin Irrit. 2 | Dráždivosť kože, kategóriu 1 |
Skin Sens. 1A | Kožná senzibilizácia, kategóriu 1A |
Aquatic Acute 1 | Nebezpečnosť pre vodné prostredie, toxicita akútna, kategóriu 1 |
Aquatic Chronic 1 | Nebezpečnosť pre vodné prostredie, toxicita chronická, kategória 1 |
H225 | Veľmi horľavá kvapalina a pary. |
H330 | Smrteľný pri vdýchnutí. |
H302 | Škodlivý po požití. |
H318 | Spôsobuje vážne poškodenie očí. |
H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
H315 | Dráždi kožu. |
H317 | Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. |
H400 | Veľmi toxický pre vodné organizmy. |
H410 | Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |

LEGENDA:
- ADR: Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí
- ATE / OAT: Odhad Akútnej Toxicity
- CAS: Numerický identifikátor podľa Chemical Abstract Service
- CE50: Koncentrácia, při ktorej sa prejaví vplyvu u 50% testovanej populácie
- CE: Numerický identifikátor v ESIS (Európsky informačný systém chemických látok)
- CLP: Nariadení (ES) 1272/2008
- DNEL: Odvodená hladina expozície bez účinku
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií
- IATA DGR: Príručka pre prepravu nebezpečných nákladov Medzinárodného združenia leteckých dopravcov
- IC50: koncentrácia spôsobujúca 50 % imobilizáciu testovanej populácie
- IMDG: Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary
- IMO: Medzinárodná námorná organizácia
- INDEX: Numerický identifikátor podľa prílohy VI k CLP
- LC50: Letálna koncentrácia, ktorá usmrtí 50% populácie
- LD50: Letálna dávka, ktorá usmrtí 50% populácie
- OEL: Medzná hodnota expozície pri práci
- PBT: Perzistentný, bioakumulatívny a toxický
- PEC: Predpokladaná koncentrácia v životnom prostredí
- PEL: Povolený expozičný limit
- PMT: Perzistentný, mobilný a toxický
- PNEC: Predpovedaná neúčinná koncentrácia
- REACH: Nariadení (ES) 1907/2006
- RID: Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
- TLV: Prahová hraničná hodnota
- TLV CEILING: Koncentrácia, ktorá sa pri pracovnej expozícii nesmie v žiadnej chvíli prekročiť.
- TWA: Časovo vážený priemer hodnôt expozície
- TWA STEL: Krátkodobý expozičný limit
- VOC: Prchké organické látky
- vPvB: Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny
- vPvM: Veľmi perzistentná a veľmi mobilná
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

VŠEOBECNÁ BIBLIOGRAFIA:
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH)
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP)
3. Nariadenie (EÚ) 2020/878 (Príloha II nariadenia REACH)
4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)
5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 618/2012 (III Atp. CLP)
7. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Nariadenie (EÚ) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Nariadenie (EÚ) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Nariadenie (EÚ) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Nariadenie (EÚ) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Delegované nariadenie (EÚ) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Nariadenie (EÚ) 2019/1148
18. Delegované nariadenie (EÚ) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Delegované nariadenie (EÚ) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Delegované nariadenie (EÚ) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Delegované nariadenie (EÚ) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Delegované nariadenie (EÚ) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Delegované nariadenie (EÚ) 2023/707
24. Delegované nariadenie (EÚ) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Delegované nariadenie (EÚ) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Delegované nariadenie (EÚ) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Delegované nariadenie (EÚ) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Webové stránky IFA GESTIS
- Webové stránky Agenzia ECHA
- Databáza modelov SDS pre chemické látky - Ministerstvo zdravotníctva a ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Taliansko

- Webová stránka ECHA Chem (databáza ECHA Chemicals)
Poznámka pre používateľa:
Informácie obsiahnuté v tomto hárku sú založené na znalostiach, ktoré máme k dispozícii k dátumu najnovšej verzie. Užívateľ musí zabezpečiť vhodnosť a úplnosť informácií vo vzťahu k špecifickému použitiu produktu.
Tento dokument by sa nemal interpretovať ako záruka akéhokoľvek konkrétneho vlastníctva produktu.
Keďže použitie produktu nespadá pod našu priamu kontrolu, je povinnosťou používateľa dodržiavať zákony a nariadenia týkajúce sa hygieny a bezpečnosti pod jeho vlastnou zodpovednosťou. Nepredpokladáme zodpovednosť za nesprávne použitie.
Poskytnite primerané školenie zamestnancom zodpovedným za používanie chemických výrobkov.
Metódy výpočtu klasifikácie
Chemicko-fyzikálne riziká: Klasifikácia produktu bola odvodená z kritérií stanovených reguláciou CLP v časti 2.
Zdravotné riziká: Klasifikácia produktu je založená na metódach výpočtu v prílohe I k CLP, časť 3, pokiaľ nie je uvedené inak v oddiele 11.
Environmentálne riziká: Klasifikácia produktu je založená na metódach výpočtu v prílohe I CLP, časť 4, pokiaľ nie je uvedené inak v oddiele 12.