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                                TOASTER SA 2971, SA 2969
Návod k obsluze
Vážení zákazníci, 

před použitím spotřebiče je nutné si pozorně přečíst návod k obsluze.

PŘIPOJENÍ

Spotřebič musí být zapojen do řádně instalované zásuvky, která má chráněný kontakt. Síťové napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje směrnice závazné pro označené CE.

POPIS SPOTŘEBIČE

1 povrch spotřebiče

2 červená kontrolka provozu

3 zelená kontrolka

4 rukojeť

5 uzávěr

6 horní díl

7 horní polovina zapékací plochy

8 dolní polovina zapékací plochy

9 typový štítek (na spodní straně)

10 spodní díl

11 přívodní šňůra

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

· Před uvedením do provozu prověřte, zda spotřebič včetně příslušenství nevykazuje známky poškození, jež by mohlo ohrozit jeho funkčnost. Pokud spotřebič např. spadl na zem, mohlo přesto dojít k poškození, které není zvnějšku viditelné. Ani v tomto případě spotřebič neuvádějte do provozu.

· Pravidelně kontrolujte přívodní šňůru, zda není poškozená. V případě poškození nelze spotřebič používat.

· POZOR! Spotřebič se za provozu zahřívá – nebezpečí vzniku popálenin! Nebezpečná je rovněž stoupající pára. Spotřebiče se dotýkejte jen za rukojeť. 

· Spotřebič uvedený do provozu musí být pod stálým dohledem.

· Po použití vytáhněte vidlici ze zásuvky. Rovněž při poruše provozu a před každým čištěním je nutné vytáhnout vidlici ze zásuvky.

· Vidlici nevytahujte ze zásuvky za přívodní šňůru; vždy uchopte zástrčku. 

· Přívodní šňůra se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče.

· Přívodní šňůru nenechávejte volně viset přes hranu pracovní plochy.

· Spotřebič nestavte ani neprovozujte na rozpálené podložce (např. na plotýnce) či v blízkosti otevřeného ohně, aby nedošlo k poškození povrchu spotřebiče či přívodní šňůry.

· Spotřebič umístěte na tepelně odolnou omyvatelnou podložku s dostatečným odstupem od okolních předmětů. Nepoužívejte ho v blízkosti záclon, závěsných poliček nebo jiných hořlavých materiálů.

· Spotřebič nelze ovládat pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

· Spotřebič nepoužívejte venku.

· Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí), které nejsou na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo kvůli nedostatečné zkušenosti či neznalosti k této činnosti způsobilé. Spotřebič mohou obsluhovat jen pod dohledem zodpovědné osoby nebo po náležité instruktáži. 

· Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. 

· Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – nebezpečí udušení.

· Při nesprávné obsluze spotřebiče nebo při použití k jiným účelům, než ke kterým je spotřebič určen, nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody.

· Spotřebič je určen k použití v domácnostech, nikoli k živnostenským účelům.

· Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a předcházet dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na Záručním listu).

PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

· Ze spotřebiče odstraňte veškeré obalové materiály a případné lepicí štítky.

· Obě poloviny zapékací plochy zlehka potřete olejem a zavřený spotřebič (obě poloviny přiklopené k sobě) nechte asi 10 min. předehřát, aby se odstranil zápach zánovního spotřebiče. Zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti.

· Poté spotřebič očistěte, jak je popsáno v oddíle Čištění a údržba.

OBSLUHA

· Vidlici přívodní šňůry zasuňte do zásuvky. Rozsvítí se kontrolka provozu.

· Spotřebič se bude cca 8 minut nahřívat a pak bude připraven k provozu. Jakmile dosáhne optimální teploty, rozsvítí se zelená kontrolka.

· Spotřebič otevřete – odklopte obě poloviny zapékací plochy.

· Do spodního dílu toasteru vložte oba připravené sendviče a přiklopte horní díl.

· Obě poloviny přitiskněte k sobě a zajistěte je aretačním uzávěrem. Pozor! Nesnažte se spotřebič zavírat silou. Pokud se toaster zavírá ztěžka, uberte část náplně ze sendvičů.

· Doporučená doba zapékání je cca 3–4 minuty.

· Uvolněte uzávěr, spotřebič rozevřete a vyjměte hotový pokrm. Nepoužívejte předměty s ostrými hroty, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu spotřebiče.

· Chcete-li pokračovat v přípravě sendvičů, zavřete toaster a vyčkejte, než se rozsvítí zelená kontrolka. Pak výše popsaný postup přípravy zopakujte.

· Po použití vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky. Kontrolka provozu zhasne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

· Před čištěním vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky a otevřený spotřebič nechte zchladnout.

· Spotřebič se z bezpečnostních důvodů nesmí ponořit do vody ani mýt pod proudem tekoucí vody.

· Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, které by mohly povrch spotřebiče poškrábat.

· Desky s nepřilnavým povrchem se snadno čistí. Otřete je navlhčenou textilií nebo měkkým kartáčem.

· Zvnějšku otřete povrch spotřebiče navlhčenou textilií.

RECEPTY

SENDVIČE

Několik praktických pokynů pro zdařilou přípravu sendvičů:

· Sendvič tvoří dva plátky obloženého toastového chleba.

· Vhodné jsou všechny běžné druhy toastového chleba.

· Světlý chléb by neměl být zcela čerstvý. Optimální je jeden den skladovaný chléb. Před přípravou sendviče odstraňte kůrku.

· Sýr, šunku a další potraviny k obložení sendviče upravte do velikosti plátku chleba.

· Plátky chleba před zapékáním jemně potřete na vnější straně máslem. Chléb se opeče dozlatova a hotový sendvič se bude snadněji vyndávat.   

Sendvič se šunkou a sýrem:

4 plátky toastového chleba, máslo, 4 plátky dietní dušené šunky, 2 plátky sýra, paprika

Plátky chleba potřeme na vnější straně máslem, obložíme šunkou, sýrem a posypeme paprikou, přidáme zbývající plátky šunky a druhý krajíček chleba. Podáváme teplé.

Sendvič se sýrem:

4 plátky toastového chleba, 65 g másla, 125 g strouhaného sýra, 2 žloutky, sůl, paprika, najemno nasekaná petrželka

Chleba potřeme na vnější straně máslem, uvnitř sýrovým krémem a překryjeme druhým plátkem chleba. 

Sýrový krém: Utřeme 65 g másla se strouhaným sýrem a žloutky, ochutíme paprikou, solí a petrželkou.

Sendvič s tuňákem:

4 plátky toastového chleba, máslo, 1 konzerva tuňáka, 4 plátky sýra, 6–8 plněných oliv (pokrájené na kolečka)

Plátky chleba potřeme na vnější straně máslem, obložíme sýrem, tuňákem a olivami, přidáme zbývající plátky sýra a druhý krajíček chleba. Podáváme teplé.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu dovozce přímo od výrobce.

LIKVIDACE
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Nepoužitelné a vysloužilé elektrospotřebiče odevzdejte k ekologické likvidaci. 
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