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Popis
ST04
(1) Prepínač napätia
(2) Dvierka nádržky na vodu
(3) Tlačidlo nepretržitej pary
(4) Tlačidlo parného výboja
(5) Tlačidlo zatvárania rukoväte
(6) Kontrolka teploty žehliacej plochy
(7) Žehliaca plocha
(8) Rukoväť
(9) Gombík na nastavenie teploty

DVOJNÁSOBNÉ NAPÄTIE
Napájanie výrobku môže byť 110–127 V alebo 220–240 V. Ak chcete zmeniť typ napájania, nastavte prepínač duálneho napätia (1) na požadované napätie pomocou plochého skrutkovača. POZOR: Pred použitím sa uistite, že je prepínač napätia nastavený na správne napätie.

PLNENIE NÁDRŽKY
Táto operácia sa vykonáva, keď žehlička nie je horúca a zástrčka nie je zapojená do elektrickej zásuvky.
Odporúča sa používať destilovanú vodu, aby sa zabránilo nadmernému usadzovaniu vodného kameňa (nie je kryté zárukou). Nastavte tlačidlo pary (3) na „Vypnuté“. Otvorte dvierka nádržky (2).
Pomaly nalejte vodu do nádržky až po maximálnu hladinu (70 ml). Zatvorte dvierka (2).
VÝBER DRUHU LÁTKY A TEPLOTY
Tabuľka poskytuje informácie o regulácii teploty podľa medzinárodných symbolov na štítkoch odevov alebo podľa typu látky.
· Odporúča sa žehlit najprv prádlo, ktoré vyžaduje nízku teplotu, a potom prádlo pri strednej a vysokej teplote. Tým sa šetrí čas, pretože žehliaca plocha sa zahreje rýchlejšie než vychladne. 
· Ak nie je známe zloženie látky, je vhodné najprv neviditeľnú časť odevu vyžehliť od minimálnej teploty po nájdenie najvhodnejšej. 
· Niekedy sa žehliaca plocha leskne; v tomto prípade je vhodné žehliť látku z rubu, aby nedošlo k poškodeniu. 
· Pri žehlení na maximálnu teplotu je vhodné vložiť medzi žehliacu plochu a látku handričku. 
Voľba teploty
1. Postavte žehličku do zvislej polohy. 
2. Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky. 
3. Pohybujte regulátorom teploty (9) podľa symbolov uvedených v tabuľke. Zvolený symbol musí byť zarovnaný s reliéfom na nádržke. Kontrolka teploty (6) signalizuje, že sa žehliaca plocha ohrieva. Pred žehlením počkajte, kým svetlo nezhasne. 
Upozornenie: Počas žehlenia sa kontrolka pravidelne rozsvieti, aby ukázala, že teplota sa udržuje. Ak znížite termostat z vysokej na nízku teplotu, nezačínajte žehliť, kým sa kontrolka opäť nezačne periodicky rozsviecovať.
ŽEHLENIE S PAROU
Pred použitím pary skontrolujte, či je v nádržke dostatok vody. Para sa aktivuje tlačidlom (3).
Pozor: Žehlička vydáva paru nepretržite iba v horizontálnej polohe a ak je žehliaca plocha dostatočne horúca. Položením žehličky do zvislej polohy alebo nastavením tlačidla (3) na „0“ sa nepretržitý prúd pary zastaví. Para sa môže používať iba pri vysokej teplote. Pri príliš nízkej teplote môže z žehliacej plochy kvapkať voda.
Parný výboj
Parná tryska: stlačte tlačidlo parného výboja (4) pre silný prúd pary, ktorý prenikne do vlákien a zjemní aj odolné záhyby. Pred ďalším stlačením počkajte niekoľko sekúnd.
Pravidelným stláčaním tlačidla pary je možné žehlit aj zvisle (záclony, závesy, atď.).
Pozor: Funkciu pary používať iba pri vysokej teplote; prerušte vydávanie pary, keď kontrolka teploty žehliacej plochy svieti, pokračujte, keď zhasne.
SUCHÉ ŽEHLENIE
Pre suché žehlenie posuňte tlačidlo pary (3) do polohy „0“. Tým sa para zastaví, ale vodné rozprašovanie zostáva možné.
ČISTENIE
Pred čistením sa uistite, že zástrčka nie je zapojená a žehliaca plocha nie je horúca.
Akékoľvek nečistoty na ploche odstránite vlhkou handričkou alebo neabrazívnym čistiacim prostriedkom. Neškriabte žehliacu plochu kovovými predmetmi ani železnými hubkami. Plastové diely čistite vlhkou handričkou a osušte suchou. Nepúšťajte výrobok do vody.
PO ŽEHLENÍ
· Odpojte zo zásuvky. 
· Vyprázdnite nádržku otočením žehličky hore dnom a jemným zatrasením. 
· Nechajte žehliacu plochu úplne vychladnúť. 
· Zatvorte rukoväť tlačidlom (5). 
TECHNICKÉ PARAMETRE
· Napájanie: AC 110–127 / 220–240 V ~ 50–60 Hz 
· Výkon: 750–1200 / 900–1100 W 
· Objem nádržky: 70 ml – keramická plocha
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