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POPIS 
1. Rádio řízený časový signál
2. Meteorologické symboly ikon
3. Hodiny
4. Sekundy
5. Vnější kanál snímače
6. Vnější teplota snímače
7. teplota
8. Vnitřní vlhkost
9. Tendence vnitřní teploty
10. Datum
11. Měsíční fáze
12. Tlačítko ALARM, aktivace a nastavení alarmu
13. Tlačítko dolů, výběr stupňů ° C / ° F
14. Tlačítko SNZ / LIGHT
15. Tlačítko SET, nastavení data a hodiny
16. Tlačítko UP, změna časového pásma 12/24 hodin
17. Tlačítko CHANNEL, výběr externího kanálu snímače
18. Tlačítko ALERT pro alarm maximální a minimální teploty
19. Tlačítko MAX / MIN, zobrazení maximální a minimální vlhkosti
20. Oddíl pro baterie 3xAAA
21. Vnější kanál snímače
22. Vnější teplota
23. Klávesa CH, výběr externího kanálu snímače
24. Tlačítko C / F, výběr stupňů ° C / ° F
25. Kapacita baterie 2xAAA

Baterie Otevřete prostor pro baterie (20) na zadní straně spotřebiče a vložte tři baterie "AAA", které odpovídají uvedeným polaritám.
EXTERNÍ SENZOR Otevřete přihrádku na baterie (25) na zadní straně spotřebiče a vložte dvě baterie typu "AAA" s ohledem na vyznačené polarity.
NASTAVENÍ EXTERNÍHO SNÍMAČE Tato meteorologická stanice je nastavena pro komunikaci se třemi externími snímači. Jeden z nich přichází s přístrojem, zbylé dva jsou volitelné.
1. Nejdříve vložte baterie do meteorologické stanice, jak je popsáno viz baterie.
2. Stiskněte a podržte tlačítko CHANNEL (17) meteorologické stanice, abyste získali signál z externího snímače.
3. Vložte baterie do externího snímače a data se automaticky předávají meteorologické stanici.
4. Pomocí tlačítka ° C / ° F (24) umístěného pod krytem baterie vyberte požadovanou jednotku teploty mezi ° C / ° F.
5. meteorologická stanice ukládá hodnoty teploty v kanálu „1“, pokud chcete použít dvou dalších senzorů, postupuje se podle bodů „2 a 3“ stanice ukládá hodnoty v jednotlivých kanálech 2 a 3.
6. Již registrovaný kanál s hodnotou teploty lze resetovat odstraněním baterií z externího čidla nebo meteorologické stanice nebo stisknutím tlačítka CHANNEL (17) po dobu 3 sekund.
7. Chcete-li zobrazit teploty různých snímačů, postupně stiskněte tlačítko CHANNEL (17) meteorologické stanice.
Poznámky: Umístěte meteorologickou stanici daleko od přístrojů, které mohou generovat magnetické pole, jako jsou mobilní telefony, televizory apod ....
ČASOVÉ ZOBRAZENÍ RADIOVÝM Signálem Tento spotřebič je vybaven přijímačem, který je schopný  přijímat časový signál z Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig (střední Německo) v okruhu 1500 km.
1. Podržte stisknuté tlačítko DOLŮ (13) meteorologické stanice, symbol rádiového ovládání bude blikat a do 24 hodin se zobrazí časový signál řízení.
Poznámky: Když se na displeji zobrazí symbol řízení, nelze provést žádné ruční nastavení.
ČASOVÁ ZÓNA Časový rozvrh se přenáší z centrálního Německa, takže pokud jsme v zemi s jinou dobou než je Německo potřebuje nastavit časové pásmo.
1. Stiskněte tlačítko SET (15), dokud se na displeji nezobrazí slovo "00" blikání vzhledem k časové zóně.
2. Pomocí tlačítek NAHORU (16) nebo DOLŮ (13) nastavte časové pásmo vaší oblasti.
Poznámky: Umístěte meteorologickou stanici daleko od přístrojů, které mohou generovat magnetické pole, jako jsou mobilní telefony, televizory apod ....
Ne ve všech oblastech Evropy by mohlo být možné přijímat rádiový řídící signál. V tomto případě je nutné čas nastavit ručně.
RUČNÍ NASTAVENÍ HODIN
1. Stiskněte tlačítko SET (15), dokud se na displeji nezobrazí slovo "00" blikání vzhledem k časové zóně.
2. Nastavte časové pásmo pomocí tlačítek NAHORU (16) nebo DOLŮ (13).
3. Stiskněte tlačítko SET (15), čas začne blikat na displeji.
4. Nastavte čas pomocí tlačítek NAHORU (16) nebo DOLŮ (13).
5. Stiskněte tlačítko SET (15), na displeji začnou blikat minuty.
6. Nastavte minuty pomocí tlačítek NAHORU (16) nebo DOLŮ (13).
7. Stiskněte tlačítko SET (15), začne blikat rok.
8. Nastavte rok pomocí tlačítek NAHORU (16) nebo DOLŮ (13).
9. Stiskněte tlačítko SET (15), na displeji začne blikat měsíc.
10. Nastavte měsíc pomocí tlačítek NAHORU (16) nebo DOLŮ (13).
11. Stiskněte tlačítko SET (15), den začne blikat na displeji.
12. Nastavte den pomocí kláves UP (16) nebo DOLŮ (13).
13. Stiskněte tlačítko SET (12), na displeji začne blikat indikátor jazyka.
14. Nastavte indikátor jazyka pomocí tlačítek NAHORU (16) nebo DOLŮ (13).
15. Stisknutím tlačítka NAHORU (16) vyberte zobrazení času za 12/24 hodin.
NASTAVENÍ ALARMU
1. Stiskněte a podržte tlačítko ALARM (12) na monitoru začne blikat čas.
2. Nastavte čas pomocí tlačítek NAHORU (16) nebo DOLŮ (13).
3. Stiskněte tlačítko ALARM (12), na displeji začnou blikat minuty.
4. Nastavte minuty pomocí tlačítek NAHORU (16) nebo DOLŮ (13).
5. Stiskněte tlačítko ALARM (12) pro potvrzení nastaveného času.
6. Stisknutím tlačítka ALARM (12) aktivujete alarm, na displeji se objeví ikona alarmu. Opětovným stisknutím tlačítka deaktivujete budík.
7. Pro dočasné deaktivaci alarmu stiskněte tlačítko SNZ / LIGHT (14). Po 5 minutách bude alarm pokračovat.
METEREOLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ Digitální barometr automaticky detekuje změny atmosférického tlaku a následně zobrazuje symbol meteorologické prognózy (2). Tato předpověď je o 12/24 hodin později.
Například: pokud barometr detekuje vysoký tlak, objeví se na displeji symbol slunce, ale zvenčí může pršet, protože prognóza je 12/24 hodin později.
N.B. Symboly předpovědi počasí neodrážejí současné povětrnostní podmínky. Jedná se výhradně o budoucí podmínky. Prognózy nemusí být 100% jisté kvůli různým faktorům. Výrobce neodpovídá za žádné škody nebo situace způsobené nesprávnou predikcí.
VNITŘNÍ / EXTERNÍ TEPLOTA A VLHKOSTI Indikátor teploty se nachází vpravo od displeje, zatímco hodnota vlhkosti je zobrazena napravo od teploty.
Stisknutím tlačítka DOLŮ (13) vyberte jednotku teploty v ° C nebo ° F.
VNITŘNÍ / EXTERNÍ TEPLOTA Spolu s vnitřní a vnější teplotou se zobrazuje předpověď teploty pomocí ikon:
klesající teplota, ikona se zobrazí při změně teploty nižší než -1 ° C.
ustálená teplota, ikona se zobrazí při změně teploty mezi +/- 1 ° C.
[image: ] stoupající teplota, ikona se zobrazí, když je zaznamenána změna teploty vyšší než + 1 ° C.
MAXIMÁLNÍ / MINIMÁLNÍ TEPLOTNÍ ALARM
1. Stiskněte a podržte tlačítko ALERT (18) pro nastavení udržujte alarmu maximální teploty.
2. Pomocí tlačítka UP (16) nebo DOLŮ (13) nastavte maximální teplotu.
3. Stiskněte a podržte tlačítko ALERT (18) pro nastavení alarmu minimální teploty.
4. Pomocí tlačítek NAHORU (16) nebo DOLŮ (13) nastavte minimální teplotu.
ULOŽENÍ MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ TEPLOTY
1. Stiskněte tlačítko MAX / MIN (19), na displeji bude zobrazen vrchol uložené teploty MAX a MIN.
2. Stiskněte a podržte tlačítko MAX / MIN (19) pro zrušení 
VLHKOMĚR Tato meteorologická stanice má vlhkoměr (8) pro měření vlhkosti prostředí.
LUNARNÍ FÁZE Čtyřfázový lunární cyklus (6) je zobrazen na základě zadaného data.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Meteorologická stanice: ............ od 0 ° C do + 50 ° C       Vnitřní vlhkost: ............ od 20% do 95%      Vnější snímač: ........... od -30 ° C do + 60 ° C
Kanály: .............. max. 3 externí čidla     Řízení příjmu rádiového signálu: 77,5 KHz Převodovka: ............... 30m, RF 433MHz, 10mW Postup: 0,1 ° C pro teplotu
Napájení: ............ 3xAAA meteorologická stanice   2xAAA externí snímač

INFORMACE PRO UŽIVATELE podle legislativního nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014
"Provádění směrnice 2012/19 / EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)" Symbol přeškrtnutého odpadního koše znamená, že výrobek na konci jeho životnosti musí být shromažďován odděleně od ostatního odpadu. Uživatel proto musí přinést zařízení integruje podstatné složky dosáhly konce životnosti na příslušné diferencované sběrných středisek pro elektronický a elektrotechnický odpad, nebo se vrátit ho prodejci při nákupu nového zařízení ekvivalentního typu. Vhodné oddělený sběr pro následné má být odebráno pověření zařízení pro recyklaci, zpracování a likvidaci životního prostředí a zabránilo se případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů, ze kterých se skládá l ' vybavení. Nelegální ukládání výrobku uživatelem vyžaduje použití správních sankcí uvedených v legislativním nařízení n. Legislativní nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014.
ZÁRUKA
1. Spotřebič je zaručen 24 měsíců od data výroby uvedeného na štítku, který je na výrobku použit.
2. Záruka se vztahuje pouze na zařízení, nebylo-li s ním manipulováno, 
3. Společnost TREVI není zodpovědná za přímé nebo nepřímé škody na věcech a / nebo osobách způsobené použitím nebo pozastavením používání spotřebiče.
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