Author: Iva Kureckova
Document comments: Produced by RTFGenerator. Ownership of: INFOTEC sas info@infotec-online.it

Meliconi S.p.A. | Revize č. 1
| Datum revize 08/08/2024
| První kompilace
1 - ECO SPRAY PURE AIR | Vytištěno dne 08/08/2024
| Strana č. /

Bezpečnostní List
Podle přílohy II nařízení REACH - Rady (EU) 2020/878

ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku
Kód: | 1
Název | ECO SPRAY PURE AIR
UFI : | 79TK-DMV7-U58M-83PE

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití | Průmyslová | Profesionální | Spotřebitelská
sprej na čištění klimatizací | - | - |
Nedoporučená použití | | |
Nepoužívejte k jiným účelům, než je uvedeno | | |

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Jméno firmy | Meliconi S.p.A.
Adresa | Via Minghetti, 10
Místo a Stát | 40057 Granarolo dell'Emilia
| Italia

tel. +39 051 6008211

www.meliconi.com

E-mail kompetentní osoby |
Osoba odpovědná za bezpečnostní list | info@meliconi.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

V případě potřeby naléhavých informací se obraťte na.

Toxikologické informacní stredisko
Klinika pracovního lékarství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
tel: 224 919 293 a 224 915 402

ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný ve smyslu ustanovení nařízení ES 1272/2008 (CLP).
Protože ale výrobek obsahuje nebezpečné látky v koncentraci, která odpovídá oddílu č. 3, vyžaduje si dle nařízení (EU) 2020/878 vystavení listu bezpečnostních údajů se všemi příslušnými informacemi.

Klasifikace a označení nebezpečí: | --

2.2. Prvky označení

Výstražné symboly nebezpečnosti: | --

Signální slova: | --

Standardní věty o nebezpečnosti: | --

Pokyny pro bezpečné zacházení: |
P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Složení v souladu s Směrnici (ES) No. 648/2004

Parfémy

2.3. Další nebezpečnost

Na základě dostupných údajů výrobek neobsahuje látky PBT nebo vPvB v podílu ≥ 0,1 %.

Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v koncentraci ≥ 0,1%.

ODDÍL 3. Složení/informace o složkách

3.1. Látky

Irelevantní informace

3.2. Směsi

Obsahuje:

Identifikace | x = Konc. % | Klasifikace (ES) 1272/2008 (CLP) |
ethanol | | |
INDEX   603-002-00-5 | 2 ≤ x <  2,5 | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 |
CE   200-578-6 | | Eye Irrit. 2 H319: ≥ 50% |
CAS   64-17-5 | | |
Reg. REACH   01-2119457610-43 | | |
2-butoxyethan-1-ol | | |
INDEX   603-014-00-0 | 2 ≤ x <  2,5 | Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315 |
CE   203-905-0 | | LD50 Oral: 1200 mg/kg bw, STA Inhalation výpary: 3 mg/l |
CAS   111-76-2 | | |
Reg. REACH   01-2119475108-36 | | |
DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE | | |
INDEX   - | 1 ≤ x <  1,5 | Látka pro kterou je stanoven expoziční limit Společenství pro pracovni prostředí. |
CE   252-104-2 | | |
CAS   34590-94-8 | | |
Reg. REACH   01-2119450011-60 | | |

Plný text označení rizika (H) je uveden v oddílu 16 tohoto listu.

ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

OČI: Vyjměte případné kontaktní čočky. Okamžitě vymývejte oči proudem vody po dobu nejméně 15 minut; víčka držte pořádně otevřena. Pokud obtíže neustupují, vyhledejte lékaře.
POKOŽKA: Svléknout znečištěný oděv. Okamžitě se umýt velkým množstvím vody. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékaře. Vyprat odděleně znečištěný oděv před novým použitím.
VDECHNUTÍ: Vyvést postiženou osobu na čerstvý vzduch. Je-li dýchání namáhavé, ihned přivolejte lékaře.
POŽITÍ: Ihned vyhledejte lékaře. Vyvolejte zvracení jen na základě doporučení lékaře. Nepodávat nic ústy, pokud je osoba v bezvědomí a pokud to nebylo výslovně povoleno lékařem.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Konkrétní informace o příznacích a účincích, které výrobek způsobuje, nejsou známé.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Údaje nejsou k dispozici

ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

VHODNÉ HASÍCÍ PROSTŘEDKY
Hasící přístroje: sněhový, pěnový, práškový. Pokud se vylitý a vysypaný materiál nezapálil, lze použít vodní aerosol k rozptýlení zápalných výparů a k ochraně osob, které pracují na zastavení úniku materiálu.
NEVHODNÉ HASÍCÍ PROSTŘEDKY
Nepoužívat proud vody. Voda není účinná pro hašení požáru, může být nicméně použita k ochlazení zavřených nádob vystavených plamenům a tudíž k prevenci proti prasknutí a explozím.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

NEBEZPEČÍ ZPŮSOBENÉ EXPOZICÍ V PŘÍPADĚ POŽÁRU
V nádobách vystavených ohni se může vyvíjet přetlak s nebezpečím výbuchu. Zabránit vdechování splodin hoření.

5.3. Pokyny pro hasiče

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Ochladit nádoby proudem vody, abyste předešli rozkládání produktu a vzniku látek potenciálně zdraví nebezpečných. Vždy oblékat kompletní výbavu protipožární ochrany. Odčerpat použité hasební vody, které nesmí být vypuštěny do kanalizace. Zlikvidovat použitou hasební vodu a zbytky požáru podle platných norem.
VÝBAVA
Normální pomůcky pro hašení požárů, jako respirační přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem (EN 137), ohnivzdorná kombinéza (EN469), ohnivzdorné rukavice (EN 659) a hasičské holínky (HO A29 nebo A30).

ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nehrozí-li nebezpečí, zastavit únik.
Používejte vhodné ochranné prostředky (včetně prostředků osobní ochrany dle oddílu 8 bezpečnostního listu) za účelem předcházení kontaminace pokožky, očí a osobních oděvů. Tyto pokyny platí jak pro osoby při výkonu práce tak i pro nouzové zásahy.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte úniku produktu do kanalizace, povrchových a podpovrchových vod.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Vysajte vylitý materiál do vhodné nádoby. Posuďte kompatibilitu nádoby, kterou budete na tento produkt používat, dle údajů v oddíle 10. Zbytek nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu.
Zajistit dostatečné větrání místa úniku. Likvidace kontaminovaného materiálu musí být provedena v souladu s ustanoveními bodu 13.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Případné informace týkající se osobní ochrany a likvidace jsou uvedené v oddíllech 8 a 13.

ODDÍL 7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Skladovat daleko od zdrojů tepla, jisker a otevřeného ohně, nekuřte, nepoužívejte zápalky nebo zapalovače. Pokud není zajištěno potřebné větrání, páry se mohou hromadit u podlahy a vznítit se i v případě vzdáleného zdroje s hrozícím nebezpečím návratu plamene. Zamezit akumulaci elektrostatických výbojů. V případě velkorozměrných balení během přečerpávání zajistěte připojení k uzemnění a noste antistatickou obuv. Energické míchání a rychlé protékaní kapaliny potrubím a zařízeními může vést k vytváření a hromadění elektrostatického náboje. Při manipulaci nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, jinak hrozí nebezpečí požáru a výbuchu. Nádoby otevírejte opatrně, mohou být pod tlakem. Při práci nekonzumujte potraviny ani nápoje a nekuřte. Zabraňte úniku produktu do životního prostředí.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladovat jen v původní nádobě. Skladujte v uzavřených nádobách na dobře větraném místě, chraňte před přímým dopadem slunečních paprsků. Skladujte na chladném a dobře větraném místě; skladujte mimo dosah zdrojů tepla, otevřeného plamene, jisker a jiných zdrojů vznícení. Nádoby uskladňujte daleko od případných nekompatibilních materiálů - viz oddíl 10.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Údaje nejsou k dispozici

ODDÍL 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Regulační odkazy:

AUS | Österreich | Gesamte Rechtsvorschrift für Grenzwerteverordnung 2021 , Fassung vom 17.06.2021
BEL | Belgique | Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques, livre VI du code du bien-être au travail
BGR | България | НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)
CYP | Κύπρος | Oι πεπί Αζθάλειαρ και Υγείαρ ζηην Δπγαζία (Φημικοί Παπάγονηερ) (Τποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2019. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020
CZE | Česká Republika | Nařízení vlády č. 41/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
DEU | Deutschland | Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56
DNK | Danmark | Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019
ESP | España | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021
FRA | France | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
FIN | Suomi | HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
GRC | Ελλάδα | Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α` 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία``»
HUN | Magyarország | Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
HRV | Hrvatska | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnimkemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
ITA | Italia | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
IRL | Éire | 2020 Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations (2001-2015) and the Safety, Health and Welfare at Work (Carcinogens) Regulations (2001-2019)
LUX | Luxembourg | Règlement grand-ducal du 24 janvier 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l`exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

LTU

Lietuva

Jsakymas dėl lietuvos higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“
 patvirtinimo

LVA | Latvija | Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" (prot. Nr. 32 18. §; prot. Nr. 1 22. §)
NOR | Norge | Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255
NLD | Nederland | Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit
PRT | Portugal | Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposição profissional indicativos para os agentes químicos. Decreto-Lei n.º 35/2020 de 13 de julho, proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos
POL | Polska | Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii  z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych  dla zdrowia w środowisku pracy
SWE | Sverige | Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
SVK | Slovensko | NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

SVN

Slovenija

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 –
 ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)

GBR | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
EU | OEL EU | Směrnice (EU) 2022/431; Směrnice (EU) 2019/1831; Směrnice (EU) 2019/130; Směrnice (EU) 2019/983; Směrnice (EU) 2017/2398; Směrnice (EU) 2017/164; Směrnice 2009/161/EU; Směrnice 2006/15/ES; Směrnice 2004/37/ES; Směrnice 2000/39/ES; Směrnice 98/24/ES; Směrnice 91/322/EHS.
| TLV-ACGIH | ACGIH 2022

ethanol
Mezní hodnota povolené koncentrace
Druh | Stát | TWA/8h | | STEL/15min | | Poznámky / Připomínky |
| | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
MAK | AUS | 1900 | 1000 | 3800 | 2000 | |
VLEP | BEL | 1907 | 1000 | | | |
TLV | BGR | 1000 | | | | |
TLV | CZE | 1000 | | 3000 | | |
AGW | DEU | 960 | 500 | 1920 | 1000 | |
MAK | DEU | 960 | 500 | 1920 | 1000 | |
TLV | DNK | 1900 | 1000 | | | |
VLA | ESP | | | 1910 | 1000 | |
VLEP | FRA | 1900 | 1000 | 9500 | 5000 | |
HTP | FIN | 1900 | 1000 | 2500 | 1300 | |
TLV | GRC | 1900 | 1000 | | | |
AK | HUN | 1900 | | 7600 | | |
GVI/KGVI | HRV | 1900 | 1000 | | | |
OELV | IRL | | | | 1000 | |
RD | LTU | 1000 | 500 | 1900 | 1000 | |
RV | LVA | 1000 | | | | |
TLV | NOR | 950 | 500 | | | |
TGG | NLD | 260 | | 1900 | | |
NDS/NDSCh | POL | 1900 | | | | |
NGV/KGV | SWE | 1000 | 500 | 1900 | 1000 | |
NPEL | SVK | 960 | 500 | 1920 | | |
WEL | GBR | 1920 | 1000 | | | |
TLV-ACGIH | | | | 1884 | 1000 | |
Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC. | | |
Referenční hodnota ve sladké vodě | 0,96 | mg/l |
Referenční hodnota ve mořské vodě | 0,79 | mg/l |
Referenční hodnota pro sedimenty ve sladké vodě. | 3,6 | mg/kg |
Referenční hodnota pro sedimenty v mořské vodě. | 2,9 | mg/kg |
Referenční hodnota pro vodě, přerušované uvolňování | 2,75 | mg/l |
Referenční hodnota pro mikroorganizmy STP. | 580 | mg/l |
Referenční hodnota pro potravinový řetězec potravinový řetězec (sekundární otrava) | 0,38 | mg/kg |
Referenční hodnota pro suchozemské prostředí. | 0,63 | mg/kg |
Zdraví - Hladina odvozeného minimálního účinku - DNEL / DMEL
| Účinky na spotřebitele | | | | Účinky na zaměstnance | | |
Způsob expozice | Lokálně akutní | System akutní | Lokálně chronické | System chronické | Lokálně akutní | System akutní | Lokálně chronické | System chronické
Orální | | | | 87 mg/kg bw/d | | | |
Vdechnutí | | | | 114 mg/m3 | | | | 950 mg/m3
Dermální | | | | 206 mg/kg bw/d | | | | 343 mg/kg bw/d

2-butoxyethan-1-ol
Mezní hodnota povolené koncentrace
Druh | Stát | TWA/8h | | STEL/15min | | Poznámky / Připomínky |
| | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
MAK | AUS | 98 | 20 | 200 | 40 | POKOŽKA |
VLEP | BEL | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
TLV | BGR | 98 | | 246 | | POKOŽKA |
TLV | CYP | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
TLV | CZE | 100 | | 200 | | POKOŽKA |
AGW | DEU | 49 | 10 | 196 | 40 | POKOŽKA |
MAK | DEU | 49 | 10 | 98 | 20 | POKOŽKA |
TLV | DNK | 98 | 20 | | | POKOŽKA |
VLA | ESP | 98 | 20 | 245 | 50 | POKOŽKA |
VLEP | FRA | 49 | 10 | 246 | 50 | POKOŽKA |
HTP | FIN | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
TLV | GRC | 120 | 25 | | | |
AK | HUN | 98 | | 246 | | |
GVI/KGVI | HRV | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
VLEP | ITA | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
OELV | IRL | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
VL | LUX | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
RD | LTU | 50 | 10 | 100 | 20 | POKOŽKA |
RV | LVA | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
TLV | NOR | 50 | 10 | | | POKOŽKA |
TGG | NLD | 100 | | 246 | | POKOŽKA |
VLE | PRT | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
NDS/NDSCh | POL | 98 | | 200 | | |
NGV/KGV | SWE | 50 | 10 | 100 | 20 | POKOŽKA |
NPEL | SVK | 98 | 20 | 246 | | POKOŽKA |
MV | SVN | 98 | 20 | | | POKOŽKA |
WEL | GBR | 123 | 25 | 246 | 50 | POKOŽKA |
OEL | EU | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
TLV-ACGIH | | 97 | 20 | | | |
Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC. | | |
Referenční hodnota ve sladké vodě | 8,8 | mg/l |
Referenční hodnota ve mořské vodě | 0,88 | mg/l |
Referenční hodnota pro sedimenty ve sladké vodě. | 34,6 | mg/kg |
Referenční hodnota pro sedimenty v mořské vodě. | 3,46 | mg/kg |
Referenční hodnota pro vodě, přerušované uvolňování | 26,4 | mg/l |
Referenční hodnota pro mikroorganizmy STP. | 463 | mg/l |
Referenční hodnota pro potravinový řetězec potravinový řetězec (sekundární otrava) | 20 | mg/kg food |
Referenční hodnota pro suchozemské prostředí. | 2,33 | mg/kg |
Zdraví - Hladina odvozeného minimálního účinku - DNEL / DMEL
| Účinky na spotřebitele | | | | Účinky na zaměstnance | | |
Způsob expozice | Lokálně akutní | System akutní | Lokálně chronické | System chronické | Lokálně akutní | System akutní | Lokálně chronické | System chronické
Orální | | 26,7 mg/kg bw/d | | 6,3 mg/kg bw/d | | | |
Vdechnutí | 147 mg/m3 | 426 mg/m3 | | 59 mg/m3 | 246 mg/m3 | 1091 mg/m3 | | 98 mg/m3
Dermální | | 89 mg/kg bw/d | | 75 mg/kg bw/d | | 89 mg/kg bw/d | | 125 mg/kg bw/d

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE
Mezní hodnota povolené koncentrace
Druh | Stát | TWA/8h | | STEL/15min | | Poznámky / Připomínky |
| | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
MAK | AUS | 307 | 50 | 614 | 100 | POKOŽKA |
VLEP | BEL | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
TLV | BGR | 308 | | | | POKOŽKA |
TLV | CYP | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
TLV | CZE | 270 | | 550 | | POKOŽKA |
AGW | DEU | 310 | 50 | 310 | 50 | |
MAK | DEU | 310 | 50 | 310 | 50 | |
TLV | DNK | 300 | 50 | | | |
VLA | ESP | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
VLEP | FRA | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
HTP | FIN | 310 | 50 | | | |
TLV | GRC | 600 | 100 | 900 | 150 | |
AK | HUN | 308 | | 308 | | |
VLEP | ITA | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
OELV | IRL | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
RD | LTU | 300 | 50 | 450 | 75 | POKOŽKA |
RV | LVA | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
TLV | NOR | 300 | 50 | | | POKOŽKA |
VLE | PRT | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
NDS/NDSCh | POL | 240 | | 480 | | |
NGV/KGV | SWE | 300 | 50 | 450 | 75 | POKOŽKA |
NPEL | SVK | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
MV | SVN | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
WEL | GBR | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
OEL | EU | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
TLV-ACGIH | | 606 | 100 | 909 | 150 | POKOŽKA |
Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC. | | |
Referenční hodnota ve sladké vodě | 19 | mg/l |
Referenční hodnota ve mořské vodě | 1,9 | mg/l |
Referenční hodnota pro sedimenty ve sladké vodě. | 70,2 | mg/kg |
Referenční hodnota pro sedimenty v mořské vodě. | 7,02 | mg/kg |
Referenční hodnota pro vodě, přerušované uvolňování | 190 | mg/l |
Referenční hodnota pro mikroorganizmy STP. | 4168 | mg/l |
Referenční hodnota pro suchozemské prostředí. | 2,74 | mg/kg |
Zdraví - Hladina odvozeného minimálního účinku - DNEL / DMEL
| Účinky na spotřebitele | | | | Účinky na zaměstnance | | |
Způsob expozice | Lokálně akutní | System akutní | Lokálně chronické | System chronické | Lokálně akutní | System akutní | Lokálně chronické | System chronické
Orální | | | | 36 mg/kg bw/d | | | |
Vdechnutí | | | | 37,2 mg/m3 | | | | 308 mg/m3
Dermální | | | | 121 mg/kg bw/d | | | | 283 mg/kg bw/d

Legenda:

(C) = CEILING   ;   VDECH = Vdechovatelná frakce   ;   RESPIR = Respirabilní frakce   ;   THORAK = Thorakální frakce.

VND = identifikované nebezpečí ale neuvádí se žádná DNEL/PNEC   ;   NEA = nepředpokládá se žádná expozicee   ;   NPI = žádné nebezpečí nebylo identifikováno   ;   LOW = nízké nebezpečí   ;   MED = střední nebezpečí   ;   HIGH = vysoké nebezpečí.

8.2. Omezování expozice

Vzhledem k tomu, že použití vhodných technických opatření by mělo mít vždy přednost oproti vybavení prostředky osobní ochrany, zajistěte dobré větrání na pracovišti pomocí účinného místního odsávání.

OCHRANA RUKOU
Na ochranu rukou používejte pracovní rukavice kategorie III.
Při výběru materiálu pracovních rukavic je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti (viz norma EN 374): kompatibilita, rozklad, čas roztržení a permeace.
V případě přípravků musí být odolnost pracovních rukavic vůči chemickým činidlům prověřena ještě před použitím, neboť není předvídatelná. Doba opotřebování rukavic závisí na tom, jak dlouho a jakým způsobem se používají.

OCHRANA POKOŽKY
Používejte pracovní oděv s dlouhými rukávy a bezpečnostní pracovní obuv kategorie I (ref. Rady 2016/425 a norma EN ISO 20344). Po svlečení ochranného oděvu se umyjte vodou a mýdlem.

OCHRANA OČÍ
Doporučuje se použití hermetických ochranných brýlí (viz norma EN 166).

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST
V případě překročení mezní hodnoty (např. TLV-TWA) látky nebo jedné nebo více látek, obsažených v produktu, se doporučuje používat masku s filtrem typu A, jehož třída (1, 2 nebo 3) se zvolí na základě mezní koncentrace použitelnosti. (viz norma EN 14387). V případě výskytu plynů a výparů jiné povahy a/nebo plynů nebo výparů s obsahem částic (aerosoly, dýmy, mlhy atd.) je nutno zajistit filtry kombinovaného typu.
Použití ochranných prostředků dýchacích cest je nezbytné, nejsou-li přijatá technická opatření dostatečně účinná pro omezení expozice při práci na uvažované prahové hodnoty. Nicméně, masky poskytují pouze částečnou ochranu.
Pokud je uvažovaná látka bez zápachu nebo je její prahová hodnota pachu vyšší než příslušná hodnota TLV-TWA, a v nouzové situaci, používejte respirační přístroj se stlačeným vzduchem s otevřeným okruhem (ref. norma EN 137) nebo respirační přístroj s přívodem vzduchu zvenku (ref. norma EN 138). Při volbě správného ochranného prostředku dýchacích cest postupujte dle normy EN 529.

KONTROLA EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Emise, které vznikají při výrobních procesech včetně těch, které emitují ventilační zařízení, by se měly měřit s ohledem na dodržování legislativy na ochranu životního prostředí.

ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vlastnosti | Hodnota | Informace
Fyzikální stav | kapalina | Metoda:vnitřní
| | Teplota: 20 °C
Barva | bezbarevná | Poznámka:metodo interno
| | Teplota: 20 °C
Zápach | fresco marino | Metoda:vnitřní
Bod tání / bod tuhnutí | 0 °C | Metoda:literární údaje
| | Látka:VODA
Počáteční bod varu | 100 °C | Metoda:literární údaje
| | Látka:VODA
Hořlavost | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Látka/směs není hořlavá
Dolní mezní hodnoty výbušnosti | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Látka/směs není výbušná
Horní mezní hodnoty výbušnosti | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Látka/směs není výbušná
Bod vzplanutí | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Látka/směs není hořlavá
Teplota samovznícení | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Látka/směs se nezískává

Teplota rozkladu

není k dispozici

Důvod chybění údajů:Vztahuje se pouze na autoritativní látky a směsi, organické peroxidy a další látky a směsi, které
Mohou se rozložit

pH | 3,5 | Metoda:interní metoda
| | Teplota: 20 °C
Kinematická viskozita | není k dispozici | Důvod chybění údajů:není určeno
Rozpustnost | není k dispozici | Důvod chybění údajů:není určeno
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda | není k dispozici | Důvod chybění údajů:se nevztahuje na anorganické a iontové kapaliny a zpravidla se nevztahuje na směsice
Tlak páry | není k dispozici | Důvod chybění údajů:není určeno
Hustota a/nebo relativní hustota | 1 g/cm3 | Metoda:literární údaje
| | Poznámka:vodopád
| | Teplota: 20 °C
Relativní hustota páry | není k dispozici | Důvod chybění údajů:není určeno

Charakteristiky částic
    Medián ekvivalentního průměru
| Poznámka: | Platí to pouze pro pevné látky
    Rozložení stran
| Poznámka: | Platí to pouze pro pevné látky
    Prašnost
| Poznámka: | Platí to pouze pro pevné látky
    Specifický povrch
| Poznámka: | Platí to pouze pro pevné látky
    Tvar
| Poznámka: | Platí to pouze pro pevné látky

9.2. Další informace

9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Údaje nejsou k dispozici

9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti

Výbušné vlastnosti | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Nepřítomné chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi v souladu s ustanoveními přílohy I, část 2, kap. 2.1.4.3 nařízení (ES) 1272/2008 - CLP
Oxidační vlastnosti | není k dispozici | Důvod chybění údajů:Neexistují požadavky týkající se přítomnosti atomů nebo chemických vazeb spojených s oxidačními vlastnostmi v molekulách složek podle přílohy I, část 2, 2.13.4 nařízení (CE) 1272/2008

ODDÍL 10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za normálních podmínek použití nehrozí mimořádné nebezpečí reakce s jinými látkami.

2-butoxyethan-1-ol

Rozkládá se vlivem tepla.

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

Může reagovat s: oxidující látky.Při zahřívání za účelem rozkladu uvolňuje: dráždivé výpary,slitiny zinku.

10.2. Chemická stabilita

Látka je stabilní v normálních podmínkách použití a skladování.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Páry mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem.

ethanol

Nebezpečí výbuchu při kontaktu s: alkalické kovy,alkalické oxidy,chlornan vápenatý,fluorid sirný,anhydrid kyseliny octové,kyseliny,koncentrovaný peroxid vodíku,chloristany,kyselina chloristá,chloristan nitrilový,dusičnan rtuťný,kyselina dusičná,stříbro,dusičnan stříbrný,amoniak,oxid stříbrný,amoniak,silná oxidační činidla,oxid dusičitý.Může nebezpečně reagovat s: bromoacetylén,acetylén chlorid,fluorid brómu,oxid chromový,chromylchlorid,fluor,terc-butoxid draselný,hydrid lithný,oxid fosforitý,černá platina,chlorid zirkoničitý,jodid zirkoničitý.Tvoří výbušné směsi s: vzduch.

2-butoxyethan-1-ol

Může nebezpečně reagovat s: hliník,oxidační činidla.Tvoří peroxidy s: vzduch.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před přehřátím. Zamezit akumulaci elektrostatických výbojů. Chraňte před veškerými zápalnými zdroji.

ethanol

Vyvarujte se vystavení: zdroje tepla,otevřený oheň.

2-butoxyethan-1-ol

Vyvarujte se vystavení: zdroje tepla,otevřený oheň.

10.5. Neslučitelné materiály

Údaje nejsou k dispozici

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při tepelném rozkladu nebo v případě požáru se mohou uvolňovat zdraví škodlivé plyny.

2-butoxyethan-1-ol

Může vytvářet: vodík.

ODDÍL 11. Toxikologické informace

Při nedostatku experimentálních toxikologických údajů o samotném výrobku bylo případné nebezpečí výrobku pro zdraví posouzeno na základě látek, které výrobek obsahuje, dle kriterií stanovených referenční normou pro klasifikaci.
Pro posouzení toxikologických vlivů při expozici na výrobek tudíž uvažujte koncentrace jednotlivých nebezpečných látek, které by byly uvedeny v oddílu 3.

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v Nařízení (ES) č. 1272/2008

Metabolismus, toxikokinetika, mechanismus účinku a jiné informace

Údaje nejsou k dispozici

Informace o pravděpodobných cestách expozice

Údaje nejsou k dispozici

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

Údaje nejsou k dispozici

Interaktivní účinky

Údaje nejsou k dispozici

AKUTNÍ TOXICITA

ATE (Inhalation - výpary) směsi: | > 20 mg/l
ATE (Oral) směsi: | >2000 mg/kg
ATE (Dermal) směsi: | Není klasifikováno (žádná významná složka)

ethanol

LD50 (Oral): | > 5000 mg/kg Rat
LC50 (Inhalation výpary): | 120 mg/l/4h Pimephales promelas

2-butoxyethan-1-ol

LD50 (Dermal): | 435 mg/kg bw Male Rabbit
LD50 (Oral): | 1200 mg/kg bw Guinea pig
LC50 (Inhalation výpary): | 3 mg/l Rat

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

LD50 (Dermal): | 10 mL/kg rabbit
LD50 (Oral): | > 5000 mg/kg rat
LC50 (Inhalation výpary): | 3,35 mg/L 7h

ŽÍRAVOST / DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŽDĚNÍ OČÍ

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

SENZIBILIZACE DÝCHACÍCH CEST/SENZIBILIZACE KŮŽE

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

MUTAGENITA V ZÁRODEČNÝCH BUŇKÁCH

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

KARCINOGENITA

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

TOXICITA PRO REPRODUKCI

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY - JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY - OPAKOVANÁ EXPOZICE

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

NEBEZPEČNÁ PŘI VDECHNUTÍ

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Na základě dostupných údajů produkt neobsahuje látky uvedené v hlavních evropských seznamech potenciálních nebo podezřelých endokrinních disruptorů, u nichž probíhá hodnocení účinků na lidské zdraví.

ODDÍL 12. Ekologické informace

Přijmout dobré pracovní postupy, vyhnout se odhazování odpadků. Uvědomte příslušné orgány, pokud se látka dostala do vodních toků nebo pokud došlo ke kontaminaci půdy nebo vegetace.

12.1. Toxicita

2-butoxyethan-1-ol | |
LC50 - pro Ryby | | 1250 mg/l/96h Menidia beryllina
EC50 - pro Korýše | | > 370 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - pro Řasy / Vodní Rostliny | | 623 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata
Chronická NOEC pro korýše | | > 500 mg/l/48 h Daphnia magna
Chronická NOEC pro řasy/vodní rostliny | | 62,5 mg/l/72 h Pseudokirchneriella subcapitata

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE | |
LC50 - pro Ryby | | > 150 mg/l/96h
EC50 - pro Korýše | | > 1000 mg/l/48h
EC50 - pro Řasy / Vodní Rostliny | | > 969 mg/l/72h
Chronická NOEC pro korýše | | 1000 mg/l 48h
Chronická NOEC pro řasy/vodní rostliny | | 969 mg/l

ethanol | |
LC50 - pro Ryby | | 14200 mg/l/96h
EC50 - pro Korýše | | 454 mg/l/48h
EC50 - pro Řasy / Vodní Rostliny | | 275 mg/l/72h
Chronická NOEC pro ryby | | 250 mg/l
Chronická NOEC pro korýše | | 96 mg/l
Chronická NOEC pro řasy/vodní rostliny | | 11,5 mg/l
12.2. Perzistence a rozložitelnost

2-butoxyethan-1-ol | |
Rozpustnost ve vodě: | | 1000 - 10000 mg/l
   Rychlý rozklad
DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE | |
Rozpustnost ve vodě: | | 1000 - 10000 mg/l
   Rychlý rozklad
ethanol | |
Rozpustnost ve vodě: | | 1000 - 10000 mg/l
   Rychlý rozklad
12.3. Bioakumulační potenciál

2-butoxyethan-1-ol | |
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda | | 0,81

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE | |
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda | | 0,0043

ethanol | |
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda | | -0,35

12.4. Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Na základě dostupných údajů výrobek neobsahuje látky PBT nebo vPvB v podílu ≥ 0,1 %.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů produkt neobsahuje látky uvedené v hlavních evropských seznamech potenciálních nebo podezřelých endokrinních disruptorů, u nichž probíhá hodnocení účinků na životní prostředí.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Údaje nejsou k dispozici

ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Opětovně využít, je-li to možné. Zbytky produktu jako takové jsou považovány za ostatní odpad, který není nebezpečný.
Opětovně využít, je-li to možné. Zbytky produktu jako takové jsou považovány za ostatní odpad, který není nebezpečný.
Likvidace musí být svěřena firmě oprávněné k nakládání s odpady, podle národních a případně místních předpisů:
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění
Vyhláška č. 93/2016 Sb., katalog odpadů v platném znění
KONTAMINOVANÉ OBALY
Kontaminované obaly musí být odeslány k recyklaci či likvidaci podle národních norem týkajících se nakládání s odpady.
KONTAMINOVANÉ OBALY
Kontaminované obaly musí být odeslány k recyklaci či likvidaci podle národních norem týkajících se nakládání s odpady.

ODDÍL 14. Informace pro přepravu

Výrobek není třeba považovat za nebezpečný ve smyslu platných předpisů týkajících se přepravy nebezpečných věcí po silnici (ADR), po železnici (RID), po moři (IMDG Code) a letecky (IATA).

14.1. UN číslo nebo ID číslo

není aplikovatelné

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

není aplikovatelné

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

není aplikovatelné

14.4. Obalová skupina

není aplikovatelné

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

není aplikovatelné

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

není aplikovatelné

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Irelevantní informace

ODDÍL 15. Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Kategorie Seveso - Směrnice 2012/18/EU: Žádná

Omezení týkající se produktu nebo látek, které obsahuje dle přílohy XVII nařízení ES 1907/2006

Produkt
Bod | 40 |

Obsažené látky

Bod | 75 |

Rady (EÚ) 2019/1148 - o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

není aplikovatelné

Látky uvedené v Candidate List (Art. 59 REACH)

Podle dostupných údajů ne ≥ obsah SVHC látek ve výrobku 0,1%.

Látky vyžadující povolení (příloha XIV REACH)

Žádná

Látky, na které se vztahuje ohlašovací povinnost při vývozu Nařízení (ES) 649/2012:

Žádná

Látky, které jsou předmětem Rotterdamské úmluvy:

Žádná

Látky, které jsou předmětem Stockholmské úmluvy:

Žádná

Hygienické kontroly

Údaje nejsou k dispozici

Rady (ES) No. 648/2004

Složení v souladu s Směrnici (ES) No. 648/2004

Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle Směrnici (ES) No. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu.

Klasifikace z hlediska znečištění vodních zdrojů v Německu (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 1: Látky málo škodlivé pro vodní zdroje

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno pro přípravek/látky uvedené v části 3.

ODDÍL 16. Další informace

Text označení nebezpečí (H) uvedené v oddílech 2-3 formuláře:

Flam. Liq. 2 | Hořlavá kapalina, kategorie 2 |
Acute Tox. 3 | Akutní toxicita, kategorie 3 |
Acute Tox. 4 | Akutní toxicita, kategorie 4 |
Eye Irrit. 2 | Podráždění očí, kategorie 2 |
Skin Irrit. 2 | Dráždivost pro kůži, kategorie 2 |
H225 | Vysoce hořlavá kapalina a páry. |
H331 | Toxický při vdechování. |
H302 | Zdraví škodlivý při požití. |
H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. |
H315 | Dráždí kůži. |

LEGENDA:
- ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
- ATE: Odhad akutní toxicity
- CAS: Numerický identifikátor podle databáze Chemical Abstract Service
- CE50: Koncentrace, při níž se vliv projeví u 50% testované populace
- CE: Numerický identifikátor v ESIS (evropská databáze existujících chemických látek)
- CLP: Nařízení (ES) 1272/2008
- DNEL: Odvozená hladina expozice bez následků
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
- IATA DGR: Přiručka pro přepravu nebezpečného nákladu Mezinárodní asociace leteckých dopravců
- IC50: Koncentrace vyvolávající 50 % imobilizaci testované populace
- IMDG: Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží
- IMO: Mezinárodní námořní organizace
- INDEX: Numerický identifikátor dle přílohy VI ke CLP
- LC50: 50% letální koncentrace
- LD50: 50% letální dávka
- OEL: Mezní hodnota expozice při práci
- PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický podle REACH
- PEC: Předpokládaná koncentrace v životním prostředí
- PEL: Přípustný expoziční limit
- PNEC: Předpokládaná koncentrace bez účinku
- REACH: Nařízení (ES) 1907/2006
- RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
- TLV: Mezní hodnota povolené koncentrace
- TLV CEILING: Koncentrace, která nesmí být při pracovní expozici v žádném okamžiku překročena.
- TWA: Časově vyvážený průměr
- TWA STEL: Krátkodobý expoziční limit
- VOC: Těkavá organická látka
- vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

VŠEOBECNÁ BIBLIOGRAFIE:
1. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH)
2. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP)
3. Nařizeni a Rady (EU) 2020/878 (Príloha II Narízení REACH)
4. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)
5. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 618/2012 (III Atp. CLP)
7. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Nařizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Nařizeni a Rady (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Nařizeni a Rady (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Nařizeni a Rady (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Nařizeni a Rady (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Nařizeni a Rady (EU) 2019/1148
18. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Narízení Komise v prenesené pravomoci (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Webové stránky: IFA GESTIS
- Webové stránky: Agenzia ECHA
- Databáze modelových bezpečnostních listů (BL) pro chemické látky - Ministerstvo zdravotnictví a ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Itálie

Poznámka pro uživatele:
informace obsažené v tomto listu jsou založeny na našich znalostech k datu poslední verze. Uživatel musí zkontrolovat patřičnost a úplnost informací vztahujících se ke specifickému použití výrobku.
Nepovažujte tento dokument za záruku specifických vlastností výrobku.
Vzhledem k tomu, že použití výrobku nespadá pod naši přímou kontrolu, uživatel je zodpovědný za dodržování platných zákonů a nařízení týkajících se hygieny a bezpečnosti práce. Neneseme zodpovědnost za nesprávné použití.
Pracovníkům, kteří pracují s chemickými látkami, poskytněte potřebné znalosti.
METODY VÝPOČTU PRO KLASIFIKACI
Chemickými a fyzikálními nebezpečí: Klasifikace produktu výchází z kritérií stanovených v nařízení CLP, příloha I, část 2. Údaje potřebné k 
vyhodnocení chemicko-fyzikálních vlastností jsou uvedeny v 
oddílu 
9.
Zdravotními nebezpečí: Klasifikace produktu je založena na metodách výpočtu podle CLP, příloha I, část 3, pokud není v oddílu 11 stanoveno jinak.
Nebezpečí pro životní prostředí: Klasifikace produktu je založena na metodách výpočtu podle CLP, příloha I, část 4, pokud není v oddílu 12 stanoveno jinak.