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POPIS 
1. Hodiny
2. Ikony symbolů počasí - předpověď počasí
3. Vnější kanál senzoru
4. Vnitřní teplota / vlhkost
5. Snímač venkovní teploty / vlhkosti
6. Datum
7. Tendence vnější teploty
8. Ikony budíku 1 a 2
9. Tlačítko SNOOZE
10. Tlačítko MEM
11. Tlačítko SET
12. Kláves ALARM
13. Tlačítko NAHORU
14. Tlačítko dolů
15. Oddíl prostoru pro baterie 3xAAA (baterie nejsou součástí balení)
16. Napájecí zásuvka pro externí napájení
17. Volič kanálů TX, výběr externího kanálu snímače
18. Tlačítko TX
19. Kapacita baterie 2xAA (baterie nejsou součástí dodávky)
20. Podstavec
21. Symbol ovládání rádiaBaterie Otevřete prostor pro baterie (15) na zadní straně a vložte tři baterie "AAA", dle polarity. Zasuňte zásuvku externího napájecího zdroje do zásuvky (16), vložte napájecí zdroj do síťové zásuvky
EXTERNÍ NAPÁJENÍ SENZORU Otevřete prostor pro baterie (19) na zadní straně a vložte dvě baterie velikosti "AA", dle polarity
NASTAVENÍ EXTERNÍHO SNÍMAČE
Tato meteorologická stanice je nastavena pro komunikaci se třemi EXTERNÍMI SENZORY
Otevřete prostor pro baterie (19) na zadní straně a vložte dvě baterie velikosti "AA dle polarity. Tato meteorologická stanice je nastavena pro komunikaci se třemi externí senzory. Jeden z nich přichází s přístrojem, zbylé dva jsou volitelné.
1. Zapněte meteorologickou stanici podle popisu v odstavci
2. Vložte baterie do externího snímače, umístěte volič (17) na požadovaný přenosový kanál (1,2 nebo 3). Data budou automaticky předány do adresáře meteorologické stanice.
3. Stisknutím tlačítka NAHORU (13) vyberte kanál nastavte na externí čidlo. Postupně se nastaví vybraný kanál 1, kanál 2, kanál 3 nebo zobrazení 3 kanálů (ikona kanálu
bliká). V případě, že neobdržíte signál na displej zobrazí znak - -.
Poznámky: Umístěte meteorologickou stanici mimo zařízení, která generuje magnetické pole, jako jsou mobilní telefony, televizory apod ....

ČASOVÉ ZOBRAZENÍ RADIOVÝM OVLÁDÁNÍM
Toto zařízení je vybaveno přijímačem, který je schopen přijímat časový signál Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig (střední Německo) přípustné v roce 2006  v okolí 1500 km.
1. Podržte stisknuté tlačítko DOWN (14) meteorologické stanice a začne blikat symbol (21) dálkového ovládání a do 24 hodin se zobrazí časový signál řídící jednotky.
Tato meteorologická stanice je také vybavena funkcí DST, automatickou korekcí letního času pomocí rádiového ovládání.
Poznámka1: Když bliká symbol rádia, na displeji nelze provádět žádné ruční nastavení.
Poznámka2: Pokud symbol zůstane svítit, znamená to, že signál byl správně přijat.
Poznámka3: čas se přenáší z centrálního Německa, takže pokud jsme v zemi s jinou dobou než v Německu, je to nutné ruční nastavení časového pásma.
Poznámka4: Umístěte meteorologickou stanici mimo zařízení vytvářející magnetické pole, jako jsou mobilní telefony, televizory apod.
Ne ve všech oblastech Evropy by mohlo být možné přijímat rádiový řídící signál. V tomto případě je nutné čas nastavit ručně.

RUČNÍ NASTAVENÍ HODIN
1. Stiskněte a podržte tlačítko SET (11) pro zadání nastavení ručního nastavení hodin.
2. Nastavte korekci UTC časové zóny regionu pomocí tlačítek NAHORU (13) nebo DOLŮ (14). Je to možné vyberte mezi -1, 0, +1 (toto nastavení se používá pro správný příjem času řízení rádiového signálu pro Itálii vyberte 0).
3. Stiskněte tlačítko SET (11), displej začne blikat na displeji po dobu 12/24 hodin.
4. Pomocí tlačítek NAHORU (13) nebo DOLŮ (14) nastavte zobrazení času do 12/24 hodin.
5. Stiskněte tlačítko SET (11), hodiny začnou blikat na displeji.
6. Nastavte hodiny pomocí tlačítek NAHORU (13) nebo DOLŮ (14).
7. Stiskněte tlačítko SET (11), na displeji začnou blikat minuty.
8. Nastavte minuty pomocí tlačítek NAHORU (13) nebo DOLŮ (14).
9. Stiskněte tlačítko SET (11), na displeji začne blikat rok.
10. Nastavte rok pomocí tlačítek NAHORU (13) nebo DOLŮ (14).
11. Stiskněte tlačítko SET (11), na displeji začne blikat měsíc.
12. Nastavte měsíc pomocí tlačítek NAHORU (13) nebo DOLŮ (14).
13. Stiskněte tlačítko SET (11), den začne blikat na displeji.
14. Nastavte den pomocí tlačítek NAHORU (13) nebo DOLŮ (14).
15. Stiskněte tlačítko SET (11), na displeji začne blikat formát data.
16. Nastavte formát data pomocí tlačítek NAHORU (13) nebo DOLŮ (14).
17. Stiskněte tlačítko SET (11), na displeji začne blikat doba trvání v minutách funkce Snooze.
18. Nastavte dobu trvání funkce Snooze (5 minut - 60 minut) pomocí tlačítek NAHORU (13) nebo DOLŮ (14).
19. Stisknutím tlačítka SET (11) ukončíte ruční nastavení hodin.
NASTAVENÍ ALARMU
1. Stiskněte jednou tlačítko SET (11) pro zobrazení Alarm1 (A1). Stiskněte znovu tlačítko pro zobrazení Alarm2 (A2). Opětovným stisknutím tlačítka se vrátíte k zobrazení aktuálního času.
2. Během zobrazení A1 nebo A2, stiskněte tlačítko SET (11), začne blikat na displeji hodiny alarmu.
3. Pomocí tlačítek NAHORU (13) nebo DOLŮ (14) nastavte čas.
4. Stiskněte tlačítko SET (11), na displeji začnou blikat minuty alarmu.
5. Pomocí tlačítek NAHORU (13) nebo DOLŮ (14) upravte minuty.
6. Stiskněte tlačítko SET (11) pro ukončení nastavení alarmu.
7. Chcete-li aktivovat budík 1 nebo 2, stiskněte tlačítko ALARM (12); jednou stisknutím aktivujte budík 1 (zobrazí se ikona alarm 1), opět stiskněte pro aktivaci poplachu 2 (zobrazí se ikona alarm 2) a třetí stisknete pro aktivaci oba alarmy (obě ikony se objeví), opakovaným stisknutím tlačítka deaktivujete oba alarmy.
8. Pro dočasný deaktivaci alarmu stiskněte tlačítko SNOOZE (9). Po minutách bude budík pokračovat v nastavení ručního nastavení času (výchozí 5 minut).
9. Pro deaktivaci alarmu stiskněte tlačítko ALARM (12), dokud nezmizí příslušná ikona.
METEREOLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ
Digitální barometr automaticky zaznamená změny atmosférického tlaku a odpovídajícím způsobem zobrazuje symbol předpovědi počasí (2). Tato předpověď je o 12/24 hodin později.
Například: pokud barometr zaznamená vysoký tlak, zobrazí se na displeji symbol slunce, ale venku to může znamenat déšť, protože předpověď je o 12/24 hodin později.
N.B. Symboly předpovědi počasí nemusí odrážet aktuální povětrnostní podmínky. Jedná se výhradně o budoucí podmínky. Prognózy nemusí být 100% bezpečné kvůli různým faktorům.
Výrobce neodpovídá za žádné škody nebo situace způsobené nesprávnou predikcí.
VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ TEPLOTA A VLHKOST - MIN / MAX HODNOTY - BAROMETRICKÝ TLAK
Indikace teploty je vpravo od displeje, zatímco hodnota vlhkosti je uvedena vpravo vedle
teplota v malé krabici.
V rámečku INDOOR je zobrazena vnitřní teplota a vlhkost, v poli OUTDOOR je zobrazena teplota a vlhkost zjištěné externím snímačem.
Stisknutím tlačítka DOLŮ (14) vyberte jednotku teploty v ° C nebo ° F.
Během zobrazení minimálních / maximálních hodnot stisknutím tlačítka MEM (10) po dlouhou dobu se zaznamenávané údaje vymažou a je spuštěn nový výpočet denních průměrných hodnot.
Hodnota atmosférického tlaku: dlouze stiskněte tlačítko MEM (10), v poli CALENDAŘ (datum) se zobrazí aktuální hodnota tlaku hPa. Dalším stisknutím tlačítka MEM (10) se vrátíte k zobrazení data.
VNĚJŠÍ TEPLOTNÍ TREND - VNĚJŠÍ TEPLOTA NÍZKÁ NEŽ 0 °
Spolu s venkovní teplotou se předpovídají teploty pomocí ikon (7):
při snížené teplotě se ikona zobrazí, když je zaznamenána menší změna teploty -1 ° C
stacionární teplota, ikona se zobrazí při změně teploty mezi +/- 1 ° C.
stoupá teplota, ikona se zobrazí, když je zaznamenána vyšší změna teploty + 1 ° C.
Pokud externí snímač zjistí při zobrazení předpovědi počasí teplotu pod 0 °,
symbol sněhu, který indikuje možnou tvorbu ledu; v přítomnosti několika senzorů se symbol pouze rozsvítí když přijme snímač, který detekuje teplotu nižší než 0 °.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Meteorologická stanice: ............................ od -9,9 ° C do + 50 ° C
Vnitřní vlhkost: ............................. od 20% do 90% RH (relativní vlhkost)
Vnější snímač: ........................... od -50 ° C do + 70 ° C
Kanály: .......................................... max. 3 externí čidla
Příjem rádiového řídicího signálu: .77.5 KHz
Převodovka: ............................... 30m, RF 433MHz, 10mW
Pokročilý postup: ............................ 0,1 ° C pro teplotu - 1% pro vlhkost
Napájecí zdroj hlavního přístroje: ....... 3xAAA baterie (není součástí dodávky) - Napájení 230V 50Hz / 5V 0.15A
Externí napájení snímače: ..... 2xAA baterie (není součástí dodávky)
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