Last saved by: INFOTEC sas
Document comments: Produced by RTFGenerator. Ownership of: INFOTEC sas info@infotec-online.it

Meliconi S.p.A. | Revízia č. 2
| Dátum revízie 04/05/2026
088_010 - TOTAL CLEAN | Vytlačené dňa 04/05/2026
| Strana č. /
| Nahradená revízia:1 (Dátum revízie: 04/09/2024)

Meliconi S.p.A. | Revízia č. 2
| Dátum revízie 04/05/2026
010 - TOTAL CLEAN | Vytlačené dňa 04/05/2026
| Strana č. /
| Nahradená revízia:1 (Dátum revízie: 04/09/2024)

Karta bezpečnostných údajov
V súlade s prílohou II k nariadeniu REACH - Nariadenie (EÚ) 2020/878

ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu
Kód: | 010
Názov | TOTAL CLEAN
UFI : | S4KP-JM37-458G-RGDX

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Identifikované použitie | Priemyselné | Profesionálne | Spotrebiteľské
čistič podláh | - | - |
Neodporúčané použitie | | |
Nepoužívajte na iné účely, ako sú uvedené | | |

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Meno firmy | Meliconi S.p.A.
Adresa | Via Minghetti, 10
Miesto a Štát | 40057 Granarolo dell'Emilia
| Italia

tel. +39 051 6008211
www.meliconi.com

e-mail kompetentnej osoby |
osoba zodpovedná za bezpečnostný list | info@meliconi.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

V prípade potreby naliehavých informácií sa obrate na.

Konzultacná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 54 774 166 (Non - stop linka)

ODDIEL 2. Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle ustanovení nariadenia ES 1272/2008 (CLP).
Keďže však tento výrobok obsahuje nebezpečné látky v koncentráciách podľa oddielu č. 3, vyžaduje list bezpečnostných údajov s príslušnými informáciami, zhodne s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2020/878.

Klasifikácia a uvedenie nebezpečenstva: | --

2.2. Prvky označovania

Výstražné piktogramy: | --

Výstražné slovo: | --

Výstražné upozornenia: | --

Bezpečnostné upozornenia: |
P102 | Uchovávajte mimo dosahu detí.

P101 | Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Zloženie (Nariadenie 648/2004)

Menej než 5% | Neiónové povrchovo aktívne látky

Parfumy

2.3. Iná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov výrobok neobsahuje ≥ PBT ani vPvB látok 0,1%.

Produkt neobsahuje látky s vlastnosťami endokrinných disruptorov (vlastnosti, ktoré narúšajú endokrinný systém) v koncentrácii ≥ 0,1%.

ODDIEL 3. Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Irelevantná informácia

3.2. Zmesi

Obsahuje:

Označenie | x = Konc. % | Klasifikácia (ES) 1272/2008 (CLP) |
etanol | | |
INDEX   603-002-00-5 | 2 ≤ x <  2,5 | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 |
CE   200-578-6 | | Eye Irrit. 2 H319: ≥ 50% |
CAS   64-17-5 | | |
Reg. REACH   01-2119457610-43 | | |
2-butoxyetanol | | |
INDEX   603-014-00-0 | 2 ≤ x <  2,5 | Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315 |
CE   203-905-0 | | ATE Oral: 500 mg/kg, ATE Inhalation výpary: 3 mg/l |
CAS   111-76-2 | | |
Reg. REACH   01-2119475108-36 | | |
Diproplen glykol monometyletere | | |
INDEX   - | 1 ≤ x <  1,5 | Látka pre ktorú je stanovený expozičný limit Spoločenstva pre pracovné prostredie. |
CE   252-104-2 | | |
CAS   34590-94-8 | | |
Reg. REACH   01-2119450011-60 | | |

Úplný text viet pre označenia nebezpečenstva (H) je uvedené v oddieli 16 tohto listu.

ODDIEL 4. Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Neočakávajú sa účinky, ktoré by si vyžadovali vykonanie špeciálnych opatrení prvej pomoci. Nasledujúce informácie sú praktickými indikáciami správneho správania v prípade kontaktu s chemickým produktom, aj keď nie je nebezpečný.
V prípade pochybností alebo príznakov, kontaktujte lekára a ukážte mu tento dokument.
V prípade vážnejších príznakov volajte 118, aby ste okamžite privolali lekársku pomoc.
OČI: Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, ak situácia umožňuje vykonať operáciu ľahko. Okamžite vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút, pričom očné viečka široko roztvorte. Ihneď sa poraďte s lekárom.
POKOŽKA: Odstráňte kontaminovaný odev. Okamžite a dôkladne umyte tečúcou vodou (a mydlom, ak je to možné). Poraďte sa s lekárom. Zabráňte ďalšiemu kontaktu s kontaminovaným odevom.
POŽITIE: Nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ to výslovne nepovolí váš lekár. Ak je osoba v bezvedomí, nepodávajte nič ústami. Ihneď sa poraďte s lekárom.
VDÝCHNUTIE: Presuňte osobu na čerstvý vzduch mimo miesta nehody. Ihneď sa poraďte s lekárom.

Ochrana záchrancov

Pre záchranára, ktorý poskytuje pomoc s témou, ktorý bol vystavený chemikálii alebo zmesi, je vystavený individuálnemu ochrannému zariadeniu. Povaha týchto ochrany závisí od nebezpečenstva látky alebo zmesi, spôsobu expozície a rozsahu kontaminácie. Ak neexistujú iné konkrétnejšie indikácie, odporúča sa používať jednorazové rukavice v prípade možného kontaktu s biologickými kvapalinami. Typ OOP vhodný pre charakteristiky látky alebo zmesi, pozri oddiel 8.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadny účinok ani príznaky známe pri normálnom používaní.
V prípade počítania s pokožkou sa môže objaviť povedomie o subjektoch.
V prípade kontaktu s očami možné podráždenie, začervenanie, opuch, pálenie, trhanie.
Náhodné požitie môže spôsobiť gastrointestinálne podráždenie, nevoľnosť, zvracanie a hnačky.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

V prípade symptómov, akútne aj oneskorené, sa poraďte s lekárom.
V prípade nehody alebo nevoľnosti sa okamžite obráťte na lekára (ak je to možné, zobrazte pokyny na použitie alebo bezpečnostnú kartu).
Liečba: symptomatická liečba.

Prostriedky, ktoré musia byť na pracovisku k dispozícii pre okamžité špecifické ošetrenie.

Bežná voda na umývanie pokožky a očí.

ODDIEL 5. Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné vyhynutie znamená
Extinkčné vozidlá sú tradičné vozidlá: oxid uhličitý, pena, prach a rozpustená voda.
Nevyužiteľné vyhynutie znamená
Žiadne konkrétne.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečenstvá v dôsledku expozície v prípade požiaru
Vyhnite sa dýchacím produktom spaľovania.
Spaľovanie môže produkovať plyn a výpary potenciálne škodlivé pre zdravie, ako je oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, uspokojujúci, NOx a dráždivé výpary.

5.3. Rady pre požiarnikov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Nádoby ochladzujte prúdom vody, aby sa zabránilo rozkladu produktu a vzniku zdraviu potenciálne nebezpečných látok. Vždy noste kompletné protipožiarne vybavenie. Zachyťte vodu na hasenie, ktorá sa nesmie vypúšťať do kanalizácie. Kontaminovanú vodu použitú na hasenie a zvyšky po požiari zlikvidujte podľa platných predpisov.
VYBAVENIE
Bežný hasičský odev, ako je dýchací prístroj s otvoreným okruhom na stlačený vzduch (EN 137), oblek spomaľujúci horenie (EN469), rukavice spomaľujúce horenie (EN 659) a hasičská obuv (HO A29 alebo A30).

ODDIEL 6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

6.1.1. Pre tých, ktorí priamo nezasahujú
Blokujte stratu, ak neexistuje žiadne nebezpečenstvo.
Noste primerané ochranné zariadenia (vrátane jednotlivých ochranných zariadení uvedených v oddiele 8 bezpečnostného dátového hárku)
aby sa zabránilo kontamináciám pokožky, očí a osobného oblečenia. Tieto indikácie sú platné pre oboch zamestnancov
procesy, ktoré pre núdzové zásahy.
Odstráňte nepotrebný personál.
6.1.2. Pre tých, ktorí priamo zasahujú
Noste primerané ochranné zariadenia (vrátane jednotlivých ochranných zariadení uvedených v oddiele 8 bezpečnostného dátového hárku)
aby sa zabránilo kontamináciám pokožky, očí a osobného oblečenia. Tieto indikácie sú platné pre oboch zamestnancov
procesy, ktoré pre núdzové zásahy.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte vniknutiu produktu do kanalizácie, povrchových vôd a podzemných vôd.
Kontaminovanú vodu z prania zadržte a zlikvidujte ju.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Kontajner: V prípade potreby zakryte odtoky. Rozliaty produkt vysajte do vhodnej nádoby. Vyhodnoťte kompatibilitu nádoby, ktorá sa má použiť s produktom, skontrolujte časť 10. Absorbujte zvyšok inertným absorpčným materiálom.
Sanácia: Zabezpečte dostatočné vetranie priestoru postihnutého únikom. Čistite veľkým množstvom vody a kontaminovanú vodu na umývanie zadržte a zlikvidujte. Likvidácia kontaminovaného materiálu musí byť vykonaná v súlade s ustanovením bodu 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Akékoľvek informácie týkajúce sa ochrany a zneškodnenia individuálnej ochrany sa ukazujú oddielom 8 a 13.

ODDIEL 7. Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Po konzultácii so všetkými ostatnými časťami tejto bezpečnostnej karty neexistujú žiadne osobitné opatrenia. Zvládnuť v súlade s dobrou hygienou a normami priemyselnej bezpečnosti.
Vyhnite sa rozptylu produktu v životnom prostredí. Nejedzte, ani nepite ani fajčíte počas používania.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Uchovávajte uzavreté kontajnery na dobre osebe vedenom mieste, chránené pred priamym slnečným žiarením. Uložte kontajnery mimo akýchkoľvek nekompatibilných materiálov a skontrolujte oddiel 10.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Pozri konečné použitia identifikované v pododdiele 1.2 tohto formulára.

ODDIEL 8. Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Regulačné referencie:

BGR | България | НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.28 от 2 Април 2024г.)
CZE | Česká Republika | NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. října 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
DEU | Deutschland | WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe
DNK | Danmark | BEK nr 291 af 19/03/2024 (Historisk) Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet
ESP | España | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024
FRA | France | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021
FIN | Suomi | HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
GRC | Ελλάδα | Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α` 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία``»
HUN | Magyarország | Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
HRV | Hrvatska | PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIKALIJAMA NA RADU, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA
ITA | Italia | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
NOR | Norge | Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. 10. april 2024 kl. 13.55
NLD | Nederland | Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei2024, nr. 2024-0000092805, tot wijziging van deArbeidsomstandighedenregeling in verband met de implementatie vanRichtlijn 2022/431
PRT | Portugal | Decreto-Lei n.º 102/2024, de 4 de dezembro. Sumário: Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2022/431, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos e procede à quarta alteração
POL | Polska | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
SWE | Sverige | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön
SVK | Slovensko | 121_2024 Z. z. Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym, mutagénnym alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci
SVN | Slovenija | Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu. Ljubljana, četrtek 4. 4. 2024
GBR | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
EU | OEL EU | Smernica (EÚ) 2022/431; Smernica (EÚ) 2019/1831; Smernica (EÚ) 2019/130; Smernica (EÚ) 2019/983; Smernica (EÚ) 2017/2398; Smernica (EÚ) 2017/164; Smernica 2009/161/EÚ; Smernica 2006/15/ES; Smernica 2004/37/ES; Smernica 2000/39/ES; Smernica 98/24/ES; Smernica 91/322/EHS.
| ACGIH | ACGIH 2025

etanol
Prahová hraničná hodnota
Druh | Štát | TWA/8h | | STEL/15min | | Poznámky / Pripomienky |
| | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
TLV | BGR | 1000 | | | | |
TLV | CZE | 1000 | | 3000 | | |
AGW | DEU | 960 | 500 | 1920 | 1000 | |
MAK | DEU | 960 | 500 | 1920 | 1000 | |
TLV | DNK | 1900 | 1000 | | | |
VLA | ESP | | | 1910 | 1000 | |
VLEP | FRA | 1900 | 1000 | 9500 | 5000 | |
HTP | FIN | 1900 | 1000 | 2500 | 1300 | |
TLV | GRC | 1900 | 1000 | | | |
AK | HUN | 1900 | | 7600 | | |
GVI/KGVI | HRV | 1900 | 1000 | | | |
TLV | NOR | 950 | 500 | | | |
TGG | NLD | 260 | | 1900 | | |
NDS/NDSCh | POL | 1900 | | | | |
NGV/KGV | SWE | 1000 | 500 | 1900 | 1000 | |
NPEL | SVK | 960 | 500 | 1920 | | |
WEL | GBR | 1920 | 1000 | | | |
ACGIH | | | | 1884 | 1000 | |
Predpovedaná neúčinná koncentrácia pre životné prostredie - PNEC | | |
Referenčná hodnota v sladkej vode | 0,96 | mg/l |
Referenčná hodnota v morskej vode | 0,79 | mg/l |
Referenčná hodnota pre sedimenty v sladkej vode | 36 | mg/kg |
Referenčná hodnota pre sedimenty v morskej vode | 2,9 | mg/kg |
Referenčná hodnota pre vodu, prerušované uvoľňovanie | 2,75 | mg/l |
Referenčná hodnota pre mikroorganizmy STP | 580 | mg/l |
Referenčná hodnota pre potravinový reťazec (druhotná otrava' | 0,72 | mg/kg |
Referenčná hodnota v suchozemskom prostredí | 0,63 | mg/kg |
Zdravie - Odvodená hladina expozície bez účinku - DNEL / DMEL
| Účinky na spotrebiteľov | | | | Účinky na zamestnancov | | |
Spôsob expozície | Lokálne akútne | System akútne | Lokálne chronické | System chronické | Lokálne akútne | System akútne | Lokálne chronické | System chronické
Vdychovaním | | | | 114 mg/m3 | 1900 mg/m3 | | | 950 mg/m3
Dermálne | | | | | | | | 343 mg/kg bw/d

2-butoxyetanol
Prahová hraničná hodnota
Druh | Štát | TWA/8h | | STEL/15min | | Poznámky / Pripomienky |
| | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
TLV | BGR | 98 | | 246 | | POKOŽKA |
TLV | CZE | 100 | | 200 | | POKOŽKA |
AGW | DEU | 49 | 10 | 196 | 40 | POKOŽKA |
MAK | DEU | 49 | 10 | 98 | 20 | POKOŽKA |
TLV | DNK | 98 | 20 | | | POKOŽKA |
VLA | ESP | 98 | 20 | 245 | 50 | POKOŽKA |
VLEP | FRA | 49 | 10 | 246 | 50 | POKOŽKA |
HTP | FIN | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
TLV | GRC | 120 | 25 | | | |
AK | HUN | 98 | | 246 | | |
GVI/KGVI | HRV | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
VLEP | ITA | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
TLV | NOR | 50 | 10 | | | POKOŽKA |
TGG | NLD | 100 | | 246 | | POKOŽKA |
VLE | PRT | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
NDS/NDSCh | POL | 98 | | 200 | | |
NGV/KGV | SWE | 50 | 10 | 100 | 20 | POKOŽKA |
NPEL | SVK | 98 | 20 | 246 | | POKOŽKA |
MV | SVN | 98 | 20 | | | POKOŽKA |
WEL | GBR | 123 | 25 | 246 | 50 | POKOŽKA |
OEL | EU | 98 | 20 | 246 | 50 | POKOŽKA |
ACGIH | | 97 | 20 | | | |
Predpovedaná neúčinná koncentrácia pre životné prostredie - PNEC | | |
Referenčná hodnota v sladkej vode | 8,8 | mg/l |
Referenčná hodnota v morskej vode | 0,88 | mg/l |
Referenčná hodnota pre sedimenty v sladkej vode | 34,6 | mg/kg |
Referenčná hodnota pre sedimenty v morskej vode | 3,46 | mg/kg |
Referenčná hodnota pre vodu, prerušované uvoľňovanie | 26,4 | mg/l |
Referenčná hodnota pre mikroorganizmy STP | 463 | mg/l |
Referenčná hodnota pre potravinový reťazec (druhotná otrava' | 20 | mg/kg food |
Referenčná hodnota v suchozemskom prostredí | 2,33 | mg/kg |
Zdravie - Odvodená hladina expozície bez účinku - DNEL / DMEL
| Účinky na spotrebiteľov | | | | Účinky na zamestnancov | | |
Spôsob expozície | Lokálne akútne | System akútne | Lokálne chronické | System chronické | Lokálne akútne | System akútne | Lokálne chronické | System chronické
Perorálne | | 26,7 mg/kg bw/d | | 6,3 mg/kg bw/d | | | |
Vdychovaním | 147 mg/m3 | 426 mg/m3 | | 59 mg/m3 | 246 mg/m3 | 1091 mg/m3 | | 98 mg/m3
Dermálne | | 89 mg/kg bw/d | | 75 mg/kg bw/d | | 89 mg/kg bw/d | | 125 mg/kg bw/d

Diproplen glykol monometyletere
Prahová hraničná hodnota
Druh | Štát | TWA/8h | | STEL/15min | | Poznámky / Pripomienky |
| | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
TLV | BGR | 308 | | | | POKOŽKA |
TLV | CZE | 270 | | 550 | | POKOŽKA |
AGW | DEU | 310 | 50 | 310 | 50 | |
MAK | DEU | 310 | 50 | 310 | 50 | |
TLV | DNK | 300 | 50 | | | |
VLA | ESP | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
VLEP | FRA | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
HTP | FIN | 310 | 50 | | | |
TLV | GRC | 600 | 100 | 900 | 150 | |
AK | HUN | 308 | | 308 | | |
VLEP | ITA | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
TLV | NOR | 300 | 50 | | | POKOŽKA |
VLE | PRT | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
NDS/NDSCh | POL | 240 | | 480 | | |
NGV/KGV | SWE | 300 | 50 | 450 | 75 | POKOŽKA |
NPEL | SVK | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
MV | SVN | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
WEL | GBR | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
OEL | EU | 308 | 50 | | | POKOŽKA |
ACGIH | | 606 | 100 | 909 | 150 | POKOŽKA |
Predpovedaná neúčinná koncentrácia pre životné prostredie - PNEC | | |
Referenčná hodnota v sladkej vode | 19 | mg/l |
Referenčná hodnota v morskej vode | 1,9 | mg/l |
Referenčná hodnota pre sedimenty v sladkej vode | 70,2 | mg/kg |
Referenčná hodnota pre sedimenty v morskej vode | 7,02 | mg/kg |
Referenčná hodnota pre vodu, prerušované uvoľňovanie | 190 | mg/l |
Referenčná hodnota pre mikroorganizmy STP | 4168 | mg/l |
Referenčná hodnota v suchozemskom prostredí | 2,74 | mg/kg |
Zdravie - Odvodená hladina expozície bez účinku - DNEL / DMEL
| Účinky na spotrebiteľov | | | | Účinky na zamestnancov | | |
Spôsob expozície | Lokálne akútne | System akútne | Lokálne chronické | System chronické | Lokálne akútne | System akútne | Lokálne chronické | System chronické
Perorálne | | | | 36 mg/kg bw/d | | | |
Vdychovaním | | | | 37,2 mg/m3 | | | | 308 mg/m3
Dermálne | | | | 121 mg/kg bw/d | | | | 283 mg/kg bw/d

Legenda:

(C) = CEILING   ;   VDYCH = Vdychovateľná frakcia   ;   RESPIR = Respirabilná frakcia   ;   TORAK = Torakálna frakcia.

VND = identifikované nebezpečenstvo ale neuvádza sa žiadna DNEL/PNEC   ;   NEA = nepredpokladá sa nijaká expozícia   ;   NPI = nebolo identifikované žiadne nebezpečenstvo   ;   LOW = nízke nebezpečenstvo   ;   MED = stredné nebezpečenstvo   ;   HIGH = vysoké nebezpečenstvo.

8.2. Kontroly expozície

Generická hygiena prax v práci zahŕňa určité opatrenia (napríklad sprcha a zmena oblečenia na konci pracovnej zmeny), aby sa predišlo
Akýkoľvek typ kontaminácie tretích strán a vhodných čistiacich postupov (t. J. Pravidelné čistenie pomocou primeraných čistiacich zariadení), nejesť a nefajčiť
na pracovisku.
Všeobecne sa treba vyhnúť inhalácii a požitiu. Pokiaľ nie sú potrebné odlišné náznaky, musia sa nosiť topánky a pracovné oblečenie
certifikáty. Kontaminované pracovné oblečenie nesmie byť vyvedené z pracoviska.
Zabezpečiť dobrú všeobecnú ventiláciu v mieste a účinnej miestnej ašpirácii.
Pokiaľ ide o výber osobného ochranného vybavenia, požiadajte o radu od svojich dodávateľov DPI.
Jednotlivé ochranné zariadenia musia nahlásiť označenie ES, ktoré potvrdzujú ich dodržiavanie súčasných predpisov.

Ochrana rúk
Chráňte ruky kategóriou I Pracujem rukavice (odkaz EN 374).
Odporúčané materiály: Prírodný guma - latex (alebo ekvivalentný materiál, pretože môže spôsobiť povedomie).
Trieda ochrany: 6 (čas permeacie väčší ako 480 minút podľa štandardu EN 374).
Keď už hovoríme o odporúčanom materiáli: ≥ 0,1 mm
Počas identifikačnej fázy príslušného materiálu a relatívnej hrúbky, ktorá sa má použiť, sa dôrazne odporúča porovnávať priamo s výrobcom DPI, aby sa vyhodnotila skutočná ochrana na základe použitia a trvania použitia.
Pre definitívny výber materiálu pracovných rukavíc sa musí zvážiť kompatibilita, degradácia, rozbitie a prenikanie.
V prípade prípravy sa musí pred použitím overiť odpor pracovných rukavíc voči chemickým látkam, pretože nie sú predvídateľné. Rukavice
Majú čas opotrebenia, ktorý závisí od trvania a režimu použitia.

OCHRANA KOŽE
Používajte pracovný odev s dlhým rukávom a bezpečnostnú pracovnú obuv kategórie I (ref. Nariadenie 2016/425 a norma EN ISO 20344). Po vyzlečení odevu sa umyte vodou a mydlom.

OCHRANA OĆÍ
Odporúča sa nosiť hermetické ochranné okuliare (pozri normu EN ISO 16321).

OCHRANA DÝCHACIEHO ÚSTROJENSTVA
Za normálnych okolností nie je potrebný žiadny ochranný dýchací prístroj. V prípade nedostatočného vetrania, prekročenia
limitných hodnôt na pracovisku, nadmernej poruchy čuchu alebo v prítomnosti prachu, aerosólov, hmly a dymu, je potrebné použiť
maska na ochranu dýchacích ciest nezávislá od okolitého vzduchu alebo maska na ochranu dýchacích ciest
s filtrom alebo kombinovanými filtrami, ktoré je potrebné zvoliť podľa normy EN 141.

KONTROLA EXPOZÍCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Emisie vznikajúce pri výrobných procesoch, vrátane tých, ktoré vytvárajú ventilačné zariadenia, by sa mali kontrolovať v zmysle legislatívy o ochrane životného prostredia.

ODDIEL 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vlastnosti | Hodnota | Informacije
Skupenstvo | kvapalina | Teplota: 20 °C
Farba | bezfarebná | Teplota: 20 °C
Zápach | čerstvá levanduľa |
Teplota topenia / tuhnutia | 0 °C | Metóda:literárne údaje
| | Látka:VODA
Počiatočná teplota varu | nie je k dispozícií | Metóda:literárne údaje
| | Látka:VODA
| | Počiatočná teplota varu: 100 °C
Horľavosť | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Látka/zmes nie je horľavá
Dolná hranica výbušnosti | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Táto vlastnosť nie je relevantná pre bezpečnosť a klasifikáciu tohto produktu.
Horná hranica výbušnosti | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Táto vlastnosť nie je relevantná pre bezpečnosť a klasifikáciu tohto produktu.
Teplota vzplanutia | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Látka/zmes nie je horľavá
Teplota samovznietenia | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Táto vlastnosť nie je relevantná pre bezpečnosť a klasifikáciu tohto produktu.

Teplota rozkladu

nie je k dispozícií

Dôvod pre chýbajúce údaje:Vzťahuje sa iba na autoritatívne látky a zmesi, organické peroxidy a iné látky a zmesi, ktoré
Môžu sa rozložiť

pH | 6 - 7 | Metóda:vnútorná metóda
| | Koncentrácia: 100 %
| | Teplota: 20 °C
Kinematická viskozita | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Táto vlastnosť nie je relevantná pre bezpečnosť a klasifikáciu tohto produktu.
Rozpustnosť | Dokončite vo vode | Koncentrácia: 100 %
| | Teplota: 20 °C
Rozdeľovacia konštanta: n-oktanol/voda | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:nevzťahuje sa na anorganické a iónové kvapaliny a spravidla sa nevzťahuje na zmesi
Tlak pár | nie je k dispozícií | Metóda:literatúra
| | Látka:VODA
| | Tlak pár: 17,5 mmHg
| | Teplota: 20 °C
Hustota a/alebo relatívna hustota | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:nie je určený
Relatívna hustota pár | 0,0006 | Metóda:Literárne údaje
| | Poznámka:kg/dm3
| | Látka:VODA
| | Teplota: 0 °C

Vlastnosti častíc
    Medián ekvivalentného priemeru
| Poznámka: | Vzťahuje sa iba na pevné látky
    Rozloženie veľkosti
| Poznámka: | Vzťahuje sa iba na pevné látky
    Prašnosť
| Poznámka: | Vzťahuje sa iba na pevné látky
    Merná povrchová plocha
| Poznámka: | Vzťahuje sa iba na pevné látky
    Tvar
| Poznámka: | Vzťahuje sa iba na pevné látky

9.2. Iné informácie

9.2.1. Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti

Informácie nie sú k dispozícii

9.2.2. Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Tlmivá kapacita | nie je k dispozícií | Poznámka:Testy na kapacite tlmivého roztoku látky/zmesi sa nevykonali.
Miešateľnosť | nie je k dispozícií | Poznámka:Pozri oddiel 9.1 Rozpustnosť
Žieravosť | nie je k dispozícií | Poznámka:Klasifikácia podľa reg. (EC) 1272/2008 ako korozívny na základe metódy výpočtu.
Výbušné vlastnosti | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Neprítomné chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnosťami v súlade s ustanoveniami prílohy I, časť 2, kap. 2.1.4.3 nariadenia (ES) 1272/2008 – CLP
Oxidačné vlastnosti | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Chýbajúce požiadavky týkajúce sa prítomnosti atómov alebo chemických väzieb spojených s oxidačnými vlastnosťami v molekulách komponentov podľa prílohy I, časť 2, 2.13.4 nariadenia (CE) 1272/2008

ODDIEL 10. Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

V normálnych podmienkach používania neexistujú žiadne konkrétne reakčné nebezpečenstvo s inými látkami.

2-butoxyetanol

Rozkladá sa pod vplyvom tepla.

Diproplen glykol monometyletere

Možnosť reakcie s: oxidačné látky.Pri rozklade zohrievaním sa uvoľňuje: dráždivé výpary,zliatiny zinku.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilný za normálnych podmienok používania a skladovania.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Pri podmienkach normálneho používania a skladovania nie sú predvídateľné žiadne nebezpečné reakcie.

etanol

Nebezpečenstvo výbuchu pri kontakte s: alkalické kovy,alkalické oxidy,chlórnan vápenatý,chlorid sírny,anhydrid kyseliny octovej,kyseliny,koncentrovaný peroxid vodíka,chloristany,kyselina chloristá,nitril chloristý,dusičnan ortuťnatý,kyselina dusičná,striebro,dusičnan strieborný,amoniak,oxid striebra,amoniak,silné oxidačné činidlá,oxid dusičitý.Možnosť nebezpečnej reakcie s: bromoacetylén,acetylén chlóru,trifluorid brómu,oxid chrómový,chromylchlorid,fluóru,tercbutoxid draselný,hydrid lítny,oxid fosforitý,čierna platina,chlorid zirkoničitý,jodid zirkoničitý.Vytvára výbušné zmesi s: vzduch.

2-butoxyetanol

Možnosť nebezpečnej reakcie s: hliník,oxidačné činidlá.Vytvára peroxidy s: vzduch.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Žiadne konkrétne. Avšak dodržiavať obvyklú opatrnosť voči chemikáliám.

etanol

Vyhýbajte sa vystaveniu: zdroje tepla,otvorený oheň.

2-butoxyetanol

Vyhýbajte sa vystaveniu: zdroje tepla,otvorený oheň.

10.5. Nekompatibilné materiály

Silné alkalis, silné kyseliny.
Nemiešajte s inými chemikáliami.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

V dôsledku tepelného rozkladu alebo v prípade požiaru sa môžu uvoľňovať plyny a výpary potenciálne škodlivé pre zdravie, ako je oxid uhličitý, oxid uhoľnatý a dráždivé výpary.

2-butoxyetanol

Môžu vznikať: vodík.

ODDIEL 11. Toxikologické informácie

Experimentálne toxikologické údaje o samotnom výrobku nie sú dostupné, preto sú prípadné zdravotné riziká, viažúce sa na tento výrobok, posúdené na základe vlastností látok, ktoré produkt obsahuje, v súlade s kritériami referenčnej normy pre klasifikáciu chemikálií.
Pri posudzovaní toxikologických účinkov expozície na výrobok preto vychádzajte z koncentrácie jednotlivých nebezpečných látok, ktoré sú prípadne uvedené v oddieli 3.

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v Nariadení (ES) č. 1272/2008

Metabolizmus, toxikokinetika, mechanizmus účinku a iné informácie
Zmes ako taká nebola podrobená špecifickým testom, preto nie sú dostupné žiadne experimentálne hodnotenia; pozrite si informácie v tejto podsekcii.

Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície
Pravdepodobné trasy expozície závisia od použitia zmesi.
Zvyčajne je dermálna expozícia najpravdepodobnejšou, zriedkavo inhaláciou a ústnym.
Účinky nájdete na ostatných pododdieloch v tejto časti a oddiele 4 tohto hárku.

Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície
Zmes ako taká nebola podrobená špecifickým testom, preto nie sú dostupné žiadne experimentálne hodnotenia; pozrite si ďalšie pododdiely v tejto časti a časť 4 tohto listu.

Interakčné účinky
Za normálnych podmienok používania sa v súčasnosti neočakávajú žiadne interaktívne efekty.

AKÚTNA TOXICITA
ATE (Inhalation - výpary) zmesi: | > 20 mg/l
ATE (Oral) zmesi: | >2000 mg/kg
ATE (Dermal) zmesi: | Neklasifikovaný (bez významnej zložky)

etanol
LD50 (Oral): | > 5000 mg/kg Rat
LC50 (Inhalation výpary): | 117 mg/l/4h Rat

2-butoxyetanol
LD50 (Dermal): | 435 mg/kg bw Male Rabbit
LD50 (Oral): | 1200 mg/kg bw Guinea pig
ATE (Oral): | 500 mg/kg odhad z tabuľky 3.1.2 prílohy I CLP
| (obrázok použitý na výpočet odhadu akútnej toxicity zmesi)
LC50 (Inhalation výpary): | 3 mg/l Rat

Diproplen glykol monometyletere
LD50 (Dermal): | 10 mL/kg rabbit
LD50 (Oral): | > 5000 mg/kg rat
LC50 (Inhalation výpary): | 3,35 mg/L 7h

POLEPTANIE KOŽE / PODRÁŽDENIE KOŽE

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti 

etanol

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečenstva

VÁŽNE POŠKODENIE OČÍ / PODRÁŽDENIE OČÍ

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti 

etanol

Metóda: OECD 405
Spoľahlivosť (Klimisch skóre): 1
Druh: králik
Spôsoby expozície: očné
Výsledky: Dráždi oči
H319 kat. >= 50
Zdroj: ECHA CHEM 04/26

RESPIRAČNÁ ALEBO KOŽNÁ SENZIBILIZÁCIA

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti 

etanol

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečenstva

MUTAGENITA ZÁRODOČNÝCH BUNIEK

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti 

etanol

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečenstva

KARCINOGENITA

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti 

etanol

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečenstva

REPRODUKČNÁ TOXICITA

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti 

etanol

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečenstva

TOXICITA PRE ŠPECIFICKÝ CIEĽOVÝ ORGÁN (STOT) - JEDNORAZOVÁ EXPOZÍCIA

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti 

etanol

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečenstva

TOXICITA PRE ŠPECIFICKÝ CIEĽOVÝ ORGÁN (STOT) - OPAKOVANÁ EXPOZÍCIA

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti 

etanol

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečenstva

ASPIRAČNÁ NEBEZPEČNOSŤ

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti 

etanol

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečenstva

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Na základe dostupných údajov produkt neobsahuje látky uvedené v hlavných európskych zoznamoch potenciálnych alebo podozrivých endokrinných disruptorov s účinkami na ľudské zdravie, pre ktoré prebieha hodnotenie.

ODDIEL 12. Ekologické informácie

Prijať dobré pracovné postupy, vyhnúť sa odhadzovanie odpadkov. Upovedomte príslušné orgány, pokiaľ sa látka dostala do vodných tokov alebo pokiaľ došlo k znečisteniu pôdy alebo vegetácie látkou.

12.1. Toxicita

etanol | |
LC50 - pre Ryby | | > 11200 mg/l/96h Pimephales promelas; US EPA method E03-05
EC50 - pre Kôrovce | | > 12300 mg/l/48h Daphnia Magna
EC50 - pre Riasy / Vodné rastliny | | > 275 mg/l/72h Chlorella vulgaris
NOEC chronická pre ryby | | 250 mg/l/120h Danio rerio; OECD 212
NOEC chronická pre kôrovce | | 9,6 mg/l/10d Ceripdaphnia dubia
NOEC chronická pre riasy/vodné rastliny | | 11,5 mg/l

2-butoxyetanol | |
LC50 - pre Ryby | | 1250 mg/l/96h Menidia beryllina
EC50 - pre Kôrovce | | > 370 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - pre Riasy / Vodné rastliny | | 623 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC chronická pre kôrovce | | > 500 mg/l/48 h Daphnia magna
NOEC chronická pre riasy/vodné rastliny | | 62,5 mg/l/72 h Pseudokirchneriella subcapitata

Diproplen glykol monometyletere | |
LC50 - pre Ryby | | > 150 mg/l/96h
EC50 - pre Kôrovce | | > 1000 mg/l/48h
EC50 - pre Riasy / Vodné rastliny | | > 969 mg/l/72h
NOEC chronická pre kôrovce | | 1000 mg/l 48h
NOEC chronická pre riasy/vodné rastliny | | 969 mg/l

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

etanol | |
Rozpustnosť vo vode | | 1000 - 10000 mg/l
Rýchlo odbúrateľná | |

2-butoxyetanol | |
Rozpustnosť vo vode | | 1000 - 10000 mg/l
Rýchlo odbúrateľná | |

Diproplen glykol monometyletere | |
Rozpustnosť vo vode | | 1000 - 10000 mg/l
Rýchlo odbúrateľná | |

12.3. Bioakumulačný potenciál

etanol | |
Rozdeľovacia konštanta: n-oktanol/voda | | -0,35

2-butoxyetanol | |
Rozdeľovacia konštanta: n-oktanol/voda | | 0,81

Diproplen glykol monometyletere | |
Rozdeľovacia konštanta: n-oktanol/voda | | 0,0043

12.4. Mobilita v pôde

etanol | |
Rozdeľovacia konštanta: pôdal/voda | | 2,75

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Na základe dostupných údajov výrobok neobsahuje ≥ PBT ani vPvB látok 0,1%.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Na základe dostupných údajov produkt neobsahuje látky uvedené v hlavných európskych zoznamoch potenciálnych alebo podozrivých endokrinných disruptorov s účinkami na životné prostredie, pre ktoré prebieha hodnotenie.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Informácie nie sú k dispozícii

ODDIEL 13. Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Pred likvidáciou sa vždy odporúča zatriediť odpad podľa platnej národnej legislatívy.
Kódy európskeho zoznamu odpadov môžu byť orientačne:
20 01 29* - Čistiace prostriedky, obsahujúce nebezpečné látky
15 01 10* - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo nimi kontaminované

Uvoľňovanie odpadu v kanalizácii sa dôrazne neodporúča. Likvidácia tohto produktu,
riešení a akékoľvek produkt
náznaky zákona o ochrane životného prostredia a na zneškodnenie odpadu a požiadavky
Každý relevantný miestny orgán.
Nezbavte sa produktu a nádoby, s výnimkou potrebných preventívnych opatrení. Prázdne nádoby 
Môžu obsahovať zvyšky produktu. Vyhnite sa disperzii a odlivu materiálu
Pravdepodobne sa rozliala a kontakt s pôdou, vodnými cestami, výfukami a kanalizáciou.

ODDIEL 14. Informácie o doprave

Výrobok nie je považovaná za nebezpečnú v zmysle platných predpisov týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí na diaľnici (ADR), železnici (RID), mori (IMDG Code) a letecky (IATA).

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo

nie je aplikovateľné

14.2. Správne expedičné označenie OSN

nie je aplikovateľné

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

nie je aplikovateľné

14.4. Obalová skupina

nie je aplikovateľné

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

nie je aplikovateľné

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

nie je aplikovateľné

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Irelevantná informácia

ODDIEL 15. Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Kategória Seveso - Smernica 2012/18/EÚ: žiadna

Obmedzenia pre produkt alebo látky, ktoré obsahuje, podľa prílohy XVII nariadenia ES 1907/2006

Produkt
Bod | 40 |

Obsahované látky

Bod | 75 | etanol Reg. REACH: 01-2119457610-43

Bod | 75 | 2-butoxyetanol Reg. REACH: 01-2119475108-36

Bod | 75 | propán-2-ol Reg. REACH: 01-2119457558-25

Bod | 75 | Linalol Reg. REACH: 01-2119474016-42

Bod | 75 | geraniol Reg. REACH: 01-2119552430-49

Nariadenie (EÚ) 2019/1148 - o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní

nie je aplikovateľné

Látky uvedené na Canditate List (Art. 59 REACH)

Na základe dostupných údajov výrobok neobsahuje ≥ SVHC látok 0,1%.

Látky vyžadujúce povolenie (Príloha XIV REACH)

žiadna

Látky, na ktoré sa vzťahuje ohlasovacia povinnosť pri vývoze podľa Nariadenie (EÚ) 649/2012:

žiadna

Látky, ktoré podliehajú Rotterdamskej dohode:

žiadna

Látky, ktoré podliehajú Stockholmskému dohovoru:

žiadna

Hygienické kontroly

Informácie nie sú k dispozícii

Nariadenie (ES) No. 648/2004

Zloženie v súlade s Nariadenie (ES) No. 648/2004

Povrchovo aktívna(e) látka(y) obsiahnutá(é) v tomto prípravku je (sú) v súlade s kritériami biodegradability podľa Nariadenie (ES) No. 648/2004. Údaje potvrdzujúce toto prehlásenie sú k dispozícii kompetentným inštitúciám členských štátov Únie na ich priamu žiadosť, alebo na žiadosť výrobcu detergentu.

Klasifikácia podľa znečistenia vodného prostredia v Nemecku (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 1: Látka je málo nebezpečná pre vodné prostredie

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané pre prípravok/látku uvedené v časti 3.

ODDIEL 16. Iné informácie

Text upozornení na nebezpečenstvo (H), uvedenej v oddieloch 2-3 formulára:

Flam. Liq. 2 | Horľavá kvapalina, kategóriu 2 |
Acute Tox. 3 | Akútna toxicita, kategóriu 3 |
Acute Tox. 4 | Akútna toxicita, kategóriu 4 |
Eye Irrit. 2 | Podráždenie očí, kategóriu 2 |
Skin Irrit. 2 | Dráždivosť kože, kategóriu 1 |
H225 | Veľmi horľavá kvapalina a pary. |
H331 | Toxický pri vdýchnutí. |
H302 | Škodlivý po požití. |
H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
H315 | Dráždi kožu. |

LEGENDA:
- ADR: Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí
- ATE / OAT: Odhad Akútnej Toxicity
- CAS: Numerický identifikátor podľa Chemical Abstract Service
- CE50: Koncentrácia, při ktorej sa prejaví vplyvu u 50% testovanej populácie
- CE: Numerický identifikátor v ESIS (Európsky informačný systém chemických látok)
- CLP: Nariadení (ES) 1272/2008
- DNEL: Odvodená hladina expozície bez účinku
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií
- IATA DGR: Príručka pre prepravu nebezpečných nákladov Medzinárodného združenia leteckých dopravcov
- IC50: koncentrácia spôsobujúca 50 % imobilizáciu testovanej populácie
- IMDG: Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary
- IMO: Medzinárodná námorná organizácia
- INDEX: Numerický identifikátor podľa prílohy VI k CLP
- LC50: Letálna koncentrácia, ktorá usmrtí 50% populácie
- LD50: Letálna dávka, ktorá usmrtí 50% populácie
- OEL: Medzná hodnota expozície pri práci
- PBT: Perzistentný, bioakumulatívny a toxický
- PEC: Predpokladaná koncentrácia v životnom prostredí
- PEL: Povolený expozičný limit
- PMT: Perzistentný, mobilný a toxický
- PNEC: Predpovedaná neúčinná koncentrácia
- REACH: Nariadení (ES) 1907/2006
- RID: Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
- TLV: Prahová hraničná hodnota
- TLV CEILING: Koncentrácia, ktorá sa pri pracovnej expozícii nesmie v žiadnej chvíli prekročiť.
- TWA: Časovo vážený priemer hodnôt expozície
- TWA STEL: Krátkodobý expozičný limit
- VOC: Prchké organické látky
- vPvB: Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny
- vPvM: Veľmi perzistentná a veľmi mobilná
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

VŠEOBECNÁ BIBLIOGRAFIA:
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH)
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP)
3. Nariadenie (EÚ) 2020/878 (Príloha II nariadenia REACH)
4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)
5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 618/2012 (III Atp. CLP)
7. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Nariadenie (EÚ) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Nariadenie (EÚ) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Nariadenie (EÚ) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Nariadenie (EÚ) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Delegované nariadenie (EÚ) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Nariadenie (EÚ) 2019/1148
18. Delegované nariadenie (EÚ) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Delegované nariadenie (EÚ) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Delegované nariadenie (EÚ) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Delegované nariadenie (EÚ) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Delegované nariadenie (EÚ) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Delegované nariadenie (EÚ) 2023/707
24. Delegované nariadenie (EÚ) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Delegované nariadenie (EÚ) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Delegované nariadenie (EÚ) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Delegované nariadenie (EÚ) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
28. Nariadenie (EÚ) 2024/2865
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Webové stránky IFA GESTIS
- Webové stránky Agenzia ECHA
- Databáza modelov SDS pre chemické látky - Ministerstvo zdravotníctva a ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Taliansko

- Webová stránka ECHA Chem (databáza ECHA Chemicals)
Poznámka pre používateľa:
Informácie obsiahnuté v tomto hárku sú založené na znalostiach, ktoré máme k dispozícii k dátumu najnovšej verzie. Užívateľ musí zabezpečiť vhodnosť a úplnosť informácií vo vzťahu k špecifickému použitiu produktu.
Tento dokument by sa nemal interpretovať ako záruka akéhokoľvek konkrétneho vlastníctva produktu.
Keďže použitie produktu nespadá pod našu priamu kontrolu, je povinnosťou používateľa dodržiavať zákony a nariadenia týkajúce sa hygieny a bezpečnosti pod jeho vlastnou zodpovednosťou. Nepredpokladáme zodpovednosť za nesprávne použitie.
Poskytnite primerané školenie zamestnancom zodpovedným za používanie chemických výrobkov.
Metódy výpočtu klasifikácie
Chemicko-fyzikálne riziká: Klasifikácia produktu bola odvodená z kritérií stanovených reguláciou CLP v časti 2.
Zdravotné riziká: Klasifikácia produktu je založená na metódach výpočtu v prílohe I k CLP, časť 3, pokiaľ nie je uvedené inak v oddiele 11.
Environmentálne riziká: Klasifikácia produktu je založená na metódach výpočtu v prílohe I CLP, časť 4, pokiaľ nie je uvedené inak v oddiele 12.

Zmeny vzhľadom k predchádzajúcej revízii:
Boli prevedené zmeny v nasledujúcich sekciách:
01 / 03 / 08 / 09 / 11 / 12 / 13 / 15.