Bl9101 Rychlovarná konvice
POKYNY NA POUŽITIE
Pred prvým použitím vyčistite časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami – teda vnútro kanvice.
Vždy pred spustením zatvorte veko.
Kanvicu položte na stabilný a rovný povrch. Počas prevádzky ju nenechávajte bez dozoru.
Kanvicu používajte len na ohrev alebo var vody. Plňte len studenou vodou a dodržiavajte kapacitné limity (max. 1,7 l, min. 0,5 l).
Vodu nalejte pred zapnutím. Nikdy nepridávajte tekutiny po zapnutí.
Ak sa kanvica zapne naprázdno, zabudovaná bezpečnostná funkcia ju automaticky vypne. Nebude možné ju opäť zapnúť, kým výhrevné teleso nevychladne.
Po zovretí vody odpojte kanvicu zo zásuvky a úplne ju vyprázdnite, aby sa zabránilo tvorbe vodného kameňa. Po použití odpojte spotrebič a počkajte, kým vychladne pred uložením alebo čistením.
Neponárajte kanvicu do vody ani iných kvapalín. Zabráňte kontaktu so striekajúcou vodou.
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6. NOMENKLATÚRA BL91
1 Veko
2 Displej
3 Rukoväť
4 Základňa
5 Telo kanvice
6 Tlačidlo otvorenia veka
7 Výlevka
8 Tlačidlá prednastavených programov
9 Tlačidlo +
10 Tlačidlo –
11 Tlačidlo KEEP
12 Tlačidlo ON/START
7. 
8. PREVÁDZKA
9. Pri prvom použití kanvice priveďte 2–3× do varu maximálne množstvo vody (1,7 litra) a vždy vymeňte vriacu vodu za studenú.
Na otvorenie veka použite tlačidlo (6).
10. Pri ďalšom použití:
Nalejte do kanvice požadované množstvo vody v rámci uvedených limitov (MAX: 1,7 l, MIN: 0,5 l). Zatvorte veko až do zaklapnutia a zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Umiestnite kanvicu tak, aby napájacie rozhranie kanvice zapadlo do základne (4), a vykonajte jeden z nasledujúcich postupov.
11. 
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13. Ak je zariadenie v pohotovostnom režime, stlačte symbol na displeji (2). Displej sa rozsvieti a zobrazí teplotu vo vnútri kanvice.
14. Na zovretie vody na 100 °C:
15. stlačte tlačidlo a počkajte 3 sekundy.
16. Na ohrev vody medzi 40 a 95 °C:
17. nastavte teplotu tlačidlami + a – (9 a 10) a počkajte 3 sekundy.
18. Na zovretie a udržiavanie vody na 100 °C:
19. stlačte tlačidlo a počkajte 3 sekundy,
20. stlačte tlačidlo (11) na aktiváciu funkcie udržiavania teploty (tlačidlo bliká).
21. Na ohrev a udržiavanie vody medzi 40 a 95 °C:
22. nastavte teplotu tlačidlami + a – (9 a 10) a počkajte 3 sekundy,
23. stlačte tlačidlo (11) na aktiváciu funkcie udržiavania teploty (tlačidlo bliká).
24. Keď kvapalina dosiahne nastavenú teplotu, termostat zariadenie automaticky vypne.
25. Funkcia udržiavania teploty trvá 2 hodiny.
26. Použite horúcu vodu podľa potreby a dbajte na úplné vyprázdnenie kanvice, aby ste zabránili tvorbe vodného kameňa na vykurovacom telese.
27. 
28. PREVÁDZKA PREDNASTAVENÝCH PROGRAMOV
29. Čaj a bylinkové nálevy – 90 °C
Biely čaj – 70 °C
Matcha a zelený čaj – 80 °C
Detská fľaša – 40 °C
30. Ak je zariadenie v pohotovostnom režime, stlačte symbol na displeji (2). Displej sa rozsvieti a zobrazí teplotu vo vnútri kanvice.
31. Stlačte jedno zo 4 programových tlačidiel (8) a počkajte 3 sekundy.
32. Ak chcete aktivovať funkciu udržiavania teploty, stlačte tlačidlo (11) (tlačidlo bliká).
33. Keď kvapalina dosiahne nastavenú teplotu, termostat zariadenie automaticky vypne.
34. Funkcia udržiavania teploty trvá 2 hodiny.
35. Použite horúcu vodu podľa potreby a dbajte na úplné vyprázdnenie kanvice, aby ste zabránili tvorbe vodného kameňa na vykurovacom telese.
36. 
37. ČISTENIE
38. Odpojte zástrčku zo zásuvky a pred akýmkoľvek čistením nechajte všetky časti vychladnúť.
39. Neponárajte základňu ani kanvicu do vody. Zabráňte tomu, aby sa na tieto časti dostala voda alebo iné kvapaliny.
40. Na vyčistenie vnútra kanvice počkajte, kým vychladne, a vypláchnite ju vlažnou vodou, aby ste odstránili zvyšky a nečistoty. Je potrebné pravidelné odvápňovanie.
41. Na čistenie základne a vonkajšej časti kanvice použite vlhkú handričku.
42. 
43. ODVÁPŇOVANIE
44. Aby sa zabránilo tvorbe vodného kameňa, odporúča sa pravidelné špeciálne čistenie podľa nasledujúcich pokynov:
45. Naplňte kanvicu vodou do polovice maximálnej kapacity a pridajte citrónovú šťavu. Zmes priveďte 3× do varu. Kanvicu vyprázdnite a potom ju 2–3× prepláchnite prevarením čistej vody.
46. 
47. BEZPEČNOSTNÉ VYPNUTIE
48. Toto zariadenie sa aktivuje, ak je kanvica zapnutá bez vody. Aby sa zabránilo prehriatiu, zariadenie sa vypne a nie je možné ho znovu zapnúť, kým vykurovacie teleso nevychladne.
49. 
50. TECHNICKÉ ÚDAJE
51. Napájanie: AC 220–240 V ~ 50–60 Hz
52. Výkon: 1850 – 2200 W
53. Elektronické riadenie a regulácia teploty
54. Bezpečnostný systém automatického vypnutia
55. Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0,1 W
56. Zariadenie prejde do pohotovostného režimu po 1 minúte nečinnosti
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