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PÁRÁTLANÍTÓ BXDH12E BXDH20E
Kedves Vásárló,

Köszönjük, hogy a BLACK+DECKER márka termékét választotta.
Technológiájának, kialakításának és működésének, valamint annak köszönhetően, hogy meghaladja a legszigorúbb minőségi előírásokat, garantálja a teljes mértékben kielégítő használatot és a termék hosszú élettartamát.


Kérjük, ne telepítse vagy használja a párátlanítót, amíg nem olvasta el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót az esetleges termékgarancia és a jövőbeni hivatkozás céljából.



FIGYELMEZTETÉS
· Ne használjon a kiolvasztási folyamat felgyorsítására vagy tisztítására a gyártó által javasoltaktól eltérő eszközöket.
· A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatosan működő hőforrások (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőtest).
· Ne szúrja át és ne égesse meg.
· Ne feledje, hogy a hűtőközegek nem tartalmazhatnak szagot.
· A készüléket olyan helyiségben kell telepíteni, üzemeltetni és tárolni, amelynek alapterülete nagyobb, mint 4 m2.

FIGYELMEZTETÉS
· Különleges információk a készülékekre vonatkozóan R290 hűtőszekrény-gáz.
· Alaposan olvassa el az összes figyelmeztetést.
· A készülék leolvasztásakor és tisztításakor csak a gyártó cég által ajánlott eszközöket használjon.
· A készüléket olyan helyen kell elhelyezni, ahol nincsenek folyamatosan működő hőforrások (például: nyílt láng, gáz- vagy elektromos készülékek működés közben).
· Ne szúrja át és ne égesse meg.
· Ez a készülék 52 g R290 hűtőközeg gázt tartalmaz.
· Az R290 egy olyan hűtőközeg gáz, amely megfelel az európai környezetvédelmi irányelveknek. Ne lyukassza ki a hűtőközeg kör egyetlen részét sem.
· Ha a készüléket nem szellőztetett helyen telepítik, üzemeltetik vagy tárolják, a helyiséget úgy kell kialakítani, hogy a hűtőközeg szivárgása ne vezethessen tűz- vagy robbanásveszélyhez a hűtőközeg elektromos fűtőtestek, kályhák vagy más hőforrások által okozott meggyulladása miatt.
· A készüléket úgy kell tárolni, hogy a mechanikai meghibásodást megelőzze.
· A hűtőközeg körrel foglalkozó vagy azon dolgozó személyeknek rendelkezniük kell egy olyan akkreditált szervezet által kiállított megfelelő tanúsítvánnyal, amely az iparági szövetségek által elismert, speciális értékelés alapján biztosítja a hűtőközegek kezelésében való jártasságot.
· A javításokat a gyártó cég ajánlása alapján kell elvégezni. Karbantartás és a más szakképzett személyzet segítségét igénylő javításokat a gyúlékony hűtőközegek használatában jártas személy felügyelete mellett kell elvégezni.
BIZTONSÁGI TANÁCSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK
· Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek akkor használhatják, ha megfelelő felügyeletet alatt állnak, vagy ha megfelelő oktatásban részesültek a készülék biztonságos és a veszélyek ismeretében történő használatára.
· Ez a készülék nem játék. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
· Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül végezzék a tisztítást és karbantartást.
· Telepítse a készüléket a nemzeti kábelezési előírásoknak megfelelően.
· Hagyjon 50 cm távolságot a falak vagy más tárgyak és a készülék között. Ne takarja le vagy fedje el a készülék oldalát, és hagyjon legalább 50 cm helyet a készülék körül.
· A termék megfelelő szellőzést igényel ahhoz, hogy megfelelően működjön.
· Ha a hálózati csatlakozó megsérült, ki kell cserélni. Vigye a készüléket egy hivatalos szervizközpontba. Ne próbálja meg saját maga szétszerelni vagy megjavítani, mert ez veszélyes lehet.
· Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra szánták, professzionális vagy ipari használatra nem.
· A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a névtáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a csatlakozóaljzaton feltüntetett feszültséggel.
· Csatlakoztassa a készüléket egy olyan konnektorhoz, amely legalább 10 amper feszültséget bír.
· A készülék dugaszának illeszkednie kell a konnektor elektromos aljzatához. Soha ne módosítsa a dugót. Ne használjon csatlakozó adaptereket.
· Ne erőltesse a csatlakozókábelt. Soha ne használja a tápkábelt a készülék felemelésére, szállítására vagy kihúzására.
· Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré.
· Ellenőrizze, hogy a tápkábel nincs-e becsípődve vagy elgörbülve.
· Ne hagyja, hogy a csatlakozózsinór lógjon, illetve ne érjen a készülék forró felületeihez.
· Ellenőrizze az elektromos csatlakozókábel állapotát. A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés veszélyét.
· A készüléket tápláló elektromos berendezésben kiegészítő védelemként egy legfeljebb 30 mA érzékenységű differenciáláramú eszköz használata ajánlott. Konzultáljon a villanyszerelővel.
· Ne érintse meg a dugót nedves kézzel.
· Ne használja a készüléket sérült tápkábellel vagy dugóval.
· Ha a készülék bármelyik burkolata eltörik, azonnal kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét.
· Ne használja a készüléket, ha az leesett, ha látható sérülések jelei vannak rajta, vagy ha szivárgást észlel.
· A készüléket jól szellőző helyen használja.
· Ha a készüléket más gáz- vagy tüzelőanyaggal működő készülékekkel egy helyiségben használják, akkor azt jól kell szellőztetni.
· Ne tegye a készüléket közvetlen napfénybe.
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· Helyezze a készüléket vízszintes, sík, stabil felületre, hőforrásoktól és esetlegesen fröccsenő víztől távol.
· Ne használja vagy tárolja a készüléket a szabadban.
· Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek. A készülékbe kerülő víz növeli az áramütés veszélyét.
· FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket víz közelében.
· Ne erőltesse a csatlakozókábelt. Soha ne használja a tápkábelt a készülék felemelésére, szállítására vagy kihúzására. Tartsa a készüléket távol a hőforrásoktól és az éles szélektől.

HASZNÁLAT ÉS GONDOZÁS:
· Minden használat után húzza ki teljesen a tápkábelt a tápegységből.
· Ne használja a készüléket, ha az indító/leállító eszköz nem működik. Ne vegye le a lábakat a készülékről. Ne mozgassa a készüléket használat közben.
· Használja a fogantyúkat a készülék megfogásához vagy szállításához.
· Ne fordítsa meg a készüléket használat közben vagy a hálózatra csatlakoztatva.
· Húzza ki a tápegységet a hálózatból, amikor nem használja, és mielőtt bármilyen tisztítási műveletet végezne rajta.
· Tartsa ezt a készüléket gyermekek és/vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a használatot nem ismerő személyek számára elérhetetlen helyen.
· Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek. Tartsa a készüléket száraz, pormentes, közvetlen napfénytől védett helyen. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. Ezzel energiát takarít meg és meghosszabbítja a készülék élettartamát.
· Bármilyen nem megfelelő használat, vagy a használati utasítással való ellentétes használat veszélyes lehet, és a gyártó garanciája és felelőssége érvényét veszti.
· A készülék mozgatása előtt vegye ki és ürítse ki a víztartályt. A kiömlő víz károsíthatja a párátlanító belső részeit.
· A sérülések elkerülése és a szállítás megkönnyítése érdekében használja a fogantyút a görgők* segítségével a készülék felvételéhez vagy szállításához.
· *(Csak a BXDH20E modell esetében) A légtisztító rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében a HEPA-szűrőt körülbelül 2000 óránként kell cserélni. Az új HEPA-szűrők beszerzése érdekében forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz.

SZERVIZELÉS
· Ügyeljen arra, hogy a készüléket csak szakképzett személyzet szervizelje, és csakis eredeti pótalkatrészeket vagy tartozékokat használjanak a meglévő alkatrészek/tartozékok helyettesítésére.
· Bármilyen nem megfelelő használat, vagy a használati utasítással való ellentétes használat veszélyes lehet, és a gyártó garanciája és felelőssége érvényét veszti.

LEÍRÁS
A Fogantyú
B Vezérlőpult
C Előlap
D Hátsó panel
E *Víztartály fedele
F *Víztartály fogantyú 
G Víztartály
H Görgők
I Szűrőkeret
J Vízelvezető kimenet
K Tápkábel tároló oszlop 
L *HEPA 	13 szűrő
M Vízelvezető tömlő

*Kizárólag a BXDH20E modellhez kapható.
Ha az Ön készülékének modellje nem rendelkezik a fent leírt tartozékokkal, akkor azok külön is megvásárolhatók a Műszaki Segítségnyújtó Szolgálattól.

VEZÉRLŐ PANEL
1 Időzítő
2 Belső szárítás
3 Légsebesség
4 Teli tank
5 LED kijelző
6 Páratartalom-szabályozás
7 Üzemmód / Ruhaszárítás
8 ON/OFF

Telepítés
· Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejéből minden csomagolóanyagot eltávolítson.
· *(Csak a BXDH20E modell esetében) Vegye ki a szűrőkeretet. Nyissa ki a HEPA-szűrőt tartalmazó műanyag zacskót, és helyezze a szűrőtérbe. Helyezze vissza a szűrőkeretet. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő pozícióban van rögzítve.
· Ajánlatos párnákat vagy csillapító gumilapokat stb. helyezni a páramentesítő rendszer alá a rezgés, a zaj és a fapadló vagy szőnyegek esetleges süllyedésének csökkentése érdekében.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HASZNÁLAT ELŐTT:
· Győződjön meg arról, hogy a termék minden csomagolását eltávolította.
· A készülék egyes részei enyhén meg vannak zsírozva. Ennek következtében a készülék első használatakor enyhe füstöt lehet észlelni. Rövid idő elteltével ez a füst eltűnik.
· A készülék első használatakor a készülék által kibocsátott szag megszüntetése érdekében ajánlott 2 órán keresztül maximális teljesítményen bekapcsolni a készüléket egy jól szellőző helyiségben.

HASZNÁLAT:
· A csatlakoztatás előtt húzza ki teljesen a kábelt.
· Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
· Kapcsolja be a készüléket a be/kikapcsoló gomb segítségével.
· Válassza ki a kívánt funkciót.

MODE:
· Nyomja meg az üzemmód gombot (7) az automatikus üzemmód vagy a ruhaszárítás üzemmód kiválasztásához.
· Automatikus üzemmódban a készülék a beállított páratartalom % eléréséig működik. Az alapértelmezett páratartalom 50%. További részletekért lásd a PÁRAMENTESSÉG BEÁLLÍTÁSI FUNKCIÓ fejezetet.
· A ruhaszárító funkció lehetővé teszi a ruhaszárítás idejének csökkentését a páratartalom csökkentésével. Az üzemmóddal kapcsolatos további részletekért lásd a Ruhaszárítási funkció című fejezetben.
· A fenti jelzőlámpa jelzi, hogy melyik üzemmód van kiválasztva.

IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ:
· Nyomja meg az időzítő gombot (1) a funkció elindításához.
· A LED-kijelző képernyője (4) mutatja a kiválasztott időt.
· Állítsa be a kívánt időt a gomb megnyomásával, ahány órát szeretne (1-24h). Minden egyes megnyomás egy órát állít be.
· Ha elérte a kívánt időt, hagyja abba a gomb megnyomását. Öt másodperc múlva a beállított idő megerősítésre kerül.
· A fenti jelzőlámpa bekapcsol.
· Az időzítő beállításának törléséhez az idő megerősítése után nyomja meg folyamatosan kétszer a gombot.

BELSŐ SZÁRÍTÓ FUNKCIÓ:
· Nyomja meg a belső szárítás gombot (2) a funkció elindításához.
· A fenti jelzőlámpa bekapcsol.
· Ez a funkció megszárítja a készülék belsejét, hogy megakadályozza a penészesedést a belső térben. Ez az eljárás körülbelül 1 órán át tart.
· A párátlanító nagy légsebességgel elindul, és 30 percig folyamatosan engedi ki a levegőt. Ezután még körülbelül 20 percig alacsony sebességre kapcsol.
· A funkció törléséhez nyomja meg újra a gombot.
· Aktiválja ezt a funkciót a páramentesítő tárolása előtt, hogy megakadályozza a penészesedést a készülék belsejében.

PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSI FUNKCIÓ:
· Vegye figyelembe, hogy ez a funkció csak az "automatikus üzemmódban" érhető el.
· Nyomja meg a páratartalom-beállító gombot (6) a funkció elindításához.
· A gomb megnyomása után megjelenik a páratartalom százalékos értéke.
· Minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, a páratartalom 5%-kal nő, amíg el nem éri a maximális 80%-ot, majd visszaáll 30%-ra.
· Ha elérte a kívánt páratartalom %-ot, ne nyomja tovább a gombot. A készülék addig fog működni, amíg a helyiség páratartalma el nem éri a kiválasztottnál 5%-kal alacsonyabb értéket. A kompresszor leáll, de a ventilátor a beállított sebességgel tovább működik.
· A LED kijelzőn megjelenik a kiválasztott páratartalom %-a.

RUHASZÁRÍTÓ FUNKCIÓ:
· Nyomja meg az üzemmód gombot (7) a funkció kiválasztásához. A fenti jelzőlámpa jelzi, hogy melyik üzemmód lett kiválasztva.
· Ez a funkció a helyiség páratartalmától függetlenül aktiválja a kompresszort. Ez lehetővé teszi, hogy a ruhák gyorsabban száradnak.
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· A funkció megszüntetéséhez nyomja meg újra a gombot, hogy automatikus üzemmódba váltson.

VENTILÁTOR SEBESSÉG:
· Válassza ki a kívánt ventilátorsebességet (magas vagy alacsony) a ventilátor gomb (3) megnyomásával.
· A jelzőlámpa jelzi, hogy melyik sebesség van kiválasztva.

*GYERMEKZÁR (CSAK A BXDH20E ESETÉBEN):
· A beállítás aktiválásához nyomja meg hosszan az üzemmód gombot (7) legalább három másodpercig.
· A vezérlőpanel összes gombja ki lesz kapcsolva.
· A vezérlőpanel feloldásához ismételje meg a bekapcsolás folyamatát.

VÍZELVEZETÉS (VÍZTARTÁLY):
· Ha a víztartály megtelt, a teli tartály ikon (4) villogni kezd. A készülék is zümmögő hangot ad ki, hogy figyelmeztesse a felhasználót.
· Amikor a víztartály megtelt, a kompresszor és a ventilátor leáll.
· Végezze el a víztartály eltávolítását. A víztartály óvatos eltávolításához helyezze egyik kezét a mélyedések mindkét oldalára.
· Távolítsa el a víztartály fedelét*, és öntse ki a vizet.
· A párátlanító újraindításához tegye vissza a fedelet a víztartályra, és helyezze vissza a tartályt a készülékbe.

VÍZELVEZETÉS (FOLYAMATOS VÍZELVEZETÉS):
· Ha nem szeretné a víztartályt minden alkalommal kiüríteni, amikor az megtelik, akkor a mellékelt vízelvezető csövet (belső átmérője 9 mm) a vízelvezető nyíláshoz (J) csatlakoztathatja a víz folyamatos elvezetéséhez.
· A cső felszereléséhez keresse meg a leeresztő nyílást, csavarja le a leeresztő fedelet, és húzza ki a dugót. Folytassa a 9 mm-es lefolyócső csatlakoztatását a kifolyóhoz.
· A vízvezeték alsó végének több mint 10 cm-rel alacsonyabbnak kell lennie, mint a vízkivezetés magassága.
· A cső vége nem maradhat a vízben. Erősen ajánlott olyan helyre szerelni, amely lehetővé teszi a víz folyamatos lefolyását.
· A vízvezetéket simán kell tartani, különben a víz nem folyik le megfelelően.
· A folyamatos vízelvezetés használatával kapcsolatos pontosításokat lásd az alábbi 1. ábrán.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA UTÁN:
· Állítsa le a készüléket a be/ki kapcsoló gomb megnyomásával (8).
· Húzza ki a készüléket a hálózatból.
· Gyűjtse össze a kábelt a tápkábel tároló oszlop (K) segítségével.
· Tisztítsa meg a készüléket.

FOGANTYÚK ÉS GÖRGŐK*:
· Ez a készülék a test felső részén (A) fogantyúval rendelkezik, amely megkönnyíti a kényelmes szállítást.
· *(Csak a BXDH20E modellnél) Négy görgő (H) található a készülék szállításának megkönnyítése és a sérülések elkerülése érdekében.

TISZTÍTÁS
· Húzza ki a készüléket a hálózatból, és hagyja kihűlni, mielőtt bármilyen takarítási munkát végezne rajta.
· Tisztítsa meg az elektromos berendezést és a hálózati csatlakozót nedves ruhával, majd szárítsa meg. NE MERÍTSE VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.
· Tisztítsa meg a berendezést nedves ruhával, néhány csepp mosogatószerrel, majd törölje szárazra.
· Ne használjon oldószereket, savas vagy bázikus pH-jú termékeket, például fehérítőt vagy csiszolóanyagot termékek, a készülék tisztításához.
· Ne engedjen vizet vagy más folyadékot a szellőzőnyílásokba, hogy elkerülje a készülék belső részeinek károsodását.
· Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne tegye folyó víz alá.
· Ha a készülék nincs megfelelő tisztasági állapotban, akkor a felülete megromolhat, ami óhatatlanul befolyásolhatja a készülék élettartamát, valamint a használata sem biztonságos.
· A tisztítást követően, az összeszerelés és tárolás előtt szárítson meg minden alkatrészt.

A légszűrő tisztítása:
· A légszűrőket 2 hetente tisztítsa meg. Ha a légszűrő eltömődik porral, csökken annak hatékonysága.
· A légszűrők óvatos, semleges, meleg vízbe való áztatásával mossa ki a légszűrőket mosószerrel, öblítse le őket, és hagyja teljesen megszáradni egy árnyékos helyen.
· A szűrőket tisztítás után gondosan szerelje be.
· *(Csak a BXDH20E modell esetében) A légtisztító rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében a HEPA-szűrőt körülbelül 2000 óránként kell cserélni. Új HEPA-szűrők beszerzéséhez forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz.

RENDELLENESSÉGEK ÉS JAVÍTÁS
· Ha bármilyen rendellenességet észlel, ellenőrizze a következő táblázatot:


	Anomáliák
	Ok
	Megoldás

	A párátlanító nem működik.
	A hálózati dug alj kiesik?
	Helyezze a hálózati csatlakozót a konnektorba.

	
	A víztartály tele van vízzel, vagy rossz helyen van elhelyezve?
	Engedje le a vizet a víztartályból, majd szerelje be a víztartályt.
újra.

	
	A környezeti hőmérséklet alacsonyabb, mint 5 °C vagy magasabb, mint 32 °C.
	Normális jelenség. A készülék biztonsági okokból nem működik ilyen körülmények között.

	A párátlanítási funkció nem hatékony.
	Túl alacsony a helyiség hőmérséklete vagy páratartalma?
	Száraz körülmények között a párátlanítási képesség csökken.

	
	A levegő ki- és beszívó nyílása el van zárva?
	Tisztítsa meg a levegő kivezető és beszívó nyílását elzáró tárgyakat.

	A levegő nem fújódik ki.
	Eltömődött a légszűrő?
	Tisztítsa meg a légszűrőt a korábban ajánlott módszerrel.

	A zaj rendellenes működés közben.
	A páramentesítő helytelenül van elhelyezve, így ferde vagy instabil?
	A párátlanítót helyezze sima helyre.

	
	Eltömődött a légszűrő?
	Tisztítsa meg a légszűrőt a korábban ajánlott módszerrel.

	
	"Ciccegő" hang hallatszik.
	Ez a hűtőközeg áramlásának hangja, ami normális jelenség.

	Vízszivárgás.
	A vízelvezető cső csatlakozása meglazul
	Rögzítse a vízelvezető csövet.

	
	A vízelvezető rendszer eltömődött
	Távolítsa el az akadályokat és egyenesítse ki a vízvezetéket.

	Fagyasztás történik.
	A környezeti hőmérséklet alacsony, és a készülék kiolvasztásra váró állapotban van.
	Ez egy normális jelenség, és a párátlanító rendelkezik az automatikus
kiolvasztási funkció.

	Ha nem találja a megoldást a táblázatban, kérjük, forduljon a Műszaki segítségnyújtó szolgálathoz.
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A készülék gyúlékony hűtőközeget tartalmaz.

A termék EU-s változataihoz és/vagy ha az Ön országában alkalmazandó: a termék ökológiája és újrahasznosíthatósága
· Az e készülék csomagolását alkotó anyagokat egy gyűjtési, osztályozási és újrahasznosítási rendszerbe integrálják. Ha meg akar szabadulni tőlük, használhatja az egyes anyagtípusoknak megfelelő nyilvános konténereket.
· A termék mentes a környezetre károsnak tekinthető anyagok koncentrációjától.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ha a terméket élettartama lejárta után meg akarja semmisíteni, akkor azt a megfelelő módon, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtésére felhatalmazott hulladékkezelőnél kell elhelyeznie.

GARANCIA ÉS MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
· Ez a termék a hatályos jogszabályoknak megfelelően a jogi garancia elismerését és védelmét élvezi.
· Jogai vagy érdekei érvényesítéséhez hivatalos technikai segítségnyújtó szolgálataink bármelyikéhez fordulhat. A legközelebbi ilyen szolgálatot a következő internetes címen találja meg: http:// www.2helpu.com/. Kapcsolattartás útján is kérhet kapcsolódó információkat (lásd a kézikönyv utolsó oldalát). Ezt a használati útmutatót és annak frissítéseit letöltheti a http://www.2helpu.com/ weboldalról.

R290-ET TARTALMAZÓ KÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSI UTASÍTÁSAI
ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK
A terület ellenőrzése
· A gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó rendszereken végzett munka megkezdése előtt biztonsági ellenőrzésekre van szükség annak érdekében, hogy a gyulladás veszélye minimálisra csökkenjen. A hűtőrendszer javításakor a következő óvintézkedéseket kell betartani a rendszeren végzett munka előtt.

Munkafolyamat
· A munkát ellenőrzött eljárás szerint kell végezni, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a gyúlékony gáz vagy gőz jelenlétének kockázatát a munkavégzés során.

Általános munkaterület
· A karbantartó személyzetet és a helyi területen dolgozókat tájékoztatni kell az elvégzendő munka jellegéről. Kerülni kell a zárt térben végzett munkát. A munkaterületet körülvevő területet el kell határolni. Biztosítani kell, hogy a területen belüli körülményeket a gyúlékony anyagok ellenőrzésével biztonságossá tegyék.

A hűtőközeg jelenlétének ellenőrzése
· A területet a munka előtt és közben megfelelő hűtőközeg-érzékelővel kell ellenőrizni, hogy a technikus tisztában legyen a potenciálisan gyúlékony légkörrel. Győződjön meg arról, hogy a használt szivárgásmérő berendezés alkalmas a gyúlékony hűtőközegekkel való használatra, azaz nem gyullad, megfelelően le van zárva vagy gyújtószikra mentes.

Tűzoltó készülék megléte
· Ha a hűtőberendezésen vagy bármely kapcsolódó alkatrészen forró munkát kell végezni, a megfelelő tűzoltó felszerelésnek kéznél kell lennie. A töltési terület mellett legyen egy száraz por vagy CO 2 tűzoltó készülék.

Nincsenek gyújtóforrások
· A hűtőrendszerrel kapcsolatos, gyúlékony hűtőközeget tartalmazó vagy korábban tartalmazó csővezeték feltárásával járó munkát végző személy, nem használhat olyan gyújtóforrást, amely tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat.
Minden lehetséges gyújtóforrást, beleértve a cigarettázást is, kellően távol kell tartani a beépítés, javítás, eltávolítás és ártalmatlanítás helyétől, amely során gyúlékony hűtőközeg kerülhet a környező térbe. A munkálatok megkezdése előtt a berendezés körüli területet át kell vizsgálni, hogy meggyőződjünk arról, hogy nincs tűzveszély vagy gyulladásveszély. "Dohányozni tilos" táblákat kell elhelyezni.

Szellőztetett terület
· A rendszer feltörése vagy bármilyen forró munka elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy a terület a szabadban van, vagy megfelelően szellőztetve van. A szellőztetésnek a munkavégzés ideje alatt is folytatódnia kell. A szellőztetésnek biztonságosan el kell oszlatnia a felszabaduló hűtőközeget, és lehetőleg a légkörbe kell juttatnia.

A hűtőberendezések ellenőrzése
· Ha elektromos alkatrészeket cserélnek, azoknak a célnak megfelelőnek és a megfelelő specifikációnak megfelelőnek kell lenniük. Mindig a gyártó karbantartási és szervizelési útmutatóját kell követni. Kétség esetén forduljon a gyártó műszaki osztályához segítségért. A gyúlékony hűtőközegeket használó berendezéseknél a következő ellenőrzéseket kell elvégezni: a töltet mérete megfelel a helyiség méretének, amelyekbe a hűtőközeget tartalmazó alkatrészeket beépítették; a szellőző berendezések és a szellőzők megfelelően működnek és nincsenek elzárva; közvetett hűtőkör használata esetén a szekunder kört ellenőrizni kell a hűtőközeg jelenlétére vonatkozóan; a berendezés jelölése továbbra is látható és olvasható. Az olvashatatlan jelöléseket és jeleket ki kell javítani; a hűtőcsöveket vagy alkatrészeket olyan helyre szerelték, ahol nem valószínű, hogy olyan anyagnak vannak kitéve, amely a hűtőközeget tartalmazó alkatrészeket megrothasztja, kivéve, ha az alkatrészek olyan anyagokból készültek, amelyek eleve ellenállnak a korróziónak, vagy megfelelően védve vannak a korrózió ellen.

Elektromos készülékek ellenőrzése
· Az elektromos alkatrészek javítása és karbantartása magában foglalja a kezdeti biztonsági ellenőrzéseket és az alkatrészek ellenőrzési eljárásait. Ha olyan hiba áll fenn, amely veszélyeztetheti a biztonságot, akkor az áramkörre nem szabad elektromos áramot csatlakoztatni, amíg a hibát kielégítően meg nem szüntetik. Ha a hibát nem lehet azonnal kijavítani, de a működés folytatása szükséges, megfelelő ideiglenes megoldást kell alkalmazni. Ezt jelenteni kell a berendezés tulajdonosának, hogy minden fél értesüljön róla.
· A kezdeti biztonsági ellenőrzéseknek a következőkre kell kiterjedniük: a kondenzátorok kisütése: ezt biztonságos módon kell elvégezni a szikrázás lehetőségének elkerülése érdekében; hogy a rendszer töltése, helyreállítása, vagy tisztítása során ne legyenek feszültség alatt álló elektromos alkatrészek és vezetékek; hogy a földelés folytonossága biztosított legyen.

ZÁRT ALKATRÉSZEK JAVÍTÁSA
· A lezárt alkatrészek javítása során a lezárt burkolatok stb. eltávolítása előtt minden elektromos áramellátást le kell választani a megmunkálandó berendezésről. Ha a szervizelés során feltétlenül szükséges a berendezés elektromos ellátása, akkor a legkritikusabb ponton egy állandóan működő szivárgásérzékelőt kell elhelyezni, amely figyelmeztet a potenciálisan veszélyes helyzetre.
· Különös figyelmet kell fordítani a következőkre annak biztosítása érdekében, hogy az elektromos alkatrészeken végzett munka során a burkolatot ne változtassák meg oly módon, hogy az befolyásolja a védelmi szintet.
· Ez magában foglalja a kábelek sérülését, a csatlakozások túlzott számát, a nem az eredeti specifikációnak megfelelő csatlakozókat, a tömítések sérülését, a tömítések helytelen felszerelését stb. Biztosítani kell, hogy a készüléket biztonságosan szereljék fel. Győződjön meg arról, hogy a tömítések vagy tömítőanyagok nem romlottak el annyira, hogy már nem szolgálják a gyúlékony légkörök behatolásának megakadályozását. A cserealkatrészeknek meg kell felelniük a gyártó előírásainak.
· MEGJEGYZÉS A szilikon tömítőanyag használata gátolhatja egyes szivárgásérzékelő berendezések hatékonyságát. A gyújtószikra mentes alkatrészeket a rajtuk végzett munka előtt nem kell leválasztani.

A GYÚJTÓSZIKRAMENTES ALKATRÉSZEK JAVÍTÁSA
· Ne alkalmazzon állandó induktív vagy kapacitív terhelést az áramkörre anélkül, hogy megbizonyosodna arról, hogy ez nem haladja meg a használt berendezésre megengedett feszültséget és áramot. A gyújtószikra mentes alkatrészek az egyetlen olyan típusok, amelyeken éghető légkör jelenlétében, feszültség alatt lehet dolgozni. A vizsgálóberendezésnek a megfelelő névleges teljesítményűnek kell lennie. Az alkatrészeket csak a gyártó által meghatározott alkatrészekkel cserélje ki. Más alkatrészek a légkörben lévő hűtőközeg szivárgásból eredő meggyulladását eredményezhetik.

KÁBELEZÉS
· Ellenőrizze, hogy a kábelezés ne legyen kitéve kopásnak, korróziónak, túlzott nyomásnak, rezgésnek, éles éleknek vagy más káros környezeti hatásoknak. Az ellenőrzésnek figyelembe kell vennie az öregedés vagy az olyan forrásokból, mint a kompresszorok vagy ventilátorok által keltett folyamatos rezgés hatásait is.

GYÚLÉKONY HŰTŐKÖZEGEK ÉSZLELÉSE
· A hűtőközeg-szivárgások felkutatásához vagy észleléséhez semmilyen körülmények között nem szabad potenciális gyújtóforrásokat használni. Halogénlámpát (vagy más, nyílt lángot használó érzékelőt) nem szabad használni.
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SZIVÁRGÁSÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREK
· A következő szivárgásérzékelési módszerek elfogadhatóak a gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó rendszerek esetében. Elektronikus szivárgásérzékelőket kell használni a gyúlékony hűtőközegek kimutatására, de előfordulhat, hogy az érzékenység nem megfelelő, vagy újrakalibrálásra szorul. (Az érzékelő berendezést hűtőközeg mentes területen kell kalibrálni.) Biztosítani kell, hogy az érzékelő ne legyen potenciális gyújtóforrás, és alkalmas legyen a használt hűtőközeghez. A szivárgásérzékelő berendezést a hűtőközeg LFL-jének százalékos értékére kell beállítani, és az alkalmazott hűtőközegre kell kalibrálni, és a megfelelő gázszázalék (legfeljebb 25 %) igazolását kell elvégezni. A szivárgásérzékelő folyadékok a legtöbb hűtőközeggel használhatóak, de kerülni kell a klórtartalmú tisztítószerek használatát, mivel a klór reakcióba léphet a hűtőközeggel és megrongálhatja a rézcsöveket. Szivárgás gyanúja esetén minden nyílt lángot el kell távolítani/el kell oltani. Ha olyan hűtőközeg-szivárgást találnak, amely forrasztást igényel, az összes hűtőközeget ki kell vonni a rendszerből, vagy el kell szigetelni (elzáró szelepek segítségével) a rendszer egy, a szivárgástól távol eső részén. Ezután oxigénmentes nitrogént (OFN) kell átáramoltatni a rendszeren a forrasztási folyamat előtt és alatt.

ELTÁVOLÍTÁS ÉS EVAKUÁLÁS
· A hűtőközegkörbe való behatoláskor javítás céljából - vagy bármilyen más célból - a következőkre van szükség
- hagyományos eljárásokat kell alkalmazni. Fontos azonban, hogy a legjobb gyakorlatot kövessék, mivel a gyúlékonyság is szempont. A következő eljárást kell alkalmazni
betartva: a hűtőközeget el kell távolítani; az áramkört inert gázzal ki kell tisztítani; ki kell üríteni; ismét ki kell tisztítani inert gázzal; az áramkört meg kell nyitni a levágással.
· [bookmark: _GoBack]vagy forrasztással. A hűtőközeg-töltetet a megfelelő visszanyerő palackokba kell visszanyerni. A rendszert OFN-nel kell "átöblíteni", hogy a készülék biztonságos legyen. Ezt a folyamatot esetleg többször is meg kell ismételni. Ehhez a feladathoz nem szabad sűrített levegőt vagy oxigént használni. Az öblítést úgy kell elvégezni, hogy a rendszerben lévő vákuumot OFN-nel meg kell szakítani, és folytatni kell a feltöltést, amíg az üzemi nyomást el nem éri, majd a légkörbe kell engedni, és végül vákuumig kell visszahúzni. Ezt a folyamatot addig kell ismételni, amíg a rendszerben nincs hűtőközeg. Az utolsó OFN-töltet felhasználásakor a rendszert légköri nyomásra kell leereszteni, hogy a munka megkezdődhessen. Ez a művelet feltétlenül szükséges, ha a csővezetékeken forrasztási munkálatokat kell végezni.
· Gondoskodjon arról, hogy a vákuumszivattyú kivezetése ne legyen gyújtóforrás közelében, és legyen szellőzés.

TÖLTÉSI ELJÁRÁSOK
· A hagyományos töltési eljárásokon kívül a következő követelményeket is be kell tartani.
· Biztosítsa, hogy a töltőberendezések használata során ne forduljon elő a különböző hűtőközegek szennyeződése. A tömlők vagy vezetékek legyenek a lehető legrövidebbek, hogy a lehető legkisebb legyen a bennük lévő hűtőközeg mennyisége.
· A palackokat függőlegesen kell tartani.
· Győződjön meg arról, hogy a hűtőrendszer földelve van, mielőtt a rendszert feltölti a hűtőanyagokkal.
· A töltés befejeztével címkézze fel a rendszert (ha még nem tette meg).
· Rendkívüli gondossággal kell eljárni, hogy a hűtőrendszer ne legyen túltöltve.
· A rendszer feltöltése előtt nyomáspróbát kell végezni OFN-nel. A rendszert a feltöltés befejezésekor, de még az üzembe helyezés előtt szivárgásvizsgálatnak kell alávetni. A helyszín elhagyása előtt utólagos szivárgásvizsgálatot kell végezni.

LESZERELÉS
· Az eljárás elvégzése előtt elengedhetetlen, hogy a technikus teljesen megismerje a berendezést és annak minden részletét. Ajánlott jó gyakorlat, hogy minden hűtőközeget biztonságosan visszanyerjenek. A feladat elvégzése előtt olaj- és hűtőközeg mintát kell venni.
· arra az esetre, ha a visszanyert hűtőközeg újrafelhasználása előtt elemzésre van szükség. Lényeges, hogy a feladat megkezdése előtt az elektromos energia rendelkezésre álljon.
· a) Ismerkedjen meg a berendezéssel és annak működésével.
· b) Szigetelje el a rendszert elektromosan.
· c) Az eljárás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy: a hűtőközeg palackok kezeléséhez szükséges mechanikus kezelő berendezések rendelkezésre állnak, ha szükséges; minden egyéni védőfelszerelés rendelkezésre áll és megfelelően használják; a visszanyerési folyamatot mindig hozzáértő személy felügyeli; a visszanyerési berendezés és a palackok megfelelnek a megfelelő szabványoknak.
· d) Ha lehetséges, szivattyúzza le a hűtőközeg-rendszert.
· e) Ha a vákuum nem lehetséges, készítsen gyűjtőcsövet, hogy a hűtőközeget el lehessen távolítani a rendszer különböző részeiből.
· f) Győződjön meg arról, hogy a palack a mérlegen van, mielőtt a visszanyerés megtörténik.
· g) Indítsa el a visszanyerő gépet, és működtesse a gyártó utasításainak megfelelően.
· h) Ne töltse túl a palackokat. (Legfeljebb 80 térfogat százalékos folyadéktöltet).
· i) Ne lépje túl a palack maximális üzemi nyomását, még átmenetileg sem.
· j) Ha a palackokat megfelelően feltöltötték és a folyamatot befejezték, gondoskodjanak arról, hogy a palackokat és a berendezéseket haladéktalanul eltávolítsák a helyszínről, valamint a berendezés szelepei el vannak zárva.
· k) A visszanyert hűtőközeget csak akkor szabad más hűtőrendszerbe tölteni, ha megtisztították és ellenőrizték.

CÍMKEZÉS
· A berendezésen fel kell tüntetni, hogy a berendezést leszerelték és kiürítették a hűtőközeget. A címkét dátummal és aláírással kell ellátni.
· Győződjön meg arról, hogy a berendezésen van-e olyan címke, amely jelzi, hogy a berendezés éghető hűtőközeget tartalmaz.

HELYREÁLLÍTÁS
· A hűtőközegnek a rendszerből történő eltávolításakor - akár szervizelés, akár leszerelés céljából - ajánlott jó gyakorlat, hogy minden hűtőközeget biztonságosan távolítsanak el. A hűtőközeg palackokba történő átrakásakor ügyelni kell arra, hogy csak megfelelő hűtőközeg-helyreállító palackokat használjanak. Gondoskodjon arról, hogy a rendszer teljes töltetének tárolásához megfelelő számú palack álljon rendelkezésre. Minden felhasználandó palackot a helyreállított hűtőközeghez kell rendelni, és az adott hűtőközeghez kell felcímkézni (pl. speciális palackok a hűtőközeg helyreállítására). A palackoknak a nyomáscsökkentő szeleppel és a kapcsolódó elzáró szelepekkel együtt működőképesnek kell lenniük. Az üres helyreállító palackokat a helyreállítás előtt kiürítik, és lehetőség szerint lehűtik.
· A helyreállító berendezésnek működőképesnek kell lennie, és rendelkeznie kell a kéznél lévő berendezésre vonatkozó használati utasítással, valamint alkalmasnak kell lennie éghető hűtőközegek helyreállítására. Ezenkívül rendelkezésre kell állnia egy kalibrált mérlegkészletnek, amely jó állapotban van. A tömlőknek teljesnek kell lenniük, szivárgásmentes leválasztó csatlakozókkal és jó állapotban. A helyreállító géphasználata előtt ellenőrizze, hogy az kielégítően működik-e, megfelelően karbantartott-e, és hogy a hozzá tartozó elektromos alkatrészek le vannak-e zárva, hogy megakadályozzák a gyulladást hűtőközeg kiszabadulása esetén. Kétség esetén forduljon a gyártóhoz.
· A helyreállított hűtőközeget a megfelelő helyreállító palackban vissza kell juttatni a hűtőközeg szállítójának, és a megfelelő Hulladékszállítási bizonylatot kell kiállítani. Ne keverje a hűtőközegeket a helyreállító egységekben és különösen ne a palackokban. Ha a kompresszorokat vagy kompresszorolajokat el kell távolítani, gondoskodjon arról, hogy azokat elfogadható szintre evakuálják, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kenőanyagban nem marad gyúlékony hűtőközeg. Az evakuálási folyamatot a kompresszor szállítókhoz való visszaküldése előtt el kell végezni. A folyamat felgyorsítására csak a kompresszortest elektromos fűtése alkalmazható. Ha a rendszerből olajat ürítenek, azt biztonságosan kell elvégezni.

A szerviz személyzet szakértelme
Általános
· A szokásos hűtőberendezés-javítási eljárásokon túlmenően speciális képzésre van szükség, ha gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó berendezéseket érint.
· Sok országban ezt a képzést olyan nemzeti képzési szervezetek végzik, amelyek akkreditálva vannak a vonatkozó nemzeti kompetenciaszabványok oktatására, amelyeket a jogszabályok határozhatnak meg.
· Az elért kompetenciát tanúsítvánnyal kell dokumentálni.

Képzés
· A képzésnek a következőket kell tartalmaznia:
· A gyúlékony hűtőközegek robbanásveszélyéről szóló információk, amelyekből kiderül, hogy a gyúlékony hűtőközegek óvatlan kezelés esetén veszélyesek lehetnek.
· Információk a lehetséges gyújtóforrásokról, különösen azokról, amelyek nem nyilvánvalóak, mint például öngyújtók, villanykapcsolók, porszívók, elektromos fűtőtestek.
· Információk a különböző biztonsági koncepciókról:
· Szellőzés nélküli - (lásd GG.2. pont) A készülék biztonsága nem függ a ház szellőzésétől. A készülék kikapcsolása vagy a ház kinyitása nincs jelentős hatással a biztonságra. Mindazonáltal lehetséges, hogy a szivárgó hűtőközeg felgyülemlik a házban, és a ház kinyitásakor gyúlékony légkör szabadul fel.
· Szellőztetett burkolat - (lásd GG.4. pont) A készülék biztonsága a burkolat szellőzésétől függ. A készülék kikapcsolása vagy a burkolat kinyitása jelentősen befolyásolja a biztonságot. Előtte gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről.
· Szellőztetett helyiség - (lásd GG.5. pont) A készülék biztonsága a helyiség szellőzésétől függ. A készülék kikapcsolása vagy a ház kinyitása nincs jelentős hatással a biztonságra. A helyiség szellőzését nem szabad kikapcsolni a javítási eljárások alatt.
· Tájékoztatás a zárt alkatrészek és zárt burkolatok fogalmáról a következők szerint az IEC 6007915:2010 szabvány szerint.
· Tájékoztatás a helyes munkavégzési eljárásokról:

Üzembe helyezés
· Győződjön meg arról, hogy a padlófelület elegendő a hűtőközeg töltetéhez, vagy a szellőztető nyílás megfelelő módon van összeszerelve.
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· Csatlakoztassa a csöveket, és végezzen szivárgásvizsgálatot, mielőtt hűtőközeggel töltené fel.
· Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a biztonsági berendezéseket.

Karbantartás
· A hordozható berendezéseket kültéren vagy kifejezetten a gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó egységek szervizelésére felszerelt műhelyben kell javítani.
· Biztosítson elegendő szellőzést a javítás helyén.
· Legyen tudatában annak, hogy a berendezés meghibásodását a hűtőközeg elvesztése, vagy hűtőközeg-szivárgás okozhatja.
· A kondenzátorokat úgy kell lemeríteni, hogy ne okozzon szikrát. A szokásos eljárás a kondenzátor kapcsainak rövidre zárása általában szikrákat hoz létre.
· A lezárt burkolatokat pontosan szerelje össze. Ha a tömítések elhasználódtak, cserélje ki őket.
· Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a biztonsági berendezéseket.

Javítás
· A hordozható berendezéseket kültéren vagy kifejezetten a gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó egységek szervizelésére felszerelt műhelyben kell javítani.
· Biztosítson elegendő szellőzést a javítás helyén.
· Legyen tudatában annak, hogy a berendezés meghibásodását a hűtőközeg elvesztése, vagy hűtőközeg-szivárgás okozhatja.
· A kondenzátorokat úgy kell lemeríteni, hogy ne okozzon szikrát.
· Ha forrasztásra van szükség, a következő eljárásokat kell elvégezni a megfelelő sorrendben:
· Távolítsa el a hűtőközeget. Ha a visszanyerést a nemzeti előírások nem írják elő, engedje le a hűtőközeget a külső térbe. Ügyeljen arra, hogy a leeresztett hűtőközeg ne okozzon veszélyt. Kétség esetén egy személynek kell őriznie a kivezetést. Különösen ügyeljen arra, hogy a leeresztett hűtőközeg ne szivárogjon vissza az épületbe.
· Ürítse ki a hűtőrendszer köröket.
· 5 percig tisztítsa a hűtőrendszer köröket nitrogénnel.
· Újra ürítse ki a hűtőrendszer köröket.
· A cserélendő alkatrészeket vágással, ne lánggal távolítsa el.
· A forrasztási eljárás során nitrogénnel tisztítsa ki a forrasztási pontot.
· A hűtőközeg feltöltése előtt végezzen szivárgásvizsgálatot.
· A lezárt burkolatokat pontosan szerelje össze. Ha a tömítések elhasználódtak, cserélje ki őket.
· Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a biztonsági berendezéseket.

Leszerelés
· Ha a berendezés üzemen kívül helyezése a biztonságot érinti, a hűtőközeg töltetét a leszerelés előtt el kell távolítani.
· Biztosítson elegendő szellőzést a javítás helyén.
· Legyen tudatában annak, hogy a berendezés meghibásodását a hűtőközeg elvesztése, vagy hűtőközeg-szivárgás okozhatja.
· A kondenzátorokat úgy kell lemeríteni, hogy ne okozzon szikrát.
· Távolítsa el a hűtőközeget. Ha a visszanyerést a nemzeti előírások nem írják elő, engedje le a hűtőközeget a szabadba. Ügyeljen arra, hogy a leeresztett hűtőközeg ne okozzon veszélyt. Kétség esetén egy személynek kell őriznie a kivezetést.
· Különösen ügyeljen arra, hogy a leeresztett hűtőközeg ne szivárogjon vissza az épületbe.
· Ürítse ki a hűtőrendszer köröket.
· 5 percig tisztítsa a hűtőrendszer köröket nitrogénnel.
· Újra ürítse ki a hűtőrendszer köröket.
· Töltse fel nitrogénnel légköri nyomásig.
· Tegyen egy címkét a berendezésre, hogy a hűtőközeget eltávolították.

Eltávolítás
· Biztosítson elegendő szellőzést a javítás helyén.
· Távolítsa el a hűtőközeget. Ha a visszanyerést a nemzeti előírások nem írják elő, engedje le a hűtőközeget a külső térbe. Ügyeljen arra, hogy a leeresztett hűtőközeg ne okozzon veszélyt. Kétség esetén egy személynek kell őriznie a kivezetést. Különösen ügyeljen arra, hogy a leeresztett hűtőközeg ne szivárogjon vissza az épületbe.
· Ürítse ki a hűtőrendszer köröket.
· 5 percig tisztítsa a hűtőrendszer köröket nitrogénnel.
· Újra ürítse ki a hűtőrendszer köröket.
· Kapcsolja ki a kompresszort, és engedje le az olajat.
· Gyúlékony hűtőközegeket használó egységek szállítása, jelölése és tárolása

Ez a készülék megfelel az alacsony feszültségről szóló 2014/35/EU irányelvnek, az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU irányelvnek, az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek és az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményekről szóló 2009/125/EK irányelvnek.


