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PŘÍRUČKA UŽIVATELE  
MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM
 CZ- ČESKÝ
 
DÁLKOVÝ OVLADAČ
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	1. STANDBY: Stiskněte toto tlačítko  pro spuštění/zastavení přístroje  
2. VSTUP: Stiskněte toto tlačítko  pro výběr modulu vstupu (Aux/FM/BT/USB/SD).
3. USB: AUtomatické přehrávání přes USB.
4. SD: Audio přehrávání z karty  SD.
5. FM: Přehrávání  stanice  FM.
6. AUX IN:   Audio vstup AUX.
7. VYSOKÉ (-): Snížuje vysoké zvuky .
8. VYSOKÉ (+): Zvýšuje vysoké zvuky  
9. BAS (-): Snížuje bas ze zvuku
10. BAS  (+): Zvýšuje bas ze zvuku
11. ST(-): Přejděte na předchozí  stanici   FM  .
12. ST(+): Přejdete na následující stanici FM .
13. PREV: V modulu USB/SD – pro přehrávání  následující skladby . V modulu FM - abyste přešli na předchozí  rádiovou  stanici       
14. NEXT: V modulu USB/SD – pro přehrávání  následující stanice. V modulu FM – abyste přešli na následující rádiovou  stanici.   
15.  VOL(-) pro snížení hlavní hlasitosti  
16. VOL(+) pro zvýšení  hlavní  hlasitosti   
17. PL/PA/MUTE: pro provozování  funkce přehrávání /pauza anebo pro zastavení zvuku.   
18. FT(-): Vyhledávaní  FM se snížuje o  0.1 MHZ při každém stisknutí     
19. FT(+):Vyhledávaní  se snížuje o  0.1MHZ při každém stisknutí     
20. 0-9: pro  výběr čísla melodie v modulu    USB/SD.
21. FUNKCE  REPEAT
JEDNA: Opakuje běžnou skladbu   
VŠECHNY: Opakuje všechny skladby.
SHUF: Míchá skladby  a přehrává je po celou  dobu.
ZASTAVENÝ: Přehrávejte každou jednotlivou skladbu, v pořádí
22. VYHLEDÁVANÍ  Automatické  skenování stanic     FM.


POZNÁMKA
1. Nevystavujte přístroj vyskokým teplotám, vodě, vlhkosti.   
2. [bookmark: _GoBack]Nepokoušejte se odmontovat  přístroj abyste sa vyhnuli  úrazu elektrickým proudem ; pouze kvalifikovaný personal může vykonat  servisní práce.   
3. Zastavte napájení a vytáhnete kábel ze zásuvky, v případě, že nepoužívate přístroj.   
DIAGRAM OVLÁDACÍHO PANELE
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(1) Nastavení Hlasitosti/Mod 
(2) MOD
(3) Poslední skladba/skenováníFM
(4) Slot Karty SD
(5) Vstup USB
(6) Následující skladba /skenování FM
(7) Přehrávání/Pauza



	REPRODUKTORY
	
	
	
	ZESILOVAČE
	

	
	REPRODUKTORY SATELIT
	SUBWOOFER
	
	Oddělení kanálů
	45 db

	Průměr reproduktoru
	3 inch
	5.25 inch
	
	Pomě signal/šum  
	68 db

	Impedance
	4 Ω
	4 Ω
	
	Potřebná energie
	

	Hodnota kmitočtu
	35Hz-20KHz
	
	
	Napětí
Kmitočet
	220-230V~
50Hz









DIAGRAM ZAPOJENÍ ZADNÍHO PANELE  
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LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘIZENÍ
[image: untitled]Tento symbol na produku nebo na obalu znamená, že použitý produkt nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu.  Nevyhodit daný produkt   do domácího odpadu na konci dobu jeho provozování, nýbrž doručit ho na určená zběrná autorizovaná místa k recyklaci. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí a napomáhat prevenci potenciálních negativních dopadů  na životní prostředí a lidské zdraví.
Chcete-li zjistit adresu nejbližšího sběrného centra:
· Kontaktujte místní úřady
· Zpřístupníte webovou stránku http://www.asekol.cz/asekol/
· Další informace si vyžádejte v obchodu, kde jste koupil daný produkt.  
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