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	PŘENOSNÝ ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ AM/FM
S NAPÁJENÍM Z BATERIÍ / Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ






Před zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod – obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.
  
	

	UPOZORNĚNÍ
	


	
	NEVYJÍMEJTE PŘÍSTROJ ZE SKŘÍŇKY - RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
	

	
	
	

	UVNITŘ SKŘÍŇKY PŘÍSTROJE NEJSOU DÍLY, KTERÉ BY MOHL OPRAVIT NEBO SEŘÍDIT JEHO UŽIVATEL BEZ ODPOVÍDAJÍCÍHO VYBAVENÍ A KVALIFIKACE. BUDE-LI PŘÍSTROJ VYŽADOVAT SEŘÍZENÍ NEBO OPRAVU VYHLEDEJTE ODBORNÝ SERVIS. ZÁSAHEM DO PŘÍSTROJE V DOBĚ PLATNOSTI ZÁRUKY NA PŘÍSTROJ SE VYSTAVUJETE RIZIKU ZTRÁTY PŘÍPADNÝCH ZÁRUČNÍCH PLNĚNÍ. PŘED EVENT. VYJMUTÍM PŘÍSTROJE ZE SKŘÍŇKY (VÝSLOVNĚ NEDOPORUČENO) ODPOJTE PŘÍSTROJ OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ.


OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE A JEJICH FUNKCE

1. Teleskopická FM anténa pro příjem vysílačů FM.
2. Stupnice ladění.
3. Knoflík ladění.
4. Přepínač AM/FM pro výběr rozhlasového pásma.
5. Regulátor hlasitosti kombinovaný s přepínačem pro zapnutí / vypnutí přístroje.
6. Zásuvka PHONE pro připojení sluchátek.
7. Zásuvka AC pro připojení síťového kabelu k přístroji – je u nového přístroje uložen v prostoru pro baterie.
8. Prostor pro baterie.
9. Kontrolní svítilna zapnutí přístroje.
10. Reproduktor.   

Napájení přístroje
Přístroj lze napájet z elektrické sítě popř. z baterií vložených do přístroje. 

Napájení přístroje z elektrické sítě
· Do zásuvky AC vložte konektor síťového kabelu.
· Vidlici na druhém konci kabelu vložte do síťové zásuvky.

Upozornění
Připojením síťového kabelu k přístroji je přístroj přepnut na napájení z elektrické sítě a to i když jsou v přístroji vloženy baterie.

Napájení přístroje z baterií
· Od přístroje odpojte síťový kabel.
· Otevřete kryt prostoru pro baterie a do přístroje vložte 4 ks baterií vel. C. Potom uzavřete prostor pro baterie. 

Doplňující informace
· Při vkládání baterií do přístroje pozor na jejich správnou polaritu – je vyznačena v prostoru pro baterie. S nesprávně vloženými bateriemi přístroj nepracuje.
· Vyčerpané baterie (projeví se sníženou hlasitostí popř. zkreslenou reprodukcí) neprodleně vyjměte z přístroje. Tyto baterie nepatří do domovního odpadu – baterie zlikvidujte podle místně platných předpisů.
· Pokud nebudete přístroj delší dobu používat popř. pokud bude přístroj delší dobu napájen z elektrické sítě vyjměte z přístroje baterie – zabráníte tak jeho event. poškození v případě vytečení baterií.  






Použití přístroje
· Otáčením regulátorem hlasitosti po směru pohybu hodinových ručiček bude po slyšitelném překonání odporu aretace (klapnutí) přístroj zapnut, dalším otáčením bude postupně zvyšována hlasitost.
· Přepínačem AM/FM vyberte požadované rozhlasové pásmo (AM Nebo FM).
· Knoflíkem ladění nalaďte požadovaný vysílač.
· Regulátorem hlasitosti upravte nastavenou hlasitost.
· Pro vypnutí přístroje otáčejte regulátorem hlasitosti proti směru pohybu hodinových ručiček. Bude tak postupně snižována hlasitost, po slyšitelném překonání odporu aretace bude přístroj vypnut.   

Pro zlepšení příjmu rozhlasu …
· Pro optimální příjem vysílačů FM je nutné nastavení délky, úhlu a nasměrování teleskopické FM antény.
· V rozhlasovém pásmu AM přístroj používá vestavěnou feritovou anténu. Pro optimální příjem v tomto rozhlasovém pásmu je nutné nasměrování přístroje.

Použití sluchátek
Pro nerušený a nerušící příjem rozhlasu vložte do zásuvky pro sluchátka (jack průměru 3,5 mm) konektor kabelu sluchátek (nutno dokoupit). Připojením sluchátek k přístroji bude odpojen reproduktor (zvuk bude reprodukován pouze sluchátky).

Upozornění
· Nepoužívejte sluchátka s velkou nastavenou hlasitostí – dlouhodobým používáním sluchátek s velkou nastavenou hlasitostí riziko trvalého poškození sluchu. Při používání sluchátek mějte hlasitost nastaveni tak, abyste neobtěžovali vaše okolí a abyste mohli sledovat dění ve vaší blízkosti.
· V případě výskytu jevu označovaného jako „zvonění v uších“ ukončete používání sluchátek nebo alespoň stáhněte nastavenou hlasitost.    

Udržování a ošetřování přístroje
· Přístroj je přesným výrobkem a vyžaduje tomuto odpovídající zacházení.
· Neukládejte a nepoužívejte přístroj na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla.
· Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou.
· Před čištěním přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.
· Pro vyčištění přístroje postačuje měkký hadřík, v případě většího znečištění přístroje lehce zvlhčený ve vlažném zředěném roztoku mírného saponátového čisticího přípravku.
· Pro čištění přístroje nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, ředidla nebo rozpouštědla – mohou přístroj poškodit.




Pokyny pro správnou likvidaci výrobku

Tento výrobek je označen jako výrobek, na který se vztahuje směrnice 2002/96/EC o likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení. 

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro ekologickou likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. 
Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generace. 
Podrobné informace k ekologické likvidaci tohoto výrobku získáte u pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu nebo v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili.

Technické údaje

	Napájení
· z elektrické sítě
· z baterií
	
220 – 240 V stříd., 50 Hz
4 ks baterií vel. C (nutno dokoupit)

	Výstupní výkon
	0,5 W efekt.

	Přijímané kmitočty
· AM
· FM
	
540 – 1 600 kHz
88 – 108 MHz

	Kmitočtová charakteristika
	125 Hz – 6 kHz

	Rozměry
	207 x 110 x 162mm

	Hmotnost
	0,5 kg




Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.
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