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Multifunkčný krájač AS 3915

Návod k obsluhe



[image: image3.png]I >4










Vážení zákazníci,pred použitím spotrebiča je nutné si pozorne prečítať návod na obsluhu.
PRIPOJENIE                                                                                                                                             Spotrebič musí byť zapojený do zásuvky, ktorá má chránený kontakt a je nainštalovaná v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi. Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku spotrebiča. Spotrebič spĺňa smernice záväzné pre označenie CE
Popis prvkov

1. Spínač On/Off 

2. Regulátor šírky plátkov

3. Nôž na krájanie šunky

4. Ozubený nôž

5. Stredový šrúb pre upevnenie noža

6. Posuvný tácok

7. Prívodný kabel so zástrčkou

8. Bezpečnostný držiak konca potraviny, s ochranou prstov 

9. Zarážacia doska

10. Typový štítok (na spodnej strane prístroja)

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

· Spotrebič nastavte na rozpálenú podložku (napr. na plotničku) či v blízkosti otvoreného ohňa, aby nedošlo k poškodeniu povrchu hriankovača.

· Pri chode elektrospotrebičov tohto typu vznikajú veľmi vysoké teploty. POZOR! Spotrebič sa zahrieva – nebezpečenstvo popálenín!

· Spotrebič umiestnite na rovnú, tepelne izolovanú umývateľnú podložku. 

· Pred uvedením do chodu preverte, či spotrebič vrátane príslušenstva nevykazuje známky poškodenia, čo by mohlo ohroziť jeho funkčnosť. Pokiaľ spotrebič napr. spadol na zem, mohlo i tak dôjsť k poškodeniu, ktoré nie z vonku viditeľné. Ani v tomto prípade spotrebič neuvádzajte do chodu.

· Otvor na zapekanie pri chode spotrebiča nezakrývajte.

· Do otvoru na zapekanie nevkladajte žiadne predmety (např. vidličku, nôž a pod.) ani prsty. Výhrevné špirály sú vodivé.

· Nejde vylúčiť, že doba prípravy sa v dôsledku porúch v napájacom napätí prípadne skráti.

· Prívodnú šnúru pravideľne kontrolujte, či nie je poškodená. V prípade poškodenia nejde spotrebič používať.

· Prívodná šnúra sa nesmie dotýkať horúcich častí spotrebiča.

· Prívodnú šnúru nenechávajte voľne visieť cez hranu pracovnej plochy.

· Po použití vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Rovnako pri poruche chodu a pred každým čistením je nutné vytiahnuť vidlicu zo zásuvky.

· Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky za prívodnú šnúru; vždy uchopte zástrčku.

· Spotrebič nejde obsluhovať pomocou externého časovača či samostatného diaľkového ovládania. 

· Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré nie sú na základe svojich fyzických, zmyslových či duševných schopností alebo kvôli nedostatočnej skúsenosti či neznalosti k tejto činnosti spôsobilé. Spotrebič môžu obsluhovať len pod dohľadom zodpovednej osoby alebo po náležitej inštruktáži. 

· Na deti je treba dohliadnuť, aby sa so spotrebičom nehrali. 

· Pri nesprávnej obsluhe spotrebiča alebo pri použití k iným účelom, než ku ktorým je spotrebič určený, nepreberá výrobca zodpovednosť za prípadné škody.

· Spotrebič je určený k použitiu v domácnostiach, nie však na živnostenské účely.

· Opravy spotrebiča smie vykonávať len odborný personál, lebo je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu spotrebiča. To tiež platí i pre výmenu prívodnej šnúry. Pokiaľ Váš elektrospotrebič vykazuje chybu, obráťte sa prosím na technický servis dovozcu (adresa uvedená na Záručnom liste).

Použitie

Krájač je určený ku krájaniu chleba, vareného mäsa, šunky, sýru a dalších potravin vhodných pre krájanie na plátky. 

Ozubený nôž

Ozubený nôž je vhodný na krájanie chleba. 

Nôž na krájanie šunky

Nôž na krájanie šunky je vhodný na krájanie plátkov šunky, sýru apod. 

Výmena noža

Pozor: Pred výmenou noža vždy odpojte prístroj z elektrickej siete.  Pre uvoľnenie noža otočte stredovým šrúbom o 90º vo smere hodinových ručičiek a nôž vyberte. Nový nôž usaďte a pre jeho uzamknutie otočte stredovým šrúbom o 90º proti smeru hodinových ručičiek. 

Použitie prístroja

Použitie v krátkých časových úsekoch

Zariadenie je určene len ku krátkodobému použivaniu, tj. nemalo by byť používáné súvisle dlhšie ako 10 minut. Po použití prístroj vypnite a pred dalším použitím nechajte motor vychladnúť. 

Umiestenie krájača

· Krájač postavte na rovný, stabilný povrch.

· Pred pripojením prístroja k elektrickej sieti skontrolujte, či je vypínač On/Off v polohe Off (Vypnute).

Prevádzka prístroja

· Pomocou regulátoru hrubky plátkov nastavte požadovanu hrubku plátkov. 

· Potravinu, ktorou chcete nakrájať, vložte na posuvný tácok a tlačte smerom k zarážajúcej doske. 

· Pripevnite bezpečnostný držiak na posuvný tácok, stranou smerom ku kotúču noža. 

· Prístroj zapnite a posuňte tácok smerom k otáčajucému sa kotúča noža. Zároveň jemne tlačte na držiak s potravinou smerom k nožu. 

· Držiak konca potraviny zaisťuje bezpečnu manipuláciu s potravinou pri krájaní. 

· Pri odoberaní nakrájanej potraviny majte vždy prsty a ruky v bezpečnej vzdálenosti od noža, ktorý je extrémne ostrý. 

· Po použití prístroj vždy vypnite. 

· Z dôvodu bezpečnosti vždy zarážajúcu dosku po použití prístroje vraťte do začinajúcej pozície, tak aby bola v jednej rovine s nožom. 

Praktické tipy

· Pri krájaní chleba, ak je jeho kôrka na jednej strane silnejšia a tvrdšia, umiestnite chlieb tak, aby bol natočený tvrdšou stranou smerom k nožu. 

· Pri krájaní šunky skontrolujte, či je natočena tukovou stranou smerom hore. 

Čistenie a údržba

Obecné

· Po použití krájač dôkladne vyčistite, aby sa v ňom nehromadily zbytky potravin ktoré sa rýchlo kazia. 

· Pred čistením vždy odpojte prístroj z elektrickej siete.

· Počkajte, až sa motor celkom zastaví. Zarážaciu dosku vraťte dozákladnej polohy, aby nôž nevyčnieval.

· Prístroj nečistite vodou, ani ho nepanorajte do akejkoľvek kvapaliny. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. 

· K čisteniu nepoužívajte abraziva ani hrubé čistiacé prostriedky. 

· Posuvný tácok môžete vyklopiť, abyste mohli prístroj ľahšie vyčistiť. 

· K čisteniu posuvného tácku použite vlhkú, hladkú utierku a jemný čistiací prostriedok.  

· Bezpečnostný držiak môžete vyčistiť horúcou  vodou s jemným čistiacím prostriedkom (držiak nieje určeny k umývaniu v umyvačke ).

Vytiahnutie a čistenie noža

· Pozor: Nôž je veľmi ostrý, hrozí riziko vzniku poranenia. 

· Nerezovu oceľ noža môžete vyčistiť ľahko navlhčenou utierkou. 

· Čas od času vyčistite ľahko navlhčenou utierkou aj priestor prístroje za nožom. Pre vybratie noža otáčajte stredovým šrúbom o 90º vo smere hodinových ručičiek. 

· Pre usadenie noža späť  otáčajte pre jeho uzamknutie stredovým šrúbom o 90º proti smere hodinových ručičiek. 

Test spotreby energie

Po dobu 10 minut krájajte na prístroji zmrazenú šunku.   
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Správna likvidácia prístroja

Tento výrobok je označený ako výrobok, na ktorý sa vzťahuje smernica 2002/96/EC o likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení. 

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že pri neskoršej likvidácii výrobku (z akýchkoľvek dôvodov) nesmie byť s výrobkom zachádzané ako s domácim odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto pre ekologickú likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Zaistením ich správnej likvidácie zabránite vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktorá by mohla vzniknúť nesprávnym zachádzaním s odpadmi. 

Okrem toho recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín pre budúce generácie. 

Podrobné informácie k ekologickej likvidácii tohto výrobku získate u pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo okresného) úradu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Zmeny designu a technických údajov vyhradené bez predchádzajúceho oznámenia.
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