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AM/FM/SW 
Přenosné digitální rádio 
MODEL: APR-200   
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 Uživatelská příručka
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1. Tlačítko zapnout/vypnout/spánek                             


2. Tlačítko zamknutí tlačítek

3. M + (následující poloha paměti)

4. M- (předchozí Poloha paměti)

5. Vstup pro sluchátka

6. Konektor pro vstup linky

7. VOL +    
8. VOL -   
9. Nastavení frekvence sestupně

10. Nastavení frekvence vzestupně

11. Nastavení/uložení (automatické skenování)

12. Aktivace/deaktivace budíků/SW měřiče

13. Pásmo/vstup pro pomocné zařízení

14. Tlačítko pro stanice M1/M2/M3

15. Odložit
ZDROJ NAPÁJENÍ
PROVOZ SE STŘÍDAVÝM PROUDEM 
Vložte konektor kabelu střídavého proudu do zásuvky střídavého proudu na zařízení. Vložte zástrčku střídavého proudu do zásuvky střídavého proudu.
PROVOZ POMOCÍ BATERIE
1. Otevřete přihrádku na baterie.
2. Vložte 4 baterie velikosti "D" do přihrádky na baterie. Zkontrolujte, zda je polarita vložených baterií správná, aby nedošlo k poškození přístroje:
· Používejte nové baterie a sledujte polaritu (+ a -).  
· Nevystavujte baterie teplu, jinak by mohlo dojít ke vnitřnímu zkratu.
· Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte všechny baterie a uložte je na chladném a suchém místě.
· Použité baterie ihned vyjměte a zlikvidujte.
· Nepoužívejte nové a staré baterie současně. Kromě toho nikdy nepoužívejte alkalické baterie a manganové baterie současně.
· Životnost baterie
Pokud je zvuk slabý nebo zkreslený, vyměňte všechny baterie za nové.

Také, pokud je displej těžko viditelný, vyměňte všechny baterie za nové.     
POZNÁMKA: Připojení baterií se přeruší pokaždé, když je konektor střídavého proudu připojen ke konektoru na zařízení. Pokud dojde k přerušení napájení střídavého proudu, odpojte konektor střídavého proudu napájecího kabelu od zařízení; v opačném případě, i když jsou v zařízení vloženy baterie, čas se brzy resetuje.
FUNGOVÁNÍ RÁDIA 
1. Pro zapnutí rádia stiskněte tlačítko zapnout/vypnout (1).  Na displeji LCD se zobrazí frekvence.
2. Stisknutím tlačítka pásma/vstupu pomocných zařízení (13) vyberte frekvenční pásmo (AM/ FM/SW) nebo režim AUX. Indikace pásma/pomocných zařízení se vždy zobrazí na obrazovce LCD
3. Nastavte anténu (viz ANTÉNY)
4. Nastavte požadovanou rozhlasovou stanici manuálně, automaticky nebo uložením požadované stanice. Na LCD displeji se na 5 sekund zobrazit frekvence přijímané stanice a pak se vrátí na zobrazení času. (Viz NASTAVENÍ). Po výběru stanice se na obrazovce LCD střídavě na 5 sekund zobrazí rádiová frekvence a čas.
5. Nastavte hlasitost stisknutím tlačítek Vol + (7) nebo Vol - (8) na požadovanou úroveň.

   Úrovně hlasitosti se pohybují od 00 (vypnutý zvuk) do 18 (maximální).
6. Dalším stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí (1) rádio vypnete a na LCD displeji se zobrazí pouze čas.
Poznámka: Při vypnutí rádia, se uloží aktuální stanice (AM, FM nebo SW), jakož i aktuální úroveň hlasitosti. Po opětovném zapnutí rádia bude vysílána uložena stanice na úrovni uložené hlasitosti.
ANTÉNY
FM:
Vysuňte a upravte úhel antény FM o 360 °, abyste dosáhli optimální příjem FM.
AM a SW:
Feritová tyčová anténa uvnitř přístroje zajistí ve většině oblastí vynikající příjem AM a SW.

Pro optimální příjem nasměrujte zařízení do směru, který poskytuje nejlepší výsledky.

za předpokladu, že anténa na feritové tyči je směrová.
NASTAVENÍ FREKVENCE
Zapněte rádio a vyberte požadované pásmo. Rádiovou frekvenci lze nastavit abyste dosáhli požadovanou stanici
pomocí kterékoli z 3 metod manuálního nastavení frekvence, automatického nastavení frekvence nebo nastavení frekvence paměti.
RUČNÍ NASTAVENÍ FREKVENCE
Pro nastavení frekvence FM, frekvence se bude upravovat vzestupně nebo sestupně v krocích (0,1 MHz) pokaždé, při stisknutí nastavovacího tlačítka vzestupně (10) nebo při stisknutí nastavovacího tlačítka sestupně (9). Poté opakovaně stiskněte seřizovací tlačítko vzestupně (10) nebo tlačítko sestupně (9), dokud nedosáhnete požadovanou frekvenci.

Při nastavování frekvencí AM se každý krok rovná 9 KHz.
Pro nastavení frekvencí SW, každý krok se rovná 5 KHz (0,005 MHz). Stisknutím tlačítka SW měřiče (12),

nastavená frekvence může přeskočit na jinou pozici měřiče v následujícím pořadí: MHz, 7.100 MHz, 9.500 MHz, 11.650 MHz, 13.600 MHz, 15.100 MHz, 17.500 MHz a 21450 MHz. Můžete zvolit nejbližší polohu měřiče a potom upravit požadovanou stanici SW stisknutím tlačítka nastavení vzestupně (10) nebo tlačítka nastavení sestupně (9).
AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ FREKVENCE 
Podržte nastavovací tlačítko frekvence vzestupně (10) nebo nastavovací tlačítko frekvence sestupně (9) na více než 1 sekundu a uvolněte jej, funkce automatického nastavování frekvence začne hledat směrem vzestupně nebo sestupně, dokud nenajde nejbližší stanici s dostatečnou silou signálu. Postup opakujte, dokud se nedostanete k požadované stanici.
NASTAVENÍ FREKVENCE Z PAMĚTI 
Do paměti můžete uložit frekvence 75 rozhlasových stanic, do každé z 25 paměťových poloh (1 - 25) pro každé AM, FM a SW. (Viz PREZENTACE PAMĚŤOVÝCH POLOH). Po uložení paměťových poloh jednoduše stiskněte tlačítko M + (3) nebo tlačítko M- (4), pro výběr nastavení frekvence uložené stanice na předchozím nebo následujícím místě. V pravém horním rohu displeje se zobrazí číslo zvolené polohy v paměti. Radiofrekvence zvolené stanice se také zobrazí na obrazovce LCD. Po 5 sekundách od výběru stanice se obrazovka LCD vrátí do režimu času a frekvence střídavě bez zobrazení čísla polohy v paměti.
LEHKÝ PŘÍSTUP K 3 OBLIBENÝM STANICÍM
V případě pásem AM, FM a SW lze frekvenci stanic uložených v paměťových polohách

1, 2 a 3 snadněji upravit stisknutím jednoho z tlačítek pro stanice M1/M2/M3 (14)
PŘEDNASTAVENÍ PAMĚŤOVÉ POLOHY
Paměťové polohy lze přednastavit pomocí 3 metod, manuálním přednastavením paměťových poloh
(M1 až M25), automatickým skenováním s ukládáním paměťových poloh (pouze od M4 až M25) a přednastavením paměťových míst jediným stiskem (pouze pro M1, M2 a M3).
RUČNÍ PŘEDNASTAVENÍ PAMĚŤOVÉ POLOHY
1. Vyberte libovolné pásmo a upravte frekvenci na požadovanou stanici.
2. Stiskněte nastavovací tlačítko (11) na 1 sekundu, v pravém horním rohu se zobrazí ikona "M" s blikajícím číslem polohy v paměti.
3. Poté stiskněte tlačítko M + (3) nebo tlačítko M- (4) a vyberte číslo požadované paměťové polohy (25 paměťových poloh v každém pásmu, od 1, 2 do 25).
4. Krátce znovu stiskněte nastavovací tlačítko (11). Zvukový signál potvrdí, že požadovaná stanice byla uložena na čísle požadované polohy v paměti. Pokud opět nestisknete nastavovací tlačítko (11), bude číslo paměťové polohy 5 sekund blikat a LCD se vrátí zpět na zobrazení času, aniž zazněl zvukový signál. To znamená, že uložení nebylo provedeno.
5. Opakujte výše uvedený postup, v paměti pro každé pásmo lze přednastavit maximálně 25 stanic v závislosti na označení čísla polohy v paměti od 1 do 25.
6. Doporučuje se uložit nejčastěji používané 3 rozhlasové stanice na pásmo do paměťových poloh 1, 2 a 3, protože tyto 3 paměťové polohy lze snadno vyvolat jediným stiskem.

(Viz LEHKÝ PŘÍSTUP K 3 OBLIBENÝM STANICÍM uvedený výše)
AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ S ULOŽENÍM PAMĚŤOVÉ POLOHY
Toto rádio dokáže automaticky vyhledat všechny stanice v kterémkoliv z 3 pásem a může uložit prvních 22 stanic nalezeno v paměťových pozicích 4 - 25. Postupujte následovně:

Vyberte frekvenční pásmo (AM, FM nebo SW). Stiskněte seřizovací tlačítko (11) na více než 4 sekundy. 2 automatické pípnutí budou signalizovat zahájení automatického skenování. Na obrazovce LCD bliká ikona "M" a číslo polohy v paměti. Rádio začne skenovat od dolního konce zvoleného frekvenčního pásma a uloží prvních 22 stanic nalezeno v paměťových pozicích 4-25. Po dokončení automatického prohledávání znovu zazní 2 pípnutí.

Pokud je nalezeno méně než 22 stanic, nepoužívané čísla polohy v paměti

zůstávají k dispozici pro ukládání požadovaných stanic pomocí postupu RUČNÍ PŘEDNASTAVENÍ 

PAMĚŤOVÉ POLOHY

PŘEDNASTAVENÍ PAMĚŤOVÉ POLOHY PRO 3 OBLÍBENÉ STANICE JEDINÝM STISKEM  
3 tlačítka pro stanice M1, M2 a M3 (14) nejen že snadno vyvolávají 3 oblíbené stanice, ale také umožňují snadno uložit 3 oblíbené stanice z každého pásma (AM, FM a SW) na polohy paměti 1 - 3. Postupujte následovně:

Vyberte frekvenční pásmo (AM, FM nebo SW) a upravte frekvenci oblíbené stanice, kterou chcete uložit. Stiskněte kterékoliv z tlačítek pro uložení stanic M1/M2/M3 (14) na 2 sekundy a v pravém horním rohu obrazovky LCD se zobrazí ikona M spolu s číslem polohy v paměti (1, 2 nebo 3). Výše uvedený postup opakujte, ale stiskem dalších 2 tlačítek uložte stanice a 3 oblíbené stanice

z každého jsou uloženy na těchto 3 polohách paměti.

Když je rádio v tomto režimu, vyberte pásmo (AM, FM nebo SW) a stiskněte pouze jedno z 3 tlačítek paměti stanice. Pak můžete rádio nastavit na uloženou stanici ve vybraném pásmu.
PROVOZNÍ REŽIM S POMOCNÝMI ZAŘÍZENÍMI
Po připojení výstupního zvukového zařízení ke vstupnímu konektoru pomocných zařízení (6) můžete na poslech zvukového výstupu použít reproduktor zařízení. Postupujte následovně:
1. Připojte zvukové zařízení ke vstupnímu konektoru pomocných zařízení (6).

2. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout (1) abyste zapnuli rádio.

3. Stiskněte tlačítko pásma/vstupu pomocných zařízení (13), dokud se dostane do režimu pomocného vstupu, a na obrazovce LCD se nezobrazí ikona AUX, pak bude z reproduktoru slyšet zvukový výstup zařízení.

4. Stiskněte Vol + (7) nebo Vol- (8) pro nastavení úrovně hlasitosti.
FUNKCE HODINY
NASTAVENÍ ČASU
1. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout (1) abyste vypnuli rádio a na LCD displeji se zobrazí čas.

2. Před nastavením času se ujistěte, že není aktivována funkce budíku, zkontrolujte, zda se na displeji LCD zobrazuje ikona budíku. Pokud se ikona zobrazuje, stiskněte tlačítko budíku (12), abyste ikonu budíku vypnuli.

Stiskněte tlačítko nastavení (11) na 1 sekundu, na LCD obrazovce začne blikat čas. Stiskněte tlačítko nastavení vzestupně (10) nebo tlačítko nastavení sestupně (9) a hodina se posune vpřed nebo vzad. Po dosažení požadovaného času znovu krátce stiskněte zajišťovací tlačítko (11).

3. Pak na obrazovce LCD bliká minuta. Stiskněte seřizovací tlačítko vzestupně (10) nebo seřizovací tlačítko sestupně (9) a minuta se nastaví dopředu nebo dozadu.

4. Po dosažení požadované minuty znovu krátce stiskněte zajišťovací tlačítko (11). Zazní zvukový signál, který označuje, že čas byl nastaven úspěšně, a hodiny začnou pracovat v normálním režimu měření času.
NASTAVENÍ ČASU BUDÍKU
1. Čas budíku lze nastavit pouze při vypnutém rádiu a aktivovaném režimu buzení, s ikonou budíku zobrazenou na LCD obrazovce. Pokud se ikona budíku nezobrazí, stiskněte tlačítko budíku (12). Režim budíku je aktivován, ikona budíku a čas buzení se zobrazí na obrazovce LCD. Čas budíku se zobrazuje pouze na 3 sekundy, pak se displej LCD vrátí na zobrazení času a ikona budíku se na displeji LCD nadále zobrazuje.
2. Stiskněte tlačítko nastavení (11) na 1 sekundu a na LCD obrazovce bliká čas buzení a ikona budíku. Stiskněte seřizovací tlačítko vzestupně (10) nebo seřizovací tlačítko sestupně (9) a čas se nastaví dporedu nebo dozadu.
3. Po dosažení požadovaného času buzení stiskněte znovu zajišťovací tlačítko (11), pak se na obrazovce LCD zobrazí minuta času buzení a ikona budíku. Stiskněte seřizovací tlačítko vzestupně (10) nebo seřizovací tlačítko sestupně (9) a minuta se nastavuje vpřed nebo vzad.
4. Po dosažení požadované minuty budíku znovu stiskněte zajišťovací tlačítko (11) a ikona režimu budíku [image: image2.jpg]
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  bude blikat na obrazovce LCD. [image: image4.jpg]
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 znamená budík se zvoněním. Stiskněte seřizovací tlačítko vzestupně (10) nebo seřizovací tlačítko sestupně (9) abyste vybrali z těchto 2 režimů buzení.
5. Znovu stiskněte tlačítko pro nastavení (11). Zvukový signál potvrdí úspěšně nastavení času budíku a nastavení režimu budíku. Když nastane čas buzení, rádio nebo vyzváněcí tón se automaticky aktivuje v závislosti na zvoleném režimu buzení

a ikona budíku bliká na obrazovce LCD. 
6. Před dosažením času budíku je možné deaktivovat funkci budíku stiskem tlačítka budíku (12), potom ikona budíku na obrazovce LCD zmizí. Funkci budíku lze aktivovat nebo deaktivovat pouze při vypnutém rádiu.
7. Po nastavení času buzení si může uživatel zvolit vypnutí rádia nebo zapnutí rádia pro poslech.
PROBUZENÍ S RÁDIEM
1.  Při výběru budíku pomocí rádia a dosažení času budíku se rádio automaticky spustí. Rádio se spustí na uložené stanici a bude vysílat s úrovní hlasitosti stoupající z 9 na 14, na 20 sekund při každé úrovni hlasitosti.  
Poznámka:  Pokud je rádio již zapnuté před dosažením času budíku, funkce budíku může fungovat dál, po dosažení času budíku rádio se nejprve vypne a potom vydává zvukové signály.
2.  Rádio bude fungovat 1 hodinu a pak se automaticky vypne.
3. Pokud chcete rádio vypnout, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) a ikona buzení přestane blikat.
4. Budík bude znovu fungovat po 24 hodinách, pokud není deaktivována funkce buzení stisknutím tlačítka budíku (12); v takovém případě se ikona budíku již nebude zobrazovat na obrazovce LCD.
PROBUZENÍ SE ZVONĚNÍM
1. Pokud je nastaven budík se zvoněním a nastane čas buzení, zvonění se spustí automaticky.
Poznámka: Pokud je rádio již zapnuté před dosažením času budíku, funkce budíku může funguje dál, po dosažení času alarmu rádio nejprve vypne a pak bude vydávat zvukové signály.
2. Zvonění bude fungovat 1 hodinu a pak se automaticky vypne. 
3. Chcete-li vypnout vyzváněcí tón, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) a ikona buzení přestane blikat.
4. Budík bude znovu fungovat po 24 hodinách, pokud není deaktivována funkce buzení stisknutím tlačítka pásma/budíku (2); v takovém případě se ikona budíku již nebude zobrazovat na obrazovce LCD.
FUNKCE ODLOŽIT
1. Funkci odložení aktivujete stisknutím tlačítka odložení (15) po aktivaci budíku.

Rádio nebo vyzvánění dočasně vypnou a ikona budíku bude nadále blikat. Znovu se spustí po 10 minutách.
2. Po opětovném stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí (1) se funkce odložit a budík zastaví a ikona budíku přestane blikat.
ČASOVAČ SPÁNKU
Rádio lze nastavit do režimu časovače spánku, což umožňuje automatické vypnutí rádia v nastaveném čase.
1. Tato funkce se aktivuje při vypnutém rádiu. Podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí/spánku (1) a na displeji LCD se zobrazí ikona "SLEEP" (Spánek) spolu s "90", což znamená, že nastavený čas spánku je 90 minut.
2. Pokud znovu stisknete tlačítko zapnutí/vypnutí/spánku (1), lze dobu spánku nastavit na 60, 30 a 15 minut. Po nastavení požadované doby spánku se rádio automaticky zapne a pak se automaticky vypne po uplynutí nastavené doby odpočinku.
3. Funkci spánku zastavíte jednoduše stisknutím tlačítka zapnout/vypnout (1).
BACKUP PAMĚTI PŘI PŘERUŠENÍ ELKTRICKÉHO PROUDU
Pokud je zdroj napájení (se střídavým nebo stejnosměrným proudem) odpojen, rádio se okamžitě vypne, je možne že obrazovku LCD a hodiny mohou ještě několik minut fungovat.

Čas je možné udržovat minimálně 1 minutu po odpojení napájení.           
Kvůli chybějícímu zdroji napájení se čas buzení a paměť rádia neztratí. Tyto údaje uložené v paměti se odstraní až po provedení nového nastavení paměti, která nahradí starou paměť.
Tlačítko zamknutí tlačítek
Doporučuje se, abyste po nastavení času a rozhlasového příjmu zapnuli přepínač blokování tlačítek (2) do pozice LOCK. Když je tato funkce aktivována, na obrazovce LCD bude blikat ikona zámku tlačítek. Tímto způsobem se deaktivuje náhodné stisknutí tlačítek, aby se zabránilo nežádoucím změnám času a rádia.
Konektor pro sluchátka
Připojte stereofonní sluchátka do konektoru pro sluchátka (5) a můžete si vychutnat stereofonní vysílání, když je rádio naladěno na stereofonní stanici FM. Pokud se však použijí mono sluchátka, může dojít ke ztrátě části rádiového přenosu.

UŽITEČNÉ RADY
* Pokud se rádio nebude delší dobu používat, vyjměte všechny baterie, abyste zabránili možnému poškození v důsledku možného vytečení baterie.
* Neumísťujte rádio do oblasti s teplotou nad 60°C (140°F), protože teplo by mohlo nepříznivě ovlivnit vlastnosti vnitřních částí, hlavně nikdy nenechávejte rádio dlouho vystaveny přímému slunečnímu záření.
* Protože je na reproduktoru použit silný magnet, neumísťujte do blízkosti zmagnetizované cestovní karty, jízdenky nebo kreditní karty, videokazety, hodinky atd. Magnet rádiového reproduktoru je může poškodit. 
* Neumísťujte rádio do blízkosti silných magnetů, jako jsou rádia, televizory, reproduktory atd., Protože by mohlo dojít ke změnám ve frekvenci.
* Pokud používáte rádio ve vlaku, autě nebo uvnitř budovy, použijte ho v blízkosti okna, abyste dosáhli co nejlepší příjem.
* K čištění pouzdra nepoužívejte benzenové ředidlo ani abrazivní prášky; otřete ho měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě a jemným mýdlem.
· Nelikvidujte použité baterie spolu s domovním odpadem. Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
---------------------------------------------- SPECIFIKACE ------------------------------------------
Zdroj napájení: 4 baterie velikosti D nebo AC síť 230 V 
Rozsah frekvence:
· FM:

87,5 - 108

MHZ (v krocích 0,1M )
· MW:

522 - 1620

KHz (v krocích 9K )
· SW:    
3,700 – 22,050   MHz (v krocích 0,005M )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Model a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
DOVOZCE: S.C. INTERVISION TRADING-RO S.R.L.
Bld. I.C. Brătianu, č. 48-52, Budova A, Patro 5,
Místnost 504-505, Město Pitești, Okres Argeș, Rumunsko
Poštovní směrovací číslo: 110121
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