ST92 Vertikálna parná žehlička
[image: ]Popis:
1. Nerezová plocha 
2. Rukoväť 
3. Nádrž 
4. Základňa 
5. Kontrolka prevádzky 
6. Telo 
7. Tlačidlo pary 
8. Tlačidlo napájania 
9. Napájací kábel 
10. Kefka 

PLNENIE NÁDRŽE
Táto operácia sa vykonáva, keď žehlička nie je horúca a zástrčka nie je zapojená do zásuvky.
Odporúča sa používať demineralizovanú vodu, aby sa zabránilo nadmernému usadzovaniu vodného kameňa (nie je zahrnuté v záruke).
Vyberte nádrž (3) otočením podľa smeru hodinových ručičiek.
Otvorte silikónový uzáver a pomaly nalejte vodu do nádržky až po maximálnu hladinu (360 ml).
Zatvorte silikónový uzáver a priskrutkujte nádrž späť k hlavnému telu.

POUŽITIE
Umiestnite žehličku do zvislej polohy a zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
Stlačte tlačidlo napájania (8). Kontrolka prevádzky (5) bliká, čo znamená, že sa žehlička zahrieva.
Pred zapnutím pary a žehlením počkajte, kým kontrolka prestane blikať.
ŽEHLIENIE S PAROU
Pred použitím pary skontrolujte, či je v nádrži dostatok vody.
Uvoľnenie pary sa aktivuje stlačením tlačidla (7).
SUCHÉ ŽEHLIENIE
Ak chcete žehliť bez pary, zapnite žehličku, ale nestláčajte tlačidlo pary (7).
Týmto spôsobom je vypúšťanie pary deaktivované.

ČISTENIE
Pred čistením akejkoľvek časti výrobku sa uistite, že je zástrčka vytiahnutá zo zásuvky a že plocha nie je horúca.
Zvyšky na ploche možno odstrániť vlhkou handrou alebo tekutým neabrazívnym čistiacim prostriedkom. 
Nepoškriabajte plochu železnou houbou alebo kovovými predmetmi.
Plastové časti očistite vlhkou handrou a potom osušte suchou handrou.
Nevkladajte výrobok do vody.

PO ŽEHLENÍ
· Odpojte od elektrickej zásuvky. 
· Vyprázdnite nádrž: vyberte nádrž (3), otvorte silikónový uzáver a otočte ju dnom hore nad drez. 
· Nechajte žehličku úplne vychladnúť. 
· Zabaľte napájací kábel do zadného púzdra. Uložte výrobok vo zvislej polohe. 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
· Napájanie: AC 220-240V ~ 50-60 Hz 
· Výkon: 1700 W 
· Kapacita nádržky: 360 ml
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