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[image: ]BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, použití a údržby; pečlivě uschovejte tuto brožuru pro případné další informace konzultace; používejte výrobek pouze správným způsobem
uvedené v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považován za nevhodné a nebezpečné; proto
výrobce nemůže nést odpovědnost v případě poškození v důsledku nesprávného použití,
chybné a nerozumné.
Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče: Máte-li pochybnosti, nepoužívejte jej a kontaktujte asistenci.
Nenechávejte obalové prvky (sáčky uvnitř plast, pěnový polystyren, hřebíky, sponky atd.).
dosah dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; dále si pamatujeme, že to musí být
předmětem tříděného sběru odpadu.
Ujistěte se, že údaje na štítku jsou s nimi kompatibilní elektrické sítě; instalace musí být provedena v
podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace
může způsobit škodu lidem, zvířatům nebo věcem, za které výrobce nemůže nést odpovědnost.
Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek které jsou v souladu s platnými předpisy
bezpečnost; nepřekračujte výše uvedené absorpční limity adaptér a/nebo nástavce, stejně jako 
napájení vyznačené na multiadaptéru.
Nenechávejte spotřebič zbytečně zapojený do sítě; odpojte ze sítě, když spotřebič není používán.
Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ponecháno bez dozoru.
Pokud je spotřebič mimo provoz a vy jste se rozhodli nepoužívat opravit, doporučuje se znehodnotit
přestřižení napájecího kabelu.
- Nepřibližujte napájecí kabel do blízkosti předmětů ostré nebo horké povrchy a netahejte za něj, abyste jej oddělili zástrčka. Nenechte to viset na pracovní desce kde mohlo by ho uchopit dítě. Nepoužívejte výrobek v případě poškození napájecího kabelu, zástrčka nebo v případě zkratu; nechat výrobek opravit
z autorizovaného servisního střediska.
- Nevystavujte výrobek atmosférickým podmínkám škodlivé, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. S výrobkem nemanipulujte a nedotýkejte se jej mokrýma rukama nebo bosýma nohama.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a výše a osobami se sníženými schopnostmi
fyzické, smyslové nebo duševní nebo nedostatek zkušenosti nebo znalosti, pokud jim to bylo zaručeno
adekvátní dohled nebo pokud obdrželi pokyny pro bezpečné používání spotřebiče včetně souvisejících rizik; čištění a údržba údržbu nesmí provádět děti pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Udržujte produkt a napájecí kabel mimo dosah
dosah dětí do 8 let.
Je-li poškozen napájecí kabel, popř. je vadný a/nebo nefunkční, nezasahujte do něj
spotřebič. Jakákoli oprava musí provádí výrobce nebo jeho asistenční služba
technikem nebo v každém případě kvalifikovanou osoboupodobně, aby se předešlo jakémukoli riziku. 
POZOR: výrobek má funkci ohřevu.
INFORMACE K POUŽITÍ
Umístěte ho  na stabilní a rovný povrch.
Před prvním použitím očistěte části, které přijdou do kontaktu s vodou: držák filtru, filtry, nádrž, napěňovač mléka.
Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapnutý. Před spuštěním vždy nalijte vodu.
Neumisťujte na horké povrchy nebo do blízkosti plamenů.
Naplňte nádrž vodou, dávejte pozor, nepřekročte maximální hladinu (MAX – 1,4L) uvedenou na
nádrž. Neklesejte pod minimální úroveň (MIN).
Neprovozujte výrobek bez vody, protože čerpadlo by mohlo hořet.
Nepoužívejte venku, neskladujte v prostředí s teplota pod 0oC, jako zbytky vody
mohly by zamrznout a poškodit vnitřní části.
Nebezpečí popálení: při výdeji horké vody nebo páry, nesměrujte proud na sebe nebo
vůči jiným lidem. Držte pouze aplikační hadičku z pryžové části a držák filtru pouze z rukojeti
vyrobeno z plastu: nedotýkejte se kovových částí.
[image: ]Pro pohyb stroje uchopte pevnou část těla.
Spotřebič nerozebírejte.
Po ukončení používání doporučujeme vypnout stroj tlačítkem
Neponořujte výrobek do vody nebo jiné kapaliny. V každém V případě potřeby se vyhněte stříkající vodě.

Popis
1 Kryt nádrže
 2 Vodní nádrž
3 Dávkovací knoflík 
4 Rukojeť dávkovače páry
5 Parní přívodní trubice 
6 Těleso
7 Tlačítko napájení 
8 Ohřívač šálků
9 Tlačítko pro výdej 1 šálku 
10 Tlačítko pro výdej 2 šálků
11 Tlačítko páry 
12 Teploměr
13 Sedlo upevnění držáku filtru 
14 Plovák
15 Podpěrná mřížka na šálky 
16 Odkapávací miska
17 Odměrka s posunovačem 
18 Filtr na 1 šálek
19 Filtr na 2 šálky 
20 Filtr ESE
21 Držák filtru 
22 Trysky výstupu kávy

Montáž
- Umyjte všechny odnímatelné části.
- Odstraňte červený silikon ze dna nádržky (2).
- Nasaďte nádrž (2) na její místo. Aby bylo zajištěno správné provozu, zatlačte nádrž až na doraz.
- Naplňte vodou, aniž byste překročili úroveň MAX.
- Zavřete víkem (1).
POZOR: Používejte čerstvou přírodní vodu, ne perlivou nebo horkou vodu nebo jiné tekutiny.
- Namontujte odkapávací misku (16) na přední část těla (6).
- Připevněte mřížku na šálek (15) na vanu (16).
POZOR: Před zapnutím stroje zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně smontovány.

PRVNÍ POUŽITÍ a ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH OKRUHŮ
Při prvním použití je nutné vyčistit vnitřní obvody.
Čištění okruhu kávy
- Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko napájení (7). Kontrolky tlačítek blikají
označte, že se stroj zahřívá, a poté zůstaňte svítit, když je stroj připraven.
- Nasaďte držák filtru (21) na jeho místo (13). Vložte držák filtru na symbol [image: ]
otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí symbol [image: ]
- Na mřížku (15) postavte nádobu o objemu 250 ml a stiskněte tlačítko (10 [image: ] ).
- Vyprázdněte nádobu a opakujte operaci.
Čištění okruhu dávkovače páry
- Pod parní trysku umístěte nádobu o objemu 250 ml.
- Otočte knoflík (3) proti směru hodinových ručiček a nechte 30 sekund protékat horkou vodu.
Stroj je připraven k přípravě prvních káv.
POZOR: dávejte pozor, aby vám během těchto operací nedošla voda v nádrži.
POZOR: Pokud stroj nebudete několik dní používat, opakujte tyto operace.
Použití
[image: ]Nasaďte nádrž (2) na její místo. Pro zajištění správné funkce zatlačte nádrž až na doraz.
Naplňte nádržku (2) vodou, aniž byste překročili úroveň MAX, a zavřete víkem (1).
POZOR: Používejte čerstvou přírodní vodu, ne perlivou nebo horkou vodu nebo jiné tekutiny.
VLOŽTE FILTR DO DRŽÁKU FILTRU
Filtry jsou vybaveny bezpečnostním systémem, který zabraňuje náhodnému pádu filtru
Pro montáž a demontáž filtru je nutné zarovnat díly označené A
(filtr) a B (držák filtru) na obrázku vedle. Montáž filtru do držáku filtru:
[image: ]- Vezměte filtr v části A.
- Vložte část filtru proti bodu A do držáku filtru (21). 
- Spusťte filtr do držáku filtru zarovnáním částí A a B.
Chcete-li filtr rozebrat, srovnejte díly A a B a vytáhněte filtr nahoru.
TEPLOMĚR
Teploměr měří teplotu vody v bojleru. Barvy displeje ukazují: 
- Žlutá: fáze ohřevu
- Zelená: optimální teplota pro výdej espressa a horké vody
- Modrá: optimální teplota pro výdej páry.
PŘÍPRAVA MLETÉ KÁVY 
- Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko napájení (7). Tlačítka blikají, aby indikovali, že se stroj zahřívá, a poté zůstanou svítit trvale, když je stroj připraven.
- Vyberte požadovaný filtr z jednoho nebo dvou šálků (18 nebo 19) a vložte jej do držáku filtru (21).
- Vložte 1 neplnou odměrku (17) do filtru na 1 šálek a lehce přitlačte pěchovadlem.
- V případě filtru na 2 šálky umístěte 2 odměrky (17), které nejsou plné a lehce zatlačte pěchovadlem.
- Nasaďte držák filtru (21) na jeho místo (13). Vložte držák filtru na symbol [image: ]
otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí symbol [image: ]
- Umístěte jeden nebo dva šálky pod výstupní trysky kávy (22)
- Stiskněte tlačítko (9 [image: ] ) pro jeden šálek espressa nebo tlačítko (10 [image: ] ) pro dva šálky.
- Stisknuté tlačítko bliká. Následuje krátká fáze napouštění vody a poté se vypustí káva.
- Jakmile dosáhnete požadovaného množství, stiskněte znovu blikající tlačítko pro zastavení dávkování.
POZOR: během dávkování nevyjímejte držák filtru. Na konci výdeje počkejte 10 sekund před vyjmutím držáku filtru. Pomalu vyjměte držák filtru, aby nedošlo k postříkání.
- Na konci výdeje zůstanou kontrolky svítit a můžete si připravit další kávu.
- Po skončení používání vypněte stroj tlačítkem (7).
POZOR: Jakmile jej ukončíte, nenechávejte držák filtru (21) zasunutý v jeho sedle (13), aby nedošlo k
poškodit těsnění v sedle držáku filtru.
Příprava KÁVY S PODY
- Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko napájení (7). Kontrolky tlačítek blikají
označte, že se stroj zahřívá, a poté zůstaňte svítit, když je stroj připraven.
- Vyberte filtr ESE (20) a vložte jej do držáku filtru (21).
- Vložte pod filtr a zatlačte jej prsty dovnitř. Lusk musí být dobře vycentrovaný a
pevně zatlačeny do filtru. Pokud vnější papírové části vyčnívají z filtru, složte je dovnitř.
POZOR: Pokud není podložka správně vložena nebo pokud nejsou vnější části papíru v pořádku
složený, držák filtru se nemusí zavřít a z držáku filtru mohou vytékat kapky.
- Nasaďte držák filtru (21) na jeho místo (13). Vložte odpovídající držák filtru
symbolu a otočte jej po směru hodinových ručiček k symbolu.
- Umístěte šálek pod výstupní trysky kávy (22). Stiskněte tlačítko (9 [image: ]).
- Stisknuté tlačítko bliká. Následuje krátká fáze napouštění vody a poté se vypustí káva.
- Jakmile bylo dosaženo požadovaného množství, stiskněte znovu blikající tlačítko pro zastavení dávkování.
POZOR: během dávkování nevyjímejte držák filtru. Na konci výdeje počkejte 10
sekund před vyjmutím držáku filtru. Pomalu vyjměte držák filtru, aby nedošlo k postříkání.
- Na konci výdeje zůstanou kontrolky svítit a můžete si připravit další kávu.
- Při vyjímání držáku filtru může podložka zůstat připevněná k upevňovacímu sedlu držáku filtru (13).
Chcete-li jej vyjmout, sklopte držák filtru směrem dolů nebo jej opatrně vyjměte nožem.
- Po skončení používání vypněte stroj tlačítkem (7).
POZOR: Jakmile jej ukončíte, nenechávejte držák filtru (21) zasunutý v jeho sedle (13), aby nedošlo k
poškodit těsnění v sedle držáku filtru.
PŘÍPRAVA MLÉČNÉ PĚNY NA KÁVU
- Připravte kávu výše popsaným způsobem, pokud si ji chcete připravit, použijte malý šálek
latte, nebo šálek, chcete-li cappuccino.
- Do nerezové konvičky vložte trochu plnotučného mléka a naplňte ji do třetiny objemu.
- Stiskněte tlačítko páry (11 [image: ] ). Kontrolka páry bliká, což znamená, že je stroj zapnutý
zahřeje, a pak zůstane fixovaný, když je vůz připraven. Teploměr (12) ukazuje modrou barvu.
VAROVÁNÍ, Nebezpečí popálení: při vydávání páry nemiřte proudem na sebe nebo
ostatní lidé. Dávkovací trubici držte pouze za pryžovou část: nedotýkejte se kovových částí.
- Nasměrujte parní hadici (5) do prázdné nádoby, otočte knoflíkem (3) ve směru hodinových ručiček
proti směru hodinových ručiček: vypustí se trochu vody a poté pára. Zastavte páru otočením knoflíku na „0“.
- Nasměrujte trubici na vypouštění páry (5) do konvičky, trubici důkladně ponořte do mléka.
- Otočte knoflík (3) proti směru hodinových ručiček: trubice začne vydávat páru.
- Při vydávání páry pohybujte a otáčejte konvicí tak, aby tryska dosáhla veškerého mléka.
- Když v konvičce vidíte pěnu, mléko je napěněno. Zastavte páru otočením knoflíku na „0“.
- Nalijte pěnu do předem připraveného šálku kávy.
POZOR: po každém použití trubice (5) vypusťte páru po dobu několika sekund, abyste ji vyčistili
zbytky mléka a hadici vyčistěte.
Stiskněte jedno z tlačítek pro přípravu kávy (9 [image: ] ) nebo (10 -[image: ]). Pro indikaci blikají kontrolky tlačítek
že teplota klesá, a poté zůstaňte trvale zapnuté, když je stroj připraven.
- Pro urychlení poklesu teploty je nutné vypustit páru.
- Nasměrujte parní hadici (5) do prázdné nádoby, otočte knoflíkem (3) ve směru hodinových ručiček
proti směru hodinových ručiček: voda smíchaná s párou se uvolní.
- Když kontrolky tlačítek přestanou blikat a zůstanou svítit, teplota klesla na
dostatečné a přístroj je připraven k přípravě kávy. Zastavte páru otočením knoflíku na „0“.
Výdej teplé vody
- Zapněte přístroj v režimu přípravy kávy (s teploměrem v zelené zóně).
VAROVÁNÍ, Nebezpečí popálení: při výdeji horké vody nesměrujte proud na sebe nebo
ostatní lidé. Dávkovací trubici držte pouze za pryžovou část: nedotýkejte se kovových částí.
- Nasměrujte trubici na vypouštění páry (5) do šálku, otočte knoflíkem (3) proti směru hodinových ručiček: Spusťte horkou vodu. Jakmile získáte požadované množství vody, zastavte průtok přivedením
knoflík na „0“.
PRÁZDNÁ NÁDRŽ A MOŽNÉ ZABLOKOVÁNÍ ČERPADLA
Je nutné zabránit nedostatku vody v nádrži, ale pokud k tomu dojde:
- Když dojde voda, pračka vydává hlasitý a neobvyklý zvuk. Okamžitě vypněte a doplňte vodu v nádrži.
- Při příštím zapnutí čerpadlo nemusí správně napouštět vodu. Aby pomohl zátěži vody, doporučujeme vydávat horkou vodu z hadice (5).
- Nasměrujte trubici na vypouštění páry (5) do šálku, otáčejte knoflíkem (3) proti směru hodinových ručiček, dokud není vidět, že by vycházela pára nebo horká voda. Zastavte výdej otočením knoflíku na „0“.
FUNKCE STAND-BY, AUTO-SHUTDOWN, OFF
Pro omezení spotřeby energie, když se nepoužívá, má tento stroj 3 funkce.
Pohotovostní funkce: po dobu 30 minut od posledního použití zůstane stroj v pohotovostním režimu a je připraven provést kávu a přitom udržovat vodu ve správné teplotě.
Funkce automatického vypnutí: po 30 minutách od posledního použití se stroj automaticky vypne.
Pro přípravu kávy je třeba stisknout jedno z tlačítek pro přípravu kávy (9 [image: ] ) nebo (10 -[image: ]). Světla blikají
signalizuje, že se zařízení zahřívá, a poté zůstane svítit, když je zařízení připraveno.
Funkce OFF: stroj lze kdykoli vypnout stisknutím hlavního vypínače (7).
ČIŠTĚNÍ
Před zahájením práce odpojte od elektrické zásuvky a nechte každou část vychladnout
jakékoli čištění. Části spotřebiče nemyjte v myčce na nádobí.
Kávovar je nutné pravidelně a denně čistit, abyste jej udrželi v účinném stavu a
pro prodloužení životnosti spotřebiče.
NÁDRŽ A TĚLO
Pevné části těla (6) očistěte vlhkým, neabrazivním hadříkem. Neponořujte své tělo do vody. V každém
V případě potřeby zabraňte postříkání vodou nebo jinými kapalinami, aby se dostala k těmto částem.
Pravidelně čistěte nádrž (2) a víko (1) měkkou houbou a prostředkem na mytí nádobí.
Před opětovným složením je dobře opláchněte a osušte.
MŘÍŽKA A ODKAPÁVAČKA
Nezapomeňte vyprázdnit zásobník (16) alespoň jednou týdně. K dispozici je také plovák (14):
pokud plovák vyjede z grilu (15), je tác příliš plný a musí být vyprázdněn.
Pravidelně čistěte gril (15) a odkapávací misku (16):
- Demontujte tyto díly a vyprázdněte nádrž (16).
- Umyjte měkkou houbou a saponátem na nádobí. Před opětovným složením je dobře opláchněte a osušte.
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FILTRY (18 – 19 – 20)
Při používání se mohou otvory filtru ucpat. Vizuálně zkontrolujte, zda jsou volné.
Pokud jsou ucpané, umístěte filtr do držáku filtru a nasaďte přístroj bez přidání kávy. tlačit
tlačítko na 2 šálky (10) pro rozpuštění nečistot a zbytků kávy.
Pokud zaznamenáte tvorbu vodního kamene, ponořte filtry do roztoku vody a octa a nechte působit
po dobu 6 hodin. Poté filtry umyjte prostředkem na mytí nádobí, opláchněte a osušte.

HADICE PRO VÝVOD PÁRY (5)
VAROVÁNÍ: Parní trysku čistěte pouze, když je studená.
Po každém použití trubice (5) vypusťte páru po dobu několika sekund, abyste ji očistili od zbytků mléka, očistěte trubici vlhkým hadříkem.
Alespoň jednou měsíčně vyčistěte části
- Vyjměte výtlačnou hadici (5) směrem dolů. Odstraňte silikonovou rukojeť (4) zatažením směrem dolů.
- Vyčistěte vnitřní parní trubici vlhkým hadříkem.
- Pravidelně čistěte trubici (5) a rukojeť (4) měkkou houbou a prostředkem na mytí nádobí. Opláchněte
a před opětovným složením dobře vysušte.
ODVÁPNĚNÍ
Čištění kávovaru je nezbytné, aby fungoval efektivně. Navzdory tomu v závislosti
použité vody a zvláště pokud používáte tvrdou a vápenatou vodu, je možné, že se mohou tvořit usazeniny
vodní kámen a nečistoty, které by mohly ohrozit funkčnost spotřebiče.
V tomto případě je nutné odvápnit vnitřní obvody. K tomu použijte přípravek na odstranění vodního kamene
specifické pro kávovary, snadno dostupné ve specializovaných obchodech a asistenčních centrech.
POZOR: výrobce nepřebírá odpovědnost za poškození stroje způsobené používáním
nevyhovující produkty.
Kávovar vyžaduje odvápnění přibližně každé 3 měsíce:
1. Umístěte filtr do držáku filtru a namontujte jej na sedlo spojky bez umístění kávy.
2. Naplňte nádobu smícháním vody a odstraňovače vodního kamene v dávkách uvedených na obalu
odstraňovač vodního kamene. Naplňte do úrovně MAX.
3. Umístěte 250ml nádobu na mřížku (15) a stiskněte tlačítko (10 [image: ]).
4. Vyprázdněte nádobu a umístěte ji pod parní trysku.
5. Otočte knoflíkem (3) a nechte 30 sekund téct horkou vodu. Počkej 5 minut
6. Vyprázdněte nádobu a opakujte kroky 3, 4 a 5, dokud voda v nádrži nevyteče.
V tomto okamžiku je nutné propláchnout vnitřní okruhy, aby se odstranily zbytky odstraňovače vodního kamene
7. Vyjměte nádrž (2) a umyjte ji měkkou houbou a prostředkem na mytí nádobí.
8. Naplňte nádržku pitnou vodou a nasaďte ji zpět na kávovar.
9. Umístěte 250ml nádobu na mřížku (15) a stiskněte tlačítko (10 [image: ] ).
10. Vyprázdněte nádobu a umístěte ji pod parní trysku.
11. Otočte knoflíkem (3) a nechte 30 sekund téct horkou vodu. Vyprázdněte nádobu.
Stroj je připraven na přípravu dalších káv.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
• Napájení: AC 220-240V~50-60Hz. Výkon: 1230-1465W
• 15 Bar, italská pumpa ULKA
• 3 NEREZOVÉ filtry: E.S.E. kapsle, 1 nebo 2 šálky prášku
• Cappuccino, ohřívač šálků, teploměr
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; dôkladne si uchovajte túto brožúru pre prípadnú budúcu konzultáciu; používajte výrobok len správnym spôsobom uvedeným v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; preto výrobca nemôže niesť zodpovednosť za poškodenie spôsobené nesprávnym použitím, chybným alebo nerozumným zaobchádzaním.
Pred použitím skontrolujte neporušenosť spotrebiča: Ak máte pochybnosti, nepoužívajte ho a kontaktujte servis.
Nenechávajte obalové materiály (vrecia, plast, penový polystyrén, klince, spony atď.) v dosahu detí, pretože sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva; ďalej ich likvidujte podľa zásad triedeného zberu odpadu.
Uistite sa, že údaje na štítku sú kompatibilné s elektrickou sieťou; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon uvedený na štítku; nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť.
Ak je potrebné použiť adaptéry alebo viacnásobné zásuvky, používajte len také, ktoré sú v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi; neprekračujte maximálny prúd alebo výkon uvedený na adaptéry alebo napájanie.
Nenechávajte spotrebič zbytočne pripojený do siete; odpojte ho, keď sa nepoužíva.
Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak je ponechaný bez dozoru.
Ak je spotrebič mimo prevádzky a neplánujete ho používať, odporúča sa znehodnotiť napájací kábel jeho prestrihnutím.
· Nepokladajte napájací kábel blízko ostrých alebo horúcich predmetov a netahejte ho za zástrčku. Nenechávajte ho visieť na pracovnej ploche, kde by ho mohlo uchopiť dieťa. Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený napájací kábel, zástrčka alebo v prípade skratu; nechajte ho opraviť autorizovaným servisom.
· Nevystavujte výrobok škodlivým poveternostným podmienkam, ako je dážď, vlhkosť, mráz atď. S výrobkom nemanipulujte mokrými rukami alebo naboso.
· Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností či znalostí, ak sú pod primeraným dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča vrátane rizík; čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov bez dohľadu.
· Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
· Uchovávajte výrobok a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Ak je napájací kábel poškodený alebo nefunkčný, nezasahujte do spotrebiča. Akákoľvek oprava musí byť vykonaná výrobcom alebo jeho servisným technikom alebo kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo riziku.
POZOR: výrobok má funkciu ohrevu.
INFORMÁCIE K POUŽITIU
Umiestnite ho na stabilný a rovný povrch.
Pred prvým použitím očistite časti, ktoré prídu do kontaktu s vodou: držiak filtra, filtre, nádrž, penovač mlieka.
Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapnutý. Pred spustením vždy nalejte vodu.
Neumiestňujte na horúce povrchy alebo do blízkosti plameňa.
Napĺňajte nádrž vodou, dávajte pozor, aby ste neprekročili maximálnu hladinu (MAX – 1,4 L) uvedenú na nádrži. Neklesajte pod minimálnu úroveň (MIN).
Neprevádzkujte výrobok bez vody, čerpadlo by mohlo prehorieť.
Nepoužívajte vonku, neskladujte pri teplote pod 0 °C, pretože zvyšky vody by mohli zamrznúť a poškodiť vnútorné časti.
Nebezpečenstvo popálenia: pri výdaji horúcej vody alebo pary nesmerujte prúd na seba ani na iné osoby. Držte len aplikačnú hadicu za gumovú časť a držiak filtra len za plastovú rukoväť; nedotýkajte sa kovových častí.
Na pohyb stroja uchopte pevný diel tela.
Spotrebič nerozoberajte.
Po ukončení používania odporúčame vypnúť stroj tlačidlom.
Neponořujte výrobok do vody alebo inej tekutiny. V každom prípade zabráňte postriekaniu vodou.
POPIS SPOTREBIČA
1. Kryt nádrže
2. Vodná nádrž
3. Dávkovací gombík
4. Rukoväť dávkovača pary
5. Parná hadica
6. Telo spotrebiča
7. Tlačidlo napájania
8. Ohrievač šálok
9. Tlačidlo výdaja 1 šálky
10. Tlačidlo výdaja 2 šálky
11. Tlačidlo pary
12. Teplomer
13. Sedlo pre upevnenie držiaka filtra
14. Plavák
15. Podporná mriežka na šálky
16. Odkvapávacia miska
17. Odmerka s posúvačom
18. Filter na 1 šálku
19. Filter na 2 šálky
20. Filter ESE
21. Držiak filtra
22. Trysky výstupu kávy

MONTÁŽ
· Umyte všetky odnímateľné časti.
· Odstráňte červený silikón zo spodnej časti nádržky (2).
· Nasaďte nádrž (2) na svoje miesto. Pre správnu funkciu zatlačte nádrž až na doraz.
· Naplňte vodou, neprekračujte úroveň MAX.
· Zavrite krytom (1).
POZOR: Používajte čerstvú pitnú vodu, nie sýtenú alebo horúcu vodu ani iné tekutiny.
· Namontujte odkvapávaciu misku (16) na prednú časť tela (6).
· Pripevnite mriežku na šálky (15) na odkvapávaciu misku (16).
POZOR: Pred zapnutím stroja skontrolujte, či sú všetky časti správne zmontované.

PRVÉ POUŽITIE A ČISTENIE VNÚTORNÝCH OBVODOV
Čistenie kávového okruhu
· Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky a stlačte tlačidlo napájania (7). Kontrolky blikajú, čo znamená, že sa stroj zahrieva, a potom zostanú svietiť, keď je pripravený.
· Nasaďte držiak filtra (21) na jeho miesto (13). Vložte držiak filtra podľa symbolu a otočte ho po smeru hodinových ručičiek.
· Pod mriežku (15) postavte nádobu 250 ml a stlačte tlačidlo výdaja 2 šálky (10).
· Vyprázdnite nádobu a operáciu opakujte.
Čistenie parného okruhu
· Pod parnú trysku postavte nádobu 250 ml.
· Otočte gombíkom (3) proti smeru hodinových ručičiek a nechajte 30 sekúnd tiecť horúcu vodu.
Stroj je pripravený na prípravu prvej kávy.
POZOR: Dávajte pozor, aby voda v nádrži počas týchto operácií nedošla.
POZOR: Ak stroj nepoužívate niekoľko dní, tieto operácie zopakujte.

PRÍPRAVA KÁVY
1. Nasaďte nádrž (2) na miesto a naplňte vodou, neprekračujte MAX. Zavrite krytom (1).
2. Vložte filter do držiaka filtra: filtre majú bezpečnostný systém proti náhodnému vypadnutiu. Zarovnajte označené časti A (filter) a B (držiak filtra).
3. Podľa typu filtra vložte jednu alebo dve odmerky mletej kávy (17) a jemne pritlačte.
4. Nasaďte držiak filtra (21) na jeho miesto (13) a otočte podľa symbolu.
5. Pod výstupnú trysku kávy (22) umiestnite šálku alebo šálky.
6. Stlačte tlačidlo pre 1 šálku (9) alebo 2 šálky (10). Tlačidlo bliká, nasleduje krátka fáza napúšťania vody, potom sa káva uvoľní.
7. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte znovu tlačidlo pre zastavenie.
POZOR: Počas dávkovania nevyberajte držiak filtra. Na konci výdaja počkajte 10 sekúnd, potom pomaly vyberte držiak filtra, aby ste predišli postriekaniu.

PRÍPRAVA KÁVY S PODY (ESE)
· Vložte ESE podložku (20) do držiaka filtra (21).
· Podložku pevne stlačte a uistite sa, že je správne centrovaná.
· Nasaďte držiak filtra na miesto, otočte podľa symbolu a umiestnite šálku pod trysku kávy.
· Stlačte tlačidlo výdaja kávy a postupujte ako pri mletej káve.
POZOR: Po skončení výdaja nenechávajte držiak filtra zasunutý v sedle, aby nedošlo k poškodeniu tesnenia.

PRÍPRAVA MLIEČNEJ PENY
· Do nerezovej kanvičky nalejte asi tretinu plnotučného mlieka.
· Stlačte tlačidlo pary (11), kontrolka bliká a po zahriatí zostane svietiť. Teplomer (12) ukazuje modrú farbu.
· Trubicu ponorte do mlieka a otočte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek: začne vychádzať para.
· Pohybujte kanvičkou, aby sa pena napenila rovnomerne.
· Po dosiahnutí požadovanej peny zastavte paru otočením gombíka na „0“.
· Nalievajte napenené mlieko do pripravenej kávy.
POZOR: Po každom použití vypustite pár sekúnd pary, aby ste vyčistili trubicu od zvyškov mlieka.

VÝDAJ HORÚCEJ VODY
· Zapnite stroj v režime prípravy kávy (teplomer v zelenej zóne).
· Trubicu na horúcu vodu držte za gumovú časť, nedotýkajte sa kovových častí.
· Otočením gombíka (3) proti smeru hodinových ručičiek spustite výdaj horúcej vody. Po dosiahnutí požadovaného množstva zastavte.

PRÁZDNA NÁDRŽ A BLOKOVANIE ČERPADLA
· Ak dôjde voda v nádrži, čerpadlo vydáva neobvyklý zvuk – okamžite vypnite a doplňte vodu.
· Pred ďalším použitím môže čerpadlo potrebovať znovu napustiť vodu. Odporúča sa prepláchnuť horúcou vodou cez parnú hadicu.

FUNKCIE STAND-BY, AUTO-SHUTDOWN, OFF
· Stand-by: po 30 minútach od posledného použitia zostáva stroj v pohotovostnom režime a udržiava vodu v správnej teplote.
· Automatické vypnutie: po 30 minútach od posledného použitia sa stroj automaticky vypne.
· OFF: stroj môžete kedykoľvek vypnúť tlačidlom (7).

ČISTENIE
· Pred čistením odpojte od siete a nechajte vychladnúť.
· Nepoužívajte umývačku.
· Telo (6) čistite vlhkou neabrazívnou handrou.
· Nádrž (2) a kryt (1) čistite pravidelne mäkkou hubkou a prostriedkom na riad.
· Odkvapávaciu misku (16) a mriežku (15) čistite pravidelne, aspoň raz týždenne.
· Filtre (18–20) kontrolujte a podľa potreby prepláchnite cez stroj bez kávy, aby ste odstránili usadeniny.

ČISTENIE PARNÝCH HADÍC (5)
· Parnú hadicu čistite len keď je studená.
· Po každom použití vypustite paru na pár sekúnd a utrite vlhkou handrou.
· Minimálne raz mesačne vyčistite vnútornú trubicu a rukoväť (4).

ODVÁPNENIE
· Odvápňujte pravidelne, najmä pri tvrdej vode, približne každé 3 mesiace.
· Použite špeciálny odvápňovací prípravok na kávovary podľa návodu výrobcu.
· Postupujte podľa krokov v návode: vloženie filtra bez kávy, naplnenie zmesi vody a odvápňovača, spustenie cez tlačidlo výdaja, prepláchnutie vnútorných obvodov čistou vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE
· Napájanie: AC 220–240 V ~50–60 Hz
· Výkon: 1230–1465 W
· Tlak: 15 Bar, talianska pumpa ULKA
· 3 nerezové filtre: E.S.E. kapsule, 1 alebo 2 šálky mletej kávy
· Funkcie: Cappuccino, ohrievač šálok, teplomer
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