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SaFETY PRECAUTIONS

Thank you for purchasing ABTS-X10 PLUS:
This is your assurance of quality, performance and value. Our engineers have included many useful and convenient features in this product. Please be sure to read this instruction Manual completely to make sure you are getting the maximum benefit from each feature.

This product was manufactured using the highest quality components and standards of workmanship. It was tested by inspectors and found to be in perfect working order before it left our factory. For future reference, record the serial number in the space provided.

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
Notes: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
· The images appearing in this manual are for reference only.
· Due to continual revision and improvement on our products design and specifications are subject to change without further notice.

CHARGEr AND BATTERY 
CHARGING THE SPEAKER
      When charging, connect a matched power adaptor to AC100-240V.
      Charging time is approximately 6 to 8 hours. Once fully charged unplug the power supply as leaving a full battery on charge may cause damage to the battery.

BATTERY CHARGE INDICATOR
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\DK-12 说明书.jpgDK-12 说明书]      LED panel has battery status indicator. In the middle of 
the shape of the battery has four horizontal lines, each 
horizontal line represents 25% of electricity remaining. 
      When no horizontal line in the shape of the battery or 
the shape flashes, please power of and promptly 
charge to avoid damage to the battery.
      When charging, the battery indicator on LED display
 panel flashes. 
      The indicator stops blinking after full charged. Then 
please continue to charge the battery for 1-2 hours to 
extend the battery life.

WARNING!

      If the battery is under voltage, please fully charge it within 48 hours.
If the speaker has to be left unused for a long time, please let the battery fully charged, otherwise it will cause damage to the battery.
TECHNICAL SPECIFICATION

MODEL                                       ABTS-X10 PLUS
     Rated Voltage:                                 AC100-240V~,50Hz/60Hz
     Rated Power:                                  ≤50W
     Input sensitivity:                                800±50mV
Battery:                                       12V 4.5Ah
DC 15V IN:                                    DC 15V CHARGING INTERFACE(for adaptor)
     Charging time:                                 6-8h
     Working time:                                  3-5h
[bookmark: OLE_LINK1]Frequency response:                           20Hz-20KHz
     Audio S/N:                                     ≥71dB

DESCRIPTION OF REMOTE CONTROL
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\LE-210 说明书V1.0.jpgLE-210 说明书V1.0][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619175845.jpgQQ截图20190619175845][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\1.jpg1]                                           MUTE
Mute or restart the speaker.

INPUT (INPUT SELECTION)
Input selection(AUX input / Bluetooth / USB / FM function).

VOL+ (INCREASE VOLUME)

PLAY /PAUSE/SCAN

PREVIOUS

VOL-(DECREASE VOLUME)

NEXT

EQ
EQ mode: normal / pop / rock / jazz / classic / country.

REPEAT
Repeat one, repeat all, repeat folder.

RECORD/PLAY RECORDING
Start recording, long press it to play the recordings.

PREVIOUS FOLDER
Change to the previous folder on USB input mode.

NEXT FOLDER
Change to the next folder on USB input mode.
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DESCRIPTION OF CONTROLs
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USB CHARGE OUT
Charge mobile device DC 5V.

USB PLAY SLOT

REPEAT[image: ]
Repeat one, repeat all, repeat folder.
INPUT[image: ] 
With a short press on the button, select the input mode (AUX input / Bluetooth/ USB / FM radio) 
G-BASS 
Super good bass button.
MIC VOLUME 	

PREVIOUS[image: ]

PLAY / PAUSE / SCAN [image: ]

NEXT [image: ]

VOLUME






RECORD / PLAY RECORDING [image: ]
Start recording, long press it to play the recordings.
MIC PRIORITY [image: ]
When the “MIC PRIORITY “mode is on,
the volume of music will be reduced
when speaking into the microphone.
GUITAR VOLUME

MIC ECHO

TREBLE 

BASS

POWER ON/OFF

DC 12V IN
DC 12V battery input.
DC 15V IN
DC 15V charging interface(for adaptor).
MIC SLOT 2

MIC SLOT 1

GUITAR SLOT 
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MICROPHONE CONTROLS AND BASIC OPERATION
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619160226.jpgQQ截图20190619160226]WIRELESS MICROPHONE




[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\1.jpg1]                                           MICROPHONE ON/OFF
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[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\3.jpg3]                                                 LIGHT INDICATOR
FUNCTIONS 
RECORDING FUNCTION                     FM FUNCTION
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251]Press      to record the voice into the external memory like USB disk on the speaker.

If the external memory is first time used, the system will automatically built a new folder named VOICE, and recording files in it will be named REC001, REC002, and so on.

In record mode, press      / INPUT to stop recording.

Long “press“    “ to play the recordings in the external memory, press PREV and NEXT to choose the recordings to play.



Choose INPUT to switch to FM RADIO.

Search and tune automatically to radio 
stations by pressing  [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251]   on the remote control ro long press the    button on the speaker.
Switch channels, by pressing   [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251]   and      on     the speaker or the remote control. 
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AWS FUNCTION (AKAI Wireless STEREO)
1. Select the Bluetooth mode on the 2 speakers you wish to pair.\
2. Note: The 2 speakers need to be exactly the same in order to pair under AWS mode.
3. Select any one of the speakers and long press the "NEXT" button.
4. A sound will be heard and the main speaker display will indicate"HOST" confirming that the2 speakers are now paired.
5. The slave speaker display should indicate "BT" in a still model.
6. To disconnect the AWS function, simply press the "PREVIOUS" button on the main speaker.
7. The slave speaker display indicator should indicate "BT" in a flashing mode.
8. Long press the "PLAY/PAUSE/SCAN" button to completely disconnect the Bluetooth connection with your mobile device.

BLUETOOTH OPERATION
IMPORTANT:
Prior to use Bluetooth function, your speaker should be paired firstly with your Bluetooth device.
(“Paring” means establish connection between Bluetooth devices such as MOBILE PHONE, TABLETS,
 PC, ETC).

1. [image: ]Press the BT MODE button to switch into 
the BT MODE (Bluetooth mode).
(fig.1)

2. In BT MODE, a sound indication will
announce that Bluetooth pairing 
mode is ready.
Then the micro system will search 
automatically for Bluetooth devices.

3. Turn on Bluetooth functionality on 
your device and make it discoverable 
(see your devices instructions to add 
or setup a Bluetooth device).
4. Search for Bluetooth equipment:
ABTS-X10 PLUS is your speaker identification.
(fig.2)
A sound indication will announce that Bluetooth 
devices are successfully paired. (During the pairing, 
if a password is required, you need to input code “0000”).
Your Bluetooth device stores the speaker unique identification at the same time.










TROUBLE SHOOTING GUIDE

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the speaker to repair.
Do not open the speaker as there is risk of electric shock.
If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service center.

	SYMPTOM
	CAUSE
	CORRECTION

	Sound

	No sound
	No input sound source.
	Use a better music signal.

	
	Volume is too low.
	Adjust volume.

	Distortion of sound
	Volume too high.
	Turn down the volume.

	
	Speaker may be damaged.
	If speaker is damaged, repair or replace it.

	Karaoke

	Karaoke does not work
	Microphone plug is not fully inserted.
	Plug microphone properly into the socket.

	
	Microphone switch is not on.
	Turn on microphone switch.

	
	Microphone volume knob is at the lowest position.
	Adjust microphone volume properly.

	
	Wireless microphone has low battery.
	Replace battery.

	MP3

	MP3 does not play
	The song format in the USB disc is incorrect.
	Transform song format into MP3 format.

	
	Improper operation has caused a process disorder.
	Reboot the machine.

	
	USB disk is disconnected.
	Insert USB disc properly.

	Remote control

	The remote control does not work properly
	The remote control is too far from the unit.
	Operate the remote control within about 6m.

	
	There is an obstacle in the path of the remote control and the unit.
	Remote the obstacle.

	
	The battery in the remote control is exhausted.
	Replace the battery with new one.





WARNING!
Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this will invalidate the warranty.

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

[image: WEEE marking logo]This symbol on the product or packaging means that the product should not be treated as household waste. Do not throw garbage at the end of its life, but take it to a collection center for recycling. in this way you will help to protect the environment and be able to prevent any negative consequences that it would have on the environment and human health.
To find your nearest collection center:
·  Contact local authorities
· Access the website: www.mmediu.ro 
Request additional information from the store where you purchased the product.














IMPORTATOR: INTERVISION TRADING-RO SRL
Bld. I.C Bratianu, nr. 48-52, corp A, etaj. 5,
camera 504-505, oras Pitesti, judet Arges, Romania
Cod postal: 110121
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Boxă portabilă cu Bluetooth









INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Vă mulțumim că ați cumpărat boxa ABTS-X10 PLUS:
Aceasta este garanția dumneavoastră pentru calitate, performanță și valoare. Inginerii noștri au dotat acest produs cu multe caracteristici utile și convenabile. Asigurați-vă că citiți acest manual de instrucțiuni în întregime pentru a vă asigura că beneficiați de fiecare funcție.

Acest produs a fost fabricat folosind componente și standarde de manoperă de cea mai înaltă calitate. A fost testat de inspectori și s-a constatat că este în perfectă stare de funcționare înainte de a părăsi fabrica noastră. Pentru referințe viitoare, rețineți numărul de serie.

PENTRU A PREVENI RISCUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST APARAT LA PLOAIE SAU UMIDITATE.
Note: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
· Imaginile care apar în acest manual sunt doar de referință.
· Datorită revizuirii și îmbunătățirii continue a produselor noastre, designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

ÎNCĂRCĂTOR ȘI BATERIE 
ÎNCĂRCAREA BOXEI
      La încărcare, conectați un adaptor de alimentare corespunzător la o sursă AC100-240V.
      Timpul de încărcare este de aproximativ 6-8 ore. Odată încărcat complet, deconectați sursa de alimentare. Nu lăsați bateria la încărcat pentru un timp îndelungat deoarece s-ar putea deteriora.

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\DK-12 说明书.jpgDK-12 说明书]INDICATOR DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI
Panoul cu LED-uri are un indicator de stare a bateriei. În mijlocul bateriei afișate sunt patru linii orizontale, iar fiecare dintre ele reprezintă 25% din energia electrică rămasă. 
Atunci când nu este afișată nicio linie orizontală sau atunci când bateria se aprinde intermitent, închideți boxa și încărcați cât mai repede bateria pentru a evita deteriorarea acesteia.
La încărcare, indicatorul bateriei de pe panoul LED se aprinde intermitent. 
Aprinderea intermitentă se oprește după încărcarea completă. Apoi vă rugăm să continuați să încărcați bateria timp de 1-2 ore pentru a prelungi durata de viață a bateriei.


AVERTISMENT!
      În cazul în care bateria este sub tensiune, vă rugăm să o încărcați complet în termen de 48 de ore.
Dacă boxa nu va fi folosită pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să lăsați bateria complet încărcată, altfel aceasta se va deteriora.
SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL 					ABTS-X10 PLUS
     Tensiune nominală:              	AC100-240V~,50Hz/60Hz
     Putere nominală: 				≤50W
     Sensibilitate de intrare: 			800 ± 50mV
Baterie: 					12V 4.5Ah
DC 15V IN:                     	INTERFAȚĂ DE ÎNCĂRCARE DC 15V (pentru adaptor)
     Durată de încărcare: 			6-8 ore
     Autonomie:                     	3-5 ore
Răspuns în frecvență:          	20Hz-20KHz
     S/N audio: 					≥71dB

DESCRIEREA TELECOMENZII
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\LE-210 说明书V1.0.jpgLE-210 说明书V1.0][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619175845.jpgQQ截图20190619175845][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\1.jpg1]                                           MUTE
Dezactivați sau reporniți sunetul boxei.

INTRARE (SELECTARE INTRARE)
Selectare intrare (intrare AUX / Bluetooth / USB / funcție FM).

VOL+ (CREȘTERE VOLUM)

REDARE/PAUZĂ/SCANARE

ANTERIOR

VOL- (SCĂDERE VOLUM)

URMĂTOR

EQ
Mod EQ: normal / pop / rock / jazz / clasic / country.

REPETARE
Repetați o melodie, toate melodiile, tot folderul.

ÎNREGISTRARE/REDARE ÎNREGISTRARE
Începeți înregistrarea, apăsați lung pentru a reda înregistrările.

FOLDERUL ANTERIOR
Treceți la folderul anterior în modul de intrare USB.

FOLDERUL URMĂTOR
Treceți la următorul folder în modul de intrare USB.
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DESCRIEREA BUTOANELORVEDERE DE SUS

[image: ]
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ÎNREGISTRARE/REDARE ÎNREGISTRARE [image: ]
Începeți înregistrarea, apăsați lung pentru a reda înregistrările.
PRIORITATE MICROFON [image: ]
Atunci când este activat modul „PRIORITATE MICROFON”, volumul muzicii va fi redus în timp ce vorbiți la microfon.

VOLUM CHITARĂ

ECOU MICROFON

TREBLE 

BASS

PORNIRE/OPRIRE

DC 12V IN
Intrare pentru baterie 12V DC.
DC 15V IN
Interfață de încărcare DC 15V (pentru adaptor).
SLOT MICROFON 2

SLOT MICROFON 1

SLOT CHITARĂ 
 
INTRARE AUX 

ÎNCĂRCARE DISPOZITIVE PRIN USB 
Încărcați dispozitivul mobil DC 5V.

SLOT REDARE USB 

REPETARE [image: ]
Repetați o melodie, toate melodiile, tot folderul.
INTRARE [image: ]
Cu o apăsare scurtă a butonului, selectați modul de intrare (intrare AUX/Bluetooth/USB/radio FM). 
G-BASS 
Buton de îmbunătățire bass.
VOLUM MICROFON 	

ANTERIOR[image: ]

REDARE/PAUZĂ/SCANARE [image: ]

URMĂTOR [image: ]

VOLUM
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COMENZILE MICROFONULUI ȘI OPERAREA DE BAZĂ
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619160226.jpgQQ截图20190619160226]MICROFON FĂRĂ FIR




[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\1.jpg1]                                         		 PORNIRE/OPRIRE MICROFON 
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FUNCȚII 
FUNCȚIE DE ÎNREGISTRARE 					FUNCȚIE FM
Apăsați [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251] pentru a înregistra voce în memoria externă, precum discul USB conectat la boxă.

Dacă memoria externă este utilizată pentru prima dată, sistemul va crea automat un nou dosar numit VOICE (VOCE), iar fișierele înregistrate din acesta vor fi denumite REC001, REC002 și așa mai departe.

În modul de înregistrare, apăsați [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251]/ INPUT (INTRARE) pentru a opri înregistrarea.

Apăsați lung [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251] pentru a reda înregistrările din memoria externă, apăsați PREV (anterior) și NEXT (următor) pentru a alege înregistrările care urmează să fie redate.



Apăsați INPUT (INTRARE) pentru a comuta la modul RADIO FM.

Căutați și ajustați automat posturile de radio apăsând butonul [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110301.jpgQQ截图20190621110301] de pe telecomandă sau apăsând lung [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110301.jpgQQ截图20190621110301] de pe boxă.
Schimbați canalele de radio, apăsând [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110313.jpgQQ截图20190621110313] și [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110318.jpgQQ截图20190621110318] pe boxă sau pe telecomandă.  









FUNCȚIA AWS (AKAI Wireless STEREO)
1、 Selectați modul Bluetooth pe cele 2 boxe pe care doriți să le asociați. 
2、Notă: Cele 2 boxe trebuie să fie exact același model pentru a se putea conecta în modul AWS.
3、Alegeți oricare dintre cele două boxe și apăsați lung butonul "NEXT". 
4、Se va auzi un sunet, iar afișajul boxei principale va indica "HOST", confirmând faptul că cele 2 boxe sunt acum 
conectate. 
5、Afișajul boxei secundare ar trebui să indice "BT" în mod static. 
6、Pentru a deconecta funcția AWS, pur și simplu apăsați butonul "PREVIOUS" de pe boxa principală. 
7、Afișajul boxei secundare ar trebui să indice "BT" în mod intermitent. 
8、Apăsați lung butonul "PLAY/PAUSE/SCAN" pentru a întrerupe complet conexiunea Bluetooth cu dispozitiv mobil. 

FUNCȚIONAREA BLUETOOTH
IMPORTANT:
Înainte de a utiliza funcția Bluetooth, boxa trebuie mai întâi să fie conectată cu dispozitivul Bluetooth.
("Paring" înseamnă stabilirea unei conexiuni între dispozitive Bluetooth, cum ar fi telefoane mobile, tablete,
 PC, ETC).

1. Apăsați butonul BT MODE pentru a comuta în MODUL BT (modul Bluetooth). (fig.1)

2. [image: ]În MODUL BT, un semnal sonor va indica faptul că modul de conectare Bluetooth este pregătit.
Apoi, microsistemul va căuta automat dispozitivele Bluetooth din apropiere.

3. Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. și asigurați-vă că acesta este vizibil pentru celelalte dispozitive 
(consultați instrucțiunile dispozitivului dvs. pentru a adăuga sau a configura un dispozitiv Bluetooth).
4. Căutați dispozitive Bluetooth:
ABTS-X10 PLUS este denumirea boxei dumneavoastră. (fig.2)
Un semnal sonor va indica faptul că dispozitivele Bluetooth sunt conectate cu succes. (În timpul conectării, în cazul în care este necesară o parolă, trebuie să introduceți codul "0000"). 
Dispozitivul Bluetooth stochează în același timp detaliile de identificare a boxei.











GHID DE DEPANARE

Dacă apare o defecțiune, verificați mai întâi informațiile enumerate mai jos înainte de a duce boxa la reparat.
Nu desfaceți boxa, deoarece există riscul de electrocutare.
Dacă nu reușiți să remediați o problemă urmând aceste indicații, consultați distribuitorul sau centrul de service.

	SIMPTOM
	CAUZĂ
	SOLUȚIE

	Sunet

	Lipsă sunet
	Nicio sursă de sunet nu este conectată.
	Utilizați un semnal mai bun de sunet.

	
	Volumul este prea mic.
	Reglați volumul.

	Distorsionare sunet
	Volumul este prea mare.
	Micșorați volumul.

	
	Boxa poate fi deteriorată.
	Dacă boxa este deteriorată, reparați-o sau înlocuiți-o.

	Karaoke

	Funcția Karaoke nu funcționează
	Mufa microfonului nu este introdusă complet.
	Conectați corect microfonul la mufă.

	
	Comutatorul microfonului nu este pornit.
	Porniți comutatorul microfonului.

	
	Butonul de volum al microfonului este în poziția cea mai joasă.
	Reglați volumul microfonului.

	
	Microfonul fără fir are bateria descărcată.
	Înlocuiți bateria.

	MP3

	Fișierele MP3 nu pot fi redate
	Formatul fișierelor de pe discul USB este incorect.
	Formatați fișierele astfel încât să fie MP3.

	
	Funcționarea necorespunzătoare a cauzat o perturbare a procesului.
	Reporniți boxa.

	
	Discul USB este deconectat.
	Introduceți corect discul USB.

	Telecomandă

	Telecomanda nu funcționează corect
	Telecomanda este prea departe de unitate.
	Acționați telecomanda la o distanță de aproximativ 6m.

	
	Există un obstacol între telecomandă și unitate.
	Îndepărtați obstacolul.

	
	Bateria din telecomandă este descărcată.
	Înlocuiți bateria cu una nouă.





AVERTISMENT!
Nu încercați să reparați singur acest produs, deoarece acest lucru va anula garanția.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE
[image: WEEE marking logo]Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj înseamnă că produsul nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Nu îl aruncați în gunoiul menajer la finalul duratei sale de viață, ci duceți-l la un centru de colectare pentru reciclare. În acest fel veți contribui la protejarea mediului și veți putea preveni orice consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane. 
Pentru a găsi cel mai apropiat centru de colectare:
- Contactați autoritățile locale
- Accesați site-ul web www.mmediu.ro
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați cumpărat produsul.

IMPORTATOR: INTERVISION TRADING RO SRL
Str. I.C.Bratianu, 48-52, corp A, etaj. 5,
camera 504-505, oras Pitesti, judet Arges, Romania
Cod postal: 110121
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ABTS-X10 PLUS:
Αυτό είναι η διασφάλιση ποιότητας, απόδοσης και αξίας. Οι μηχανικοί μας έχουν συμπεριλάβει πολλά χρήσιμα και βολικά χαρακτηριστικά σε αυτό το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει πλήρως αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι αποκομίζετε το μέγιστο όφελος από κάθε δυνατότητα.

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και πρότυπα κατασκευής. Δοκιμάστηκε από επιθεωρητές και διαπιστώθηκε ότι ήταν σε άψογη κατάσταση πριν φύγει από το εργοστάσιό μας. Για μελλοντική αναφορά, καταγράψτε τον σειριακό αριθμό στο χώρο που παρέχεται.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.
Σημείωση: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 Οι εικόνες που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά.
 Λόγω της συνεχούς αναθεώρησης και βελτίωσης των προϊόντων μας, ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ
Κατά τη φόρτιση, συνδέστε έναν αντίστοιχο προσαρμογέα ρεύματος στο AC100-240V.
Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 6 έως 8 ώρες. Μόλις φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, καθώς η φόρτιση μιας γεμάτη μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην μπαταρία.
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Ο πίνακας LED διαθέτει ένδειξη κατάστασης μπαταρίας. Στη μέση του
το σχήμα της μπαταρίας έχει τέσσερις οριζόντιες γραμμές, η καθεμία
Η οριζόντια γραμμή αντιπροσωπεύει το 25% της ηλεκτρικής ενέργειας που απομένει.
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\DK-12 说明书.jpgDK-12 说明书]Όταν δεν υπάρχει οριζόντια γραμμή στο σχήμα της μπαταρίας ή το σχήμα αναβοσβήνει, παρακαλώ ενεργοποιήστε και αμέσως φορτίστε για να αποφύγετε ζημιά στην μπαταρία.
Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη μπαταρίας στην οθόνη LED, ο πίνακας αναβοσβήνει.
Η ένδειξη σταματά να αναβοσβήνει μετά την πλήρη φόρτιση. Επειτα, συνεχίστε να φορτίζετε την μπαταρία για 1-2 ώρες για να
παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Εάν η μπαταρία είναι υπό τάση, φορτίστε την πλήρως εντός 48 ωρών.
Εάν το ηχείο πρέπει να μείνει αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε την μπαταρία να φορτιστεί πλήρως, διαφορετικά θα προκληθεί ζημιά στην μπαταρία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡκτηριστικα
MODEL:			ABTS-X10 PLUS
Rated Voltage: 		AC100-240V~,50Hz/60Hz
Rated Power:    		≤50W
Ευαισθησία:    		800±50mV
Battery:       		12V 4.5Ah
DC 15V IN:     		DC 15V CHARGING INTERFACE (for adaptor)
Χρόνος φόρτισης: 	6-8h
Χρόνος λειτουργίας: 	3-5h
Απόκριση συχνότητας: 	20Hz-20KHz
Audio S/N:			 ≥71dB

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619175845.jpgQQ截图20190619175845][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\1.jpg1]                                           ΣΙΓΑΣΗ
Σίγαση ή επαναφορά μικροφώνου.

INPUT (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ)
Επιλογή εισόδου (AUX i/ Bluetooth / USB / FM).
VOL+ (ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ)

PLAY /PAUSE/SCAN

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

VOL-(ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ)

ΕΠΟΜΕΝΟ

EQ
EQ: normal / pop / rock / jazz / classic / country.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Repeat one, repeat all, repeat folder.

ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΠΑΡ.ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Start recording, long press it to play the recordings.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Αλλάξτε στον προηγ.φάκελο σε κατάσταση USB.
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Αλλάξτε στον επόμενο φάκελο σε κατάσταση USB input mode.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΝΕΛ ΕΛΕΓΧΟΥ
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[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\1.jpg1][image: C:\Users\Administrator\Desktop\QQ截图20201013175217.jpgQQ截图20201013175217]AUX INPUT

USB CHARGE OUT
Φορτίζει κινητά DC 5V.

USB PLAY SLOT

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ [image: ]
Επανάληψη ενός, όλων, τυχαία.
INPUT[image: ] 
Επιλέξτε την κατάσταση με σύνοτμο πάτημα  (AUX input / Bluetooth/ USB / FM radio) 
G-BASS 
Πλήκτρο για Super καλό  bass.
MIC VOLUME (Ένταση μικροφώνου) 	
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ [image: ]

PLAY / PAUSE / SCAN [image: ]

ΕΠΟΜΕΝΟ [image: ]

ΕΝΤΑΣΗ






RECORD / PLAY RECORDING [image: ]
Ηχογραφεί και με συνεχόμενο πάτημα αναπαράγει την ηχογράφηση.
MIC PRIORITY [image: ]
Όταν είναι ενεργοποιημένο, χαμηλώνει η ένταση μόλις μιλήσετε στο μικρόφωνο
GUITAR VOLUME Ένταση κιθάρας

MIC ECHO

TREBLE 

BASS

POWER ON/OFF

DC 12V IN
DC 12V είσοδος μπαταρίας.
DC 15V IN
DC 15V φόρτιση μέσω φορτιστή
MIC SLOT 2

MIC SLOT 1

GUITAR SLOT  Υποδοχή κιθάρας
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619160226.jpgQQ截图20190619160226]ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ




[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\1.jpg1]                                           MICROPHONE ON/OFF
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\2.jpg2]                                                 MUTE
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\3.jpg3]                                                 LIGHT INDICATOR
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ                     FM ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251]Επιλέξτε INPUT για μετάβαση στο FM RADIO.
Αναζήτηση και συντονισμός για σταθμούς αυτόματα στο ραδιόφωνο
Πατώντας    στο χειριστήριο ή παρατεταμένα το κουμπί    στο ηχείο.
Αλλάξτε κανάλια, πατώντας                       και    στο ηχείο ή στο τηλεχειριστήριο
Πατήστε      για να ηχογραφήσετε τη φωνή στην εξωτερική μνήμη όπως δίσκο USB στο ηχείο.
Εάν η εξωτερική μνήμη χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, το σύστημα θα δημιουργήσει αυτόματα έναν νέο φάκελο με το όνομα VOICE και τα αρχεία εγγραφής σε αυτόν θα ονομάζονται REC001, REC002 και ούτω καθεξής.

Στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε / INPUT για να σταματήσετε την εγγραφή.

Πατήστε παρατεταμένα το « [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251]» για αναπαραγωγή των εγγραφών στην εξωτερική μνήμη, πατήστε PREV και NEXT για να επιλέξετε τις εγγραφές για αναπαραγωγή


[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110301.jpgQQ截图20190621110301][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110301.jpgQQ截图20190621110301]
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110318.jpgQQ截图20190621110318][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110313.jpgQQ截图20190621110313]
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251]





AWS FUNCTION (AKAI Wireless STEREO)

1, Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth στα 2 ηχεία που θέλετε να αντιστοιχίσετε.
2, Σημείωση: Τα 2 ηχεία πρέπει να είναι ακριβώς τα ίδια για να γίνει σύζευξη στη λειτουργία AWS.
3, Επιλέξτε οποιοδήποτε από τα ηχεία και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "NEXT".
4, Θα ακουστεί ένας ήχος και η οθόνη του κύριου ηχείου θα δείξει "HOST" επιβεβαιώνοντας ότι τα 2 ηχεία είναι τώρα συνδέθηκαν.
5, Η οθόνη του υποτελούς ηχείου θα πρέπει να δείχνει "BT" σε σταθερή λειτουργία.
6、Για να αποσυνδέσετε τη λειτουργία AWS, απλώς πατήστε το κουμπί "ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ" στο κύριο ηχείο.
7、Η ένδειξη του βοηθητικού ηχείου θα πρέπει να δείχνει "BT" σε λειτουργία που αναβοσβήνει.
8、Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "PLAY/PAUSE/SCAN" για να αποσυνδέσετε εντελώς τη σύνδεση 











Bluetooth με το κινητός
[image: ]ΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, το ηχείο σας θα πρέπει πρώτα να αντιστοιχιστεί με τη συσκευή σας Bluetooth.
("Paring" σημαίνει τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ συσκευών Bluetooth, όπως ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, TABLET, PC, ETC).

1. Πατήστε το κουμπί BT MODE για μετάβαση στη λειτουργία BT (λειτουργία Bluetooth). (εικ.1)

2. Στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BT, θα εμφανιστεί ηχητική ένδειξη που θα ανακοινώνει στη σύζευξη Bluetooth ότι η λειτουργία είναι έτοιμη.
Στη συνέχεια, το μικροσύστημα θα πραγματοποιήσει αναζήτηση
αυτόματα για συσκευές Bluetooth.

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας και κάντε την ανιχνεύσιμη (δείτε τις οδηγίες της συσκευής σας για προσθήκη
ή ρυθμίστε μια συσκευή Bluetooth).

Αναζήτηση για εξοπλισμό Bluetooth:
Το ABTS-X10 PLUS είναι η αναγνώριση του ηχείου σας. (εικ.2)
Μια ηχητική ένδειξη θα ανακοινώσει ότι το Bluetooth οι συσκευές αντιστοιχίστηκαν με επιτυχία. (Κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματος, εάν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό "0000").
Η συσκευή σας Bluetooth αποθηκεύει ταυτόχρονα τη μοναδική ταυτότητα του ηχείου.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν παρουσιαστεί σφάλμα, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω προτού πάρετε το ηχείο για επισκευή.
Μην ανοίγετε το ηχείο γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε ένα πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις.

	SYMPTOM
	CAUSE
	CORRECTION

	Sound

	No sound
	No input sound source.
	Use a better music signal.

	
	Volume is too low.
	Adjust volume.

	Distortion of sound
	Volume too high.
	Turn down the volume.

	
	Speaker may be damaged.
	If speaker is damaged, repair or replace it.

	Karaoke

	Karaoke does not work
	Microphone plug is not fully inserted.
	Plug microphone properly into the socket.

	
	Microphone switch is not on.
	Turn on microphone switch.

	
	Microphone volume knob is at the lowest position.
	Adjust microphone volume properly.

	
	Wireless microphone has low battery.
	Replace battery.

	MP3

	MP3 does not play
	The song format in the USB disc is incorrect.
	Transform song format into MP3 format.

	
	Improper operation has caused a process disorder.
	Reboot the machine.

	
	USB disk is disconnected.
	Insert USB disc properly.

	Remote control

	The remote control does not work properly
	The remote control is too far from the unit.
	Operate the remote control within about 6m.

	
	There is an obstacle in the path of the remote control and the unit.
	Remote the obstacle.

	
	The battery in the remote control is exhausted.
	Replace the battery with new one.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
[image: WEEE marking logo]Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Μην πετάτε σκουπίδια στο τέλος της ζωής τους, αλλά μεταφέρετέ τα σε κέντρο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος και θα μπορέσετε να αποτρέψετε τυχόν αρνητικές συνέπειες που θα είχε στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Για να βρείτε το πλησιέστερο κέντρο συλλογής:
-Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές
- Πρόσβαση στον ιστότοπο: www.soundstar.gr 
- Ζητήστε πρόσθετες πληροφορίες από το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Επίσημος αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο:SOUNDSTAR,Α’ Πάροδος Ανθοκήπων 14,Ν. Ευκαρπία,
Θεσσαλονίκη, ΤΚ 56429Ελλάδα (2310.689333)




[image: ]РЪКОВОДСТВО

Преносима тонколонка с Bluetooth







ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Благодарим ви, че закупихте продукта на ABTS-X10 PLUS:
Това е вашата гаранция за качество, производителност и стойност. Нашите инженери са оборудвали този продукт с много полезни и удобни функции. Не забравяйте да прочетете цялото ръководство за употреба, за да се уверите, че можете да се възползвате от всяка функция.

Този продукт е произведен с помощта на най-висококачествени компоненти и стандарти за изработка. Преди да напусне фабриката ни, той е тестван от инспектори и е установено, че е в перфектно работно състояние. За бъдеща справка, моля, запишете серийния номер.

ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.
Бележки:  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
· Изображенията в това ръководство са само за справка.
· Поради непрекъснатата ревизия и усъвършенстване на нашите продукти, дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие.

ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО И БАТЕРИЯ 
ЗАРЕЖДАНЕ НА ТОНКОЛОНКАТА
      При зареждате свържете подходящ захранващ адаптер към източник на електричество AC100-240V.
      Времето за зареждане е приблизително 6-8 часа. След като се зареди напълно, прекъснете захранването. Не оставяйте батерията да се зарежда продължително време, тъй като може да се повреди.

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\DK-12 说明书.jpgDK-12 说明书]ИНДИКАТОР ЗА ЗАРЯДА НА БАТЕРИЯТА
Светодиодният панел има индикатор за състоянието на батерията. В средата на дисплея на батерията има четири хоризонтални линии, всяка от които представлява 25% от оставащата енергия. 
Когато не се показва хоризонтална линия или когато батерията мига, изключете тонколоната и заредете батерията възможно най-скоро, за да избегнете повреда на батерията.
При зареждане индикаторът за батерията на LED панела мига. 
Мигането спира, когато батерията е напълно заредена. След това продължете да зареждате батерията в продължение на 1-2 часа, за да удължите живота на батерията.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
      Ако батерията е под напрежение, моля, заредете я напълно в рамките на 48 часа.
Ако тонколонката няма да се използва дълго време, оставете батерията напълно заредена, в противен случай тя ще се повреди.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

МОДЕЛ 					ABTS-X10 PLUS
     Номинално напрежение:           AC100-240V~,50Hz/60Hz
     Номинално напрежение: 		≤50W
     Входяща чувствителност: 		800 ± 50mV
Батерия: 					12V 4.5Ah
DC 15V IN:                     	ИНТЕРФЕЙС ЗА ЗАРЕЖДАНЕ (за адаптер)
     Продължителност на зареждане: 	6-8 часа
     Автономия:                     	3-5 часа
Честотен отговор:          		20Hz-20KHz
     Аудио S/N:  				≥71dB

ОПИСАНИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\LE-210 说明书V1.0.jpgLE-210 说明书V1.0][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619175845.jpgQQ截图20190619175845][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\1.jpg1]                                           MUTE
Изключвате или пускате звука на тонколонката.

ВХОД (ИЗБОР НА ВХОД)
Избор на вход (портове AUX / Bluetooth / USB / функция FM).

VOL+ (УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗВУКА)

ПУСКАНЕ/СПИРАНЕ/СКАНИРАНЕ

НАЗАД

VOL- (НАМАЛЯВАНЕ НА ЗВУК)

СЛЕДВАЩ

EQ
Режими EQ: нормален / поп / рок / джаз / класика / кънтри.

ПОВТОРЕНИЕ
Повторете песен, всички песни, цялата папка.

ЗАПИСВАНЕ/ПУСКАНЕ НА ЗАПИСА
Започнете запис, натиснете продължително, за да пуснете записа.

ПРЕДХОДНА ПАПКА
Преминете към предходната папка при входящ режим USB.

СЛЕДВАЩА ПАПКА
Преминете към следваща папка при входящ режим USB.
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ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕИЗГЛЕД НА ГОРЕ

[image: ]
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ЗАПИСВАНЕ/ПУСКАНЕ НА ЗАПИСА[image: ]
Започнете запис, натиснете продължително, за да пуснете записа.
ПРИОРИТЕТ МИКРОФОН [image: ]
Когато е активиран режимът „ПРИОРИТЕТ НА МИКРОФОНА“, силата на музиката ще бъде намалена, докато говорите по микрофона.

ЗВУК КИТАРА

ЕХО МИКРОФОН

ВИСОКИ ЧЕСТОТИ 

НИСКИ ЧЕСТОТИ

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

DC 12V IN
Вход за батерия 12V DC.
DC 15V IN
Интерфейс за зареждане DC 15V (за адаптер)
СЛОТ МИКРОФОН 1

СЛОТ МИКРОФОН 2

СЛОТ КИТАРА 
 
ВХОД AUX 

ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВА ПРЕЗ USB 
Зареждайте мобилното си устройство DC 5V.

ВХОД ЗА ПУСКАНЕ ОТ USB 

ПОВТОРЕНИЕ [image: ]
Повторете песен, всички песни, цялата папка.
ВХОД [image: ]
С кратко натискане на бутона изберете начина на входящ сигнал (входове AUX/Bluetooth/USB/ FM радио). 
G-BASS 
Бутон за подобряване на ниските честоти.
ЗВУК МИКРОФОН 	

НАЗАД[image: ]

ПУСКАНЕ/СПИРАНЕ/СКАНИРАНЕ [image: ]

СЛЕДВАЩ [image: ]

СИЛА НА ЗВУК
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УПРАВЛЕНИЕ НА МИКРОФОНА И ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619160226.jpgQQ截图20190619160226]БЕЗЖИЧЕН МИКРОФОН




[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\1.jpg1]                                         		 ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ МИКРОФОН 
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\2.jpg2]                                                 MUTE
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\3.jpg3]                                                 СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР
ФУНКЦИИ 
ФУНКЦИЯ ЗА ЗАПИС 					ФУНКЦИИ FM
Натиснете INPUT (ВХОД), за да превключите на режим FM радио.

Потърсете и задайте автоматично радио постове, като натиснете бутона [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110301.jpgQQ截图20190621110301] от дистанционното или като натиснете продължително [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110301.jpgQQ截图20190621110301] от тонколонката.
Превключете между отделните радио постове с натискане на [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110313.jpgQQ截图20190621110313] и [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110318.jpgQQ截图20190621110318] от тонколонката или от дистанционното.  
Натиснете [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251], за да запишете глас във външна памет като USB диск, свързан към тонколонката.

Ако външната памет се използва за първи пъти, системата ще създаде автоматично папка наречена VOICE (ГЛАС), а записаните файлове от тази папка е бъдат наименование като REC001, REC002 и така нататък.

В режим на записване натиснете [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251]/ INPUT (ВХОД), за да прекъснете записа.

Натиснете продължително [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251], за да пуснете записите съхранявани на външната памет. Натиснете PREV (предходен) и NEXT (следващ), да са изберете записа, който искате да чуете.












ФУНКЦИЯ AWS (AKAI WIRELESS STEREO)
1、 Изберете Bluetooth режим на двете тонколонки, които искате да сдвоите. 
2、Забележка: Двете тонколонки трябва да са от един и същи модел, за да се свържат в режим AWS.
3、Изберете един от двете тонколонки и натиснете продължително бутона "NEXT". 
4、Ще се чуе звук и дисплеят на главната тонколонка ще покаже "HOST", потвърждавайки, че 2-те тонколонки са вече свързани. 
5、Дисплеят на втората тонколонка трябва да показва статично "BT". 
6、За да изключите функцията AWS, просто натиснете бутона "PREVIOUS" на основната тонколонка. 
7、Дисплеят на втората тонколонка трябва да показва "BT" в мигащ режим. 
8、Дълго натиснете бутона "PLAY/PAUSE/SCAN", за да прекъснете напълно Bluetooth връзката с мобилното устройство. 
РАБОТА С BLUETOOTH
ВАЖНО:
Преди да използвате функцията Bluetooth, тонколонката трябва първо да бъде свързана с Bluetooth устройство.
("Paring" означава установяване на връзка между Bluetooth устройства, като например мобилни телефони, таблети, PC и др).

1. Натиснете бутона BT MODE, за да преминете в режим BT MODE (Bluetooth режим) (фиг.1).

2. [image: ]В режим BT MODE звуков сигнал ще покаже, че режимът на Bluetooth връзка е готов.
След това микросистемата автоматично ще потърси близки Bluetooth устройства.

3. Включете функцията Bluetooth на устройството си и се уверете, че то е видимо за други устройства. 
(вижте инструкциите на устройството, за да добавите или настроите Bluetooth устройство).
4. Търсене на Bluetooth устройства:
ABTS-X10 PLUS е името на вашата тонколонка високоговорител. (фиг.2)
Звуков сигнал ще покаже, че Bluetooth устройствата са успешно свързани. (По време на свързването, ако се изисква парола, трябва да въведете кода "0000"). 
В същото време Bluetooth устройството съхранява идентификационните данни на тонколонката.











ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако възникне повреда, първо проверете информацията, посочена по-долу, преди да занесете вашата тонколонка за ремонт.
Не разглобявайте тонколонката, тъй като има опасност от токов удар.
Ако не успеете да отстраните проблема, като следвате тези указания, обърнете се към вашия доставчик или сервизен център.
	ПРОБЛЕМ
	ПРИЧИНА
	РЕШЕНИЕ

	Звук

	Няма звук
	Не е свързан никакъв източник на звук.
	Използвайте по-добър звуков сигнал.

	
	Звукът е прекалено слаб.
	Регулирайте звука.

	Изкривяване на звука
	Силата на звука е твърде висока.
	Намалете силата на звука.

	
	Тонколонката може да е повредена.
	Ако тонколонката е повредена, я поправете или я сменете.

	Караоке

	Функцията караоке не работи
	Щепселът на микрофона не е напълно вмъкнат.
	Свържете правилно микрофона към жака.

	
	Бутонът на микрофона не е включен.
	Натиснете бутона на микрофона.

	
	Копчето за силата на звука на микрофона е в най-ниското положение.
	Регулиране на силата на звука на микрофона.

	
	Безжичният микрофон е с изтощена батерия.
	Сменете батерията.

	Mp3

	MP3 файловете не могат да се възпроизвеждат
	Форматът на файла на USB диска е неправилен.
	Форматирайте файловете така, че да бъдат MP3.

	
	Неправилна работа на уреда е довела до смущения в процеса на пускане.
	Рестартирайте тонколонката.

	
	USB дискът е изваден.
	Поставете правилно USB диска.

	Дистанционно управление

	Дистанционното управление не работи правилно
	Дистанционното управление е твърде далеч от устройството.
	Работете с дистанционното управление от разстояние до 6 м.

	
	Между дистанционното управление и уреда има препятствие.
	Премахнете препятствието.

	
	Батерията в дистанционното управление е изтощена.
	Заменете батерията с нова.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не се опитвайте да поправяте сами този продукт, тъй като това ще доведе до отпадане на гаранцията.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
[image: WEEE marking logo]Този символ върху продукта или върху опаковката означава, че продуктът не трябва да се третира като обикновен битов отпадък. В края на експлоатационния му период не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци, а го занесете в пункт за събиране на отпадъци за рециклиране. Това ще спомогне за опазването на околната среда и ще предотврати всякакви отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. 
За да намерите най-близкия център за събиране на отпадъци:
- Се свържете с местните власти
- Посетете уебсайта http://www.damtn.government.bg
- Поискайте допълнителна информация от магазина, в който сте закупили продукта.

ВНОСИТЕЛ: SC INTERVISION TRADING-RO SRL
Bld. I.C Brătianu, nr. 48-52, corp A, etaj. 5,
camera 504-505, oras Pitesti, judet Arges, Romania
Пощенски код: 110121
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Hordozható Bluetooth hangszóró









BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Köszönjük, hogy megvásárolta a ABTS-X10 PLUS hangszórót:
Ez a garancia a minőségre, a teljesítményre és az értékállóságra. Mérnökeink számos hasznos és kényelmes funkcióval látták el ezt a terméket. Mindenképpen olvassa el ezt a használati útmutatót teljes egészében, hogy minden funkciót ki tudjon használni.

Ez a termék a legmagasabb minőségi alkatrészek és kivitelezési szabványok felhasználásával készült. Ellenőrök tesztelték, és tökéletes működési rendben találták, mielőtt elhagyta a gyárat. A jövőbeni hivatkozásokhoz jegyezze fel a sorozatszámot.

A TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.
Megjegyzések: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
· Az ebben a használati útmutatóban szereplő képek csak referenciaként szolgálnak.
· Termékeink folyamatos felülvizsgálata és fejlesztése miatt a tervezés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

TÖLTŐ ÉS ELEM 
HANGSZÓRÓ TÖLTÉSE
      Töltéskor csatlakoztasson egy megfelelő hálózati adaptert egy AC100-240V áramforráshoz.
      A töltési idő körülbelül 6-8 óra. Ha teljesen feltöltődött, válassza le a tápegységet. Ne hagyja az akkumulátort hosszú ideig töltődni, mert ez károsíthatja az akkumulátort.

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\DK-12 说明书.jpgDK-12 说明书] AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGJELZŐ
A LED-panelen található az akkumulátor állapotjelzője. Az akkumulátor kijelzőjének közepén négy vízszintes vonal található, amelyek mindegyike a maradék áram 25%-át jelenti. 
Ha nem jelenik meg vízszintes vonal, vagy ha az akkumulátor villog, kapcsolja ki a hangszórót, és a lehető leghamarabb töltse fel az akkumulátort, hogy elkerülje annak károsodását.
Töltés közben a LED-panelen villog az akkumulátorjelző. 
A villogás megszűnik, ha teljesen feltöltődött. Ezután kérjük, folytassa az akkumulátor töltését 1-2 órán keresztül az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.


FIGYELMEZTETÉS!
      Ha az akkumulátor feszültség alatt van, kérjük, töltse fel teljesen 48 órán belül.
Ha a hangszórót hosszabb ideig nem használja, hagyja az akkumulátort teljesen feltöltve, különben károsodik.
MŰSZAKI ADATOK

MODELL 					ABTS-X10 PLUS
     Névleges feszültség: 			AC100-240V~,50Hz/60Hz
     Névleges teljesítmény:			≤50W
     Bemeneti érzékenység: 			800 ± 50mV
Akkumulátor:					12V 4.5Ah
DC 15V IN:    				DC 15V-os TÖLTŐCSATLAKOZÓ (adapterhez)
Töltési idő: 					6-8 óra
Önállóság:                     	3-5 óra
Frekvenciaválasz:  	        	20Hz-20KHz
     S/N audio: 					≥71dB

TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\LE-210 说明书V1.0.jpgLE-210 说明书V1.0][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619175845.jpgQQ截图20190619175845][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\1.jpg1]MUTE
A hangszóró hangjának ki- vagy bekapcsolása.

BEMENET (BEMENET KIVÁLASZTÁSA)
Bemenet kiválasztása (AUX bemenet / Bluetooth / USB / FM funkció).

VOL+ (HANGERŐ NÖVELÉS)

LEJÁTSZÁS/SZÜNET/SCAN

ELŐZŐ

VOL- (HANGERŐ CSÖKKENTÉS)

KÖVETKEZŐ

EQ
EQ mód: normál / pop / rock / jazz / klasszikus / country.

ISMÉTLÉS
Egy dal, az összes dal, az egész mappa ismétlése.

FELVÉTEL/FELVÉTEL LEJÁTSZÁSA
Felvétel indítása, hosszú megnyomás a felvételek lejátszásához.

ELŐZŐ MAPPA
Váltás az előző mappára USB bemeneti módban.

KÖVETKEZŐ MAPPA
Váltás az következő mappára USB bemeneti módban.
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GOMBOK LEÍRÁSAFELSŐ NÉZET
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FELVÉTEL/FELVÉTEL LEJÁTSZÁSA [image: ]
A felvétel elindítása, a felvételek lejátszásához nyomja meg hosszan.
MIKROFON ELSŐBBSÉG [image: ]
A „MIKROFON ELSŐBBSÉG” üzemmód aktiválásakor a zene hangereje csökken, miközben a mikrofonba beszél.

GITÁR HANGERŐ

MIKROFON EKÓ

TREBLE 

BASS

LEJÁTSZÁS/MEGÁLLÍTÁS

DC 12V IN
12V DC akkumulátor bemenet.
DC 15V IN
DC 15V-os töltőcsatlakozó (adapterhez).
MIKROFON2 SLOT

MIKROFON 1 SLOT

GITÁR SLOT
 
AUX BEMENET

KÉSZÜLÉKEK USB ÁLTALI TÖLTÉSE
Töltse a mobilkészüléket DC 5V feszültséggel.

USB LEJÁTSZÓ SLOT 

ISMÉTLÉS [image: ]
Egy dal, az összes dal, az egész mappa ismétlése.
BEMENET[image: ]
A gomb rövid megnyomásával válassza ki a bemeneti módot (AUX/Bluetooth/USB/FM rádió bemenet). 
G-BASS 
Basszuserősítő gomb.
MIKROFON HANGERŐ	

ELŐZŐ[image: ]

LEJÁTSZÁS/SZÜNET/SCAN[image: ]

KÖVETKEZŐ[image: ]

HANGERŐ
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MIKROFONVEZÉRLÉS ÉS ALAPVETŐ MŰKÖDÉS
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619160226.jpgQQ截图20190619160226] VEZETÉK NÉLKÜLI MIKROFON
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FUNKCIÓK
FELVÉTELI FUNKCIÓ 				FM FUNKCIÓ
Nyomja meg az INPUT (BEMENET) gombot az FM RÁDIÓ üzemmódba való átkapcsoláshoz

Automatikus rádióállomások keresése és beállítása a távirányítón lévő [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110301.jpgQQ截图20190621110301] gomb megnyomásával vagy a hangszórón lévő [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110301.jpgQQ截图20190621110301]gomb hosszan történő megnyomásával.
A rádiócsatornák váltása a hangszórón vagy a távirányítón található [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110313.jpgQQ截图20190621110313]és[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110318.jpgQQ截图20190621110318]gombok megnyomásával. 
Nyomja meg a [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251] gombot, ha hangot kíván rögzíteni külső memóriába, például a hangszóróhoz csatlakoztatott USB-lemezre.

Ha a külső memóriát először használja, a rendszer automatikusan létrehoz egy új mappát VOICE néven, és a benne rögzített fájlokat REC001, REC002 és így tovább nevezi el.

Felvételi üzemmódban nyomja meg a [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251]/ INPUT (BEMENET) gombot a felvétel leállításához.
Nyomja meg hosszan a [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251] gombot a külső memóriából származó felvételek lejátszásához nyomja meg a PREV (előző) és NEXT (következő) gombot a lejátszandó felvételek kiválasztásához












AWS FUNKCIÓ (AKAI Wireless STEREO)
1、 Válassza ki a Bluetooth üzemmódot a párosítani kívánt 2 hangszórón. 
2、Megjegyzés: A 2 hangszórónak pontosan ugyanannak a modellnek kell lennie ahhoz, hogy AWS módban csatlakoztatható legyen.
3、Válassza ki a két hangszóró valamelyikét, és nyomja meg hosszan a "NEXT" gombot. 
4、Egy hangjelzés hallható, és a fő hangszóró kijelzőjén megjelenik a "HOST" felirat, megerősítve, hogy a 2 hangszóró most már össze van kapcsolva. 
5、A másodlagos hangszóró kijelzőjének statikusan a "BT" jelzést kell mutatnia. 
6、Az AWS funkció kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg a "PREVIOUS" gombot a fő hangszórón. 
7、A mellékhangszóró kijelzőjén a "BT" jelzésnek kell villognia. 
8、Nyomja meg hosszan a "PLAY/PAUSE/SCAN" gombot a mobilkészülékkel való Bluetooth-kapcsolat teljes megszakításához.

BLUETOOTH MŰKÖDÉSE
FONTOS:
A Bluetooth funkció használata előtt a hangszórót először csatlakoztatni kell a Bluetooth-eszközhöz.
("Paring" kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközök, például mobiltelefonok, táblagépek, számítógépek stb. között).

1. Nyomja meg a BT MODE gombot a BT MODE üzemmódba kapcsoláshoz (1. ábra).

2. [image: ]A BT üzemmódban, egy hangjelzés jelzi, hogy a Bluetooth-kapcsolat üzemmód készen áll.
A mikrorendszer ezután automatikusan keresni fogja a közelben lévő Bluetooth-eszközöket.

3. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a készülékén, és győződjön meg róla, hogy a többi eszköz számára látható
(a Bluetooth-eszköz hozzáadásához vagy beállításához lásd a készülék használati utasítását).
4. Bluetooth- eszközök keresése:
Az Ön hangszórójának neve ABTS-X10 PLUS.(2. ábra)
Egy hangjelzés jelzi, hogy a Bluetooth-eszközök sikeresen csatlakoztak. (Ha a csatlakozás során jelszóra van szükség, akkor a "0000" kódot kell beírni).
A Bluetooth-eszköz egyidejűleg tárolja a hangszóró azonosító adatait.









HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Ha hiba lép fel, először ellenőrizze az alábbiakban felsorolt információkat, mielőtt a hangszórót bevinné javításra.
Ne szerelje szét a hangszórót, mert fennáll az áramütés veszélye.
Ha az alábbi utasítások betartásával nem tudja orvosolni a problémát, forduljon kereskedőjéhez vagy szervizközpontjához.

	TÜNET
	OK
	MEGOLDÁS

	Hang

	Hang hiánya
	Nincs csatlakoztatott hangforrás.
	Használjon jobb hangjelzést.

	
	A hangerő túl alacsony.
	Állítsa be a hangerőt.

	Hang torzulása
	A hangerő túl magas.
	Csökkentse a hangerőt.

	
	A hangszóró sérült lehet.
	Ha a hangszóró megsérült, javítsa meg vagy cserélje ki.

	Karaoke

	A Karaoke funkció nem működik
	A mikrofon csatlakozója nincs teljesen behelyezve.
	Csatlakoztassa a mikrofont megfelelően a csatlakozóhoz.

	
	A mikrofonkapcsoló nincs bekapcsolva.
	Kapcsolja be a mikrofonkapcsolót.

	
	A mikrofon hangerőgombja a legalacsonyabb állásban van.
	Állítsa be a mikrofon hangerejét.

	
	A vezeték nélküli mikrofon akkumulátora lemerült.
	Cserélje ki az akkumulátort.

	MP3

	Az MP3 fájlok nem játszhatók le
	Az USB lemezen lévő fájlformátum nem megfelelő.
	Formázza a fájlokat MP3 formátumúra.

	
	A nem megfelelő működés folyamat-megszakítást okozott.
	Indítsa újra a hangszórót.

	
	Az USB lemez nincs csatlakoztatva.
	Helyesen helyezze be az USB lemezt.

	Távirányító

	A távirányító nem működik megfelelően
	A távirányító túl messze van a készüléktől.
	A távirányítót körülbelül 6 m távolságból kezelje.

	
	Akadály van a távirányító és a készülék között.
	Távolítsa el az akadályt.

	
	A távirányítóban lévő elem lemerült.
	Cserélje ki az akkumulátort egy újjal.


FIGYELMEZTETÉS!
Ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket, mivel ez a garancia érvényét veszti.

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA
[image: WEEE marking logo]Ez a terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ne dobja a háztartási hulladékba az élettartama végén, hanem vigye el újrahasznosításra egy gyűjtőhelyre. Ez segít a környezet védelmében, és megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket. 
A legközelebbi gyűjtőközpont megtalálása:
- Kapcsolatfelvétel a helyi hatósággal
- Látogasson el a http://www.ktvktvf.zoldhatosag.hu weboldalra.
- Kérjen további információkat attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.


IMPORTÁLÓ: SC INTERVISION TRADING-RO SRL
I.C Brătianu Sugárút, 48-52 sz., A ép-., 5 emelet,
504-505 szoba, Pitesti város, Arges megye, Románia
Postafiók: 110121
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Przenośny głośnik Bluetooth









WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za zakup głośnika ABTS-X10 PLUS:
Jest to gwarancja jakości, wydajności i wartości. Nasi inżynierowie wyposażyli ten produkt w wiele przydatnych i wygodnych funkcji. Należy zapoznać się z całą instrukcją, aby móc w pełni wykorzystać wszystkie możliwości.

Produkt ten został wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości komponentów i standardów wykonania. Przed opuszczeniem naszej fabryki został przetestowany przez inspektorów i stwierdzono, że jest w idealnym stanie technicznym. Na przyszłość proszę zanotować numer seryjny.

ABY ZAPOBIEC RYZYKU POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.
Uwagi: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
· Obrazy, które pojawiają się w tej instrukcji mają charakter poglądowy.
· Ze względu na ciągły przegląd i doskonalenie naszych produktów, konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ŁADOWARKA I AKUMULATOR  
ŁADOWANIE GŁOŚNIKA 
      W celu ładowania należy podłączyć odpowiedni zasilacz do źródła AC100-240V.
      Czas ładowania to około 6-8 godzin. Po pełnym naładowaniu odłączyć zasilacz. Nie należy pozostawiać baterii do ładowania przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\DK-12 说明书.jpgDK-12 说明书]WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Panel LED posiada wskaźnik stanu baterii. Na środku wyświetlacza baterii znajdują się cztery poziome linie, z których każda reprezentuje 25% pozostałej energii elektrycznej. 
Gdy nie jest wyświetlana żadna pozioma linia lub gdy miga bateria, należy wyłączyć głośnik i jak najszybciej naładować baterię, aby uniknąć jej uszkodzenia.
Podczas ładowania wskaźnik baterii na panelu LED miga. 
Migające światło ustaje po pełnym naładowaniu. Następnie proszę kontynuować ładowanie baterii przez 1-2 godziny, aby przedłużyć jej żywotność.


OSTRZEŻENIE!
      Jeśli bateria jest rozładowana, proszę naładować ją w ciągu 48 godzin.
Jeśli głośnik nie będzie używany przez dłuższy czas, prosimy o pozostawienie w pełni naładowanej baterii, w przeciwnym razie ulegnie ona uszkodzeniu.


DANE TECHNICZNE 

MODEL 					ABTS-X10 PLUS
     Napięcie znamionowe:              	AC100-240V~,50Hz/60Hz
     Moc znamionowa: 				≤50W
     Czułość wejściowa: 			800 ± 50mV
Bateria: 					12V 4.5Ah
DC 15V IN:                     	INTERFEJS PRZEWODOWY DC 15V (dla adaptera)
     Czas ładowania: 				6-8 godzin
     Czas pracy:                     	3-5 godzin
Pasmo przenoszenia:          	20Hz-20KHz
     Stosunek S/N : 				≥71dB

OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619175845.jpgQQ截图20190619175845][image: C:\Users\Administrator\Desktop\LE-210 说明书V1.0.jpgLE-210 说明书V1.0][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\1.jpg1]                                             WYCISZENIE
Wyłączanie lub włączanie dźwięku z głośnika.

INPUT (WYBÓR ŹRÓDŁA)
Wybór wejścia (wejście AUX / Bluetooth / USB / funkcja FM).

VOL+ (ZWIĘKSZENIE GŁOŚNOŚCI)

ODTWARZANIE/PAUZA/SKANOWANIE

  POPRZEDNI

VOL- (ZMNIEJSZENIE GŁOŚNOŚCI)

NASTĘPNY

EQ
Tryb EQ: normalny / pop / rock / jazz / klasyczny / country.

POWTÓRZENIE
Powtarzanie utworu, wszystkich utworów, całego folderu.

NAGRYWANIE/ODTWARZANIE NAGRAŃ
Rozpocznij nagrywanie, naciśnij długo, aby odtworzyć nagrania.

  POPRZEDNI FOLDER
  Przełączanie do poprzedniego folderu w trybie USB.

NASTĘPNY FOLDER
  Przełączanie do następnego folderu w trybie USB.




               	

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\2.jpg2]

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\3.jpg3]
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619155851.jpgQQ截图20190619155851][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\4.jpg4]
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619154841.jpgQQ截图20190619154841][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\5.jpg5]

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\6.jpg6]

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619155836.jpgQQ截图20190619155836][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\7.jpg7]

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\8.jpg8]

[image: ]
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619175837.jpgQQ截图20190619175837][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\9.jpg9]                                                
  [image: ]                                             
         	                                      
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619155858.jpgQQ截图20190619155858][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\10.jpg10]                                      
                                  
                                             



[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619175811.jpgQQ截图20190619175811][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\11.jpg11]                               
                                          
                                
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619175830.jpgQQ截图20190619175830][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\12.jpg12]                            
                                              
                                             
                                          
                                                      

                                                                     
                  

OPIS PRZYCISKÓWWIDOK Z GÓRY
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NAGRYWANIE/ODTWARZANIE NAGRAŃ[image: ]
Rozpocznij nagrywanie, naciśnij długo, aby odtworzyć nagrania.
PRIORYTET MIKROFONU [image: ]
Gdy włączony jest tryb "MICROPHONE PRIORITY", głośność muzyki zostanie zmniejszona podczas mówienia do mikrofonu.

GŁOŚNOŚĆ GITARY 

ECHO MIKROFONU 

TREBLE 

BASS

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

DC 12V IN
Wejście do akumulatora 12V DC.
DC 15V IN
Interfejs ładowania DC 15V (dla adaptera).
GNIAZDO MIKROFONU 2

GNIAZDO MIKROFONU 1

GNIAZDO GITARY 
 
WEJŚCIE AUX 

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ PRZEZ USB 
Ładowanie urządzenia mobilnego DC 5V.

GNIAZDO ODTWARZANIA USB 

POWTÓRZENIE [image: ]
Powtarzanie utworu, wszystkich utworów, całego folderu.
WEJŚCIE [image: ]
Krótkim naciśnięciem przycisku wybierz tryb wejścia (wejście AUX/Bluetooth/USB/radio FM). 
G-BASS 
Przycisk wzmocnienia basu.
GŁOŚNOŚĆ MIKROFONU 	

POPRZEDNI [image: ]

ODTWARZANIE/PAUZA/SKANOWANIE[image: ]
NASTĘPNY [image: ]

GŁOŚNOŚĆ
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STEROWANIE MIKROFONEM I PODSTAWOWA OBSŁUGA
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619160226.jpgQQ截图20190619160226]MIKROFON BEZPRZEWODOWY
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FUNKCJE 
FUNKCJA NAGRYWANIA 					FUNKCJA FM
Naciśnij INPUT (WEJŚCIE) aby przełączyć na tryb FM RADIO.

Automatyczne wyszukiwanie i ustawianie stacji radiowych poprzez naciśnięcie przycisku [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110301.jpgQQ截图20190621110301] na pilocie lub długie naciśnięcie przycisku [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110301.jpgQQ截图20190621110301] na głośniku.
Zmiana kanałów radiowych poprzez naciśnięcie przycisków [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110313.jpgQQ截图20190621110313] i [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110318.jpgQQ截图20190621110318] na głośniku lub pilocie zdalnego sterowania.  
Naciśnij [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251] aby nagrać głos do pamięci zewnętrznej, takiej jak dysk USB podłączony do głośnika.

Jeśli pamięć zewnętrzna jest używana po raz pierwszy, system automatycznie utworzy nowy folder o nazwie VOICE, a nagrane w nim pliki będą nosiły nazwy REC001, REC002 i tak dalej.

W trybie nagrywania naciśnij [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251]/ INPUT (WEJŚCIE) aby zatrzymać nagrywanie.

Naciśnij długo [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251] aby odtworzyć nagrania z pamięci zewnętrznej, naciśnij PREV i NEXT, aby wybrać nagrania do odtworzenia.












FUNKCJA AWS (AKAI Wireless STEREO)
1、 Wybierz tryb Bluetooth na 2 głośnikach, które chcesz sparować. 
2、Uwaga: 2 głośniki muszą być dokładnie tym samym modelem, aby można je było połączyć w trybie AWS.
3、Wybierz jeden z dwóch głośników i naciśnij długo przycisk "NEXT". 
4、Rozlegnie się dźwięk, a na wyświetlaczu głównego głośnika pojawi się napis "HOST", potwierdzający połączenie 2 głośników. 
5、Wyświetlacz drugiego głośnika powinien pokazywać statycznie "BT". 
6、Aby wyłączyć funkcję AWS, wystarczy nacisnąć przycisk "PREVIOUS" na głównym głośniku. 
7、Na wyświetlaczu głośnika podrzędnego powinien migać napis "BT". 
8、Naciśnij długo przycisk "PLAY/PAUSE/SCAN", aby całkowicie przerwać połączenie Bluetooth z mobilnym urządzeniem. 

OBSŁUGA BLUETOOTH
WAŻNE:
Przed użyciem funkcji Bluetooth należy najpierw połączyć głośnik z urządzeniem Bluetooth.
("Pairing/Parowanie" oznacza nawiązanie połączenia między urządzeniami Bluetooth, takimi jak telefony komórkowe, tablety, PC, itp.).

1. Naciśnij przycisk BT MODE, aby przełączyć na BT MODE (tryb Bluetooth). (rys. 1)

2. [image: ]W TRYBIE BT, sygnał dźwiękowy poinformuje o gotowości trybu połączenia Bluetooth.
Mikrosystem będzie wtedy automatycznie wyszukiwał pobliskie urządzenia Bluetooth.

3. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu i upewnij się, że jest ono widoczne dla innych urządzeń 
(patrz instrukcja urządzenia, aby dodać lub skonfigurować urządzenie Bluetooth).
4. Wyszukaj urządzenia Bluetooth:
ABTS-X10 PLUS to nazwa Twojego głośnika. (rys. 2)
Sygnał dźwiękowy wskaże, że urządzenia Bluetooth zostały pomyślnie połączone. (Podczas połączenia, jeśli wymagane jest hasło, należy wprowadzić "0000"). 
Urządzenie Bluetooth przechowuje jednocześnie dane identyfikacyjne głośnika.










PORADNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Jeśli wystąpi usterka, przed oddaniem głośnika do naprawy należy najpierw sprawdzić informacje wymienione poniżej.
Nie należy otwierać głośnika, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem.
Jeśli nie można rozwiązać problemu, postępując zgodnie z tymi wskazówkami, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym.

	PROBLEM
	PRZYCZYNA
	ROZWIąZANIE

	Dźwięk

	Brak dźwięku
	Nie jest podłączone żadne źródło dźwięku.
	Użyj lepszego sygnału dźwiękowego.

	
	Głośność jest zbyt niska.
	Dostosuj głośność.

	Zniekształcenie dźwięku
	Głośność jest zbyt wysoka.
	Zmniejszyć głośność.

	
	Głośnik może być uszkodzony.
	Jeśli głośnik jest uszkodzony, należy go naprawić lub wymienić.

	Karaoke

	Funkcja Karaoke nie działa
	Wtyczka mikrofonu nie jest włożona do końca.
	Podłącz prawidłowo mikrofon do gniazda.

	
	Przełącznik mikrofonu nie jest włączony.
	Włącz przełącznik mikrofonu.

	
	Pokrętło głośności mikrofonu jest w najniższym położeniu.
	Wyreguluj głośność mikrofonu

	
	Mikrofon bezprzewodowy ma rozładowaną baterię.
	Wymienić baterię.

	MP3

	Nie można odtwarzać plików MP3
	Format pliku na dysku USB jest nieprawidłowy.
	Formatować pliki na MP3.

	
	Awaria spowodowała zakłócenia w procesie.
	Uruchom ponownie głośnik.

	
	Dysk USB jest odłączony.
	Włóż prawidłowo dysk USB.

	Pilot zdalnego sterowania

	Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo
	Pilot znajduje się zbyt daleko od urządzenia.
	Obsługuj pilota z odległości około 6m.

	
	Między pilotem a urządzeniem znajduje się przeszkoda.
	Usuń przeszkodę.

	
	Bateria pilota jest rozładowana.
	Wymień baterię na nową.



OSTRZEŻENIE!
Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy tego produktu, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.


UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 
[image: WEEE marking logo]A en symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że ​​produkt nie powinien być traktowany jako odpad domowy. Nie wyrzucaj go wraz z odpadami domowymi na koniec jego życia, lecz oddaj do punktu zbiórki w celu recyklingu. W ten sposób pomożesz chronić środowisko i będziesz w stanie zapobiec wszelkim negatywnym skutkom, jakie miałoby to dla środowiska i zdrowia ludzi.
Aby znaleźć najbliższe centrum skupu:
- Skontaktuj się z władzami lokalnymi 
- Wejdź na stronę www.mos.gov.pl
- Poproś o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt.



IMPORTER: Spółka INTERVISION TRADING-RO Spółka z o.o.
Bld. I.C Brătianu, nr. 48-52, budynek A, p. 5,
pokój 504-505, miasto Pitesti, woj. Arges, Rumunia
Kod pocztowy 110121
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Přenosný reproduktor s Bluetooth









BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Děkujeme, že jste si zakoupili reproduktor ABTS-X10 PLUS:
To je vaše záruka kvality, výkonu a hodnoty. Naši inženýři vybavili tento produkt mnoha užitečnými a pohodlnými funkcemi. Ujistěte se, že jste si tento návod k použití přečetli celý, abyste si byli jisti, že využijete všechny jeho funkce.
         
Tento produkt byl vyroben s použitím komponentů a zpracování té nejvyšší kvality. Před opuštěním naší továrny byl testován inspektory a bylo zjištěno, že je v perfektním provozním stavu. Pro budoucí použití si poznamenejte sériové číslo.

ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI ANI VLHKOSTI.
Poznámky: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
· Obrázky v tomto návodu slouží pouze k informování.
· Z důvodu neustálé kontroly a zlepšování našich produktů se design a specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

NABÍJEČKA A BATERIE
NABÍJENÍ REPRODUKTORU
      Při nabíjení připojte napájecí adaptér k vhodnému zdroji napájení AC100-240V.
      Doba nabíjení je přibližně 6-8 hodin. Po úplném nabití odpojte zdroj napájení. Nenechávejte baterii nabíjet se příliš dlouho, protože by se mohla poškodit.

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\DK-12 说明书.jpgDK-12 说明书] INDIKÁTOR NABÍJENÍ BATERIE
Panel s LED kontrolkami má indikátor stavu baterie. Ve středu zobrazené baterie jsou čtyři vodorovné čáry a každá z nich představuje 25 % zbývající elektrické energie.
Když se nezobrazuje žádná vodorovná čára nebo když baterie bliká, vypněte reproduktor a co nejdříve nabijte baterii, abyste předešli poškození baterie.
Během nabíjení bliká indikátor baterie na LED panelu.
Po úplném nabití přestane blikat. Následně pokračujte v nabíjení baterie 1-2 hodiny, abyste prodloužili životnost baterie.


UPOZORNĚNÍ!
Pokud se baterie nachází pod napětím, plně ji nabijte do 48 hodin.
Pokud reproduktor nebudete delší dobu používat, nechte baterii plně nabitou, jinak se poškodí.




TECHNICKÉ  ÚDAJE

MODEL 					ABTS-X10 PLUS
     Jmenovité napětí:              	AC100-240V~,50Hz/60Hz
     Jmenovitý výkon: 				≤50W
     Citlivost vstupu: 				800 ± 50mV
Baterie:					12V 4.5Ah
DC 15V IN:                     	DC 15V NABÍJECÍ ROZHRANÍ (pro adaptér)
     Doba nabíjení: 				6-8 hodin
     Autonomie:                     	3-5 hodin
Frekvenční odezva:         	 	20Hz-20KHz
     S/N audio: 					≥71dB

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\LE-210 说明书V1.0.jpgLE-210 说明书V1.0][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619175845.jpgQQ截图20190619175845][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\1.jpg1]                                           MUTE
Vypněte nebo zapněte zvuk reproduktoru.

VSTUP (VYBERTE VSTUP)
Vyberte vtup (vstup AUX / Bluetooth / USB / funkce FM).

VOL+ (ZVÝŠENÍ HLASITOSTI)

PŘEHRÁT/POZASTAVIT/SKENOVAT

  PŘEDCHÁZEJÍCÍ

VOL- (SNÍŽENÍ HLASITOSTI)

NÁSLEDUJÍCÍ

EQ Režim EQ: normal / pop / rock / jazz / clasic / country.


OPAKOVÁNÍ
Opakujte skladbu, všechny skladby, celý soubor.

NAHRÁVÁNÍ/PŘEHRÁT NAHRÁVKU
Spusťte nahrávání, dlouhým stiskem přehrajete nahrávky.

PREDCHÁDZAJÚCI SÚBOR
Přejděte do předchozího souboru v režimu vstupu USB.

NÁSLEDUJÍCÍ SOUBOR
Přejděte do následujícího souboru v režimu vstupu USB.
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 POPIS TLAČÍTEKPOHLED SHORA

[image: ]
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NAHRÁVÁNÍ/PŘEHRÁT NAHRÁVKU[image: ]
Spusťte nahrávání, dlouhým stiskem přehrajete nahrávky.
PRIORITA MIKROFONU [image: ]
Když je aktivován režim „PRIORITA MIKROFONU “, hlasitost hudby se sníží, když mluvíte do mikrofonu.

HLASITOST KYTARY

OZVĚNA MIKROFONU

TREBLE 

BASS

ZAPNOUT/VYPNOUT

DC 12V IN
Vstup pro baterii 12V DC.
DC 15V IN
Nabíjecí rozhraní DC 15V (pro adaptér).
SLOT MIKROFON 2

SLOT MIKROFON 1

SLOT KYTARA
 
VSTUP AUX 

NAČTENÍ ZAŘÍZENÍ PŘES USB
Načtení mobilních zařízení DC 5V

SLOT PŘEHRÁVÁNÍ USB 

OPAKOVÁNÍ [image: ]
Opakujte skladbu, všechny skladby, celý soubor.
VSTUP [image: ]
Krátkým stisknutím tlačítka zvolte vstupní režim (AUX/Bluetooth/USB/FM rádiový vstup).
G-BASS 
Tlačítko zvýraznění basů
HLASITOST MIKROFONU	

PŘEDCHÁZEJÍCÍ [image: ]

PŘEHRÁT/POZASTAVIT/SKENOVAT [image: ]

NÁSLEDUJÍCÍ [image: ]

HLASITOST
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OVLÁDÁNÍ MIKROFONU A ZÁKLADNÍ OBSLUHA
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619160226.jpgQQ截图20190619160226] BEZDRÁTOVÝ MIKROFON




[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\1.jpg1]                                         		 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ MIKROFONU
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\2.jpg2]                                                 MUTE
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\3.jpg3]                                                 SVĚTELNÁ KONTROLKA
FUNKCE
FUNKCE NAHRÁVÁNÍ					FM FUNKCE
Stiskněte INPUT (VSTUP) pro přepnutí do režimu RÁDIO FM.
Vyhledejte a nalaďte rozhlasové stanice automaticky stisknutím tlačítka [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110301.jpgQQ截图20190621110301] na dálkovém ovladači nebo dlouhým stiskem [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110301.jpgQQ截图20190621110301] na reproduktoru.
Změňte rádiové kanály stisknutím [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110313.jpgQQ截图20190621110313] a [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110318.jpgQQ截图20190621110318] na reproduktoru nebo dálkovém ovladači.  
Stiskněte [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251] pro nahrávání hlasu do externí paměti, jako je například USB disk připojený k reproduktoru.

Pokud se externí paměť použije poprvé, systém automaticky vytvoří novou složku s názvem VOICE (HLAS) a nahrané soubory v ní budou pojmenovány REC001, REC002 atd.

V režimu nahrávání, stiskněte [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251]/ INPUT (VSTUP) abyste zastavili nahrávání.

Dlouze stiskněte [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251] pro přehrávání záznamů z externí paměti, stačte PREV (předchozí) a NEXT (následující) pro výběr nahrávek, které se mají přehrát.












FUNKCE AWS (AKAI Wireless STEREO)
1、 Vyberte režim Bluetooth na 2 reproduktorech, které chcete spárovat. 
2、Poznámka: Pro připojení v režimu AWS musí být 2 reproduktory úplně stejného modelu.
3、Vyberte si kterýkoli ze dvou reproduktorů a dlouze stiskněte tlačítko "NEXT". 
4、Zazní zvuk a na displeji hlavního reproduktoru se zobrazí "HOST", čímž je potvrzeno, že tyto 2 reproduktory jsou nyní připojeny.
5、Displej sekundárního reproduktoru by měl ve statickém režimu zobrazovat „BT“. 
6、Chcete-li odpojit funkci AWS, jednoduše stiskněte tlačítko „PREVIOUS“ na hlavním reproduktoru. 
7、Na displeji vedlejšího reproduktoru by se mělo zobrazit blikající „BT“. 
8、Dlouze stiskněte tlačítko "PLAY/PAUSE/SCAN" pro úplné odpojení připojení Bluetooth od mobilního zařízení.
. 
POUŽÍVÁNÍ BLUETOOTH
DŮLEŽITÉ:
Před použitím funkce Bluetooth musí být reproduktor nejprve připojen k zařízení Bluetooth. ("Paring" znamená vytvoření spojení mezi zařízeními Bluetooth, jako jsou mobilní telefony, tablety, PC, ATD).

1. Stiskněte BT REŽIM pro přepínání v REŽIMU BT (režim Bluetooth). (Obr.1)
2. [image: ]V REŽIMU BT, pípnutí oznámí, že režim připojení Bluetooth je připraven.
Následně mikrosystém automaticky vyhledá zařízení Bluetooth v okolí.
3. Zapněte funkci Bluetooth na vašem zařízení a ujistěte se, že je viditelné pro ostatní zařízení 
(viz pokyny pro vaše zařízení pro přidání nebo nastavení zařízení Bluetooth).
4. Vyhledejte zařízení Bluetooth:
ABTS-X10 PLUS je název vašeho reproduktoru. (obr.2)
Pípnutí vás upozorní, že zařízení Bluetooth jsou úspěšně připojena. (Pokud je při přihlášení požadováno heslo, musíte zadat kód "0000").                        

Zařízení Bluetooth ukládá i identifikační údaje reproduktoru.

PŘÍRUČKA K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud dojde k poruše, před předáním reproduktoru do opravy nejprve zkontrolujte informace uvedené níže.
Neotvírejte reproduktor, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Pokud nedokážete vyřešit problém podle těchto pokynů, obraťte se na dodavatele nebo servisní středisko.

	SYMPTOM
	PŘÍČINA
	ŘEŠENÍ

	Zvuk

	Žádný zvuk
	Není připojen žádný zdroj zvuku.
	Použijte lepší zvukový signál.

	
	Hlasitost je příliš nízká.
	Upravte hlasitost.

	Zkreslení zvuku
	Hlasitost je příliš vysoká.
	Snižte hlasitost.

	
	Reproduktor může být poškozen.
	Pokud je reproduktor poškozen, opravte jej nebo vyměňte.

	Karaoke

	Funkce Karaoke nefunguje
	Konektor mikrofonu není zcela zasunut.
	Připojte správně mikrofon ke konektoru.

	
	Vypínač mikrofonu není zapnutý.
	Zapněte vypínač mikrofonu.

	
	Ovladač hlasitosti mikrofonu je v nejnižší poloze.
	Upravte hlasitost mikrofonu.

	
	Bezdrátový mikrofon má slabou baterii.
	Vyměňte baterii.

	MP3

	Soubory MP3 nelze přehrávat
	Formát souborů na USB disku je nesprávný.
	Naformátujte soubory tak, aby byly MP3.

	
	Porucha způsobila narušení procesu.
	Restartujte reproduktor.

	
	USB disk je odpojen.
	Vložte USB disk správně.

	Dálkové ovládání

	Dálkové ovládání nefunguje správně
	Dálkové ovládání je příliš daleko od jednotky.
	Ovládejte dálkové ovládání na vzdálenost přibližně 6 metrů.

	
	Mezi dálkovým ovladačem a jednotkou je překážka.
	Odstraňte překážku.

	
	Baterie v dálkovém ovladači je slabá.
	Vyměňte baterii za novou.


UPOZORNĚNÍ!
Nepokoušejte se sami opravovat tento produkt, protože tím ztratíte nárok na záruku.
LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
[image: WEEE marking logo]Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že by se s výrobkem nemělo nakládat jako s komunálním odpadem. Po skončení životnosti nevyhazujte zařízeni do komunálního odpadu, ale odneste je do sběrného střediska k recyklaci. Pomůžete tak chránit životní prostředí a budete moci předejít případným negativním důsledkům, které by to mělo na životní prostředí a lidské zdraví.
Vyhledání nejbližšího sběrného střediska:
-kontaktujte místní úřady
- Přístup na webové stránky: http://www.asekol.cz/asekol/
- Vyžádejte si další informace od obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

DOVOZCE: SC INTERVISION TRADING-RO SRL
Ul. I.C Bratianu, č. 48-52, budova A, poschodí 5,
kancelář 504-505, město Pitesti, okres Arges, Rumunsko
PSČ: 110121

[image: ]NÁVOD

Prenosný reproduktor s Bluetooth









BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ďakujeme, že ste si zakúpili reproduktor ABTS-X10 PLUS:
To je vaša záruka kvality, výkonu a hodnoty. Naši inžinieri vybavili tento produkt mnohými užitočnými a pohodlnými funkciami. Ujistite sa, že ste si tento návod na použitie prečítali celý, aby ste si boli istý, že využijete všetky jeho funkcie.

Tento produkt bol vyrobený s použitím komponentov a spracovania tej najvyššej kvality. Pred opustením našej továrne bol testovaný inšpektormi a zistilo sa, že je v perfektnom prevádzkovom stave. Pre budúce použitie si poznačte sériové číslo.

ABY STE PREDIŠLI RIZIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ANI VLHKOSTI.
Poznámky: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
· Obrázky v tomto návode slúžia len na informovanie.
· Z dôvodu neustálej kontroly a zlepšovania našich produktov sa dizajn a špecifikácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

NABÍJAČKA A BATÉRIA
NABÍJANIE REPRODUKTORA
      Pri nabíjaní pripojte napájací adaptér k vhodnému zdroju napájania AC100-240V.
      Doba nabíjania je približne 6-8 hodín. Po úplnom nabití odpojte zdroj napájania. Nenechávajte batériu nabíjať sa príliš dlho, pretože by sa mohla poškodiť.

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\DK-12 说明书.jpgDK-12 说明书] INDIKÁTOR NABÍJANIA BATÉRIE
Panel s LED kontrolkami má indikátor stavu batérie. V strede zobrazenej batérie sú štyri vodorovné čiary a každá z nich predstavuje 25 % zostávajúcej elektrickej energie.
Keď sa nezobrazuje žiadna vodorovná čiara alebo keď batéria bliká, vypnite reproduktor a čo najskôr nabite batériu, aby ste predišli poškodeniu batérie.
Počas nabíjania bliká indikátor batérie na LED paneli.
Po úplnom nabití prestane blikať. Následne pokračujte v nabíjaní batérie 1-2 hodiny, aby ste predĺžili životnosť batérie.


UPOZORNENIE!
Ak sa batéria nachádza pod napätím, plne ju nabite do 48 hodín.
Ak reproduktor nebudete dlhší čas používať, nechajte batériu plne nabitú, inak sa poškodí.




TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL 					ABTS-X10 PLUS
     Menovité napätie:              	AC100-240V~,50Hz/60Hz
     Menovitý výkon: 				≤50W
     Citlivosť vstupu: 				800 ± 50mV
Batéria:					12V 4.5Ah
DC 15V IN:                     	DC 15V NABÍJACIE ROZHRANIE (pre adaptér)
     Doba nabíjania: 				6-8 hodín
     Autonómia:                     	3-5 hodín
Frekvenčná odozva:         	 	20Hz-20KHz
     S/N audio: 					≥71dB

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\LE-210 说明书V1.0.jpgLE-210 说明书V1.0][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619175845.jpgQQ截图20190619175845][image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\1.jpg1]                                           MUTE
Vypnite alebo zapnite zvuk reproduktora.

VSTUP (VYBERTE VSTUP)
Vyberte vtup (vstup AUX / Bluetooth / USB / funkcia FM).

VOL+ (ZVÝŠENIE HLASITOSTI)

PREHRAŤ/POZASTAVIŤ/SKENOVAŤ

  PREDCHÁDZAJÚCI

VOL- (ZNÍŽENIE HLASITOSTI)

NASLEDUJÚCI

EQ Režim EQ: normal / pop / rock / jazz / clasic / country.


OPAKOVANIE
Opakujte skladbu, všetky skladby, celý súbor.

NAHRÁVANIE/PREHRAŤ NAHRÁVKU
Spustite nahrávanie, dlhým stlačením prehráte nahrávky.

PREDCHÁDZAJÚCI SÚBOR
Prejdite do predchádzajúceho súboru v režime vstupu USB.

NASLEDUJÚCI SÚBOR
Prejdite do nasledujúceho súboru v režime vstupu USB.
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 POPIS TLAČIDIELPOHĽAD ZHORA
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NAHRÁVANIE/PREHRAŤ NAHRÁVKU[image: ]
Spustite nahrávanie, dlhým stlačením prehráte nahrávky.
PRIORITA MIKROFÓNU [image: ]
Keď je aktivovaný režim „PRIORITA MIKROFÓNU “, hlasitosť hudby sa zníži, keď hovoríte do mikrofónu.

HLASITOSŤ GITARY

OZVENA MIKROFÓNU

TREBLE 

BASS

ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ

DC 12V IN
Vstup pre batériu 12V DC.
DC 15V IN
Nabíjacie rozhranie DC 15V (pre adaptér).
SLOT MIKROFÓN 2

SLOT MIKROFÓN 1

SLOT GITARA
 
VSTUP AUX 

NAČÍTANIE ZARIADENÍ CEZ USB
Načítanie mobilných zariadení DC 5V

SLOT PREHRÁVANIE USB 

OPAKOVANIE [image: ]
Opakujte skladbu, všetky skladby, celý súbor.
VSTUP [image: ]
Krátkym stlačením tlačidla zvoľte vstupný režim (AUX/Bluetooth/USB/FM rádiový vstup).
G-BASS 
Tlačidlo zvýraznenia basov
HLASITOSŤ MIKROFÓNU	

PREDCHÁDZAJÚCI [image: ]

PREHRAŤ/POZASTAVIŤ/SKENOVAŤ[image: ]

NASLEDUJÚCI [image: ]

HLASITOSŤ
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OVLÁDANIE MIKROFÓNU A ZÁKLADNÁ OBSLUHA
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190619160226.jpgQQ截图20190619160226]BEZDRÔTOVÝ MIKROFÓN
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FUNKCIE
FUNKCIA NAHRÁVANIA					FM FUNKCIE
Stlačte[image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251] pre nahrávanie hlasu do externej pamäte, ako je napríklad USB disk pripojený k reproduktoru.

Ak sa externá pamäť použije prvýkrát, systém automaticky vytvorí nový priečinok s názvom VOICE (HLAS) a nahrané súbory v ňom budú pomenované REC001, REC002 atď.

V režime nahrávania, stlačte [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251]/ INPUT (VSTUP) aby ste zastavili nahrávanie.

Dlho stlačte [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110251.jpgQQ截图20190621110251] na prehrávanie záznamov z externej pamäte, stačte PREV (predchádzajúci) a NEXT (nasledujúci) na výber nahrávok, ktoré sa majú prehrať.


Stlačte INPUT (VSTUP) na prepnutie do režimu RÁDIO FM.

Vyhľadajte a nalaďte rozhlasové stanice automaticky stlačením tlačidla [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110301.jpgQQ截图20190621110301] na diaľkovom ovládači alebo dlhým stlačením [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110301.jpgQQ截图20190621110301] na reproduktore.
Zmeňte rádiové kanály stlačením [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110313.jpgQQ截图20190621110313] a [image: C:\Users\Administrator\Desktop\8787\QQ截图20190621110318.jpgQQ截图20190621110318] na reproduktore alebo diaľkovom ovládači.  









FUNKCIA AWS (AKAI Wireless STEREO)
1、 Vyberte režim Bluetooth na 2 reproduktoroch, ktoré chcete spárovať. 
2、Poznámka: Na pripojenie v režime AWS musia byť 2 reproduktory úplne rovnakého modelu.
3、Vyberte si ktorýkoľvek z dvoch reproduktorov a dlho stlačte tlačidlo "NEXT". 
4、Zaznie zvuk a na displeji hlavného reproduktora sa zobrazí "HOST", čím je potvrdené, že tieto 2 reproduktory sú teraz pripojené.
5、Displej sekundárneho reproduktora by mal v statickom režime zobrazovať „BT“. 
6、Ak chcete odpojiť funkciu AWS, jednoducho stlačte tlačidlo „PREVIOUS“ na hlavnom reproduktore. 
7、Na displeji vedľajšieho reproduktora by sa malo zobraziť blikajúce „BT“. 
8、Dlho stlačte tlačidlo "PLAY/PAUSE/SCAN" pre úplne odpojenie pripojenia Bluetooth od mobilného zariadenia.
. 

POUŽÍVANIE BLUETOOTH
DÔLEŽITÉ:
Pred použitím funkcie Bluetooth musí byť reproduktor najprv pripojený k zariadeniu Bluetooth.
("Paring" znamená vytvorenie spojenia medzi zariadeniami Bluetooth, ako sú mobilné telefóny, tablety,
 PC, ATĎ).

1. Stlačte BT REŽIM pre prepínanie v REŽIME BT (režim Bluetooth). (Obr.1)

2. [image: ]V REŽIME BT, pípnutie oznámi, že režim pripojenia Bluetooth sú pripravené.                  
Následne mikrosystém automaticky vyhľadá zariadenia Bluetooth v okolí.

3. Zapnite funkciu Bluetooth na vašom zariadení a uistite sa, že je viditeľné pre ostatné zariadenia
4. (pozrite si pokyny pre vaše zariadenie na pridanie alebo nastavenie zariadenia Bluetooth).
5. Vyhľadajte zariadenia Bluetooth:
ABTS-X10 PLUS je názov vášho reproduktora. (obr.2)
Pípnutie vás upozorní, že zariadenia Bluetooth sú úspešne pripojené. (Ak sa počas prihlasovania vyžaduje heslo, musíte zadať kód "0000"). 

Zariadenie Bluetooth ukladá aj identifikačné údaje 
reproduktora.











PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak dôjde k poruche, pred odovzdaním reproduktora do opravy najskôr skontrolujte informácie uvedené nižšie.
Neotvárajte reproduktor, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Ak nedokážete vyriešiť problém podľa týchto pokynov, obráťte sa na dodávateľa alebo servisné stredisko.

	SYMPTÓM
	PRÍČINA
	RIEŠENIE

	Zvuk

	Žiadny zvuk
	Nie je pripojený žiadny zdroj zvuku.
	Použite lepší zvukový signál.

	
	Hlasitosť je príliš nizka.
	Upravte hlasitosť.

	Skreslenie zvuku
	Hlasitosť je príliš vysoká.
	Znížte hlasitosť.

	
	Reproduktor môže byť poškodený.
	Ak je reproduktor poškodený, opravte ho alebo vymeňte.

	Karaoke

	Funkcia Karaoke nefunguje
	Konektor mikrofónu nie je úplne zasunutý.
	Pripojte správne mikrofón ku konektoru.

	
	Vypínač mikrofónu nie je zapnutý.
	Zapnite vypínač mikrofónu.

	
	Ovládač hlasitosti mikrofónu je v najnižšej polohe.
	Upravte hlasitosť mikrofónu.

	
	Bezdrôtový mikrofón má slabú batériu.
	Vymeňte batériu.

	MP3

	Súbory MP3 nie je možné prehrávať
	Formát súborov na USB disku je nesprávny.
	Naformátujte súbory tak, aby boli MP3.

	
	Porucha spôsobila narušenie procesu.
	Reštartujte reproduktor.

	
	USB disk je odpojený.
	Vložte USB disk správne.

	Diaľkové ovládanie

	Diaľkové ovládanie nefunguje správne
	Diaľkové ovládanie je príliš ďaleko od jednotky.
	Ovládajte diaľkové ovládanie na vzdialenosť približne 6 metrov.

	
	Medzi diaľkovým ovládačom a jednotkou je prekážka.
	Odstráňte prekážku.

	
	Batéria v diaľkovom ovládači je slabá.
	Vymeňte batériu za novú.






UPOZORNENIE!
Nepokúšajte sa sami opravovať tento produkt, pretože tým stratíte nárok na záruku.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
[image: WEEE marking logo]Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Po skončení životnosti nevyhadzujte zariadenie do komunálneho odpadu, ale odneste ho do zberného strediska na recykláciu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie a budete môcť predísť akýmkoľvek negatívnym dôsledkom, ktoré by to malo na životné prostredie a ľudské zdravie.
Ak chcete nájsť najbližšie zberné stredisko: 
-kontaktujte miestne úrady
- Prístup na webovú stránku: http://www.asekol.sk/asekol/
- Vyžiadajte si ďalšie informácie z obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.


DOVOZCA: SC INTERVISION TRADING-RO SRL
Ul. I.C Bratianu, č. 48-52,budova A, poschodie 5,
kancelária 504-505, mesto Pitesti, okres Arges, Rumunsko
PSČ: 110121
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