[image: ]
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
MULTIMÉDIA REDNSZER
HU – MAGYAR
TÁVIRÁNYÍTÓ
	

[image: ] 


	1. STANDBY: Nyomja meg ezt a gombot a készülék be-/ki-kapcsolására. 
1. BEMENET: Nyomja meg ezt a gombot a bemenet kiválasztására (Aux/FM/BT/USB/SD).
1. USB: Automata lejátszás USB csatlakozásos adathordozóról.
1. SD: Audio lejátszás SD kártyáról. 
1. FM: FM rádióadó lejátszása.
1. AUX IN: AUX audio bemenet.
1. MAGAS HANGOK (-): A magas hangok erejének csökkentése.
1. MAGAS HANGOK (+): A magas hangok erejének növelése.
1. MÉLYHANGOK (-): A mély hangok erejének csökkentése.
1. MÉLYHANGOK (+): A mélyhangok erejének növelése.
1. ST(-): Az előző FM rádióadó kiválasztása.
1. ST(+): A következő FM rádióadó kiválasztása.
1. PREV: USB/SD üzemmódban – Az előző zeneszám lejátszása. FM rádió üzemmódban – az előző rádióadó lejátszása.
1. NEXT: USB/SD üzemmódban – A következő zeneszám lejátszása. FM rádió üzemmódban – a következő rádióadó lejátszása. 
1.  VOL(-) a fő hangerő  csökkentése.
1. VOL(+) a fő hangerő növelése.
1. PL/PA/MUTE: A lejátszás / szünet felváltására vagy a hang elnémítása. 
1. FT(-): A gomb minden megnyomásánál az FM frekvencia-keresés 0.1 MHZ-el csökken.
1. FT(+):A gomb minden megnyomásánál az FM frekvencia-keresés 0.1 MHZ-el növekedik. 
1. 0-9: Az USB/SD üzemmódban lehetővé teszi a zeneszám kiválasztását.
1. ISMÉTLÉS FUNKCIÓ
EGY SZÁM ISMÉTLÉSE: Az épp lejátszott számot ismételten játssza le.
AZ ÖSSZES SZÁM ISMÉTLÉSE: Az összes zeneszámot ismételten játssza le.
SHUF: A zeneszámokat véletlenszerű sorrendben játssza le. 
KIKAPCSOLVA: Minden zeneszámot egyszer játssza le, sorrendben.
1. KERESÉS: Az FM rádióadók automata keresése..




MEGJEGYZÉS 
1. Kérjük, ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletek, a víz vagy a nedvesség hatásának. 
2. Kérjük, az áramütések elkerülése végett, ne próbálja a terméket szétbontani; a javítási munkákat csak engedélyezett szervizegységben szabad végeztetni. 
3. Amikor hosszabb ideig nem használja a terméket, javasoljuk, kapcsolja ki a tápellátását és válassza le a tápkábelt a tápdugaszról.
A VEZÉRLŐPANEL
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(1) Hangerő / üzemmód beállítása 
(2) MOD (üzemmód)
(3) Előző / FM keresés
(4) SD kártya retesz 
(5) USB adathordozó csatlakozó
(6) Következő / FM keresés 
(7) Lejátszás / Szünet 



	HANGSZÓRÓK
	
	
	
	HANGERŐSÍTŐK
	

	
	SZATELLIT HANGSZÓRÓ
	SUBWOOFER
	
	Csatorna-szétválasztás
	45 db

	A hangszóró átmérője
	3 inch
	5.25 inch
	
	Jel/zaj arány
	68 db

	Impedancia
	4 Ω
	4 Ω
	
	Szükséges tápenergia
	

	Frekvencia mértéke
	35 Hz – 20 KHz
	
	
	Feszültség
Frekvencia
	220-230 V ~
50 Hz
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	Ez a terméken vagy csomagolásán levő jel azt jelzi, hogy az illető termék nem kezelhető úgy, mint egy szokásos háztartási hulladék. Ne dobja a készüléket a háztartási szemétládába annak használati tartamának lejárta után, hanem vigye azt egy újrahasznosításra engedélyezett begyűjtési központba. Ezáltal meg fogja óvni a környezetet és el fogja kerülni az esetleges negatív hatásokat a környezetre és az emberi egészségre.
Ahhoz hogy megtudja a legközelebbi begyűjtési központ címét: 
· Forduljon a helyi hatóságokhoz; 
· Lépjen be a http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/ honlapra; 
· Kérjen információt attól az áruháztól, ahol a terméket vásárolta
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