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WSTĘP
Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup naszego wyrobu. Jesteśmy pewni, że docenisz jego jakość i niezawodność, ponieważ został zaprojektowany i wykonany z myślą o zaspokojeniu wymogów klientów. Niniejsze instrukcje  dotyczące użytkowania są zgodne z wymogami normy europejskiej EN 82079.
UWAGA! Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania przyrządu. 
Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego przyrządu należy zapoznać się z instrukcją obsługi a zwłaszcza z instrukcja bezpieczeństwa i ostrzeżeniami, których należy przestrzegać. Niniejszą  instrukcję wraz z przewodnikiem obrazkowym należy zachować w celu ewentualnych późniejszych konsultacji. Jeżeli przyrząd zostanie udostępniony innemu użytkownikowi należy pamiętać o przekazaniu mu również niniejszej dokumentacji. 
 UWAGA: jeżeli wystąpiły trudności ze zrozumieniem dowolnej części niniejszej instrukcji lub w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z firmą pod adresem podanym na ostatniej stronie jeszcze przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu.
  UWAGA: osoby słabowidzące mogą skorzystać z wersji cyfrowej niniejszej instrukcji obsługi zamieszczonej na stronie internetowej www.tenactagroup.com
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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
• Po wyjęciu przyrządu z opakowania, należy sprawdzić, czy jest w stanie nienaruszonym i czy jest kompletny, tak jak przedstawiono to w przewodniku obrazkowym oraz, czy nie został uszkodzony w trakcie transportu.  W razie wątpliwości nie należy wyrobu użytkować i skontaktować się z autoryzowanym zakładem serwisowym.					
UWAGA!  Przed przystąpieniem do użytkowania należy usunąć wszelkie materiały informacyjne, takie jak nalepki, przywieszki itp.  			
UWAGA! Ryzyko uduszenia. Opakowanie nie może być zabawką dla dzieci. Woreczek igielitowy przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
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• Niniejsze urządzenie może być użytkowane tylko do celów, do których zostało zaprojektowane, czyli jako strzyżarka do włosów do użytku domowego. Inne użytkowanie, niż zakładane może stanowić zagrożenie.  • Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość podana w informacjach technicznych urządzenia odpowiada danym sieci zasilającej, do której urządzenie zostanie podłączone. Dane techniczne zamieszczone są na urządzeniu i  zasilaczu, jeżeli zasilacz jest elementem wyposażenia (zob. przewodnik obrazkowy). •	Niniejsze urządzenie może działać automatycznie na częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz.• Urządzenie może być zasilane tylko bardzo niskim napięciem bezpiecznym, które zgodne jest z oznaczeniami na urządzeniu (zob. dane techniczne). 
	UWAGA! Do ładowania akumulatora używać tylko zasilacza sieciowego dostarczonego z tym urządzeniem. 
• Dzieci w wieku poniżej 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, albo osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia mogą użytkować urządzenie, jeżeli pozostają pod nadzorem lub otrzymali odpowiednie poinstruowanie dotyczące bezpiecznej obsługi tego urządzenia i zdaja sobie sprawę z towarzyszących użytkowaniu urządzenia zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się 
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przyrządem. Czyszczenie i konserwację w zakresie przewidzianym do wykonywania przez użytkownika, nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru. 
•  Urządzenia tego NIE UŻYWAJ, jeżeli masz mokre lub wilgotne ręce lub nogi. 
•  Jeżeli chcesz odłączyć wtyczkę z gniazda, NIE CIĄGNIJ za przewód ani za urządzenie.
•  NIE CIĄGNIJ za przewód zasilający urządzenie, ani nie podnoś  urządzenia za pośrednictwem przewodu.
• Urządzenia NIE NARAŻAĆ na działanie wilgoci lub  czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itd.) lub zbyt wysokiej temperatury. 
• Podczas użytkowania zawsze należy urządzenie kontrolować. 
• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia, a także w przypadku nie korzystania z urządzenia, zawsze należy odłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego. 
• W razie usterki lub nieprawidłowej pracy urządzenia, należy urządzenie wyłączyć i nie próbować je naprawiać. W sprawie ewentualnej naprawy należy zwrócić się do autoryzowanego zakładu naprawczego. 
• Jeżeli uszkodzony został przewód zasilający, należy wymienić go w autoryzowanym zakładzie naprawczym, aby ustrzec się ewentualnych zagrożeń. 
• Urządzenia tego nie wolno ZANURZAĆ  w wodzie lub innych cieczach. Podczas czyszczenia i wykonywania konserwacji 
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należy stosować się do zaleceń właściwego akapitu niniejszej instrukcji.
UWAGA! Urządzenie utrzymywać w stanie suchym. 
•	Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do strzyżenia włosów ludzkich. NIE UŻYWAĆ je do strzyżenia zwierząt lub peruk wykonanych z materiałów syntetycznych. 
•	Parametry techniczne urządzenia podane są na zewnątrz opakowania. 
•	Z urządzenia korzystać tylko z dostarczonym osprzętem, który stanowi jego niezbędny element. 
INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA AKUMULATORA 
•	  NIE ŁADOWAĆ akumulatora korzystając z urządzeń, które nie są do tego dedykowane lub w sposób inny niż opisany w tej instrukcji obsługi. 
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo wycieku z akumulatora substancji powodujących korozję i wybuchu. Akumulatora NIE WOLNO rozmontowywać, narażać na działanie nadmiernego ciepła,  jak np. bezpośrednie działanie promieni słonecznych, pożar lub źródło podobne. 
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Akumulator NIE MOŻE BYĆ zwierany i mechanicznie uszkodzony. Nie można spalać go w piecu, zanurzać w wodzie, przechowywać z przedmiotami metalowymi i zapobiegać upadkom na powierzchnie twarde. W przypadku wycieku z akumulatora unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
• Urządzenia ani akumulatora NIE UŻYWAĆ, jeżeli akumulator wykazuje oznaki uszkodzenia takie jak np. zdeformowanie, zarysowania, nietypowy zapach lub wyblaknięcie obudowy. W takim wypadku należy zwrócić się do autoryzowanego zakładu naprawczego.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko poważnych obrażeń. Zawsze przechowywać akumulatory poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia akumulatory mogą spowodować śmiertelne obrażenia. Dlatego konieczne jest przechowywanie akumulatorów poza zasięgiem dzieci. Jeżeli doszłoby do połknięcia akumulatora, należy natychmiast udać się do lekarza lub miejscowego ośrodka toksykologicznego.
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· [image: ] Pojemność akumulatora ulega naturalnemu zużyciu, a jego pojemność  z upływem czasu zmniejsza się. 

· Urządzenie zawiera akumulatory, których użytkownik nie może wymieniać.  

· NIE PRÓBOWAĆ WYMIENIAĆ akumulatorów we własnym zakresie; zawsze należy korzystać z pomocy autoryzowanego zakładu naprawczego.  
[image: ]
OBJAŚNIENIA SYMBOLI
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	Uwaga/niebezpieczeństwo
	Ogólny zakaz
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Włączone/wyłączone	Informacja
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Zasilacz
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OPIS URZĄDZENIA I AKCESORIÓW 

Odsyłamy do ilustracji [A] Przewodnika obrazkowego dla przeprowadzenia sprawdzenia zawartości opakowania.
1. Podłączenie dla bezpośredniego ładowania lub działania pod zasilaniem z sieci
2. Kontrolka ładowania LED
3. Przycisk „ON/OFF/TURBO“ (WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE/TURBO)
4. Zablokowanie ostrza tnącego
5. Grzebień dolny
6. Grzebień górny
7. Przycisk odblokowania grzebienia
8. Przycisk regulacji poziomu strzyżenia
9. Olej
10. Szczoteczka do czyszczenia
11. Zasilacz AC/DC   z przewodem zasilającym
TD. Dane techniczne
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ŁADOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je ładować przez 10 godzin do zupełnego naładowania. 
Przed użyciem i ładowaniem należy zawsze upewnić się, czy urządzenie jest zupełnie suche.
• Wyłączyć urządzenie.
• Włączyć zasilacz (11) do gniazda wtyczkowego.
• Podłączyć przewód ładowania (11) do złącza (1) umieszczonego w dolnej części strzyżarki. Kontrolka ładowania (2) zacznie świecić światłem czerwonym. 
Nie pozostawiać urządzenia na trwale podłączonego do gniazda sieciowego. Po użyciu i doładowaniu strzyżarkę należy wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. 
W celu zachowania pojemności akumulatora strzyżarki do włosów: 
• Nie należy doładowywać codziennie. Zalecamy w odstępach sześciomiesięcznych zupełnie rozładować akumulator i następnie ładować przez 10 godzin.  
• Nie ładować urządzenia dłużej, niż jest to zalecane. Przeładowanie obniża wytrzymałość akumulatora.  
• Jeżeli wyrób przez czas dłuższy nie będzie użytkowany, przed jego odłożeniem należy je przez czas 10 godzin ładować. 
UŻYTKOWANIE
OSTRZEŻENIE! NIE UŻYWAĆ urządzenia, jeżeli są na nim widoczne oznaki uszkodzenia. 
UWAGA! Urządzenia nie używać, jeżeli są uszkodzone ostrza tnące lub nie działa prawidłowo. 
Należy upewnić się, że włosy są suche i umyte i nie pozostały na nich resztki lakieru, pianki lub żelu. Następnie należy włosy wyszczotkować zgodnie z kierunkiem włosa i rozczesać splątania. 
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UWAGA! Przed wymianą osprzętu należy urządzenie wyłączyć.
ZASTOSOWANIA REGULOWANEGO GRZEBIENIA (5 LUB 6)
W celu osadzenia grzebienia regulowanego (5 lub 6) należy stosować się do poniższej instrukcji:
•	Przesuwać grzebień regulowany (5 lub 6) w prowadnicach urządzenia do momentu usłyszenia kliknięcia. 
•	Należy upewnić się, że grzebień (5 lub 6) jest prawidłowo osadzony w prowadnicach po obu stronach.  
•	Jeżeli użyty jest grzebień regulowany (5 lub 6), urządzenie umożliwia 14 różnych ustawień długości włosów:  
GRZEBIEŃ REGULOWANY (5): 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12 mm
GRZEBIEŃ REGULOWANY (6): 14; 15,5; 17; 18,5; 20; 21,5; 23 mm
•	Naciskając przycisk regulacji (8) ustawić grzebień (5 lub 6) na długość wymaganego strzyżenia i pozwolić mu umieścić się w wymaganym położeniu. 
•	Urządzenie włączyć przez przesunięcie przycisku „ON/OFF/TURBO“ (WŁĄCZONE/ WYŁĄCZONE/TURBO) (3) w położenie „1“. Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane, zawsze należy je wyłączyć. 
ZALECENIA PRAKTYCZNE
•	Należy zaczynać strzyżenie przy maksymalnym ustawieniu grzebienia regulowanego i stopniowo zmniejszać ustawienie długości włosów. 
•	W celu osiągnięcia wyniku optymalnego strzyżenie wykonywać w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. 
•	Ponieważ nie wszystkie włosy rosną w jednakowym kierunku, należy urządzeniem operować w kilku kierunkach (w górę, w dół lub na skos). 
•	Jeżeli w grzebieniu regulowanym (5 lub 6) nagromadzi się duża ilość włosów, należy grzebień wyjąć z urządzenia i wyczyścić szczoteczką (10), która zgromadzone włosy usunie. 
•	Należy zapamiętać ustawienie długości włosów, które zostało użyte do wykonania określonej fryzury, aby można ją wykonać również w przyszłości. 
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UŻYCIE BEZ REGULOWANEGO GRZEBIENIA (5 LUB 6)
Urządzenie można stosować również bez grzebienia regulowanego (5 lub 6) dla strzyżenia włosów na bardzo krótko przy skórze (1 mm), względnie dla wykończenia strzyżenia na karku i w okolicy uszu. 
  UWAGA: Jeżeli urządzenie używane jest bez grzebienia regulowanego (5 lub 6), urządzenie będzie pracować przy skórze głowy. 
•	Grzebień regulowany (5 lub 6) można wysunąć z urządzenia po naciśnięciu przycisków blokady grzebienia (7).
FUNKCJA TURBO
Przycisk funkcji „ON/OFF/TURBO“ (WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE/TURBO) służy oprócz włączenia urządzenia także do ustawienia prędkości pracy. Przesunąć przycisk w kierunku do góry do pośredniego położenia „1“ – tryb „normal“, który przeznaczony jest do włosów rzadkich. Przesunąć przycisk w kierunku do góry do położenia „2“ – tryb „sport“, który przeznaczony jest do szybkiego strzyżenia, idealnego dla włosów gęstych. 
122
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 
UWAGA! Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. 
Urządzenie należy wyczyścić i upewnić się, że jest wyłączone, bezpośrednio po każdym strzyżeniu i zawsze, jeżeli dojdzie do nagromadzenia się włosów lub zanieczyszczeń w urządzeniu tnącym. 
•	Do czyszczenia urządzenia nie używać proszków do czyszczenia lub płynów zawierających cząstki ścierne a np. alkohol lub benzynę. 
•	Aby nie spowodować uszkodzeń, nie zanurzać urządzenia w wodzie, ani w innej cieczy. 
UWAGA! Przed każdorazowym użyciem urządzenia, należy prawidłowo nasmarować olejem ostrza na całej ich długości, olej jest elementem dostarczonego wyposażenia. Po każdorazowym użyciu ostrza należy oczyścić za pomocą znajdującego się na wyposażeniu małego grzebyczka i ponownie je nasmarować. 
UWAGA! Olej (9) przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie wdychać, nie połykać, unikać kontaktu ze skóra i oczami. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem i posiadać z sobą opakowanie lub etykietę wyrobu. 
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UWAGA! Przed ponownym użyciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie wyczyszczone elementy są suche. 
ZABLOKOWANIE OSTRZA TNĄCEGO  
•	Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilacza (11).
•	Grzebień regulowany (5 lub 6) wysunąć z urządzenia po naciśnięciu przycisków blokady grzebienia (7).
•	Palcem naciskać zespół ostrzy tnących (4) w jego części centralnej w kierunku w górę, aż nie otworzy się [ilustr. B1]. Następnie wysunąć go z urządzenia. 
•	Należy zachować ostrożność, aby zespół ostrzy tnących (4) nie spadł na podłoże.
•	Zespół ostrzy tnących (4) i część wewnętrzną urządzenia wyczyścić szczoteczką dostarczoną wraz z urządzeniem [ilustr. B2, B3].
•	Ustawić języczek zespołu ostrzy tnących na otworze i osadzić [ilustr. B4].
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PROBLEMY I ROZWIĄZANIE

	Problem
	Przyczyna
	Rozwiązanie

	Ostrza nie poruszają się
	Ostrza nie są nasmarowane
	Wyczyścić szczoteczką i nasmarować dostarczonym olejem

	
	
	

	
	
	

	Ostrza grzeją się
	Ostrza nie są nasmarowane
	Wyczyścić szczoteczką i nasmarować dostarczonym olejem 
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LIKWIDACJA

Opakowanie wyrobu wykonane jest z materiałów zdatnych do recyklingu. Należy poddać je likwidacji  zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 
[image: ]
Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE o odpadowych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych OEEZ) symbol przekreślonego pojemnika na odbiorniku lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenie musi być likwidowane oddzielnie od pozostałego odpadu. ř
[image: ]
Dlatego użytkownik musi przekazać urządzenie do punktu zajmującego się złomowaniem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

 Rozwiązaniem alternatywnym jest zdanie urządzenia podlegającego wycofaniu z użytkowania, sprzedawcy przy zakupie nowego równoważnego urządzenia.  Użytkownik może przekazać wyroby elektroniczne o wielkości poniżej 25 cm sprzedawcom wyrobów elektronicznych, których powierzchnia sprzedażowa wynosi co najmniej 400 m2, bezpłatnie i bez zobowiązania do dokonania zakupu. Właściwie wysegregowany zbiór w celu zapewnienia dla oddanego urządzenia przeprowadzenia recyklingu, który obejmuje przygotowanie i likwidację ekologiczną, wspomaga zapobieganie niekorzystnym dla zdrowia i środowiska oddziaływaniom i wspiera ponowne wykorzystanie i/lub ekologiczny recykling materiałów wchodzących w skład urządzenia. 
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LIKWIDACJA AKUMULATORA
  Wyrób ten zawiera akumulator typu Ni-MH.
•	Przed likwidacją urządzenia należy wyjąć akumulator. 
UWAGA! Przed wyjęciem akumulatora należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. 
W celu uzyskania informacji należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy lub urzędów miejscowych. 

Wyjąć przewód zasilający urządzenia z gniazda sieciowego i pozostawić pracujące urządzenie do chwili zupełnego zatrzymania się. 

Demontaż urządzenia: 

1.	Jeżeli na obudowie z przodu lub tyłu wyrobu znajdują się śruby, należy je usunąć.

2.	Używając wkrętaka usunąć część przednią obudowy i/lub tylną część obudowy wyrobu. Usunąć również śruby i/lub elementy dodatkowe osłaniające płytkę obwodów drukowanych z akumulatorem. 

3.	Wyjąć akumulator. 

•	Zlikwidować akumulator poprzez oddanie go do właściwego punktu zbioru.

•	  Akumulatora NIE WYRZUCAĆ  do odpadu komunalnego. 
•	  NIE ŁADOWAĆ akumulatora w temperaturze poniżej 0 °C i powyżej 45 °C.

UWAGA! Aby można wyjąć akumulator, należy przeciąć niektóre przewody elektryczne. Przy wykonywaniu tej czynności przewody nie mogą stykać się wzajemnie. 
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USŁUGI WSPARCIA I GWARANCJA

Urządzenie objęte jest gwarancja na okres 2 lat od daty dostawy. Obowiązująca jest data podana na paragonie / fakturze (zakładając , że jest czytelna); w przeciwnym wypadku tylko wtedy, jeżeli nabywca może udowodnić, że dostawa nastąpiła później. W przypadku wady wyrobu, istniejącej przed datą doręczenia, gwarantowana jest bezpłatna naprawa lub wymiana urządzenia, jeżeli jeden z tych środków zaradczych nie jest niewspółmierny z drugim. Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia autoryzowanego zakładu naprawczego o wadzie w terminie dwóch miesięcy od jej stwierdzenia. 
Gwarancja nie obejmuje wszystkich części, które mogą być obarczone wadą w wyniku: 
a. uszkodzenia na skutek przewozu lub przypadkowych upadków, 
b. nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwego systemu elektrycznego, 
c. naprawy lub adaptacji przeprowadzonej przez osoby nieuprawnione, 
d. nie przeprowadzania lub niewłaściwego przeprowadzenia konserwacji i czyszczenia, 
e. wyrób i/lub jego części, które podlegają degradacji i/lub zużyciu, włącznie z ograniczeniem czasu użytkowania akumulatora w wyniku zużycia lub upływu czasu, 
f. nie stosowania się do instrukcji użytkowania urządzenia, niedbałości lub nieostrożnego obchodzenia się.
Wyżej przywołany wykaz służy jako przykład i nie jest wyczerpujący, ponieważ gwarancja nie obejmuje również wszystkich przypadków, kiedy nie można zbadać wad wytwórczych urządzenia. Z gwarancji są wyłączone również wszystkie przypadki nieprawidłowego użytkowania urządzenia i przypadki profesjonalnego użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, które w sposób pośredni mogą powodować szkodę osobom, spowodować szkody materialne lub doprowadzić do zranienia zwierząt domowych na skutek nie stosowania się do instrukcji zawartych w broszurze „Zalecenia i ostrzeżenia”, dotyczących instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia.   
Powyższe nie wpływa na zobowiązania umowne wobec sprzedającego. 
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Sposoby świadczenia pomocy
Naprawa urządzenia musi być przeprowadzona przez autoryzowany zakład naprawczy. Wadliwe urządzenie, jeżeli objęte jest gwarancją, musi być przekazane do zakładu naprawczego wraz z potwierdzeniem, z którego wynika data sprzedaży lub dostawy.
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