AUTOMATICKÝ TOSTOVAČ G10134 Artista
Návod na použitie
Vážení zákazníci,
pred použitím spotrebiča je potrebné, aby si každý používateľ pozorne prečítal návod na obsluhu.

Pripojenie
Spotrebič musí byť zapojený do správne nainštalovanej zásuvky s ochranným kontaktom. Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku spotrebiča. Spotrebič spĺňa smernice záväzné pre označenie CE.

Dôležité bezpečnostné upozornenia
Počas prevádzky vždy existuje riziko vznietenia pečiva, preto musí byť prístroj počas používania pod dohľadom a nesmie byť umiestnený pod záclonami alebo inými horľavými materiálmi.
Opravy smie vykonávať iba autorizovaný servis. Pred čistením sa uistite, že je prístroj vypnutý, odpojený zo siete a úplne vychladnutý. Nikdy ho neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody – hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
Po každom použití vyberte zásobník na omrvinky a vyčistite ho. Prístroj utierajte iba vlhkou handričkou bez použitia čistiacich prostriedkov.
Upozornenie
Nesprávne používanie môže viesť k vážnym zraneniam.
Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez dostatočných skúseností môžu zariadenie používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú všetkým rizikám.
Deti nesmú zariadenie používať. Udržujte zariadenie aj napájací kábel mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – hrozí napríklad riziko udusenia.
Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie, napájací kábel a príslušenstvo nevykazujú známky poškodenia. Ak prístroj spadol alebo bol kábel vystavený nadmernému ťahu, zariadenie ďalej nepoužívajte – aj neviditeľné poškodenie môže ovplyvniť bezpečnosť.
Udržujte prístroj a kábel mimo horúcich povrchov (napr. varných platní) a iných zdrojov tepla. Pri odpájaní zo zásuvky nikdy neťahajte za kábel, ale vždy uchopte zástrčku.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním pokynov.
Zariadenie je určené na domáce a podobné použitie, napríklad:
· v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
· v poľnohospodárskych prevádzkach,
· pre zákazníkov v hoteloch, moteloch a podobných zariadeniach,
· v ubytovacích zariadeniach typu „bed and breakfast“.
Prístupné plochy sú počas prevádzky veľmi horúce – NEDOTÝKAJTE SA ICH!
Nenechávajte napájací kábel voľne visieť. Počas prevádzky nenechávajte prístroj bez dozoru. Nikdy sa nepokúšajte vyberať pečivo prstami ani kovovými predmetmi (napr. nožom) – výhrevné telesá sú pod napätím.

Všeobecné informácie
Nepoužívajte plátky hrubšie ako 14 mm alebo príliš veľké kusy.
Ak sa pečivo zasekne, odpojte prístroj zo zásuvky a použite tupý drevený predmet – nedotýkajte sa výhrevných telies.
Pri prvom zapnutí môže byť cítiť mierny zápach alebo sa môže objaviť dym – je to bežné a rýchlo zmizne. Zabezpečte dostatočné vetranie.
Prístroj je vybavený funkciou automatického vypnutia. Po skončení opekania sa automaticky vypne. Ak k tomu dôjde, odpojte ho zo zásuvky a nechajte vychladnúť.

Popis
1. [image: ]Ovládacia páka
2. Otvory na opekanie
3. Zásobník na omrvinky
4. Telo prístroja
5. Tlačidlo Vypnúť / Storno
6. Tlačidlo opätovného ohrevu
7. Tlačidlo rozmrazovania
8. Časovač
9. Nerezové kliešte

Tento tostovač je vhodný na opekanie toastov a chleba. Vďaka funkcii rozmrazovania (tlačidlo 7) je možné rozmraziť chlieb alebo toast.

Opekanie
· Uistite sa, že je ovládacia páka (1) v hornej polohe.
· Umiestnite prístroj na rovný a stabilný povrch a zapojte ho do zásuvky.
· Nastavte časovač (8) podľa chuti, hrúbky chleba a požadovaného stupňa opečenia.
· Vložte pečivo do klieští (9) a potom do otvorov (2).
· Stlačte ovládaciu páku (1) nadol, čím spustíte opekanie.
· Počas opekania kontrolujte, aby sa pečivo nepripálilo. Opekanie môžete zastaviť tlačidlom „Storno“ (5).
· Po dokončení sa páka automaticky zdvihne a prístroj sa vypne. Pečivo vyberte pomocou klieští bez dotyku horúcich častí.
· Po použití odpojte prístroj zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť.

Rozmrazovanie
Táto funkcia ohreje komory na teplotu vhodnú na rozmrazovanie chleba.
Po nastavení časovača (8) a stlačení páky (1) stlačte tlačidlo rozmrazovania (7).

Opätovný ohrev
Vhodné na ohrev už opečeného pečiva. Nevkladajte pečivo s maslom.
Po nastavení časovača (8) a stlačení páky (1) stlačte tlačidlo ohrevu (6).

Zohrievanie rôznych druhov pečiva
Nastavte šírku držiaka podľa typu pečiva a položte ho na držiak. Nastavte stredný stupeň opekania a spustite pomocou páky. Po skončení cyklu prístroj vypnite, otočte pečivo a po 60–90 sekundách proces zopakujte.

Čistenie a údržba
Pred čistením sa uistite, že je prístroj odpojený a úplne vychladnutý.
Nikdy ho neumývajte vodou ani neponárajte do vody – hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky. Plášť čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Omrvinky sa zachytávajú v zásobníku – pred každým použitím ho vyprázdnite.

Likvidácia
Použité elektrospotrebiče odovzdajte na zberné miesta komunálneho odpadu.

Záručné vyhlásenie
Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete spokojní.
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod a riaďte sa ním. Výrobok je určený na domáce použitie.
Na tento spotrebič poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a vady materiálu. Nevzťahuje sa na mechanické poškodenie, nesprávne používanie, používanie v rozpore s návodom, vyššiu moc ani neoprávnené zásahy do zariadenia.
V prípade poruchy kontaktujte predajcu alebo zákaznícky servis (adresa je uvedená v záručnom liste).

Technické vlastnosti
· Napájanie: AC 220–240 V ~ 50/60 Hz – 685–815 W
· Časovač – kontrolné svetlá
· Funkcia opekania, rozmrazovania a ohrevu
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