FG8401
INSTALACE
Odstraňte všechny materiály z prostoru pro pečení. Umístěte zařízení na pevný a stabilní povrch.
Namontujte rukojeť zasunutím do držáku nádoby.
Nepoužívejte spotřebič jako odkládací plochu pro předměty ani jako prostor pro ukládání potravin, hrnců, nádob apod.
POPIS ČÁSTÍ FG84
1. Vstup vzduchu 
2. [image: ]Ovládací panel 
3. Tělo přístroje 
4. Okénko 
5. Tácek 
6. Nádoba 
7. Mřížka výstupu vzduchu (na zadní straně) 
8. Rukojeť 

VAŘENÍ
Při prvním použití důkladně umyjte veškeré příslušenství a vnitřní prostor. Vyjměte nádobu (6) a nechte vnitřní prostor větrat přibližně 30 minut. Před prvním použitím nechte zařízení běžet naprázdno asi 10 minut při maximální teplotě.
· [image: ]Připojte zařízení do vhodné uzemněné zásuvky. Vyjměte nádobu (6). 
· Umístěte tácek (5). Může být umístěn na dně nádoby nebo v polovině výšky tak, aby šipky odpovídaly obrázku. 
· Vložte potraviny do nádoby (6). Nádobu nasaďte zpět do těla přístroje (3). 
· Pokud je zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte symbol na ovládacím panelu (2). 
· Nastavte program, teplotu a dobu vaření podle následujících pokynů. Stiskněte tlačítko spuštění vaření. 
Upozornění
Během vaření a až do úplného vychladnutí se nedotýkejte nádoby ani vnitřních částí přístroje. Dotýkejte se pouze rukojeti (8).
· Některé potraviny je nutné během přípravy promíchat. Uchopte rukojeť (8), vytáhněte nádobu a promíchejte pohybem dopředu a dozadu. Poté nádobu vraťte zpět. 
· Po zaznění časovače (5 pípnutí) je vaření dokončeno. Vyjměte nádobu a zkontrolujte, zda jsou potraviny hotové. Pokud ne, vraťte nádobu zpět a nastavte další dobu přípravy. 
Poznámka
Zařízení lze vypnout ručně podržením tlačítka na ovládacím panelu (2) po dobu 3 sekund.
· Pro vyjmutí jídla vytáhněte nádobu a vysypte obsah na talíř. 
Při vyjímání nádoby po vaření dávejte pozor na horkou páru. Nepřevracejte nádobu (6), protože olej a zbytky z vaření na dně nádoby mohou spadnout na jídlo.
Po dokončení jednoho cyklu vaření není nutné čekat před zahájením dalšího – horkovzdušná fritéza je ihned připravena k použití.

[image: ]OVLÁDACÍ PANEL
A. Ikony 8 programů
B. Tlačítko SVĚTLO
C. Tlačítko ON/OFF
D. Displej
E. Zvýšení teploty
F. Snížení teploty
G. Zvýšení času
H. Snížení času
I. Tlačítko DELAY (odložený start)
L. Volný program

PROVOZ
MANUÁLNÍ REŽIM
· Pokud je zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte symbol na ovládacím panelu (2). 
· Nastavte požadovanou teplotu tlačítky (E a F). 
· Nastavte požadovaný čas tlačítky (G a H). 
· Stiskněte tlačítko spuštění vaření. 

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY
	Program
	Čas
	Teplota

	Hranolky
	28 min
	200 °C

	Ryba
	23 min
	180 °C

	Korýši
	10 min
	160 °C

	Pizza
	15 min
	180 °C

	Kuřecí stehna
	18 min
	200 °C

	Dezerty
	18 min
	160 °C

	Maso
	17 min
	180 °C

	Kuřecí křídla
	15 min
	180 °C


· Pokud je zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte symbol na ovládacím panelu (2). 
· Na displeji se zobrazí teplota 180 °C a čas 15 minut. 
· Stiskněte ikonu požadovaného programu (A) a poté tlačítko spuštění. 
Nebo:
· Nastavte teplotu tlačítky (E a F). 
· Nastavte čas tlačítky (G a H). 
· Stiskněte tlačítko spuštění. 
Poznámka
Přednastavené časy a teploty jsou optimalizovány pro konkrétní typy potravin. Doporučuje se měnit nastavení pouze na základě zkušeností (např. nedostatečně nebo příliš dlouho připravené jídlo).
Během vaření
· Nevytahujte nádobu, pokud není potřeba jídlo promíchat nebo zkontrolovat. 
· Zařízení lze vypnout podržením tlačítka po dobu 3 sekund. 
· Vaření lze pozastavit stisknutím tlačítka. Poté lze upravit čas i teplotu. 
· Pokud nádobu (6) vytáhnete, vaření se pozastaví a po vrácení nádoby pokračuje. 

ODLOŽENÝ START
Pokud chcete zahájit vaření později, použijte tuto funkci.
Po nastavení programu, teploty a času vaření stiskněte tlačítko DELAY (I).
Na displeji se zobrazí „0.5H“. Pomocí tlačítek (G a H) nastavte odklad od 0,5 do 12 hodin. Stiskněte tlačítko spuštění. Po uplynutí nastavené doby se vaření automaticky spustí.

NASTAVENÍ
Následující tabulka pomáhá zvolit vhodný čas a teplotu podle typu potravin.
UPOZORNĚNÍ
Tyto hodnoty jsou pouze orientační a závisí na chuti, původu a typu potravin.
	Potravina
	Množství (g)
	Čas (min)
	Teplota
	Promíchat

	Tenké mražené hranolky
	400–800
	10–18
	200 °C
	Ano

	Silné mražené hranolky
	400–800
	12–20
	200 °C
	Ano

	Zapečené brambory
	700
	15–20
	200 °C
	Ano

	Steak
	100–700
	8–12
	200 °C
	Ne

	Vepřové kotlety
	100–700
	10–14
	180 °C
	Ne

	Hamburger
	100–700
	7–14
	200 °C
	Ne

	Kuřecí prsa
	100–700
	12–18
	180 °C
	Ne

	Mražené kuřecí nugety
	100–700
	8–14
	200 °C
	Ano

	Mražené rybí prsty
	100–600
	6–10
	200 °C
	Ne

	Obalované sýrové kousky
	100–600
	8–10
	180 °C
	Ne

	Plněná zelenina
	100–600
	15–18
	160 °C
	Ne

	Dort
	500
	20–25
	180 °C
	Ne

	Quiche
	600
	20–22
	200 °C
	Ne

	Muffiny
	500
	20–25
	180 °C
	Ne

	Sladké pečivo
	600
	20
	180 °C
	Ne


Poznámky
· Pokud je fritéza studená, přidejte 3 minuty navíc. 
· Menší ingredience vyžadují kratší dobu přípravy. 
· Větší množství potravin potřebuje delší dobu. 
· Promíchání během vaření zlepšuje rovnoměrnost přípravy. 
· Pro křupavější hranolky přidejte před vařením trochu oleje. 
· Velmi tučné potraviny, například klobásy, nejsou vhodné pro přípravu v horkovzdušné fritéze. 
· Pro pečení dortů nebo křehkých či plněných potravin použijte vhodnou pečicí formu. 
· Pro ohřev jídla nastavte 150 °C alespoň na 10 minut. 

ČIŠTĚNÍ
Čistěte po každém použití. Odpojte zařízení od elektrické sítě a před čištěním nechte všechny části vychladnout. Vyjměte nádobu, aby zařízení vychladlo rychleji.
· Neponořujte do vody. 
· Zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin do zařízení. 
· Během čištění nedovolte, aby se do ventilačních otvorů dostala voda nebo saponát. 
· Vnější povrch čistěte měkkým vlhkým hadříkem. 
· Topné těleso čistěte kartáčkem, abyste odstranili zbytky jídla. 
· Vnitřní prostor čistěte teplou vodou a neabrazivní houbičkou. 
· Nádobu a tácek lze mýt jako běžné nepřilnavé pánve, ale doporučuje se nepoužívat myčku nádobí. 
· Nepoužívejte abrazivní ani kovové houbičky či kovové náčiní, mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu. 

TECHNICKÉ PARAMETRY
· Napájení: AC 220–240 V ~ 50–60 Hz 
· Výkon: 1700 W 
· Nepřilnavá nádoba a tácek 
· Kapacita: 6,5 litru 
· Nastavitelná teplota: 40–200 °C 
· Časovač: 60 minut 
· Digitální displej 
· 8 přednastavených programů 
· Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,3 W 
· Produkt přechází do pohotovostního režimu po 5 minutách nečinnosti

image1.emf



image2.png




image3.png




