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PRÍRUČKA  POUŽIVATEL´A
MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM 
[bookmark: _GoBack]SK - SLOVENSKÝ
 
DIAL´KOVÝ OVLÁDAČ
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	1.  STANDBY: Stlačte toto tlačidlo pre  spustenie/zastavenie prístroja  
2. VSTUP: Stlačte toto tlačidlo pre   výber modulu vstupu (Aux/FM/BT/USB/SD).
3. USB: AUtomatické prehrávanie pres USB.
4. SD: Audio prehrávanie z karty SD.
5. FM: Prehrávanie  stanice FM.
6. AUX IN:   Audio vstup AUX.
7. VYSOKÉ (-): Znížuje vysoké zvuky .
8. VYSOKÉ (+): Zvýšuje vysoké zvuky  
9. BAS (-): Znížuje bas ze zvuku
10. BAS  (+): Zvýšuje bas zo zvuku
11. ST(-): Prejdete na predchádzajúcu   stanicu   FM  .
12. ST(+): Prejdete na nasledujúcu stanicu FM .
13. PREV: V modulu USB/SD – pre prehrávanie nasledujúcej skladby . V modulu FM - abyste prešli na predchádzajúcu  rozhlasovú  stanicu       
14. NEXT: V modulu USB/SD – pre prehrávanie nasledujúcej stanice . V modulu FM – abyste přešli na nasledujúcu rozhlasovú  stanicu       VOL(-) pre zníženie hlavnej hlasitosti  
15. VOL(+) pre zvýšenie  hlavnej  hlasitosti   
16. PL/PA/MUTE: pre prevádzku  funkcie prehrávania /pauza alebo pre zastavenie zvuku.   
17. FT(-): Vyhl´adávanie FM sa znížuje o  0.1 MHZ pri každom stlačení.
18. FT(+):Vyhl´adávanie  sa znížuje o  0.1MHZ pri každom stlačení.  
19. 0-9: pro  výber čísla melodie v modulu  l USB/SD.
20. FUNKCIA REPEAT
JEDNA: Opakuje bežnú skladbu   
VŠETKY: Opakuje všetky skladby.
SHUF: Míchá skladby  a prehráva  ich po celú dobu.       
ZASTAVENÝ: Prehrávajte každú jednotlivú skladbu, v poradí.
21. VYHL´ADÁVANIE:  Automatické  skenovanie stanic     FM.


POZNÁMKA
1. Nevystavujte prístroj vyskokým teplotám, vode, vlhkosti.   
2. Neskúšajte  odmontovat´ prístroj abyste sa vyhýbali  úrazu elektrickým prúdom; iba kvalifikovaný personal môže vykonat´ servisné práce.   
3. Zastavte napájanie a vytiahnete kábel zo zásuvky, v prípade, že nepoužívate prístroj.   
DIAGRAM  OVLÁDACÍHO PANELA
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(1) Nastavenie Hlasitosti /Mod 
(2) MOD
(3) Posledná melodia /skenovanie FM
(4) SlotKarta SD
(5) Vstup  USB
(6) NASLEDÚJÚCA melodie/skenovanieFM
(7) Prehrávanie/Pauza



	DIFUZOARE
	
	
	
	ZOSILNOVACE
	

	
	REPRODUKTORY SATELIT
	SUBWOOFER
	
	Oddelenie kanálov
	45 db

	Priemer  reproduktoru  
	3 inch
	5.25 inch
	
	Pomer signal/šum  
	68 db

	Impedancia
	4 Ω
	4 Ω
	
	Potrebná energie
	

	Hodnota kmitočtu   
	35Hz-20KHz
	
	
	Napätie
Kmitočet
	220-230V~
50Hz










DIAGRAM ZAPOJENIA ZADNÉHO PANELA  
[image: ]
LIKVIDÁCIA OPOTREBOVANÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENIÍ
Tento symbol na produku alebo na obalu znamená, že použitý produkt nesmie byt´pridaný do bežného [image: untitled]komunálneho odpadu. Nie zahodit´produkt do domáceho odpadu na konci jeho dobu prevádzky, ale doručte ho na určené zberné centra k recyklaciu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete chránit´ životné prostredie a zabránit´ prípadnému negativnému dopadu na životné prostredie a zdravie l´udí.
Chcete-li zistit´ adresu najbližšího zberného centra:
- Kontaktujte miestné úrady
- Zprístupníte webovú stránku http://www.asekol.sk/asekol/ 
- Vyžadajte d´alšie informacie v obchodu, kde ste kúpil dané zariadenie.
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