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Vážení zákazníci,
pred použitím spotrebiča je potrebné pozorne si prečítať návod na obsluhu.
PRIPOJENIE
Spotrebič je možné pripojiť len do chráneného zásuvky. Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na identifikačnom štítku spotrebiča. Spotrebič spĺňa záväzné smernice CE.
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
· Zapnutú žehličku je nutné mať pod stálym dohľadom. Zástrčku vždy vytiahnite zo zásuvky, aj keď opúšťate pracovisko len na krátko. 
· Počas prevádzky sa kovové časti spotrebiča a podstavec s žehliacou plochou zahrievajú na vysoké teploty. Pri dotyku hrozí nebezpečenstvo popálenia. Žehličku sa dotýkajte len v oblasti rukoväte. 
· Napájací kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí spotrebiča. 
· Po použití, pri poruche alebo pred každým čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. 
· Zástrčku netiahnite za napájací kábel; používajte na to zástrčku. Napájací kábel nesmie visieť cez okraj pracovnej plochy. 
· Opravy spotrebiča môže vykonávať iba odborný personál, aby sa dodržali bezpečnostné predpisy a predišlo poškodeniu spotrebiča. Rovnaké platí aj pre výmenu špeciálneho napájacieho kábla. V prípade poruchy sa obráťte na servis dovozcu (adresa uvedená na záručnom liste). 
· [image: ]Pri nesprávnom používaní spotrebiča výrobca nezodpovedá za prípadné škody. 
· Ak spotrebič odovzdávate tretej osobe, nezabudnite odovzdať aj tento návod na obsluhu. 
POZOR: Žehliaca plocha žehličky sa stáva veľmi horúcou – dávajte pozor, aby ste sa nespálili.
Popis
(1) Kontrolka teploty
(2) Podporná základňa
(3) Gombík na nastavenie teploty
(4) Žehliaca plocha
(5) Rukoväť
VÝBER DRUHU LÁTKY A TEPLOTY
Nižšie uvedená tabuľka poskytuje informácie o regulácii termostatu podľa symbolov medzinárodnej normy na štítkoch odevov alebo podľa typu látky.
· Odporúčame žehlit najprv predmety vyžadujúce nízku teplotu, potom tie pri strednej a vysokej teplote. Tým sa ušetrí čas, pretože žehliaca plocha sa zahrieva rýchlejšie. Ak nie je známe zloženie látky, je vhodné najprv nenápadnú časť odevu vyžehliť od minimálnej teploty, kým nenájdete najvhodnejšiu teplotu. 
· Pri žehlení na maximálnu teplotu (MAX) je vhodné vložiť medzi žehliacu plochu a látku handričku. 
	Látka
	Teplota

	Syntetika
	Nízka teplota

	Hodváb – vlna
	Stredná teplota

	Bavlna – ľan
	Vysoká teplota

	Látku nie je možné žehliť
	–


Voľba teploty
1. Postavte žehličku do zvislej polohy. 
2. Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky. 
3. Posuňte regulátor teploty (3) podľa symbolov.
Kontrolka teploty (1) signalizuje, že sa plocha zahrieva. Pred žehlením počkajte, kým svetlo nezhasne. 
Upozornenie: Počas žehlenia sa kontrolka pravidelne rozsvieti, aby signalizovala udržiavanie teploty. Ak znížite termostat z vysokej na nízku teplotu, nezačínajte žehliť, kým sa regulátor teploty opäť nezačne periodicky rozsviecovať.
ČISTENIE
Pred čistením sa uistite, že zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky a že žehliaca plocha nie je horúca.
Zvyšky na žehliacej ploche odstránite vlhkou handričkou alebo neabrazívnym tekutým čistiacim prostriedkom. Nepoškriabte žehliacu plochu železnými hubkami alebo kovovými predmetmi. Plastové časti očistite vlhkou handričkou a osušte suchou. Nepúšťajte výrobok do vody.
PO ŽEHLENÍ
· Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte žehličku vychladnúť. 
· Zabaľte napájací kábel do zadného puzdra. 
· Uchovávajte výrobok vo zvislej polohe. 
TECHNICKÉ PARAMETRE
· Napájanie: AC 230 V ~ 50 Hz 
· Výkon: 900 W 
· Hmotnosť: 1,67 kg
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