TRA-2235

NÁVOD K OBSLUHE
Pred prvím použitím prístroja si pozorne prečitajte  tento návod k obsluhe a zoznámte sa s vaším novým rozhlasovým prijímačom. Návod uschovajte pre prípad budúcej potreby.
POPIS PRVKOV
1.
Reproduktor


5.
Ventilačný otvor
2.
Prepínač funkcii (OFF/FM/AM)
6.
Privodný kabel AC 

3.
Stupnica ladenia


7.
Knoflík LADENIA
4.
Teleskopická anténa

8.
Knoflík pre ovladanie HLASITOSTI 
PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI
Pred zapnutím prístroja skontrolujte, či napätie elektrickej siete odpovedá napätiu uvedenóm na typovom štítku prístroja. Pred pripojením prístroje k elektrickej sieti si prosím v zájme vlastnej bezpečnosti preštudujte následujúce bezpečnostné pokyny. 
NAPÁJANIE PRÍSTROJA Z ELEKTRICKEJ SIETE
Tento prístroj je určený k prevádzke len  pri napätí 230 V AC ~ 50 Hz. Pripojením prístroje k zdrojom iného napätia môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
UPOZORNeNie
Pred zosadením krytu prístroja odpojte prístroj z elektrickej siete. Vnútri prístroja nie sú žiadné diely, ktoré by mohol opraviť či zložiť uživateľ prístroja. Pre zloženie a opravu prístroja sa vždy obracajte na odborný servis. 
BEZPEČNOSTNe OPATrENia
Chraňte prístroj pred vlhkom a dažďom. 
Napájanie: len 230VAC ~ 50Hz 


Uvedený symbol znamená, že je prístroj vybavený dvojitou izolaciou. Prístroj nevyžaduje uzemnenie. 
NAPÁJANIE 
Opatrne vyberte prístroj z krabice, obal uschovajte pre prípad budúcej potreby (predanie prístroja do servisu). 
PrIPOJENie PrÍSTROJa K ELEKTRICKej SieTI
Zástrčku kabelu zapojte do zásuvky elektrickej siete 230V AC ~ 50 Hz. 

LADENIE FM 
PRevádzka PrÍSTROJa
•
Pomocou tlačítka ladenia (7) nalaďte požadovanú rozhlasovú stanicu. 
•
Pomocou tlačítka pre ovládanie hlasitosti (8) nastavte požadovanú úroveň hlasitosti. 
•
Pre vypnutie prístroja prepnite prepínač funkcii (2) do polohy OFF. 
AntÉna
•
Pre príjem v pásme FM má prijímač v zadnej části vstavanú teleskopickú anténu FM (4). Anténu vytiahnite a natočte pre optimálny príjem signálu. 
Napájanie
AC:

230V ~ 50Hz

Prijímané kmitočty
FM:

87.5 - 108MHz

Zmeny designu a technických údajov sú vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia. 
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