Trevi
TT 1020 BT

Návod na použitie
Toto zariadenie je elektronický prístroj, takže ho nepoužívajte v nasledujúcich prípadoch:
- V blízkosti magnetických polí.
- V blízkosti zdrojov tepla, ako sú ohrievače a ohrievače.
- vo veľmi vlhkých miestach, ako sú kúpeľne, bazény atď.
- Na veľmi zaprášených miestach.
- V miestach vystavených vibráciám.
- Umiestnite spotrebič tak, aby na jeho stranách bolo vždy dostatok miesta pre voľný obeh vzduchu (najmenej 5 cm).
- Ak tekutiny vniknú do spotrebiča, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky a prístroj odovzdajte do najbližšieho autorizovaného servisného strediska TREVI.
- Pred nabíjaním vždy skontrolujte, či sú napájací a pripojovacie káble správne nainštalované.
- Na spotrebič nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného plameňa, napríklad zapálené sviečky.
- Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na spotrebič nesmú byť umiestnené žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy.
- Uchovávajte túto príručku pre budúce použitie.


STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
Na čistenie odporúčame použiť jemnú, mierne navlhčenú látku. Vyhnite sa rozpúšťadlám alebo abrazívnym látkam.

dôležité
Dobrá konštrukcia tohto zariadenia zaručuje dlhodobú dokonalú funkciu. Ak však dôjde k akýmkoľvek ťažkostiam, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko. Spoločnosť TREVI sleduje politiku neustáleho výskumu a vývoja. Výrobky preto môžu mať iné charakteristiky ako tie, ktoré sú popísané.
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POPIS
1. Adaptér pre 45 ot./min
2. Hlavové rameno
3. Páka pre zdvíhanie / spúšťanie ramená hlavy
4. Volič automatického zastavenia
5. Príkazová sekcie
6. Reproduktory
7. Volič rýchlosti otáčania (33/45/78 otáčky za minútu) 8-9
10. otočná plocha
11. Vstup AUX IN
12. Výstup LINE OUT
13. Napájacia zásuvka
POPIS Ovládače
14. Vstup USB
15. Indikátor LED napájania
16. Indikátor nabíjania LED
17. Indikácia LED pre prevádzku
18. Zapnutie / Nastavenie hlasitosti
19. Tlačidlo Auto / Ručné
20. Tlačidlo REC pre spustenie funkcie kódovania
21. Tlačidlo PREV, ak chcete prejsť na predchádzajúcu skladbu
22. Tlačidlo NEXT, ak chcete prejsť na ďalšiu skladbu
23. Tlačidlo Prehrať / Pozastaviť, ak chcete aktivovať / pozastaviť prehrávanie
24. Tlačidlo STOP zastaví prehrávanie / kódovanie
25. Volič funkcií

NAPÁJANIE A NABÍJANIE BATÉRIÍ
Tento spotrebič používa nabíjateľnú lítiovú batériu. Po dokončení nabíjania bude fungovať bez pripojenia k elektrickej zásuvke. Nabite batériu iba vtedy, keď je prehrávač vypnutý
 Pripojte zariadenie k sieťovému adaptéru a vložte adaptér do sieťovej zásuvky.
 Indikátor nabíjania (16) sa rozsvieti: blikajúce červeno indikuje nabíjanie akumulátora, červená farba indikuje nabitie batérie. Priemerná doba nabíjania prostredníctvom sieťového adaptéra pri vypnutí spotrebiča (rýchla nabíjanie, rýchla nabíjanie) je približne 5 hodín.Nízka kapacita batérie: keď je batéria vybitá, prístroj vydá výstrahu a potom vypne automaticky prerušenie prebiehajúcej funkcie. Upozornenie: Ak chcete dobiť batériu, používajte iba napájací zdroj dodávaný so zariadením.
VAROVANIE PRE SPRÁVNE POUŽITIE NABÍJATÉ BATÉRIE
Nabite batériu pri teplote medzi 5 ° C a 35 ° C.
Nevystavujte nabíjanie za stanovenú dobu, aby nedošlo k prehriatiu a prasknutiu
Nabíjanie batérie za stanovenú dobu alebo predĺženú dobu nečinnosti môže znížiť jej životnosť. Dobíjacie batérie je vystavená opotrebovaniu a jej kapacita sa postupne znižuje.

ON / OFF / VOLUME
1. Ak chcete spotrebič zapnúť, otočte ovládačom hlasitosti (18) v smere hodinových ručičiek (začujete cvaknutie).
2. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte ovládačom hlasitosti (18) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezastaví (začujete kliknutie).
3. Nastavte hlasitosť pomocou ovládača hlasitosti (18).
- Po určitej dobe nečinnosti prístroj prejde do pohotovostného režimu, aby znovu vypol a znova zapol regulátor hlasitosti (18) podľa popisu.
BLUETOOTH
1. Otočte voličom (25) do polohy USB / BT; odstráňte prípadnú USB pamäť zo vstupu (14).
2. V režime Bluetooth systém automaticky zadá vyhľadávania.
3. Aktivujte funkciu Bluetooth na externom zariadení, ktoré chcete spárovať, a uvidíte ho.
4. Spustite vyhľadávanie zariadení. Nakoniec pripojte zariadenie "TreviTT1020BT".
5. Pre spustenie prehrávania stlačte tlačidlo PLAY / PAUSE (23).
6. Počas počúvania prejdite na ďalšiu skladbu stlačením tlačidla NEXT (22).
7. Počas počúvania stlačte tlačidlo PREV (21) a prejdite na predchádzajúcu stopu.
8. Stlačte tlačidlo PLAY / PAUSE (23) pre aktiváciu pauzy a znovu stlačte tlačidlo pre obnovenie prehrávania
POZNÁMKA: Ak je spojenie BT prerušené, opakujte postup párovania podľa popisu.
USB
1. Vložte zariadenie do vstupu usb (14).
2. Otáčajte otočným prepínačom (25) do polohy USB / BT, prehrávanie skladby sa automaticky aktivuje.
3. Stlačte tlačidlo PLAY / PAUSE (23) pre aktiváciu pauzy, opäť stlačte tlačidlo pre obnovenie prehrávania
4. Stlačením a podržaním tlačidla STOP (24) na prístroji natrvalo zastavíte prehrávanie.
5. Počas počúvania stlačte NEXT (22) a presuňte sa na ďalšiu stopu. Dlhým stlačením tlačidla pre posun skladby skladby.
6. Stlačte tlačidlo PREV (21) počas počúvania a presuňte na predchádzajúcu skladbu. Stlačte dlho tlačidlo pre rýchle preskočenie späť na počúvanie prehrávanej skladby.
- Prehrávač nemusí podporovať niektoré zariadenia USB, čo je spôsobené nekompatibility niektorých procesorov.
OTÁČANIE
1. Otočte voličom (25) do polohy PHONO.
2. Pomocou voliča otáčok otočného taniera (7) zvoľte správnu rýchlosť disku (33/45/78 otáčok).
3. Vložte disk na dosku. Použite dodaný adaptér (1), ak je disk 45 ot./min.
4. Uvoľnite rameno z poistného háku (8); zdvihnite rameno a vložte ihlu na disk, aktivujte páku (3) pre zníženie ramená hlavy.
Poznámky:
- Pred použitím odstráňte ochranný kryt špičky otočného taniera.
- Pred manipuláciou s ramenom sa uistite, že je uzamknuté príslušným dorazom pred a po jeho použití. Uistite sa, že ste páku (3) spustili.
- Niektoré disky sa môžu zastaviť pred koncom, pretože oblasť disku nezodpovedá nastavenie tohto prístroja. V takom prípade nastavte volič AUTO STOP (4) na OFF. Týmto spôsobom sa disk prehrá až do konca, ale automaticky sa nezastaví.

AUX IN
1. Otočte voličom (25) do polohy AUX IN.
2. Pripojte akýkoľvek prístroj s audio výstupom cez zodpovedajúce kábel 3,5 mm (nie je súčasťou dodávky) do vstupu AUX IN (11).
3. Vezmite vonkajšiu jednotku zo svojich príkazov.

ZÁZNAM (KÓDOVANIE) MP3 / AUX IN
Táto jednotka umožňuje nahrávať zvukové stopy z gramofónov a vstupu Aux In na USB zariadení vo formáte MP3.
GRAMOFON / AUX IN KÓDOVANIA
1. Zapnite prístroj a vyberte funkciu Phono alebo Aux In. Ak používate vstup Aux In, pripojte pripojovací kábel (nie je súčasťou dodávky) s externým zdrojom.
2. Vložte pamäť USB do vstupu (14).
3. Stlačením tlačidla Automatické / Ručné (19) vyberte požadovaný typ záznamu: Manuálna: zelená LED dióda REC bliká raz a zaznamenáva jednu nekonečnú stopu.
Auto: Zelená kontrolka REC bliká dvakrát, zaznamená stopu pre každú skladbu (jednotka rozbíja skladby bez zvuku).
Poznámka: Použitie funkcie Auto môže spôsobiť nesprávne poškodené stopy v dôsledku období neprítomnosti zvuku vnútri skladby.
4. Stlačte tlačidlo REC (20), zelená kontrolka REC bliká; spustite prehrávanie disku z gramofónu alebo spustite prehrávanie zvukovej stopy z externého zdroja, ak použijete vstup Aux In.
5. Ak chcete ukončiť nahrávanie, stlačte tlačidlo STOP (24).
6. Nahraté skladba sa uloží do pamäte USB v adresári RECORD.

LINE OUT
1. Pomocou stereofónneho kábla RCA (nie je súčasťou dodávky) je možné pripojiť výstup Line Out na externý zosilňovací systém.


TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
Nabíjacie batérie: Vnútorná pre Lithium 3.7V
Napájanie: 5V s nabíjačkou Napájanie 230V ~ 50Hz Bluetooth: 2,5mW
Bezdrôtová prenosová frekvencia: 2,4 GHz Spotreba: 10 W
Rozmery: 395 x 280 x 125 mm (š xhxv)

INFORMÁCIE O ODSTRÁNENIE A LIKVIDÁCIE BATÉRIÍ
Upozornenie: Odvoz a likvidácia sú vyhradené výlučne pre špecializovaný technický personál! Bez ohľadu na to, aký typ batérie je vyčerpaný, nesmie likvidovať v domácom odpade, v ohni alebo vo vode. Akýkoľvek typ vyčerpaného akumulátora musí byť recyklovaný alebo likvidovať vo vhodných špecializovaných zberných strediskách.
Vybratie batérie:
1. Vyberte 4 skrutky na otočnej doske / ovládacom paneli.
2. Zdvihnite otočný tanier / ovládací panel a vyhľadajte batériu.
3. Odpojte káble batérie a vyberte ich.
Informácií užívateľom na základe legislatívneho nariadenia N ° 49 14.března 2014 "Implementácia smernice 2012/19 / EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)"
Batérie musia byť zhromažďované oddelene od ostatného odpadu. Používateľ preto musí priniesť zariadenie do zberných stredísk pre elektronický a elektrotechnický odpad, alebo vrátiť ho predajcovi pri nákupe nového zariadenia ekvivalentného typu.
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