G10198
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
UPOZORNENIE: používajte nádobu len na tele mliečneho šľahača. Nepoužívajte na plynových alebo elektrických sporákoch.
Pri prvom použití očistite časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami – teda pohár, viečko a metličku.
Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru počas prevádzky.
Plňte prístroj len mliekom a dbajte na to, aby ste neprekročili označené minimálne a maximálne množstvo v prístroji (MIN, MAX).
Nalejte mlieko pred zapnutím. Nikdy nepridávajte tekutiny po zapnutí.
Ak sa prístroj spustí naprázdno, bezpečnostný mechanizmus ho automaticky po niekoľkých sekundách vypne, aby nedošlo k poškodeniu.
Po použití odpojte zástrčku a počkajte, kým sa prístroj ochladí, než ho uložíte alebo očistíte.
Nepoužívajte ponáranie prístroja do vody ani iných tekutín.
Vyhnite sa striekajúcej vode alebo tekutinám, ktoré by mohli zasiahnuť prístroj.
Vždy zatvorte viečko pred každým spustením.
Umiestnite prístroj na stabilný a rovný povrch.
Nevkladajte do prístroja žiadne kovové predmety.
Metličku odstráňte iba po vypnutí prístroja a odpojení zo siete.
Aby sa zabránilo usadzovaniu mlieka na nádobe, po každom použití ju okamžite opláchnite vodou.
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1. Viečko
2. Metlička
3. Telo motora
4. Tlačidlo spustenia
5. Displej
6. Rukoväť
7. Nádoba
8. Ohrievacia doska
9. Kábel a zástrčka
10. Miešadlo (pod základňou)

PREVÁDZKA
Prístroj obsahuje 2 príslušenstvá:
· Nerezová metlička na šľahanie
· Plastové miešadlo na miešanie nápojov bez šľahania
Pripojte príslušenstvo na dno nádoby (7) podľa toho, aký nápoj chcete pripraviť. Umiestnite nádobu (7) na ohrievaciu dosku (8).
Nalejte mlieko alebo čokoládu (alebo iné nápoje) do nádoby (7) a dbajte, aby ste neprekročili označené limity (MIN 150 ml – MAX 250 ml).
UPOZORNENIE: ak prekročíte MAX hladinu, mlieko môže počas používania pretekať.
FUNKCIE
· FUNKCIA 1: Jedno stlačenie tlačidla (4) – na displeji (5) bliká červená kontrolka. Použitie:
· Ohrievanie a šľahanie mlieka (s metličkou 2)
· Ohrievanie a miešanie mlieka alebo iných tekutín (s miešadlom 10)
· Ohrievanie mlieka alebo iných tekutín (bez príslušenstva)
· FUNKCIA 2: Dve stlačenia tlačidla (4) – bliká červená kontrolka. Použitie:
· Ohrievanie čokolády (bez príslušenstva)
· FUNKCIA 3: Tri stlačenia tlačidla (4) – bliká modrá kontrolka. Použitie:
· Šľahanie čerstvého mlieka z chladničky alebo izbovej teploty bez ohrevu (s metličkou 2)
· Miešanie tekutín bez ohrevu (s miešadlom 10)
Po dokončení niektorej funkcie sa mliečny šľahač automaticky vypne.
Prístroj možno kedykoľvek zastaviť opätovným stlačením tlačidla (4).
Po každom použití okamžite opláchnite nádobu vodou, aby nedošlo k usadzovaniu mlieka.

ČISTENIE
Odpojte zástrčku a nechajte všetky časti vychladnúť pred čistením.
Nepoužívajte ponáranie základne a nádoby do vody. Vyhnite sa striekajúcej vode alebo iným tekutinám.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky, rozpúšťadlá ani agresívne čistiace prostriedky. Telo a základňu očistite iba mäkkou vlhkou handričkou.
Nádobu a príslušenstvo možno umývať bežným spôsobom (saponát, mäkká handrička).

BEZPEČNOSTNÉ VYPNUTIE
Zařízení sa spustí, ak je aktivované bez mlieka v nádobe. Aby sa zabránilo prehriatiu, prístroj sa automaticky po niekoľkých sekundách vypne a aktivácia je zablokovaná, kým nevychladne ohrievacie teleso.

TECHNICKÉ PARAMETRE
· Napájanie: AC 230V~50-60Hz
· Výkon: 600 W
· Kapacita: 250 ml
· Tlačidlo a kontrolka prevádzky
· Odnímateľná metlička pre ľahké čistenie
· Bezpečnostný systém s automatickým vypnutím
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