FR03 Stolní mixér

[image: ]TŘÍDY OCHRANY / OCHRANNÉ TŘÍDY
UPOZORNĚNÍ
NEVYSTAVUJTE DEŠTI ANI VLHKOSTI
VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVUJTE DEŠTI NEBO VLHKOSTI
UPOZORNĚNÍ: NEOTEVÍREJTE ZAŘÍZENÍ. UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ ČÁSTI, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OVLÁDAT NEBO MĚNIT. PRO VEŠKERÝ SERVIS SE OBRACEJTE NA AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO.
Pokud je na zařízení vyobrazen některý z níže uvedených symbolů, znamená to, že technické vlastnosti zařízení odpovídají tomuto symbolu.
[image: ]Tento symbol upozorňuje na přítomnost součástí pracujících pod vysokým napětím uvnitř výrobku; v žádném případě zařízení neotevírejte.
Tento symbol varuje uživatele, že v zařízení je neizolované nebezpečné napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem. Neotevírejte kryt.
Tento symbol označuje, že zařízení patří do třídy ochrany II: to znamená, že má dvojitou izolaci a nevyžaduje ochranný zemnící vodič (kolík).
Symbol třídy II: Dvojitě izolované elektrické zařízení je navrženo tak, že nevyžaduje bezpečnostní připojení k ochrannému uzemnění.
Pozor: Tento symbol upozor ňuje uživatele na důležité pokyny, které je nutné si přečíst a dodržovat při používání zařízení.
Upozornění: Tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny k provozu a údržbě v této uživatelské příručce.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Níže naleznete důležité pokyny týkající se instalace, použití a údržby. Tento návod si pečlivě uschovejte pro další konzultaci. Výrobek používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoli jiné použití se považuje za nevhodné a nebezpečné; výrobce proto nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného, chybnému nebo nepřiměřeného použití.
· Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení nepoškozené. Pokud máte pochybnosti, zařízení nepoužívejte a kontaktujte autorizovaný servis.
· Obalové materiály (plastové sáčky, polystyren, hřebíky, sponky apod.) uchovávejte mimo dosah dětí, jelikož představují možné nebezpečí. Tyto materiály patří do tříděného odpadu.
· Ujistěte se, že technické údaje na výrobním štítku odpovídají údajům vaší elektrické sítě. Instalace musí probíhat podle pokynů výrobce a s ohledem na maximální příkon uvedený na štítku. Nesprávná instalace může způsobit škody na majetku, zranění osob nebo zvířat, za což výrobce nenese odpovědnost.
· Pokud je potřeba použít adaptéry, rozdvojky nebo prodlužovací kabely, používejte pouze takové, které vyhovují aktuálním bezpečnostním normám. Nepřekračujte jejich maximální příkon.
· Nenechávejte zařízení zbytečně zapojené. Pokud ho nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
· Pokud zařízení nepoužíváte nebo ho necháte bez dozoru, vždy ho odpojte od napájení.
· Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
· Pokud je zařízení nefunkční a neplánujete jeho opravu, doporučuje se učinit jej nepoužitelným odstřižením napájecího kabelu.
· Neumisťujte kabel do blízkosti ostrých předmětů nebo horkých povrchů. Netahajte za kabel při odpojování ze zásuvky. Nenechávejte ho viset z pracovní desky, aby ho dítě nemohlo chytit.
· Pokud je napájecí kabel, zástrčka nebo zařízení poškozeno, nepoužívejte jej. Nechte ho opravit pouze v autorizovaném servisu.
· Nevystavujte zařízení vlhkosti, dešti, mrazu apod. Uchovávejte jej na suchém místě. Nemanipulujte s ním mokrou rukou nebo naboso.
· Zařízení nesmí být používáno dětmi, ani těmi staršími 8 let.
· Zařízení může být používáno osobami se sníženými schopnostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly řádně poučeny o bezpečném používání.
· Děti si nesmí se zařízením hrát.
· Zařízení a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let.
· Pokud je kabel poškozen nebo zařízení nefunguje správně, nezasahujte do něj. Opravy smí provádět pouze výrobce nebo kvalifikovaný technik. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost a zrušit záruku.
· Zařízení není určeno pro použití s externími časovači nebo dálkovým ovládáním.
· Před použitím rozviňte napájecí kabel.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ
Toto zařízení je určeno pro domácí použití nebo podobné aplikace, např. v kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovních prostorách, dále pro hosty v hotelech, motelech, penzionech nebo apartmánech.
· Nevystavujte nárazu – mohlo by dojít k poškození. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
· Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, záclon, zdrojů tepla, chladu nebo páry.


INFORMACE O POUŽITÍ
· Před prvním použitím důkladně umyjte části, které přicházejí do kontaktu s potravinami: nádobu, víko a čepele.
· POZOR: Zařízení zapínejte pouze se zavřeným víkem. Vždy odpojte zástrčku, než začnete manipulovat s příslušenstvím, zvláště s čepelemi.
· Nevkládejte příliš velké nebo tvrdé kusy potravin. Doporučuje se předem je nasekat.
· Nenechávejte zařízení běžet bez dozoru.
· Zařízení nepoužívejte déle než 2 minuty v kuse. Poté nechte odpočívat alespoň 5 minut.
· Ihned po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky, než začnete manipulovat s jakýmkoliv příslušenstvím.
· Pokud se čepele zablokují, vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku, než začnete blokádu odstraňovat.
· Nepřidávejte příliš horké potraviny (maximální teplota 60 °C).
· Nepřekračujte maximální objem uvedený na odměrce.
· Po skončení práce počkejte, až se čepele zcela zastaví, než směs vyjmete z nádoby.
· Po použití doporučujeme napájecí kabel uložit nebo omotat, aby nedošlo k jeho poškození.
· Při zpracování ovoce odstraňte pecky a tvrdé slupky.

ČIŠTĚNÍ
· Používejte pouze vlažnou vodu a pokud možno omezte použití čisticích prostředků. Pokud je použijete, důkladně opláchněte.
· Tělo motoru neponořujte do vody ani jiných kapalin. Otírejte vlhkým hadříkem.
· Čepele jsou velmi ostré – pozor při čištění a odstraňování zbytků.
· Pro rychlé čištění čepelí mezi různými přípravami naplňte nádobu do poloviny vodou a na pár sekund zapněte.
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Popis
· B. Víko 
· C. Těsnění víka
· D. Nádoba
· E. Zámek nádoby
· F. Tlačítko spuštění
· G. Tělo motoru

FUNKCE
1. Umístěte motorovou jednotku (G) na rovný a stabilní povrch.
2. Vložte nádobu (D) do motorové jednotky (G) tak, že ji vložíte do prostoru a otočíte ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je správně nasazená – jinak bezpečnostní pojistka nedovolí spuštění.
3. Vložte potraviny do nádoby (D), nepřekračujte 500 ml.
4. Nasaďte víko (B) správně na nádobu.
5. Zapojte zařízení do zásuvky a stiskněte tlačítko spuštění (F).
6. Během provozu nechte víko zavřené. Pokud se čepele zablokují, vypněte zařízení a odpojte ze sítě, než odstraníte překážku.

VHODNÉ PRO PŘÍPRAVU:
· Koktejly, smoothie, sorbety, ledové tříště, omáčky, krémy, koktejly atd.
Nevhodné pro:
· Drcení ledu, mražených potravin, obilovin, rýže nebo kávy – mohlo by dojít k poškození čepelí.

BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE
Model FR03 je vybaven bezpečnostní pojistkou: zařízení funguje pouze tehdy, pokud je nádoba (D) správně vložena do motorového bloku (G). Pokud je nádoba vyjmuta nebo špatně nasazena, motor se vypne.

PRVNÍ POUŽITÍ
Několikrát nasaďte a sejměte nádobu bez připojení k elektrické síti a bez potravin – pro nácvik manipulace.
Umývejte víko a nádobu v teplé vodě s prostředkem na nádobí. Motorovou jednotku otřete vlhkým hadříkem a ihned osušte.

TECHNICKÉ ÚDAJE
· Napájení: AC 230V~ 50–60Hz
· Příkon: 170 W
· Kapacita: 500 ml
· Bezpečnostní zařízení
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