Facile 5.1 LED
Děkujeme, že jste si vybrali dálkový ovladač Meliconi.
Tento návod si pečlivě uschovejte pro budoucí použití.
Popis zařízení
Dálkový ovladač Facile 5.1 LED dokáže ovládat až 5 různých zařízení těchto typů:
TV – SAT (satelitní přijímač) – TER (pozemní digitál) – DVD/Blu-ray – PVR (záznamové zařízení a multimediální centrum) – CAB (kabelová TV) – ADSL (ADSL přijímač) – AUX (jiná audio-video zařízení).
Díky funkci LIGHT je klávesnice podsvícená, což usnadňuje používání ve tmě.
Ergonomický tvar a měkké pogumování zajišťují příjemné držení a ochranu proti nárazům.
Pomocí funkce LEARN lze naprogramovat signály z jiných IR dálkových ovladačů a přiřadit je libovolným tlačítkům.
Dálkový ovladač lze propojit s PC / tabletem / smartphonem pomocí dodávaného audiokabelu pro stažení nejaktuálnějších nastavení.
UPOZORNĚNÍ: Ovladač MELICONI vysílá infračervené signály, nikoli rádiové (např. hlasové ovládání, ukazovátka apod. nejsou podporována).
Dálkový ovladač má trvalou paměť, takže nastavení zůstanou zachována i bez baterií.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
· Nevystavujte dálkový ovladač a baterie nadměrnému teplu (slunce, oheň apod.).
· Nejedná se o hračku – uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
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VLOŽENÍ BATERIÍ
· Potřebné baterie: 2x AAA/LR03 1,5 V (nejsou součástí balení).
· Vložte správně dle vyznačené polarity. 
· Nepoužívejte nabíjecí baterie.
Test baterií
Podržte tlačítko 5 – pokud LED zůstane svítit, baterie jsou v pořádku.
Pokud bliká nebo nesvítí, baterie jsou slabé a je nutná výměna.
Nenechávejte vybité baterie v ovladači – hrozí únik kapaliny a poškození.

VÝBĚR REŽIMU POUŽITÍ
Dálkový ovladač může ovládat až 5 zařízení. Před nastavením nebo použitím musíte zvolit zařízení, které chcete ovládat (TV/SAT atd.)
Postup: Rychle opakovaně stiskněte tlačítko[image: ]  pro výběr režimu, dokud se nerozsvítí LED odpovídající zařízení.

AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Každému zařízení je potřeba přiřadit správný kód. Existují dvě možnosti:
[image: ]1. Smartphone / Tablet / Web
· Naskenujte QR kód na balení nebo navštivte www.cme.it
· Vyhledejte správný kód a nastavte jej dle postupu „Přímé zadání kódu“ (viz níže).
2. Ruční vyhledání kódu
Může trvat až 5 minut.
1. Umístěte se před zapnuté zařízení (např. TV).
2. Vyberte režim (např. TV) na ovladači.
3. Podržte dálkově tlačítko [image: ]nastavení, dokud se nerozsvítí LED.
4. Namiřte ovladač na zařízení a držte tlačítko ON/OFF, dokud se zařízení nevypne.
5. Jakmile se vypne, okamžitě pusťte tlačítko.
6. Tři bliknutí LED značí úspěšné nastavení.
Pokud zařízení nefunguje správně, opakujte postup nebo zkuste nastavení přes web.

PŘÍMÉ ZADÁNÍ KÓDU
(Vhodné, pokud znáte přesný kód pro své zařízení)
1. Vyberte režim použití.
2. Podržte tlačítko [image: ] nastavení, dokud se nerozsvítí LED.
3. Zadejte kód.
4. Tři bliknutí LED značí úspěšné nastavení.
Pokud nebliká, kód je nesprávný – zkuste jiný nebo kontaktujte podporu.

ZOBRAZENÍ AKTUÁLNÍHO KÓDU
1. Vyberte režim.
2. Podržte tlačítko [image: ]nastavení, dokud LED nesvítí.
3. Zadejte 0010.
4. LED blikne ve 4 sériích – počet bliknutí odpovídá číslicím kódu (10 bliknutí = 0).
Např. 1-7-0-1 = kód 1701.

FUNKCE LIGHT – Podsvícení
· Krátkým stiskem tlačítka [image: ] se zapne podsvícení.
· Po 10 sekundách nečinnosti se světlo automaticky vypne.
· Během stisknutí jiného tlačítka světlo zhasne a znovu se rozsvítí po jeho puštění.

FUNKCE LEARN – Učení z jiných ovladačů
Umožňuje naprogramovat až 63 IR signálů z jiných ovladačů.
Možné využití:
· Přidání nebo změna funkce tlačítka [image: ].
· Ovládání více zařízení z jednoho tlačítka[image: ] (např. hlasitost soundbaru).
· V případě, že žádný kód nefunguje, lze zkopírovat všechny funkce z původního ovladače.
Postup:
1. Ujistěte se, že oba ovladače mají čerstvé baterie.
2. Umístěte je čelně k sobě ve vzdálenosti cca 2 cm.
3. Vyberte režim a krátce stiskněte tlačítko „nastavení“.
4. Podržte tlačítko původního ovladače – LED na Meliconi začne blikat.
5. Pokud přestane blikat, přibližte ovladač zpět na původní místo a opakujte proces.

ZÁZNAM SEKVENCE (FUNKCE MEMO)
· Umožňuje zaznamenat až 31 stisknutí tlačítek jako jednu sekvenci (např. zapnutí TV, přepnutí na HDMI, spuštění přehrávače).
· Lze uložit až 63 funkcí MEMO (jako s funkcí LEARN).
· Nelze vytvářet „MEMO v MEMO“ (rekurze).
Postup:
1. Vyberte režim.
2. Podržte tlačítko nastavení → LED svítí → pusťte.
3. Znovu krátce stiskněte nastavení → stiskněte tlačítko, na které chcete MEMO přiřadit.
4. Zadejte požadovanou sekvenci stisků.
5. Pro ukončení dlouze stiskněte „nastavení“, vyčkejte 3 bliknutí.

NASTAVENÍ PŘES AUDIOKABEL
1. Připojte audio kabel ke konektoru v prostoru baterií.
2. Druhý konec zapojte do zelené zdířky (sluchátka) v PC/tabletu.
3. Na webu www.cme.it spusťte nástroj „Attivazione del Telecomando“ a postupujte podle pokynů.

RESET DÁLKOVÉHO OVLADAČE
(Pokud potřebujete vymazat všechna nastavení)
1. Podržte tlačítko nastavení → LED svítí → pusťte.
2. Zadejte kód 0100.
3. Po 3 bliknutích je reset dokončen.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (FAQ)
1. Dálkový ovladač je nový a nefunguje
→ Zkontrolujte správnost nastavení kódu.
→ Zkuste jiný kód nebo nastavte ovladač přes web.
2. Ovladač přestal fungovat
→ Odpojte zařízení od elektřiny na pár minut, pak jej znovu zapněte.
→ Vyjměte baterie z ovladače, stiskněte 2× ON/OFF, vložte nové baterie.
→ Ujistěte se, že je ovladač ve správném režimu.
3. Chybí některé funkce
→ Některé funkce nejsou dostupné u všech kódů.
→ Zkuste jiný kód nebo využijte funkci LEARN nebo MEMO.
4. Jak ověřit, zda ovladač vysílá IR signál?
→ Pomocí mobilní kamery nasměrujte na diodu ovladače.
→ Stiskněte tlačítko 5 – měla by být vidět bílá/blu blikání.
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