G20051
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; tento návod si starostlivo uschovajte na ďalšie použitie. Produkt používajte len spôsobom uvedeným v tomto návode; akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nevhodným použitím.
Pred použitím skontrolujte neporušenosť spotrebiča; v prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na servis.
Nezanechávajte obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén, klince, spinky atď.) v dosahu detí – predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; tieto materiály je potrebné recyklovať.
Uistite sa, že údaje na typovom štítku zodpovedajú elektrickej sieti; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon uvedený na štítku. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nezodpovedá.
Ak je potrebné použiť adaptéry, rozbočky alebo predlžovacie káble, používajte len tie, ktoré zodpovedajú platným bezpečnostným normám; neprekračujte ich maximálne zaťaženie ani maximálny výkon uvedený na adaptéri.
Nezanechávajte spotrebič zbytočne zapojený; ak ho nepoužívate, odpojte ho zo siete.
Vždy ho odpojte, ak zostáva bez dozoru.
Čistenie vykonávajte iba po odpojení zo siete.
Ak je spotrebič nefunkčný a nebude opravovaný, odporúča sa ho znehodnotiť prerušením napájacieho kábla.
· Nepri približujte napájací kábel k ostrým predmetom alebo horúcim povrchom a netahejte zaň pri vyťahovaní zo zásuvky. 
· Nenechávajte kábel visieť z pracovnej plochy – dieťa by ho mohlo stiahnuť. 
· Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom, zástrčkou alebo pri skratu; opravu zverte autorizovanému servisu. 
· Nevystavujte výrobok nepriaznivým poveternostným podmienkam (dážď, vlhkosť, mráz). Uchovávajte ho na suchom mieste. 
· Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami alebo bosými nohami. 
· Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami iba pod dohľadom alebo po poučení o bezpečnom používaní. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. 
· Deti si so spotrebičom nesmú hrať. 
· Uchovávajte spotrebič aj kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. 
Ak je napájací kábel poškodený alebo spotrebič nefunguje správne, nezasahujte doňho. Opravy smie vykonávať iba výrobca alebo kvalifikovaná osoba. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť a zrušiť záruku.
· Spotrebič je určený pre domáce použitie alebo podobné prostredia (kuchynky v obchodoch, kanceláriách, hoteloch apod.). 
· Nie je určený na ovládanie externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním. 
· Pred použitím vždy rozviňte napájací kábel. 
· Nevystavujte výrobok nárazom. Používajte iba originálne príslušenstvo. 
· Nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov (napr. závesy), zdrojov tepla, chladu alebo pary. 

POKYNY K POUŽITIU
Pri prvom použití dôkladne umyte časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami: viečko, filtre, nádobu na šťavu a lisovací kužeľ.
Pred použitím sa uistite, že je prístroj umiestnený na stabilnom a rovnom povrchu.
Pred použitím správne zostavte všetky časti.
Aby nedošlo k prehriatiu motora, nepoužívajte prístroj nepretržite dlhšie ako 5 minút; potom nechajte aspoň 5 minút vychladnúť.
Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru počas prevádzky.
Po použití odpojte zástrčku zo zásuvky.
Nepoužívajte motorovú jednotku ponorenú vo vode ani iných kvapalinách; čistite ju vlhkým handričkou.

POPIS – G20051
A) Viečko
B) Lisovací kužeľ
C) Základňa na zber šťavy
D) Filter na dužinu
E) Nádoba (karafa) na šťavu
F) Hnacia hriadeľ

PREVÁDZKA
· Vložte nádobu na šťavu (E) do príslušného otvoru v motorovej jednotke. 
· Umiestnite základňu (C), filter (D) a lisovací kužeľ (B) na správne miesto. 
· Zapojte prístroj do elektrickej zásuvky. 
· Rozkrojte citrus na polovicu a priložte ho na kužeľ. 
· Stlačením citrusu sa automaticky spustí motor; uvoľnením tlaku sa zastaví. 
· Pri ďalšom spustení sa kužeľ otáča opačným smerom pre dôkladnejšie odšťavenie. 
· Po dokončení vyberte nádobu (E) so šťavou. 

ČISTENIE
Odpojte prístroj zo zásuvky.
Väčšinu častí (viečko, nádoba, filter, kužeľ) možno umývať ako bežné riady pod tečúcou vodou.
Pre dôkladnejšie čistenie použite neabrazívnu hubku a prostriedok na riad.
Motorovú jednotku čistite vlhkou handričkou.
Neponárajte ju do vody ani iných kvapalín.

TECHNICKÉ ÚDAJE
· Napájanie: AC 230 V ~ 50 Hz 
· Výkon: 40 W 
· Objem nádoby: 800 ml 
· Ovládanie tlakom s obojsmerným otáčaním

