Ručný dobíjací vysávač
HV 7144
Návod k obsluhe
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PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA

· Ďakujeme vám za vaše rozhodnutie k nákupu tohoto výrobku. Pred jeho použitím si prosím prečitajte celú príručku – obsahuje dôležité informácie prr bezpečné využitie všetkých jeho vlastností a funkcií. Príručku uložte prr prípad jej ďalšej potreby.

· Prístroj je určený pre občasné použitie, pri upratovaní, napr. interiéru vozidla - nepoužívajte ho pre živnostenské účely.

· Min. po dobu záruky na prístroj doporučujeme uložiť jeho prepravný kartón, dodávané príslušenstvo a pokladničný doklad. Baliaci materiál vysávača je plne recyklovateľný, pri jeho neskoršej likvidácii postupujte podľa miestne platných predpisov.

Pre bezpečné používanie vysávača

· Pred použitím prístroja prekontrolujte, či nie je poškodený. Nepoužívajte poškodený prístroj, v žiadnom prípade neopravujte poškodený prístroj sami. Ak bude prístroj vyžadovať opravu kontaktujte odborný servis. 

· Chráňte prístroj pred údermi, pádmi a nárazmi. 

· Nepoužívajte prístroj pre vysávanie ostrých predmetov (ako sú napr. sklenené črepy, klince a pod.) alebo horúceho popola, cigaretových ohorkov a pod.

· Nedovoľte aby prístroj bez trvalého dohľadu osoby oboznámenej s používaním prístroja používali deti príp. osoby fyzicky alebo psychicky nespôsobilé k jeho používaniu.

· Pri čistění neponárajte prístroj do vody, nečistite prístroj pod tečúcou vodou.

Držiak pre upevnenie vysávača na stenu

Držiak je používaný pre ukladanie vysávača a slúži rovnako pre nabíjanie vstavaného akumulátorového bloku. Držiak ptišróbujte na stenu (šróby z príslušenstva vysávača tak, aby oká smerovali nahor) v blízkosti sieťovej zásuvky vo vzdialenosti kratšej než je dĺžka káblu sieťového adaptéra. Držiak je vybavený uchytením pre štrbinový nástavec a pryžovú trysku.

Popis prvkov

1. Vypínač On/Off

2. Svetelný indikátor

3. Otvory výstupu vzduchu

4. Dierka pre pripojenie napájania (na spodnej strane prístroja)

5. Kryt priestoru pre baterie (na spodnej strane prístroja)

6. Filter

7. Nástenný držiak 

8. Adaptér

9. Škárová kefka

10. Gumová hubica

11. Škárový nádstavec

12. Konektor nabíjačky

13. Dobíjací kabel pre dobíjanie v aute pri 12 V

14.  Zásobník na prach

15. Sací otvor s vnútornou sacou trubicou

16. Tlačítko pre odpojenie zásobníku na prach

Nabitie akumulátorového bloku

Pred prvým použitím prístroja je blok nutné nabiť. Pre plné nabitie bloku vyžaduje blok 10 hodín nabíjania.

1. Pripojte sieťový adaptér k sieťovej zásuvke.

2. Vložte konektor kábla sieťového adaptéra do zásuvky pre pripojenie adaptéra.

3. Umiestnite prístroj do držiaku pripevneného k stene – bude zahájené nabíjanie akumulátorového bloku (indikované kontrolné osvetlenie CHARGING na hornej strane rukoväti prístroja).

K prístroju umiestnému v držiaku môže byť sieťový adaptér pripojený trvale – bez rizika poškodenia adaptéra / akumulátorového bloku. Prístroj tak bude trvale pripravený k použitiu.  

4. Po 10 hodinách nabíjania akumulátorového bloku odpojte od prístroja konektor kábla sieťového adaptéra a vyberte sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky. Prístroj tak bude pripravený k použitiu.

Doplňujúce informácie
· V priebehu nabíjania sa sieťový adaptér / akumulátorový blok zahrievajú. Tento jav je normálny a nie je dôvodom k akýmkoľvek obavám.
· Plnej kapacity akumulátorového bloku bude dosiahnuté po niekoľkých cykloch nabitia / vybitia bloku.
· Kapacita nepoužívaného akumulátorového bloku sa jeho samovoľným vybíjaním postupne znižuje.
· Pokiaľ v priebehu používania vysávača dôjde k poklesu napätia akumulátorového bloku pod určitú, z výroby nastavenú hodnotu bude vysávač automaticky vypnutý. V podobnom prípade uložte vysávač do držiaku a nabite akumulátorový blok.
Napájanie prístroja z palubnej siete vozidla

Pre pripojenie prístroja k zásuvke zapaľovača cigariet 12Vpoužite špec. kábel z príslušenstva prístroja. Malý konektor kábla pripojte ku konektoru pre pripojenie externého napájania na vysávači 12V, veľký konektor kábla vložte do zásuvky zapaľovača cigariet na prednom paneli vozidla. 

Pokiaľ bude prístroj napájaný z palubnej siete vozidla nebude nabíjaný akumulátorový blok a nebude svietiť kontrolné osvetlenie nabíjania bloku.
Vysávánie tekutin

Pred vysáváním tekutin skontrolujte, či je gumová hubica celkom zasunuta do sacieho otvoru. 

ÚZKY NÁSTAVEC NA ŠKÁRY Tento nástavec ide využiť k vysávaniu škár, rohov a ďalších ťažko prístupných miest. Nasadzuje sa zpredu na sací otvor.
KARTÁČ NA ŠKÁRY Kartáč nasaďte zpredu na zúžený nástavec na škáry. Slúži k čisteniu nerovných plôch, napr. klávesnice. 
Prevádzka prístroja

· Zosadte vysávač z dobíjacej základni na stene. 

· V prípade potreby na sací otvor nasaďte niektorý z nádstavcov. 

· Pomocou vypínača On/Off prístroj zapnite. Svetelný indikátor sa rozsvieti zelene. 

· Vždy včas vyprázdnite zásobník na prach, dokiaľ prach či tekutý odpad nedosiahne úrovne vnútornej sacej trubice (viz označenie maxima). 

· Pokiaľ sa akumulátor behom použitia prístroja začne vybíjať, zelený svetelný indikátor sa rozbliká a vysavač sa po chvíľke vypne, aby sa akumulátor nevybil príliš. V takom prípade je treba akumulátor znovu dobíť. 

Vždy skontrolujte, či je prístroj vypnutý, než ho nasadíte na držiak - dobíjacej základne. 

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Všeobecné pokyny

· Pred čistením vyberte vysávač z držiaku. 

· Spotrebič sa z bezpečnostných dôvodov nesmie dostať do priameho kontaktu s tekutinami ani sa nesmie ponoriť do vody.

· Plášť spotrebiča ide v prípade potreby utrieť ľahko navlhčenou handričkou a dôkladne vysušiť.

VYPRÁZDŇOVANIE A ČISTENIE ZÁSOBNÍKA NA NEČISTOTY

· Pokiaľ poklesne sací výkon, a je batéria nabitá, vyprázdnite zásobník na nečistoty. 

· Vysávač uchopte do ruky.

· Stlačte tlačidlo uzáveru, zásobník šikmo dolu otvorte a odstráňte nečistoty. 

· Filter vyklepte alebo okefujte. 

· Pokiaľ je filter silne znečistený, vyperte ho v mydlovej vode a nechajte uschnúť. Prípadne použite nový filter. 

· Teraz je možné spotrebič znovu uviesť do chodu.

LIKVIDÁCIA AKUBATÉRIÍ

· Batérie nepatria do domáceho odpadu, preto ich odovzdajte k ekologickej likvidácii v príslušných zberniach.

· Priehradka na batériu sa nachádza na spodnej strane spotrebiča. 

Akumulátor

· Dobíjací akumulátor, ktorý je súčásť prístroja, je nutné vybrať v prípade výmeny či likvidacie. Akumulátor vždy vymeňte len za nový originálný akumulátor. 

· Priestor pre baterie se nachádza na spodnej strane prístroja. Pomocou vhodného šrubovaka odšrubujte šrub krytu priestora pre baterie a kryt zosadte. Potom stlačte nižší koniec  späť na konektoroch. Teraz môžete obe spojenia konektorov rozpojiť tak, že za ne zatiahnete.  

Pred vložením nového akumulátoru stlačte oba konektory k sebe a skontrolujte, či do seba obe části zaklaply.  
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Poznámky k akumulátorovému bloku Súčasťou vysávača je vyberateľný Ni-MH akumulátorový blok, uložený v priestore pre blok v spodnej časti vysávača, opatrený krytom zaisteným šróbikom. Po významnom skrátení času používania vysávača s plne nabitým akumulátorovým blokom je nutná jeho výmena za nový. Pri výmene bloku pozor na dodržanie správnej polarity bloku (červený konektor pripojte k vodiču s červenou svorkou).  Vyčerpaný blok nepatrí do domáceho odpadu – blok zlikvidujte jeho odovzdaním k likvidácii šetrné k životnému prostrediu na zberné miesto nebezpečného odpadu alebo blok odovzdajte v predajni pri nákupe nového bloku.Správna likvidácia prístroja

[image: image2.emf]Tento výrobok je označený ako výrobok, na ktorý sa vzťahuje smernica 2002/96/EC o likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení. Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že pri neskoršej likvidácii výrobku (z akýchkoľvek dôvodov) nesmie byť s výrobkom zachádzané ako s domácim odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho predaním na zberné miesto pre ekologickú likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Zaistením ich správnej likvidácie zabránite vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktorá by mohla vzniknúť nesprávnym zachádzaním s odpadmi. Okrem toho recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín pre budúce generácie. Podrobné informácie k ekologickej likvidácii tohoto výrobku získate u pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) úradu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.
