Návod na obsluhu
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Milá zákazníčka, vážený zákazník,

pred použitím výrobku si, prosím, pozorne prečítajte tento návod a ponechajte si ho pre prípad neskoršej potreby.

Výrobok smie používať iba spôsobilé a zodpovedné osoby.

Pripojenie k elektrickej sieti

Výrobok pripájajte iba do chránenej zásuvky, zapojené v súlade s bezpečnostnými predpismi. Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na výrobnom štítku. Výrobok zodpovedá smerniciam, záväzným pre označenie CE.

zloženie výrobku

1. Veko

2. Tlačidlo na otvorenie veka

3. Rukoväť

4. Spínač pre zapnutie / vypnutie so svetelnou kontrolkou

5. Pripojovací kábel so zástrčkou

6. Podstavec

7. Výrobný štítok (spodná strana podstavca)

8. Kanvica

9. Nalievací otvor

bezpečnostné pokyny

• Aby boli dodržané bezpečnostné predpisy a nedošlo k žiadnemu ohrozeniu, musí opravy výrobku vrátane prípojného kábla so zástrčkou vykonávať náš zákaznícky servis. Pokiaľ výrobok vyžaduje opravu, kontaktujte telefonicky alebo emailom náš zákaznícky servis (pozri nižšie v návode).

• Pred každým čistením výrobok odpojte zo siete a nechajte vychladnúť.

• Z dôvodu elektrickej bezpečnosti nesmie byť kanvice ani jej podstavec ponorený do tekutiny, ani čistený pod tečúcou vodou.

• Vodný kameň musí byť pravidelne odstraňovaný. V prípade potreby čistite kanvicu navlhčenou handričkou. Podrobnejšie pokyny nájdete v kapitole Čistenie a údržba.

• Výrobok smie byť používaný deťmi staršími 8 rokov, rovnako ako osobami so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a / alebo znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo sú poučení o bezpečnom používaní tohto výrobku, čomu dostatočne porozumeli.

• Deti sa s výrobkom nesmú hrať.

• Deti nesmú vykonávať čistenie ani údržbu výrobku. Možné je to iba v prípade, že sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.

• Deti mladšie ako 8 rokov sa musí držať v bezpečnej vzdialenosti od rýchlo varnej kanvice a jej pripojenie do elektrickej siete.

• Rýchlo varná kanvica je určená na používanie v domácnostiach alebo v im podobných miestach, ako napríklad:

- v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a podobných pracovných priestoroch,

- v poľnohospodárskych prevádzkach,

- zákazníkov v hoteloch, moteloch a ďalších typických ubytovacích zariadeniach,

- v penziónoch typu nocľah s raňajkami.

• Vonkajší povrch kanvice je počas prevádzky a tiež po jeho skončení veľmi horúci.

• Kanvicu prevádzkujte pod dohľadom. Používajte zakaždým iba čistú vodu. Dodržujte

prosím rysky, označujúce minimálne a maximálne množstvo naplnenia vodou: MIN (0,5 l) a MAX (1,7 l). Ak je maximálne množstvo prekročené, vriaca voda môže z kanvice vystrieknuť.

• Dávajte pozor na unikajúcu paru v blízkosti veka kanvice - nebezpečenstvo obarenia! Preto sa počas prevádzky dotýkajte rukoväte. Pozor! Veko musí byť počas varenia aj vylievanie vody zatvorené.

• Kanvicu používajte iba s pre ňu originálnym podstavcom!

• Kanvicu skladajte z podstavca alebo ju naň klaďte len vtedy, keď je kanvica vypnutá.

• Elektrický kontakt v podstavci musí byť chránený pred vystrekujúcou vodou.

• Pozor! Neadekvátna používanie výrobku môže viesť k zraneniam.

• Obalový materiál nenechávajte v dosahu detí. Hrozí okrem iného nebezpečenstvo udusenia!

• Pred použitím skontrolujte celý výrobok vrátane prípojného kábla so zástrčkou a prípadného príslušenstva, či neobsahuje chyby, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť jeho používania. Ak výrobok napríklad spadol na zem alebo bol odpojený zo siete ťahaním za kábel, zvonku nemusí byť zrejmé žiadne viditeľné poškodenia. V prípade vád výrobok nesprevádzkuje.

• Kanvica nesmie byť naplnená studenou vodou, ak je ešte teplá. Mohlo by totiž dôjsť k prasknutiu skla kanvica!

• Z dôvodu vysokého napätia nesmie byť výrobok používaný s predlžovacím káblom.

• Výrobok umiestnite vždy iba na rovný a teplovzdorný povrch.

• Výrobok sa nesmie počas prevádzky nachádzať pod závesnými skrinkami pod., Aby mohla voľne unikať vznikajúce para.

• Produkt alebo pripojovací kábel so zástrčkou sa nesmú dostať do blízkosti rozpálenej varnej dosky alebo otvoreného ohňa.

• Kábel nenechajte visieť voľne dole a dbajte na to, aby bol dostatočne vzdialený od horúcich častí výrobku.

• Zástrčku vyťahujte:

- pri poruchách počas prevádzky,

- po každom použití,

- pred každým čistením.

• Ak je rýchlo varná kanvica zle obsluhovaná, alebo je používaná k iným ako na to určeným účely, nepreberá výrobca zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody.

Ochrana proti prehriatiu

Regulátor teploty chráni výhrevné teleso proti prehriatiu, ak by nedopatrením došlo k zapnutiu kanvice bez vody, alebo v prípade, že by bolo pokryté vodným kameňom. Ak sa rýchlo varná kanvica vďaka tomuto opatreniu sama vypne, nechajte ju pred ďalším použitím vychladnúť, prípadne z nej odstráňte vodný kameň..

Pred prvým uvedením do prevádzky

Z hygienických dôvodov prvý prevarenú vodu z kanvice nepoužite a vylejte ju.

Pokyny na obsluhu

• Kanvicu zložte z podstavca.

• Otvorte veko stlačením tlačidla pre otvorenie veka.

• Do kanvice nalejte požadované množstvo vody. Dodržujte prosím označené hranice MIN a MAX pre minimálny (0,5 l) a maximálnu (1,7 l) množstvo vody.

• Zatvorte veko a kanvicu položte späť na podstavec.

• Zasuňte zástrčku do zásuvky a rýchlo varnú kanvicu zapnite pomocou spínača pre zapnutie / vypnutie. Rozsvieti sa kontrolka.

• Proces varenia vody je začatý. Po dosiahnutí bodu varu sa kanvica automaticky vypne a kontrolka zhasne.

• Pokiaľ chcete proces ukončiť skôr, vypnite kanvicu pomocou spínača pre zapnutie / vypnutie.

• Kanvicu odoberte z podstavca.

• Veko musí ostať pri nalievaní zatvorené - zabraňuje výstupu horúcej vodnej pary.

• Po použití kanvica opäť vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

• Prípadnú zvyšnú vodu z kanvice vylejte.

uloženie kábla

Na spodnej strane podstavca je uložený namotaný pripojovací kábel. Umožňuje skrátiť dĺžku kábla medzi podstavcom a zásuvkou.

Odstránenie vodného kameňa

• V závislosti od tvrdosti vody sa na dne kanvice usadzuje vodný kameň. Preto kanvicu pravidelne čistite.

• Nárok na uplatnenie záruky zaniká vtedy, keď výrobok prestal fungovať z dôvodu neodstraňovanie vodného kameňa.

• Na odstránenie vodného kameňa je vhodný roztok v zložení pol litra vody a 40 ml octového odvápňovača:

• Roztok nalejte do kanvice,

• priveďte ho do varu,

• nechajte krátko pôsobiť.

• Kanvicu na záver vypláchnite čistou vodou.

• Dbajte pritom na dostatočnú cirkuláciu vzduchu a nevdychujte unikajúcu paru.

• Roztok nevylievajte do drezov či umývadiel s emailovou povrchovou úpravou.

Čistenie a údržba

• Pred každým čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte kanvicu vychladnúť.

• Kanvica ani podstavec sa z bezpečnostných dôvodov nesmú ponoriť do vody ani umývať pod tečúcou vodou.

• Na čistenie postačí navlhčenú handričku.

• Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtenky či kefy.

Náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo si možno pohodlne objednať cez internet na stránke www.severin.de v hornej záložke "Service / Ersatzteile-Shop".

Likvidácia výrobku

Výrobky označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od domáceho odpadu. Tieto výrobky obsahujú cenné suroviny, ktoré môžu byť opätovne využité. Správna likvidácia výrobku chráni ako životné prostredie, tak i naše zdravie. Bližšie informácie o likvidácii Vám oznámi miestne príslušný úrad, prípadne predajcu.

Záruka

Nároky vyplývajúce zo zákonnej záruky zostávajú týmito záručnými podmienkami nedotknuté.

V prípade prebiehajúcej záručnej lehoty sa prosím obráťte na predajcu. Firma SEVERIN poskytuje záruku na svoje výrobky 2 roky od dátumu ich kúpy. V tomto časovom období odstránime zadarmo všetky závady, ktoré preukázateľne spočívajú vo vadách materiálu či zhotovenie a významne obmedzujú funkčnosť výrobku. Iné nároky sú vylúčené. Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady: Škody, ktoré súvisia s nedodržiavaním podmienok používania výrobku podľa jeho návodu, s nesprávnym zaobchádzaním alebo bežným opotrebovaním výrobku, rovnako ako na ľahko rozbitné časti, ako sú napr. Sklo, umelá hmota alebo žiarovka. Záruka zaniká pri opravách výrobku v neautorizovaných servisoch značky SEVERIN. Pokiaľ výrobok vyžaduje opravu, obráťte sa prosím telefonicky alebo emailom na náš zákaznícky servis. Potrebné kontakty nájdete nižšie v návode.
