G40013
Triedy ochrany / Protection Classes
UPOZORNENIE
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU
NEVYSTAVUJTE DAŽĎU A VLHKOSTI
WARNING
ELECTRIC SHOCK RISK
DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE
UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE PRÍSTROJ.
Vo vnútri nie sú žiadne ovládateľné prvky ani náhradné diely.
Všetky servisné úkony vykonávajte v autorizovanom servise.
Ak má prístroj uvedené symboly nižšie, znamená to, že technické parametre zodpovedajú symbolom.
Tento symbol upozorňuje na prítomnosť komponentov pracujúcich s vysokým napätím; v žiadnom prípade prístroj neotvárajte.
This symbol warns the user that un-insulated dangerous voltage inside the system may cause an electrical shock. Do not open the case.
Tento symbol znamená, že prístroj patrí do Triedy I: prístroj má zástrčku s uzemňovacím pólom a musí sa používať iba v zásuvkách s uzemnením.
Class I Appliance symbol. This means the appliance must have the chassis connected to electrical earth/ground by an earth conductor.
Upozornenie: Tento symbol pripomína používateľovi, aby si pozorne prečítal a dodržiaval dôležité pokyny počas používania produktu.
Caution: this symbol reminds the user to read carefully the important operations and maintenance instructions in this owner’s guide.

Bezpečnostné upozornenia
Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby:
· Uchovávajte tento návod pre budúce konzultácie. 
· Používajte produkt iba spôsobom uvedeným v návode; iné použitie je nevhodné a nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním. 
Pred použitím skontrolujte, či je prístroj nepoškodený. Pri pochybnostiach ho nepoužívajte a obráťte sa na servis.
Nebezpečenstvo balenia: Plastové sáčky, polystyrén, klince, sponky a pod. držte mimo dosahu detí. Materiály recyklujte podľa miestnych predpisov.
· Skontrolujte, či údaje na štítku zodpovedajú elektrickej sieti. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na ľuďoch, zvieratách alebo majetku. 
· Používajte iba adaptér, predlžovací kábel a rozbočovače, ktoré spĺňajú bezpečnostné normy. Neprekračujte maximálny výkon. 
· Odpojte prístroj zo siete, keď sa nepoužíva alebo je bez dozoru. 
· Čistenie prístroja vždy po odpojení zo siete. 
· Ak je prístroj nepoužiteľný, odporúča sa zničiť ho odrezaním napájacieho kábla. 
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1. Kontrolka teploty platne 
2. Stojan / podstavec 
3. Ovládací gombík nastavenia teploty 
4. Žehliaca platňa 
5. Rukoväť

Bezpečnosť kábla a zásuvky:
· Nevystavujte kábel ostrým alebo horúcim povrchom, nezavesujte ho tak, aby ho deti mohli chytiť. 
· Nepoužívajte prístroj pri poškodenom kábli alebo zásuvke. Opravu vykonáva iba výrobca alebo autorizovaný servis. 
· Nevystavujte prístroj dažďu, vlhkosti alebo mrazu. 
· Nepoužívajte prístroj na boso alebo s mokrými rukami. 
Používanie deťmi:
· Prístroj môže používať deti od 8 rokov alebo osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami len pod dohľadom alebo po inštruktáži. 
· Deti sa nesmú hrať s prístrojom. 
· Kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. 
Upozornenie na teplo:
· Prístroj má vyhrievaciu funkciu a povrchy môžu byť veľmi horúce. Dotýkajte sa iba určených častí. 
Určenie použitia:
· Domáce alebo podobné použitie (kuchyne pre zamestnancov, hotely, B&B, kancelárie). 
· Nepoužívať cez externé časovače alebo diaľkové ovládanie. 
· Chrániť pred nárazmi a používať len originálne diely a príslušenstvo. 
· Držte mimo horľavých materiálov. 

Informácie o používaní
· Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu z platne. Pri prvých použitých môže vzniknúť mierny dym – je to normálne. 
· Po použití vždy ukladajte žehličku vo vertikálnej polohe. 
· Nedržiavajte napájací kábel zauzlený alebo omotaný okolo žehličky. 
· Čistenie vykonávajte podľa návodu. 
· Nepoužívajte žehličku ako zdroj tepla. 
Výber teploty a typu látky:
· Najskôr žehlite látky vyžadujúce nízku teplotu, potom strednú a vysokú. 
· Pri neznámej látke skúste skrytú časť od najnižšej teploty. 
· Pri teplote MAX odporúčame použiť látku medzi platňou a textíliou. 
Odporúčané teploty:
· Syntetika: nízka teplota 
· Hodváb / vlna: stredná teplota 
· Bavlna / ľan: vysoká teplota 
Použitie:
1. Postavte žehličku vertikálne. 
2. Zapojte do zásuvky. 
3. Nastavte termostat podľa symbolov. Kontrolka signalizuje ohrievanie platne; počkajte, kým zhasne. 
Čistenie:
· Odpojte žehličku zo siete a nechajte vychladnúť. 
· Použite vlhkú handričku alebo neabrazívny čistiaci prostriedok. Nepoužívajte kovové predmety. 
Po žehlení:
· Odpojte zo siete. 
· Zrolujte napájací kábel dozadu. 
· Uložte vo vertikálnej polohe. 

Technické údaje
· Napájanie: AC 230V~ 50 Hz 
· Výkon: 900 W 
· Hmotnosť: 1,67 kg
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