Kanvica WK 3422
Vážený zákazník, milý zákazník,
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tieto pokyny a v prípade neskoršieho použitia si ho nechajte.
Výrobok môžu používať len príslušné a zodpovedné osoby.
Bezpečnostné pokyny
 
Nebezpečenstvo pre určité skupiny ľudí
U detí a osôb so zdravotným postihnutím existuje zvýšené riziko poranenia:
·        Výrobok môžu používať deti vo veku nad 8 rokov a osoby so zníženými duševnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní tohto výrobku, ktorému dostatočne rozumeli.
·        Čistenie a údržbu výrobku nesmú vykonávať deti. Je to možné len vtedy, ak majú 8 rokov alebo viac a sú pod dohľadom.
·        Deti mladšie ako 8 rokov musia mať bezpečnú vzdialenosť od výrobku a jeho spojovací kábel.
·        Deti sa s produktom nemôžu hrať.
·        Obalový materiál nenechávajte v dosahu detí. Existuje riziko udusenia, okrem iného!
 
Riziko úrazu elektrickým prúdom
Keďže výrobok je napájaný zo sieťky, musia sa dodržiavať nasledujúce pokyny, aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom:
·        Pred dodaním skontrolujte, či celý výrobok, vrátane jeho zástrčkového spojovacieho kábla a akéhokoľvek príslušenstva, nekontrolovať chyby a poškodenia, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť jeho používania. Napríklad, ak výrobok spadol na zem alebo bol odpojený od siete potiahnutím kábla, zvonka nemusí byť viditeľné žiadne viditeľné poškodenie. V tomto prípade výrobok neumiešate do prevádzky.
·        Výrobok pripájate len do ochrannej zásuvky pripojenej v súlade s bezpečnostnými predpismi. Napätie v sieti musí zodpovedať napätiu uvedenému na štítku výrobku.
·        Vzhľadom na vysoké napätie sa výrobok nesmie používať s predlžovacím káblom.
·        Vytiahnite zástrčku:
- po každom použití,
- v prípade porúch počas prevádzky,
– pred každým čistením.
·        Nevyťahuj prípojný kábel zo zásuvky, vytiahnite ho tak, že ju uchopte za zástrčku.
·        Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
·        Elektrický kontakt na spodnej časti výrobku musí byť chránený pred striekajúca voda.
·        Kanvica alebo základňa sa nesmie nikdy ponoriť do tekutín ani čistiť pod tečúcou vodou.
·        Kanvicu je možné používať len s príslušnou základňou, bez iného.
·        Kanvicu vyberte alebo umiestnite zo základne len vtedy, keď je výrobok vypnutý.
 
Riziko popálenín a obarenia
·        Vonkajšie povrchy výrobku sú horúce počas a po prevádzke.
·        Kanvicu používajte len s čistou vodou a pod dohľadom. Striktne dodržiavajte značky označujúce minimálne a maximálne množstvo vody: MIN (0,5 l) a MAX (1 l) na prípravu čaju alebo 1,7 l na ohrev vody). Ak ste do kanvice naliali viac vody, vriaca voda by z nej mohla vytiecť.
·        Dávajte tiež pozor na unikajúca para z oblasti veka a pri použití kanvice sa dotknite len jej rukoväte.
·        Veko sa musí počas ohrevu a nalievania vody uzavrieť.
Riziko nedostatočnej hygieny
V dôsledku nedostatočnej hygieny môžu baktérie tvoriť:
·        Preddaním do donášky a po každom použití výrobok dôkladne umyte.
·        Pred každým čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte výrobok vychladnúť.
·        Pravidelne odstraňujte vodný kameň z výrobku a v prípade potreby kanvicu čistite vlhkou handričkou.
·        Informácie o čistení nájdete v časti Čistenie a údržba.
 
Riziko poškodenia výrobku
Použitie výrobku na iný účel, ako je určený, môže mať za následok jeho poškodenie:
·        Vždy nechajte výrobok najprv vychladnúť a potom do neho nalejte čerstvú vodu.
·        Výrobok používajte len na rovnom, suchom, protišmykovom a tepelne odolnom substráte, ktorý navyše nereaguje s gumenými nohami výrobku.
·        Výrobok nesmie byť počas prevádzky umiestnený pod závesnými skrinkami, pretože na ne môže byť nalúžená para.
·        Nedovoľte, aby kábel voľne zasunúť.
·        Prípojný kábel nesmie byť ohnutý ani uzavretý. Prípojný kábel a samotný výrobok nesmú byť vystavené vonkajšiemu teplu.
 
Účel výrobku
·        Výrobok sa používa výhradne na ohrev čistej a sladkej pitnej vody, ktorá slúži na prípravu teplých nápojov.
·        Akékoľvek iné použitie, ako je uvedené vyššie, znamená nesúlad s účelom, na ktorý bol výrobok vyrobený, a preto môže viesť k vážnemu zraneniu alebo materiálnej ujme.
·        Výrobok je určený na použitie v domácnostiach alebo na podobných miestach, ako sú:
- v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch,
- v poľnohospodárskych zariadeniach,
- Zákazníci v hoteloch, moteloch a iných typických ubytovacích zariadeniach
- nocľah s raňajkami v penziónoch,
·        Výrobok používajte len pod dohľadom.
·        Zneužitie výrobku môže spôsobiť zranenie!
 
Poškodený výrobok
Použitie poškodeného výrobku môže mať za následok zranenie alebo poškodenie majetku:
·        Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Poškodený výrobok sa nesmie používať.
·        V prípade poškodenia sa obráťte na náš zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (pozri pokyny uvedené nižšie).
·        Opravy výrobku a jeho prípojného kábla môže vykonávať iba náš zákaznícky servis.
 
Popis / kontrol
1. Veko
2. Otvorenie veka
3. Rukoväť
[image: ]4. Nádrž na vodu
5. Napájací kábel so zástrčkou
6. Základňa s ovládacím panelom
7. Čajový filter
8. Výtok sita
 
Ovládací panel
9. Zobrazenie "Čajové programy"
10. Ovládač časovača / MIN
→ Press: Programovací časovač
→ Rotácia: Nastavenie času infúzie
11. Tlačidlo TEA START / STOP
→ Štart / Stop Čaj programy
12. Tlačidlo TeaType
→ výber "čajových programov"
13. Displej
14. Tlačidlo napájania čajom
→ intenzity čaju
15. TLAČIDLO ŠTART / STOP VODY
→ Štart / Stop pre vriacej vody
16. Príkaz KeepWarm / TEMP
→: Udržujte v teple
→ Otáčanie: Nastavenie teploty
Infúzie
17. Displej "Sila čaju"
 
 
Ochrana proti prehriatiu
Pevne zabudovaný regulátor teploty chráni ohrievač pred prehriatím, ak je kanvica neúmyselne zapnutá bez vody alebo ak je dno kanvice pokryté vodným kameňom. Ak sa vyskytnú vyššie uvedené prípady, produkt sa nepodarilo zapnúť. Pred ďalším použitím je potom potrebné nechať vychladnúť, alebo odstrániť vodný kameň z neho.
Automatické vypnutie
• Ak nie je zvolená horúca funkcia "hold", kanvica sa potom automaticky vypne približne 3 minúty po poslednom použití.
■ V režime "udržiavania teploty" sa vypne po 60 minútach.
■ Ak chcete prístroj znova aktivovať, jednoducho položte kanvicu na základňu alebo stlačte jedno z tlačidiel WATER, START/STOP alebo TEA START/STOP.
 
Prvé použitie
■ Vyberte zariadenie z škatule a zlikvidujte všetok obalový materiál a nálepky.
• Ak chcete kanvicu vyčistiť, vykonajte prvý cyklus varenia (nechajte čajový filter na mieste),
 
 
Funkcie
"Tichá" funkcia
• Ak chcete deaktivovať akustické signály, stlačte tlačidlo Napájanie čajom na viac ako 3 sekundy. V tomto prípade sú všetky akustické signály vypnuté
Opätovným stlačením toho istého tlačidla na viac ako 3 sekundy sa zruší.
 
Všeobecné poznámky
■ Pripojte prístroj do siete. Budete počuť pípnutie a na ľavej strane displeja indikuje aktuálnu teplotu vody v nádrži (≥ 20 ° C).
• Prístroj zostáva v pohotovostnom režime a pripravený na použitie. Displej sa vypne po 3 minútach nepoužívaní.
■ Ak chcete prístroj znova aktivovať, jednoducho položte kanvicu na základňu alebo stlačte jedno z tlačidiel STOP alebo TEA START/STOP.
■ Ak je teplota nižšia ako 100 °C, proces ohrevu prebieha na x stupňov, aby sa zabezpečilo, že zvolená teplota nebude prekročená. V tomto prípade
kúrenie bude trvať trochu dlhšie, ale to zaisťuje, že zvolená teplota nie je prekročená tak, že čaj môže robiť všetky jeho vône.
■ Prístroj sa nezapne, ak je aktuálna teplota vo vnútri nádrže vyššia, než chcete nastaviť.
■ Nie je možné vybrať nasledujúce teploty 40 ° C.
 
Funkcia rýchleho vykurovania
Ak kanvicu položíte na svoju základňu a stlačíte tlačidlo WATER START /STOP, voda sa zohreje na 100 °C
nie je potrebné nastaviť teplotu.
Opätovnou stlačením tlačidla WATER START / STOP zastavíte proces vykurovania.
 
Ohrev vody
■ Vyberte kanvicu na vodu zo základne a otvorte veko. Odstráňte filter.
■ Nádrž naplňte vodou na požadovanú úroveň, ale s minimom (min. 0,5 l) a maximom (max. 1,7 l na ohrev vody).
■ Zatvorte veko.
■ Nasadte nádrž späť na základňu.
■ Zapojte zástrčku do vhodnej zásuvky na stenu.
• Na displeji sa zobrazuje aktuálna teplota vody vo vnútri nádrže.
■ Otáčajte tlačidlom KeepWarm a vyberte požadovanú teplotu.
■ Stlačte tlačidlo WATER START /STOP. Tlačidlo sa rozsvieti modrou farbou. Zvolená teplota varenia (BREW TEMP) sa na displeji krátko rozsvieti. Kanvica teraz ohrieva vodu, aby
Nastavte teplotu. Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota.
■ Keď dosiahnete prednastavenú teplotu, tlačidlo WATER START /STOP zíde, budete počuť tri e-py a teplota sa zobrazí na displeji.
■ Prístroj prejde do pohotovostného režimu . Kanvica sa automaticky vypne po 3 minútach.
• Proces môžete kedykoľvek zastaviť
varením stlačením tlačidla WATER START /STOP.
• Ak chcete naliať horúcu vodu, vyberte kanvicu zo základne.
■ Pri nalievaní vody udržiavajte veko zatvorené, aby sa zabránilo úniku horúcej pary.
• V nádrži nenechávajte žiadne zvyšky vody.
 
Príprava čaju
Príprava spotrebiča
■ Vyberte kanvicu na vodu zo základne a otvorte veko. Odstráňte filter.
■ Nádrž naplňte vodou na požadovanú úroveň, ale s minimom (min. 0,5 l) a maximom (max. 1,7 l na ohrev vody).
■ Vložte filter do hornej časti
• Zatvorte veko a vráťte kanvicu k základni
■ Začnite robiť čaj výberom jedného z programov alebo nastavením osobných preferencií.
 
Príprava čaju
Používanie programov
■ Opakovane stláčajte tlačidlo Typ čaju, kým sa nezdá ten typ čaju, ktorý chcete.
■ Opakovane stláčajte tlačidlo Napájanie čajom, až kým nevystavíte požadovanú intenzitu čaju.
Mierna = ľahký čaj, krátke časy vylúhovania
Stredná = priemerná intenzita a priemerná doba vylúhovania
Silný = silný čaj, dlhšia doba vylúhovania
Čajové programy - Čas a teplota vylúhovania
Optimálne časy infúzie do značnej miery závisia od typu použitého čaju a osobného vkusu.
Programy prípravy čaju zahŕňajú nasledujúce nastavenia času a teploty pre vylúhovanie (silné):
ČIERNY ČIERNY ČAJ: 100 ° C 3-5 minút
ZELENÝ zelený čaj: 80 ° C 2-3 minúty
Biely biely čaj: 85 ° C 2-3 minúty
Bylinný bylinný čaj: 95 ° C 4-5 minút
Modrý čaj OOLONG (Oolong): 90 ° C 3-4 minúty
 
■ Výber potvrďte stlačením tlačidla TEA START / STOP. Svetlo sa zmení na modré.
■ Kanvica ohrieva vodu v intervaloch až do naprogramované teploty Keď sa dosiahne teplota, kanvica sa automaticky vypne
■ Na konci času varenia budete počuť akustické signály a zariadenie sa presunie do pohotovostného režimu.
■ Tento proces je možné kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla TEA START /STOP.
• Nalejte čaj a nechajte prístroj vychladnúť.
Potom vyberte filter parníka tak, že ho odstránite z krúžku, vyprázdnite ho a opláchnite. V prípade potreby opláchnite kanvicu na vodu (pozri Údržba a
čistenie).
Príprava čaju s manuálnym nastavením
• Pripravte kanvicu tak, ako je to popísané v časti Príprava spotrebiča.
■ Začnite otáčaním tlačidla KeepWarm a jeho nastavením na požadovanú teplotu (40-100 °C).
■ Potom otočte gombík časovača a nastavte čas požadovaného vylúhovania (0,5 -15 min.).
■ Stlačte tlačidlo TEA START /STOP.
■ Kanvica ohrieva vodu v intervaloch až do nastavenej teploty.
■ Keď sa dosiahne teplota, kanvica sa vypne a filter čaju spadne.
■ Na konci času varenia sa filter opäť zvýši, keď budete počuť akustické signály a zariadenie sa presunie do pohotovostného režimu.
• Nalejte čaj a nechajte prístroj vychladnúť.
Potom vyberte filter parníka tak, že ho odstránite z krúžku, vyprázdnite ho a opláchnite. V prípade potreby opláchnite kanvicu na vodu (pozri Údržba a
čistenie).
 
Funkcia udržiavania teploty
■ Kanvica je vybavená funkciou na udržanie teploty vody.
■ Po zahriatí vody a na konci času voda automaticky zostane horúca asi 60 minút. Teplota udržať v horúcich podmienkach je nastaviteľná na 40-60 ° C.
• Ak chcete aktivovať funkciu udržiavania teploty, počas varenia stlačte tlačidlo KeepWarm. Tlačidlo kontroly bliká.
Otočte gombíkom, aby sa teplota zahriala, a stlačte tlačidlo potvrdiť.
Tlačidlo KeepWarm zmení farbu na modrú a funkcia sa aktivuje hneď, ako sa voda varí. Na displeji sa zobrazuje teplota vo vnútri nádrže a zostávajúci čas
pre funkčnú údržbu teploty a teploty vody
■ Táto funkcia sa automaticky zruší, keď odstránite kanvicu zo základne.
 
Rozšírenie funkcie údržby teploty vody
Funkciu regulácie teploty je možné rozšíriť vložením nádrže späť na základňu a stlačením tlačidla KeepWarm.
■ Funkciu odpruženia je možné zrušiť stlačením tlačidiel Water start /STOP a tea START / STOP.
 
Funkcia časovača
• Proces ohrevu vody alebo vylúhovacieho čaju sa môže oneskoriť z dôvodu časovača
■ Zariadenie pripravte podľa popisu ohrevu vody alebo prípravy čaju, vyberte funkciu varu alebo typ čaju, ktorý chcete pripraviť. Avšak, nespustte proces
stlačením tlačidla WATER START / STOP alebo TEA START/STOP.
■ Stlačte tlačidlo časovača. Tlačidlo začne blikať.
• Stlačením tlačidla časovača nastavte čas a potvrďte ho stlačením tlačidla.
■ Otáčačom tlačidla časovača nastavte čas a začnite, ktorý chcete, a stlačením potvrďte.
• Stlačením tlačidla TEA START/STOP alebo WATER/START/STOP aktivujete proces oneskoreného štartu.
■ Gombík časovača sa natrvalo rozsvieti modrým svetlom a tlačidlá TEASTART/STOP alebo Water/START/STOP začnú blikať. Na displeji sa zobrazí symbol "budíka".
■ Zariadenie sa spustí vo vopred zvolenom čase.
■ Tlačidlo je možné vypnúť stlačením tlačidla ALEBO TEA START /STOP alebo Water / START / STOP
 
Umiestnenie zamotaný kábel
Na spodnej strane základne je zamotaný spojovací kábel. Umožňuje zmeniť dĺžku kábla medzi výrobkom a zásuvkou.
Odstraňovanie vodného kameňa
·        V závislosti od tvrdosti vody sa vodný kameň usadí na dne kanvice. Kanvicu preto pravidelne čistite.
·        Právo požadovať záruku zaniká, keď výrobok prestane fungovať z dôvodu nelikvidácie vodného kameňa.
·        Na odstránenie vodného kameňa je vhodný roztok v zložení pol litra vody a 40 ml octovej limuzíny:
·        Nalejte roztok do kanvice,
·        priveďte ho do varu,
·        aby krátko konala.
·        Kanvicu opláchnite čistou vodou na konci.
·        Dávajte pozor na dostatočnú cirkuláciu vzduchu a nevydychujte unikajúca para.
·        Roztok nenalejte do umývadla alebo podložky s e-mailovou povrchom.
 
 
Čistenie a údržba
·        Pred každým čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte kanvicu vychladnúť.
·        Z bezpečnostných dôvodov sa kanvica a jej základňa nesmú ponoriť do vody ani umývať pod tečúcou vodou.
·        Na čistenie postačuje vlhká handrička.
·        Čistenie interiéru je jednoduchšie odstránením veka kanvice.
·        Pri vyberaní vodného kameňa vyčistite čajový filter vodou alebo ho nechajte v kanvici.
·        Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky ani tvrdé kefy.
·        V súvislosti s vybraným typom čaju môže existovať zmena farby výrobku a čajového filtra, ako aj vôňa jednotlivých častí. To to môže byť obmedzené pravidelným čistením, ale tomu sa nedá zabrániť.
 
 
Náhradné diely a príslušenstvo
Náhradné diely a príslušenstvo je možné pohodlne objednať cez internet na našej domovskej stránke www.severin.de v hornej záložke " Servis / Ersatzteil-Shop".
 
[bookmark: bookmark8]Likvidácia výrobku
[image: ]Výrobky označené týmto symbolom sa musia likvidovať oddelene od domového odpadu. Tieto výrobky obsahujú cenné suroviny, ktoré možno opätovne použiť. Správna likvidácia výrobku chráni životné prostredie aj naše zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o likvidácii, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu.
 
Záruka
Nároky vyplývajúce zo zákonnej záruky zostávajú týmito záručnými podmienkami nedotknuté.
V prípade pokračujúcej záručnej doby sa obráťte na predajcu. SEVERIN poskytuje záruku na svoje výrobky po dobu 2 rokov od dátumu ich zakúpenia. Počas tohto obdobia bezplatne odstránime všetky chyby, o ktoré sa preukáže, že pozostávajú z chýb materiálu alebo výroby a výrazne obmedzíme funkčnosť výrobku. Ostatné pohľadávky sú vylúčené. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady: Škody súvisiace s nedodržaním podmienok používania výrobku podľa jeho pokynov, nesprávnou manipuláciou alebo bežným opotrebovaním výrobku, ako aj ľahko rozbitné časti, ako je sklo, plast alebo žiarovka. Záruka uplynie pri oprave výrobku pri neautorizovaných službách SEVERIN. Ak si výrobok vyžaduje opravu, kontaktujte náš zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom. Potrebné kontakty nájdete nižšie v pokynoch.
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	Vyberte si vyššiu teplotu.

	Vykurovanie trvá dlhšie ako zvyčajne.
	Produkt je upchatý vodným kameňom.
	Odstráňte vodný kameň (pozri Odstránenie vodného kameňa).

	Výrobok je hlučný počas ohrevu.
	Produkt je upchatý vodným kameňom.
	Odstráňte vodný kameň (pozri Odstránenie vodného kameňa).

	Na displeji sa nepretržite zobrazuje poruchový symbol E...
	Výrobok má poruchu v elektronike.
	Kontaktujte nás zákaznícky servis.


Ak táto tabuľka problém nevyrieši, obráťte sa na náš zákaznícky servis. Kontaktné údaje nájdete v prílohe k tomuto návodu.
 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje
 
	Typ výrobku, Typ výrobku
	Sklenená kanvica 3422

	Napätie
	220 -240 V ~50/60 Hz
 

	Vstup
	2520 - 3000 W

	Rozmery (x v x h)
	16,2 x 27 x 25 cm
 

	Hmotnosť
	2 kg
 

	Značky

	
	Nepatrí do komunálneho odpadu
 

	
	Je vsúlade so smernicami EÚ záväznými pre označenie CE.
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