

Keramický radiátor BXSH2000E
Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali kúpu produktu BLACK + DECKER. Jeho technológia, dizajn a funkčnosť zabezpečia úplnú a trvalú spokojnosť.
Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny v tejto brožúre a uchovajte ich na ďalšie použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehodám.
TIPY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: Niektoré zložky tohto výrobku môžu byť horúce a spôsobiť popáleniny. Venujte osobitnú pozornosť prítomnosti detí a zraniteľných ľudí.
·        Spotrebič neumiestňujte pod zásuvku.
·        Zariadenie musí zostať mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie je pod dohľadom dospelej osoby.
·        Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu prístroj zapnúť/vypnúť za predpokladu, že je umiestnený alebo nainštalovaný v normálnom prevádzkovom stave a za predpokladu, že deti sú pod dozorom alebo dostali pokyny na bezpečné používanie a ktoré sú si vedomé rizík spojených s používaním spotrebiča.
·        Toto zariadenie môžu používať osoby, ktoré nevedia, ako funguje, zdravotne postihnuté osoby alebo deti mladšie ako 8 rokov, ale len pod dohľadom dospelej osoby, alebo ak dostali potrebné pokyny na bezpečné používanie a pochopenie tohto rizika zariadenia.
·        Deti môžu spotrebič čistiť alebo udržiavať len pod dohľadom dospelej osoby.
·        Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú prístroj pripájať, upravovať a čistiť ani vykonávať údržbu.
·        Tento spotrebič nie je aj. Uistite sa, že sa vaše deti so zariadením nehrajú.
·        Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
·        VAROVANIE: Tento prístroj nie je vybavený zariadením na reguláciu izbovej teploty. Tento spotrebič nie je vybavený zariadením na reguláciu izbovej teploty. Nepoužívajte toto zariadenie v malých miestnostiach obsadených osobou alebo ľuďmi so zdravotným postihnutím, ktorí nemôžu opustiť miestnosť samostatne, pokiaľ nie sú neustále monitorované.
·        Ak je sieťové pripojenie poškodené, musí, byť nahradené kontaktom autorizovaného centra technickej pomoci. Nepokúšajte sa prístroj demontovať ani opravovať.
·        Tento spotrebič je určený len na domáce, alebo priemyselné použitie. Tento symbol označuje, že výrobok nie je možné zakryť.
·        VAROVANIE: Zariadenie nezakrývajte, aby ste zabránili prehriatiu.
·        Pred pripojením zariadenia k zdroju napájania skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku a voličoch napätia zodpovedá napätiu v sieti.
·        Pripojte zariadenie k zásuvke, ktorá podporuje aspoň 10 zosilňovačov.
·        Uistite sa, že zásuvka je vhodná pre zástrčku spotrebiča. Nevypájajte žiadne zmeny v zástrčke. Nepoužívajte adaptéry.
·        Prístroj používajte na dobre vetranom mieste.
·        Ak sa očakáva, že v tej istej miestnosti, v ktorej je spotrebič nainštalovaný, sa použijú iné spotrebiče poháňané plynom alebo palivom, musí sa zabezpečiť primerané vetranie miestnosti.
·        Zariadenie musí, byť umiestnené a použité na rovnom a stabilnom povrchu.
·        Zariadenie umiestnite mimo horľavých materiálov, ako sú textílie, lepenka, papier ...
·        Neumiestňujte horľavý materiál do bezprostrednej blízkosti spotrebiča.
·        Nedovoľte, aby prívod vzduchu a výfuk boli úplne alebo čiastočne pokryté nábytkom, závesmi, oblečením atď.
·        Zariadenie nepripájajte k programátorom, časovačom ani iným zariadeniam, ktoré umožňujú automatickú prevádzku.
·        Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
·        V prípade poškodenia časti vonkajšieho plášťa spotrebiča okamžite odpojte zástrčku zo siete, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
·        VAROVANIE: Prístroj udržiavajte v suchu.
·        VAROVANIE: Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
·        Nepoužívajte prístroj s mokrými rukami alebo nohami alebo bosými nohami.
·        Neťahajte elektrický kábel. Nikdy nepoužívajte elektrický kábel na zdvih, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.
·        Nie otáčajte napájacím káblom okolo spotrebiča.
·        Zabráňte zachyteniu alebo krúteniu kábla.
·        Nedovoľte, aby sa prípojný kábel dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
·        Zariadenie chyťte mimo zdrojov tepla a ostrých rohov alebo pohyblivých prvkov.
·        Skontrolujte stav napájacieho kábla: Poškodené alebo skrútené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
·        Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nevykazuje známky poškodenia, v takom prípade nie je možné prístroj používať.
·        Zariadenie nepoužívajte ani nevystavujte zlému počasiu.
·        Nenechávajte prístroj v daždi alebo na vlhkých miestach. Vád vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
·        Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.
·        Neodporúčame prístroj používať ľuďom, ktorí sú necitliví na teplo, pretože má vyhrievané povrchy.
·        Nedotýkajte sa vyhrievaných častí spotrebiča, pretože by mohli spôsobiť vážne popáleniny. Bezpečnostné opatrenia pri používaní: Pred každým použitím úplne odpojte kábel zariadenia.
·        Nepoužívajte prístroj, ak jeho zariadenie nefunguje.
·        Počas používania prístroj neposúvajte
·        Na zdvih alebo premiestnenie zariadenia použite zábradlie.
·        Neprevracať ho hore nohami.
·        Ak sa zariadenie používa alebo je pripojené k zásuvke, nepnite ho hore nohami.
·        Ak sa spotrebič používa v kúpeľni alebo vo vlhkom prostredí, odpojte ho od napájania, keď sa nepoužíva, aj keď na krátku dobu: blízkosť k vode môže predstavovať nebezpečenstvo aj v prípade, že je prístroj vypnutý.
·        Ak zariadenie nepoužívate a pred akýmkoľvek čistením odpojte zástrčku zo siete. Udržujte toto zariadenie mimo dosahu detí a/alebo ľudí s fyzickými, duševnými alebo citlivými problémami alebo nedostatkom skúseností a znalostí.
·        Uistite sa, že vetracie mreže zariadenia nie sú blokované prachom, nečistotami alebo inými predmetmi.
·        Spotrebič používajte vždy pod dohľadom.
·        Nikdy nenechávajte prístroj pripojený k zdroju napájania a bez kontroly. Dosiahne sa úspora energie a predĺži sa životnosť samotného zariadenia.
·        Prístroj nepoužívajte na zvieratách.
·        Prístroj nepoužívajte na sušenie odevov akéhokoľvek druhu.
·        UPOZORNENIE: Keď je prístroj v, dávajte pozor, aby ste nespálili, pretože hrozí nebezpečenstvo poškodenia. Nastavenie ovládača termostatu do minimálnej polohy (MIN) nezaručuje trvalé odpojenie spotrebiča. Servis: Uistite sa, že údržbu zariadenia vykonáva odborný personál a že v prípade potreby je spotrebný materiál/náhradné diely originálny.
·        UPOZORNENIE: Ak zariadenie nebolo vyčistené podľa týchto pokynov, môže dôjsť k požiaru.
Výrobca ruší záruku a zrieka sa všetkej zodpovednosti v prípade nesprávneho používania spotrebiča alebo porušenia návodu na použitie.

Popis
[image: ]A volič napájania
B Termostat 
C Zábradlie
Ak váš model zariadenia nemá vyššie uvedené príslušenstvo, môžete si ho zakúpiť samostatne na autorizovaných miestach technickej pomoci.
SPÔSOB POUŽITIA
Pred použitím:
·        Uistite sa, že ste z výrobku odstránili všetok obalový materiál.
·        Niektoré časti spotrebiča boli ľahko namazané, takže pri prvom použití môže fajčiť. To prejde.
·        Na odstránenie zápachu emitovaného spotrebičom pri prvom použití sa odporúča uchovávať ho pri maximálnom výkone 2 hodiny v dobre vetranej miestnosti.
·        Zariadenie pripravte podľa funkcie, ktorú chcete vykonávať:
Použiť:
·        Pred pripojením zástrčky úplne odpojte kábel.
·        Pripojte zariadenie do sieťovej sieti.
·        Zariadenie umiestnite do smeru prúdenia vzduchu v požadovanom smere.
·        Zariadenie spustite ovládaním voliča (A).
·        Vyberte výkon, ktorý chcete.
·        Otáčajte termostatom (B), až kým nie je v polohe zodpovedajúcej požadovanej teplote.
Funkcia ventilátora:
Vyberte polohu ventilátora.
Uistite sa, že ovládač termostatu je nastavený na maximum.
Funkcia žrebovania:
Vyberte požadovanú vyhrievaciu silu.
Skontrolujte, či je termostat umiestnený pri požadovanej komfortnej teplote.
Po dokončení spotrebiča vypnite prístroj umiestnením voliča do polohy 0.
Odpojte spotrebič od siete.
Vyčistite spotrebič.
Prepravná rukoväť:
Tento spotrebič má v hornej časti rukoväť (C) pre ľahký a pohodlný pohyb.
Bezpečnostné zariadenie na prevrátenie: Prístroj má bezpečnostné zariadenie proti prevráteniu, ktoré odpojí zdroj napájania v prípade nesprávnej pracovnej polohy.
Tepelná bezpečnostná ochrana:
Prístroj má tepelné bezpečnostné zariadenie, ktoré ho chráni pred prehriatím.
Ak je spotrebič zapnutý a vypnutý striedavo bez toho, aby bol termostat, skontrolujte, či neexistuje žiadna prekážka alebo prekážka normálneho prívodu alebo výstupu vzduchu.
Ak sa zariadenie odpojí a znova nepripojí, odpojte ho zo siete a pred opätovným pripojením počkajte približne 15 minút. Ak to stále nefunguje, obráťte sa na autorizované centrum technickej pomoci.
 
Čistenie
Pred čistením odpojte zástrčku od napájania a počkajte, kým zariadenie vychladne.
Elektrickú jednotku očistite vlhkou handričkou a potom ju osušte.
Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani výrobky s kyslým alebo alkalickým pH, ako sú bielidlá alebo abrazívne prostriedky.
Nedovoľte, aby voda alebo iné kvapaliny vstúpili do vetracích štrbín, aby ste zabránili poškodeniu prevádzkových častí spotrebiča.
Neponárajte prístroj do vody alebo iných tekutín ani ho neumývajte tečúcou vodou.
Poznámka: Spustenie spotrebiča v režime ohrevu, po dlhej dobe nečinnosti alebo po jeho použití len s funkciou ventilátora je na začiatku možné mierne emisie dymu bez toho, aby to malo za následok spaľovanie prachu alebo iných častíc nahromadených vo vykurovacej časti. Tomuto javu sa dá predísť čistením vnútra spotrebiča štrbinami pomocou vysávača alebo prúdu stlačeného vzduchu.
ANALÝZY A OPRAVY
V prípade poruchy sa obráťte na autorizované centrum technickej pomoci. Nepokúšajte sa spotrebič demontovať ani opravovať: môže byť nebezpečný.
Pre výrobky Európskej únie a/alebo ak to vyžadujú právne predpisy vašej krajiny pôvodu: ekologický a recyklovateľný výrobok
Materiály, ktoré tvoria obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, klasifikácie a recyklácie. Rovnaké. Na likvidáciu použite vhodné verejné kontajnery vhodné pre akýkoľvek druh materiálu.
Výrobok neobsahuje koncentrácie látok považovaných za škodlivé pre životné prostredie.
Tento symbol znamená, že na zneškodnenie výrobku na konci jeho životnosti sa tento výrobok musí skladovať v autorizovanej spoločnosti na zneškodňovanie odpadu na separovaný zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEE).
ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC
Tento výrobok má uznanie a ochranu zákonnej záruky dodržiavania platných právnych predpisov. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, musíte sa obrátiť na niektorú z našich oficiálnych služieb technickej pomoci. Najbližšie nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz: http: // www.2helpu.com/ Môžete tiež požiadať o informácie nás kontaktovať (pozri poslednú stránku príručky). Túto príručku si môžete stiahnuť a aktualizovať z http://www.2helpu.com/.
Tento spotrebič je v súlade so smernicou o nízkom napätí 2014/35/EÚ, smernicou o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o ekodizajne energeticky náročných výrobkov.

Model: BXSH2000E
Výhrevnosť
Nominálna výhrevnosť Pnom 1,8 kW
Minimálna výhrevnosť (orientačná) Pmin 1,0 kW
Maximálna nepretržitá výhrevnosť Pmax 2 kW
Dodatočná spotreba elektrickej energie
Pre nominálnu výhrevnosť ilmax 0,01 kW
Pre výkon minimálna výhrevnosť ilmin 0,01 kW
V pohotovostnom režime SB N / A kW
Typ dodávky tepla, len pre elektrické zásobníky lokálne vykurovacie zariadenia
Manuálna regulácia tepelného zaťaženia s integrovaným termostatom. Nie 
Ručné riadenie tepelného zaťaženia s reakciou na vnútornú alebo vonkajšiu teplotu. Nie
Elektronická regulácia tepelného zaťaženia s vnútornou alebo vonkajšou teplotnou odozvou. Nie
Tepelný výkon podporovaný ventilátormi. Nie
Typ výhrevnosti/vnútornej regulácie teploty
Jednostupňová výhrevnosť, žiadna vnútorná regulácia teploty. Nie
Dve alebo viac manuálnych úrovní bez vnútornej regulácie teploty. Nie
s vnútornou reguláciou teploty pomocou mechanického termostatu Áno
s elektronickým vnútorným regulátorom teploty. Nie
Elektronická vnútorná regulácia teploty a denný časovač. Nie
Elektronická vnútorná regulácia teploty a týždenný časovač č.
Ďalšie možnosti kontroly Vnútorná regulácia teploty s detekciou prítomnosti č.
Vnútorná regulácia teploty s detekciou otvoreného okna č.
S voliteľným diaľkovým ovládaním č.
S prispôsobiteľným ovládaním štartu č.
Obmedzený prevádzkový čas č.
So snímačom čiernych svetelných svetiel č.
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