
FE1006 TEPLOVZDUŠNÁ RÚRA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; uschovajte si tento návod pre budúce použitie; používajte zariadenie len spôsobom uvedeným v tejto príručke. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a nebezpečné; Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím.
Pred použitím sa uistite, že je zariadenie nepoškodené. V prípade pochybností rúru nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Obalové materiály (napr. plastové vrecká, polystyrén, klince, sponky atď.) uchovávajte mimo dosahu detí – predstavujú bezpečnostné riziko. Odkladajte ich do zmesového komunálneho odpadu.
Skontrolujte, či informácie uvedené na technickom štítku zodpovedajú elektrickej sieti. Inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu a výkon zariadenia nesmie prekročiť hodnoty uvedené na štítku. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku – výrobca za to nezodpovedá.
Keď zariadenie nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Používajte len adaptéry, rozdvojky a predlžovacie káble zodpovedajúce platným bezpečnostným normám – nikdy neprekračujte ich výkonové limity.
Ak zariadenie už nebudete používať, je potrebné ho znefunkčniť odstrihnutím napájacieho kábla.
· Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami ani bosými nohami.
· Nepoužívajte rúru, ak je poškodený napájací kábel, zástrčka alebo ak sa vyskytol skrat. Opravy smie vykonávať len autorizovaný servis.
· Nenechávajte kábel v kontakte s ostrými predmetmi alebo horúcim povrchom. Pri vyťahovaní zástrčky netiahnite za kábel.
· Nevystavujte rúru dažďu, vlhkosti, mrazu. Uchovávajte ju na suchom mieste.
· Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými schopnosťami len pod dohľadom a po riadnom poučení o bezpečnom používaní. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
· Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
· Určené len na domáce použitie, nie pre komerčné využitie.
· Čistenie vykonávajte vždy po odpojení zariadenia. V prípade poruchy sa nesnažte rúru opravovať sami – obráťte sa na autorizovaný servis a používajte iba originálne náhradné diely. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť stratu záruky a ohroziť bezpečnosť.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
UPOZORNENIE: Povrchy mimo ovládacích prvkov môžu byť horúce. Vzhľadom na to, že vnímanie tepla je individuálne, používajte zariadenie s mimoriadnou opatrnosťou.
Používajte len určené rukoväte a tepelne odolné ochranné pomôcky (rukavice, chňapky).
• Zariadenie je určené na použitie v domácnostiach a podobných prostrediach: kuchyne v kanceláriách, obchodoch, hoteloch, penziónoch a pod.
• Uchovávajte mimo dosahu detí do 8 rokov.
• Zadná časť rúry musí byť umiestnená pri stene.
• Zariadenie nie je určené na použitie s externými časovačmi alebo diaľkovým ovládaním.
• Používajte iba nádoby vhodné do vysokých teplôt.
• Počas prevádzky je rúra veľmi horúca – nedotýkajte sa skla ani bočných stien. Používajte len rukoväť a ovládacie gombíky.
• Na otvorené dvierka nič nepokladajte – môže dôjsť k ich poškodeniu alebo prevráteniu rúry.
• Vždy používajte rukoväť na vybratie grilu alebo plechu.
• Nikdy nepolievajte horúce sklo vodou – mohlo by prasknúť.
• Nepoužívajte rúru, ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie. V takom prípade kontaktujte servis.
• Používajte len originálne diely a príslušenstvo.
• Manipulujte opatrne s horúcim jedlom – riziko popálenia.
• Nikdy nenechávajte rúru bez dozoru počas prevádzky. Po použití vždy vytiahnite zástrčku.
• Rúru nikdy neponárajte do vody.
• Nevystavujte zariadenie otrasom – môže dôjsť k vážnemu poškodeniu.
• Nepoužívajte plastové nádoby na pečenie.
• Pred použitím úplne rozviňte prívodný kábel.
• Nepoužívajte rúru ako ohrievač.
• Nevkladajte nič do vetracích otvorov.
• Pred čistením vždy nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
• Odstráňte všetky obalové materiály z vnútra rúry.
• Rúru umiestnite na stabilný, pevný povrch, mimo dosahu detí.
• Počas prevádzky nechajte okolo rúry dostatok priestoru.
• Uchovávajte mimo dosahu horľavých látok, záclon, zdrojov tepla, chladu a pary.
• Nepoužívajte rúru ako poličku alebo odkladací priestor.

POPIS KOMPONENTOV
1. Vetracie otvory
2. Gombík časovača
3. Horný kryt
4. Kontrolka napájania a prevádzky
5. Gombík teploty
6. Výhrevné telesá (horné/dolné)
7. Rukoväť

PREVÁDZKA
Pred prvým použitím dôkladne umyte všetko príslušenstvo aj vnútorný priestor. Nechajte rúru vetrať s otvorenými dvierkami asi 30 minút a potom ju na pár minút zapnite prázdnu.
Pred prvým pečením nechajte rúru bežať prázdnu asi 10 minút na maximálnu teplotu so zapnutými oboma výhrevnými telesami.

OVLÁDANIE
Gombík (5) nastavuje teplotu medzi 100 °C a 230 °C.
Časovač (2) umožňuje nastaviť dobu varenia od 0 do 60 minút.

PREDHRIEVANIE
Pred každým použitím predhrejte rúru asi 5 minút bez jedla, aby sa dosiahla požadovaná teplota.
· Nastavte časovač (2) na 5 minút.
· Nastavte požadovanú teplotu gombíkom (5).
Po zaznení časovača je rúra pripravená na použitie.

VARENIE / PEČENIE
· Jedlo položte na plech alebo rošt. Gril umiestnite do správnej výšky. Plech sa vkladá nad gril.
· Nastavte teplotu (5) a čas (2).
· Rozsvieti sa kontrolka (4) – zariadenie je v prevádzke.
· Priebežne kontrolujte stav jedla. Ak potrebujete jedlo otočiť, otvorte dvierka a rýchlo ich zavrite.
· Po ukončení pečenia kontrolka zhasne a časovač zaznie. Ak jedlo nie je hotové, nastavte čas opäť.
· Hotové jedlo vyberte pomocou chňapiek. Gombík teploty (5) nastavte na minimum.
ČISTENIE
Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte všetky časti spotrebiča úplne vychladnúť.
· Nepokúšajte sa rúru ponoriť do vody. Zamedzte postriekaniu vodou alebo inými tekutinami, aby sa nedostali do vnútra spotrebiča.
· Počas čistenia nedovoľte, aby sa kvapky tekutín alebo mydla dostali do vetracích otvorov.
· Pravidelné čistenie vnútorného priestoru zaručuje lepšiu funkčnosť spotrebiča a predchádza tvorbe nepríjemných pachov. Na čistenie používajte mäkkú handričku a neabrazívne čistiace prostriedky.
· Spodnú časť pečiaceho priestoru je možné otvoriť pre jednoduchšie čistenie. Na otvorenie otočte rúru a vytiahnite úchytku umiestnenú pod základňou.
· Rošt a plech je možné umývať ako bežné kuchynské riady. NEUMÝVAJTE plech v umývačke riadu.
· Na čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča nepoužívajte abrazívne alebo kovové hubky – môžu poškodiť povrchovú úpravu.

TECHNICKÉ PARAMETRE
• Napájanie: AC 230 V ~ 50-60 Hz
• Príkon: 800 W
• Objem: 10 litrov
• Časovač: 60 minút
• Nastaviteľná teplota: od 100 °C do 230 °C






