G20161 
UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ
Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby.
Tento návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití.
Výrobek používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Výrobce proto nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným, chybným nebo nerozumným používáním.
Před použitím se ujistěte, že je přístroj nepoškozený. V případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
Obalové materiály (plastové sáčky, pěnový polystyren, hřebíky, sponky apod.) nenechávejte v dosahu dětí, protože představují potenciální nebezpečí. Tyto materiály je navíc nutné třídit a likvidovat v souladu s pravidly tříděného odpadu.
V případě poruchy nebo nesprávné funkce do přístroje nezasahujte. Případné opravy svěřte pouze autorizovanému servisnímu středisku výrobce a požadujte použití originálních náhradních dílů. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost přístroje a vést ke ztrátě záruky.
· S výrobkem nemanipulujte mokrýma rukama ani se jej nedotýkejte mokrýma rukama.
· Nevystavujte výrobek nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Uchovávejte jej na suchém místě.
· Nedovolte dětem ani osobám se sníženými schopnostmi používat výrobek bez dozoru.
· Umístěte váhu na rovný a stabilní povrch, aby bylo zajištěno správné vážení. Udržujte ji ve vzdálenosti přibližně 2 metry od zapnutých mikrovlnných trub, které mohou způsobovat poruchy v důsledku elektromagnetického rušení.
· Uchovávejte váhu mimo dosah dětí a zdrojů tepla či páry.
· Potraviny určené k vážení pokládejte na talíře nebo do nádob, nikoli přímo na váhu. Nádoby pokládejte na váhu opatrně. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke ztrátě záruky v případě poškození nebo rozbití vážicí plochy.
· Po dokončení vážení uvolněte vážicí plochu.
· Tlačítka mačkejte jemně a pouze prsty.
· Pokud se displej nerozsvítí, pravděpodobnou příčinou jsou baterie. Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy a zda nejsou vybité.
· Není určeno pro komerční použití. Pouze pro domácí použití.
· Neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin a zabraňte kontaktu s odstřikující vodou; k čištění používejte vlhký hadřík. Nevystavujte výrobek nárazům, mohlo by dojít k jeho poškození.
· Nepoužívejte jej jako odkládací plochu pro předměty.
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1. Digitální displej
2. Tlačítko ON/OFF a ZERO
3. Tlačítko pro změnu jednotek
4. Vážicí plocha
5. Nádoba
VLOŽENÍ BATERIÍ
Na spodní straně váhy se nachází prostor pro baterie.
Pro provoz váhy jsou potřeba 2 baterie AAA 1,5 V.
· Otevřete kryt zatažením za pojistnou západku. Vyjměte případné vybité baterie.
· Ve schránce na baterie jsou vyznačeny symboly (+ a −), které označují správnou polaritu.
· Vložte dvě baterie podle těchto symbolů a uzavřete kryt.
UPOZORNĚNÍ K BATERIÍM
· Používejte vždy baterie typu AAA 1,5 V.
· Dbejte na správnou polaritu při vkládání baterií. Nesprávné vložení může způsobit vytečení baterií a poškození váhy. Na takové poškození se nevztahuje záruka.
· Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, doporučuje se baterie vyjmout, aby nedošlo k jejich vybití.
· Baterie nezahřívejte, neotevírejte ani nevhazujte do ohně.
· Baterie podléhají tříděnému sběru. Odevzdávejte je do příslušných sběrných nádob.
OBSLUHA
Stiskněte tlačítko ZERO (2) pokaždé, když chcete vynulovat hodnotu zobrazenou na displeji. To je nutné, pokud se na displeji zobrazuje jiná hodnota než nula, i když na váze nic neleží, nebo pokud chcete použít funkci tárování. Po stisknutí tlačítka ZERO vyčkejte jednu sekundu.
Běžné vážení
Pro vážení pevných potravin, jako je pečivo, ovoce nebo zelenina:
· Zapněte váhu tlačítkem ON/OFF (2).
· Položte potraviny přímo na vážicí plochu.
Vážení s tárou
Pro vážení tekutin, obilovin, marmelád, mouky apod. použijte nádobu.
Postup:
· Zapněte váhu tlačítkem ON/OFF (2).
· Položte prázdnou nádobu na vážicí plochu a stiskněte tlačítko ZERO (2), čímž vynulujete displej a nastavíte hmotnost nádoby jako táru.
· Naplňte nádobu váženými potravinami.
Poznámka: Pokud váhu zapnete až po umístění nádoby na vážicí plochu, není nutné provádět tárování.
Jednotky měření
Pomocí tlačítka Jednotka (3) lze zobrazit:
· g (gramy)
· lb (libry: unce)
· ml (mililitry)
· fl'oz (tekuté unce)
Překročení maximálního zatížení
Váha může vážit potraviny až do 5 kg.
Pokud je tato hodnota překročena, na displeji se zobrazí „Err“.
Přetěžování může způsobit poškození váhy. Dodržujte maximální limit 5 kg.
Indikace vybitých baterií
Pokud jsou baterie vybité, zobrazí se na displeji „Lo“ a váha se automaticky vypne.
Vyměňte baterie podle pokynů v části Vložení baterií.
VYPNUTÍ
Automatické vypnutí
Váha se automaticky vypne po 120 sekundách nečinnosti, ať už je zatížena nebo ne.
Ruční vypnutí
Váhu lze vypnout stisknutím tlačítka ON/OFF (2).
ČIŠTĚNÍ
Čistěte pouze měkkým vlhkým hadříkem a neabrazivními čisticími prostředky, aby nedošlo k poškození vzhledu výrobku.
TECHNICKÉ PARAMETRY
• Napájení: DC 3 V (2 × AAA)
• Maximální nosnost: 5 kg / 11 lb
• Rozlišení: 0,1 g / 0,01 oz
• LCD displej – s miskou
• Funkce táry / nastavení nuly / automatické vypnutí
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