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Felhasználói kézikönyv
HU - MAGYAR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elemes táplálás

Nyissa ki az elemtartó rekeszt és helyezzen bele négy (4) darab  LR14, UM2 vagy R14 elemet (az elemek nem tartozékok). 

Alkotóelemek

[image: ]Csatlakoztasson egy kábelt egy AC csatlakozóba, majd a fali konnektorba. A tápegység ekkor csatlakoztatva van, és készen áll a használatra. A készülék lekapcsolásához húzza ki a falból a tápkábelt.
Leírás 














11. FEJHALLGATÓ CSATLAKOZÓ
12. TUNING
13. HANGERŐ-VEZÉRLÉS
14. HOZZÁFÉRÉS AZ ELEMEKHEZ
15. AC CSATLAKOZÓ ALJZAT

1. FM ANTENNA 6. NEXT GOMB
7. PREV GOMB 
8. USB CSATLAKOZÓ
9. SD CSATLAKOZÓ 
10. PÓT BEMENETI CSATLAKOZÓ

2. BEKAPCSOLÓ/KIKAPCSOLÓ GOMB
3. PLAY/PAUSE GOMB 
4. STOP/KIKAPCSOL GOMB
5. ALKALMAZÁSOK GOMB 
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VEZÉRLŐPULT

1. FM ANTENNA 
2. BEKAPCSOLÓ GOMB 
- Nyomja meg a BEKAPCSOLÓ gombot, hogy bekapcsolja/kikapcsolja a készüléket.
3. PLAY/PAUSE GOMB
- Nyomja meg a gombot „médialejátszó“ módban, hogy elindítsa vagy szüneteltesse a lejátszást.
4. KIKAPCSOLÓ GOMB
-SD/USB módban nyomja meg a gombot, hogy kikapcsolja.
5. ALKALMAZÁS GOMB
- Válassza ki a hangforrást USB/SD/AUX/RADIO.
- Rádió módban az FM vagy AM frekvencia változtatásához nyomja meg a gombot.
6&7. PREV/NEXT (ELŐZŐ/KÖVETKEZŐ) GOMB 
- Nyomja meg a PREV/NEXT gombot „médialejátszó“ üzemmódban, hogy előre vagy hátra tekerje; 
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a PREV/NEXT gombot, hogy gyorsan tekerhesse előre vagy hátra;
8. USB KONNEKTOR/CSATLAKOZÓ 
9. SD KONNEKTOR/CSATLAKOZÓ 
10. PÓT BEMENETI CSATLAKOZÓ 
11. FEJHALLGATÓ CSATLAKOZÓ 
12. TUNING / FREKVENCIA BEÁLLÍTÁS
- Forgassa el a rádiófrekvencia kiválasztásához.
13. HANGERŐ-VEZÉRLÉS 
- Forgassa el a hangerő beállításához.
14. HOZZÁFÉRÉS AZ ELEMEKHEZ 
15. AC CSATLAKOZÓ ALJZAT 

A RÁDIÓ HASZNÁLATA
Rádióvétel
1. Nyomja meg a FUNC gombot a rádió üzemmód beállításához.
2. Rádió üzemmódban az FM vagy AM frekvencia változtatásához nyomja meg ezt a gombot.
3. A hangerő beállításához forgassa el hangerő-vezérlő gombot.
4. Nyissa ki a KIHÚZHATÓ ANTENNÁT a legnagyobb hosszúságúra, amikor az FM frekvenciát hallgatja.               
HU-2
MEDIA PLAYER LEJÁTSZSÁS
USB/SD lejátszás

1) Nyomja meg a FUNC gombot az USB/SD beállításához
2) Nyomja meg a PLAY gombot, hogy elindítsa vagy szüneteltesse a zene lejátszását.
3) Nyomja meg a STOP gombot, hogy leállítsa a lejátszást; amikor megnyomja a „play” gombot, a készülék elkezdi játszani az első számot.   
4) PREV/NEXT gomb
Nyomja meg a PREV/NEXT gombot a zeneszámok előre vagy a hátra tekeréshez;
Nyomja meg és tartsa lenyomva a PREV/NEXT gombot, hogy gyorsan tekerhesse előre vagy hátra;

SEGÉDALKALMAZÁSOK

Mp3, discman, Walkman-ról történő zenehallgatáshoz:
1. Kapcsolja sz eszközt/készüléket kábellel a pótcsatlakozóba.
2. Nyomja meg a FUNC gombot az AUX kiválasztásához, az MP3, discman vagy Walkman pedig kilép az egységből.

KIKAPCSOL FUNKCIÓ

Amikor a rádió nem aktív USB/SD/AUX módban 10 percnél hosszabb ideig, az egység automatikusan várakozó/„standby“ üzemmódra vált.


FIGYELMEZTETÉS

A tűzvész és sokk elkerülése céljából ne tegye ki eső vagy nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése végett ne bontsa ki a borítást. Csak a szervíz munkatársához vagy képzett mérnökhöz forduljon segítségért.
Ha a jövőben bármikor meg szeretne válni ettől a terméktől, kérjük, tartsa számon, hogy az elektromos termékekből álló hulladék nem dobható a háztartási hulladékba. Kérjük, hasznosítsa újra az újrahasznosító központoknál.   
Az újrahasznosításért kérje ki a helyi önkormányzat vagy a forgalmazó véleményét. (Az elektromos és elektronikus hulladékokra vonatkozó irányelv)  
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MŰSZAKI JELLEMZŐK

ÁLTALÁNOS

Energiaellátás....................................................................AC/DC: 230V ~ 50Hz

Energia fogyasztás...........................................................................AC/DC 11 Watts

Méretek................................................Aprox210 mm(L)x65 mm(W) x 195 mm(H)

Üzemelési hőmérséklet.................................................................................+5 ℃ - +35℃


VÉTEL SZEKCIÓ 

Vétel sávok………………….......................................................................AM/FM.  

Beállítási tartomány …………………………………………………….. …AM:520-1620KHz
 FM:87.5-108MHz

AUDIO RÉSZ

Kimenő teljesítmény..............................................................................................Maximum 2W 

Rádió fejhallgatók látszólagos ellenállása.....................................................................4 ~ 32 Ohms


TARTOZÉKOK

Használati utasítás…………………….........................................................................1

Adapter DC..................................................................................................................1
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A használt elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítása:
[image: untitled]Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagoláson arra figyelmeztet, hogy a termék közönséges háztartási hulladékként való kezelése tilos. Élettartama végén ne helyezze a terméket háztartási szemétgyűjtőbe, hanem vigye el azt egy engedélyezett újrahasznosító gyűjtőállomásra. Ily módon hozzájárul a környezet védelméhez, és megakadályozza a környezetünkre vagy az egészségünkre esetlegesen káros következményeket.
A legközelebbi begyűjtőhely címének elérhetősége:
-         Vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal;
-         Keresse fel a következő weboldalt: http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/ ;
-         További információért forduljon az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
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