G20161 
UPOZORNENIA NA POUŽÍVANIE
Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby.
Tento návod si starostlivo uschovajte pre budúce použitie.
Výrobok používajte iba spôsobom uvedeným v tomto návode. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a nebezpečné. Výrobca preto nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym, chybným alebo neprimeraným používaním.
Pred použitím sa uistite, že je prístroj nepoškodený. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na servisné stredisko.
Obalové materiály (plastové vrecká, penový polystyrén, klince, spony a pod.) nenechávajte v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo. Tieto materiály je navyše potrebné triediť a likvidovať v súlade s pravidlami triedeného odpadu.
V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie do prístroja nezasahujte. Prípadné opravy zverte iba autorizovanému servisnému stredisku výrobcu a požadujte použitie originálnych náhradných dielov. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť prístroja a viesť k strate záruky.
· S výrobkom nemanipulujte mokrými rukami ani sa ho nedotýkajte mokrými rukami.
· Nevystavujte výrobok nepriaznivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a pod. Uchovávajte ho na suchom mieste.
· Nedovoľte deťom ani osobám so zníženými schopnosťami používať výrobok bez dozoru.
· Umiestnite váhu na rovný a stabilný povrch, aby bolo zabezpečené správne váženie. Udržiavajte ju vo vzdialenosti približne 2 metre od zapnutých mikrovlnných rúr, ktoré môžu spôsobovať poruchy v dôsledku elektromagnetického rušenia.
· Uchovávajte váhu mimo dosahu detí a zdrojov tepla či pary.
· Potraviny určené na váženie ukladajte na taniere alebo do nádob, nie priamo na váhu. Nádoby ukladajte na váhu opatrne. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k strate záruky v prípade poškodenia alebo rozbitia vážiacej plochy.
· Po dokončení váženia uvoľnite vážiacu plochu.
· Tlačidlá stláčajte jemne a iba prstami.
· Ak sa displej nerozsvieti, pravdepodobnou príčinou sú batérie. Skontrolujte, či sú správne vložené a či nie sú vybité.
· Nie je určené na komerčné použitie. Len na domáce použitie.
· Neponárajte prístroj do vody ani iných kvapalín a zabráňte kontaktu s postrekujúcou vodou; na čistenie používajte vlhkú handričku. Nevystavujte výrobok nárazom, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
· Nepoužívajte ho ako odkladaciu plochu na predmety.
NÁZVOSLOVIE G20161
1. Digitálny displej
2. Tlačidlo ON/OFF a ZERO
3. Tlačidlo na zmenu jednotiek
4. Vážiaca plocha
5. Nádoba
VLOŽENIE BATÉRIÍ
Na spodnej strane váhy sa nachádza priestor na batérie.
Na prevádzku váhy sú potrebné 2 batérie AAA 1,5 V.
· Otvorte kryt zatiahnutím za poistnú západku. Vyberte prípadné vybité batérie.
· V priestore na batérie sú vyznačené symboly (+ a −), ktoré označujú správnu polaritu.
· Vložte dve batérie podľa týchto symbolov a uzavrite kryt.
UPOZORNENIA K BATÉRIÁM
· Vždy používajte batérie typu AAA 1,5 V.
· Dbajte na správnu polaritu pri vkladaní batérií. Nesprávne vloženie môže spôsobiť vytečenie batérií a poškodenie váhy. Na takéto poškodenie sa záruka nevzťahuje.
· Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, odporúča sa batérie vybrať, aby nedošlo k ich vybitiu.
· Batérie nezahrievajte, neotvárajte ani nevhadzujte do ohňa.
· Batérie podliehajú triedenému zberu. Odovzdávajte ich do príslušných zberných nádob.
OBSLUHA
Stlačte tlačidlo ZERO (2) vždy, keď chcete vynulovať hodnotu zobrazenú na displeji. Je to potrebné, ak sa na displeji zobrazuje iná hodnota než nula, aj keď na váhe nič neleží, alebo ak chcete použiť funkciu tarovania. Po stlačení tlačidla ZERO vyčkajte jednu sekundu.
Bežné váženie
Na váženie pevných potravín, ako je pečivo, ovocie alebo zelenina:
· Zapnite váhu tlačidlom ON/OFF (2).
· Položte potraviny priamo na vážiacu plochu.
Váženie s tarou
Na váženie tekutín, obilnín, džemov, múky a pod. použite nádobu.
Postup:
· Zapnite váhu tlačidlom ON/OFF (2).
· Položte prázdnu nádobu na vážiacu plochu a stlačte tlačidlo ZERO (2), čím vynulujete displej a nastavíte hmotnosť nádoby ako taru.
· Naplňte nádobu váženými potravinami.
Poznámka: Ak váhu zapnete až po umiestnení nádoby na vážiacu plochu, nie je potrebné vykonať tarovanie.
Jednotky merania
Pomocou tlačidla Jednotka (3) je možné zobraziť:
· g (gramy)
· lb (libry : unce)
· ml (mililitre)
· fl'oz (tekuté unce)
Prekročenie maximálneho zaťaženia
Váha môže vážiť potraviny až do 5 kg.
Ak je táto hodnota prekročená, na displeji sa zobrazí „Err“.
Preťažovanie môže spôsobiť poškodenie váhy. Dodržiavajte maximálny limit 5 kg.
Indikácia vybitých batérií
Ak sú batérie vybité, na displeji sa zobrazí „Lo“ a váha sa automaticky vypne.
Vymeňte batérie podľa pokynov v časti Vloženie batérií.
VYPNUTIE
Automatické vypnutie
Váha sa automaticky vypne po 120 sekundách nečinnosti, bez ohľadu na to, či je zaťažená alebo nie.
Ručné vypnutie
Váhu je možné vypnúť stlačením tlačidla ON/OFF (2).
ČISTENIE
Čistite iba mäkkou vlhkou handričkou a neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami, aby nedošlo k poškodeniu vzhľadu výrobku.
TECHNICKÉ PARAMETRE
• Napájanie: DC 3 V (2 × AAA)
• Maximálna nosnosť: 5 kg / 11 lb
• Rozlíšenie: 0,1 g / 0,01 oz
• LCD displej – s miskou
• Funkcia tary / nastavenie nuly / automatické vypnutie

