PH 0401
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; tento návod si starostlivo uschovajte pre prípadnú ďalšiu potrebu; produkt používajte iba spôsobom popísaným v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné, preto výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym, chybným alebo nerozumným používaním.
Pred použitím skontrolujte neporušenosť prístroja: v prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na servis.
Nezanechávajte obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén, klince, spinky atď.) na dosah detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; tieto materiály je potrebné likvidovať podľa pravidiel triedeného odpadu.
Uistite sa, že údaje na štítku sú kompatibilné s elektrickou sieťou; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon uvedený na štítku; nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.
Ak je potrebné použiť adaptéry, rozbočovače alebo predlžovacie káble, používajte iba tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy; neprekračujte hodnoty prúdového zaťaženia uvedené na adaptéri alebo predlžovacom kábli a maximálny výkon uvedený na rozbočke.
Neponechávajte prístroj zbytočne zapnutý; je lepšie odpojiť zástrčku zo siete, ak sa prístroj nepoužíva.
Vždy odpojte prístroj od napájania, ak ho nechávate bez dozoru. Čistenie a údržbu vykonávajte až po odpojení zástrčky.
Ak je prístroj mimo prevádzky a rozhodnete sa ho neopravovať, odporúča sa urobiť ho nefunkčným prestrihnutím napájacieho kábla.
· Nedotýkajte sa napájacieho kábla ostrými predmetmi alebo horúcimi povrchmi a netahejte ho na odpojenie zástrčky. Neponechávajte kábel voľne visieť na pracovnej ploche, kde by ho dieťa mohlo chytiť. Nepoužívajte prístroj, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená, alebo došlo ku skratu; opravu vykonajte iba v autorizovanom servise. 
· Nevystavujte prístroj nepriaznivým poveternostným podmienkam, ako je dážď, vlhkosť, mráz a pod. Skladujte v suchu. Nepoužívajte a nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami alebo naboso. 
· Prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou, alebo s nedostatkom skúseností, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní; údržbu a čistenie nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov alebo bez dozoru. 
· Deti si s prístrojom nesmú hrať. 
· Uchovávajte prístroj a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. 
Ak je napájací kábel poškodený alebo dôjde k poruche či nesprávnej funkcii, nepokúšajte sa prístroj opravovať sami. Oprava musí byť vykonaná výrobcom, autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo riziku. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť prístroja a zrušiť záruku.
UPOZORNENIE: Prístroj sa zahrieva. Povrchy môžu dosiahnuť vysoké teploty. Preto používajte prístroj opatrne a dotýkajte sa iba povrchov určených na dotyk.
· Prístroj je určený pre domáce použitie alebo podobné aplikácie, napr. kuchyne pre personál v obchodoch, kanceláriách alebo iných pracoviskách, pre zákazníkov v hoteloch, moteloch, bed & breakfast alebo rezidenciách. 
· Prístroj nie je určený na použitie s externými časovačmi alebo diaľkovými ovládačmi. Pred každým použitím rozviňte napájací kábel. 
· Nevystavujte prístroj nárazom, mohlo by dôjsť k poškodeniu. Používajte iba originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo. 
· Nepoužívajte prístroj pod alebo vedľa horľavých materiálov, ako sú záclony, zdroje tepla, studené a parné zóny. 
POUŽITIE
Nepoužívajte prístroj v žiadnom prípade vo vani alebo pod sprchou. Ak by prístroj spadol do vody, nechyťte ho rukami a okamžite odpojte zo siete. Zabraňte vniknutiu vody do prístroja. V prípade takejto udalosti nechajte prístroj skontrolovať kvalifikovanou osobou pred ďalším použitím.
Nepoužívajte prístroj vo vode ani v iných kvapalinách.
Nepoužívajte prístroj v blízkosti nádob alebo umývadiel naplnených vodou; umiestnite ho na pevný, stabilný a suchý povrch, aby nemohol spadnúť.
Horúci prístroj ukladajte iba na odolné povrchy a mimo odevy, horľavé kvapaliny a papier.
Nezastavujte ventilačné otvory, mohlo by to vážne poškodiť motor. Dávajte pozor, aby sa vlasy nedostali k otvorom, mohli by byť nasaté do fénu.
Neponechávajte prístroj bez dozoru počas prevádzky.
V prípade prehriatia, spôsobeného dlhodobým používaním alebo náhodným upchatím ventilácie, bezpečnostný termostat zastaví motor. Fén bude znovu použiteľný po ochladení motora.
Vzduchový koncentrátor sa veľmi zahrieva. Aby nedošlo k popáleniu, nedotýkajte sa ho.
Nepoužívajte prístroj ako vykurovacie teleso.
Nepreviňujte napájací kábel okolo prístroja počas používania.
Po použití počkajte, kým sa prístroj ochladí, než ho uložíte. Pre lepšiu ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického okruhu napájajúceho kúpeľňu prúdový chránič (RCD) s menovitým diferenčným prúdom do 30 mA. Poradiť sa s elektrikárom.
Ak používate fén v kúpeľni, po použití ho odpojte, pretože blízkosť vody môže byť nebezpečná aj pri vypnutom féné.
Nepoužívajte neprerušovane dlhšie ako 2 minúty.
Pred každým zapojením do siete prepnete vypínač do polohy "0" (OFF).
Nedržte prístroj pri výstupnom otvore, používajte rukoväť.
Udržujte vzdialenosť minimálne 5 cm od pokožky.
UPOZORNENIE: Pred použitím sa uistite, že je prepínač napätia nastavený na správne napájanie.
POPIS PRÍSTROJA PH04
1. Výstupný vzduchový koncentrátor 
2. Telo prístroja 
3. Vstup vzduchu 
4. Prechodka kábla 
5. Rukoväť 
6. Vypínač s 2 rýchlosťami 
POUŽITIE
· Prepnete vypínač (6) do polohy „0“ a zapojte zástrčku do zásuvky. 
· Fén má 2 rýchlosti: prepnete vypínač (6) na „1“ pre nízku rýchlosť a na „2“ pre vysokú rýchlosť.
Pozor: koncentrátor (1) sa rýchlo zahrieva; po zapnutí sa ho nedotýkajte. 
· Po dokončení sušenia, ktoré závisí od množstva a typu vlasov, prepnete vypínač (6) na „0“. 
· Nechajte fén úplne vychladnúť (cca 20 minút). 
· Po vychladnutí zložte fén a uložte mimo dosahu detí. 
ČISTENIE
· Odpojte prístroj od elektrickej siete a vyčkajte, kým úplne vychladne. 
· Nepoužívajte vodu, čistite jemnou mierne vlhkou handričkou. 
· Pravidelne čistite vstup vzduchu (3) suchou kefkou. 
TECHNICKÉ ÚDAJE
· Napájanie: AC 220–240 V~50–60 Hz 
· Výkon: 1000 W 
· 2 rýchlosti/teploty

