                          G10073 HORKOVZDUŠNÁ TROUBA

G10073 TEPLOVZDUŠNÁ RÚRA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Nižšie sú uvedené dôležité poznámky týkajúce sa inštalácie, obsluhy a údržby. Tento návod si uchovajte pre budúce použitie. Používajte zariadenie len podľa pokynov uvedených v tejto príručke. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím.
Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené. V prípade pochybností rúru nepoužívajte a kontaktujte autorizovaný servis. Obalové materiály (napr. plastové vrecká, polystyrén, sponky a pod.) držte mimo dosahu detí – môžu byť nebezpečné. Patrí do zmesového komunálneho odpadu.
Skontrolujte, že údaje na technickom štítku zodpovedajú elektrickej sieti. Inštaláciu vykonajte podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon uvedený na štítku. Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu osôb, zvierat alebo vecí, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.
Ak zariadenie nie je v prevádzke, odpojte ho zo siete. Používajte iba schválené adaptéry, zásuvkové rozbočovače a predlžovačky v súlade s platnými normami. Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie uvedené na adaptéri alebo predlžovacom kábli. Ak je zariadenie vyradené z prevádzky, odpojte ho natrvalo odstrihnutím napájacieho kábla.
· Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami alebo bosými nohami.
· Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. V prípade poruchy kontaktujte iba autorizovaný servis.
· Zabezpečte, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu s ostrými alebo horúcimi predmetmi. Pri odpájaní netrhajte za kábel.
· Nevystavujte spotrebič dažďu, vlhkosti, mrazu. Vždy skladujte na suchom mieste.
· Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov pod dozorom osoby so zodpovednosťou. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať.
· Nie je určený na komerčné použitie – len pre domácnosti.
· Čistenie vykonávajte iba po odpojení zo zásuvky. V prípade poruchy nemanipulujte so zariadením – kontaktujte autorizovaný servis a používajte len originálne náhradné diely. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť stratu záruky.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
UPOZORNENIE: Povrchy mimo ovládacích prvkov môžu byť horúce. Preto používajte zariadenie s veľkou opatrnosťou, ideálne s chňapkami alebo rukavicami.
• Zariadenie je určené pre domácnosti a podobné priestory ako napr. kancelárie, hotely, penzióny.
• Udržujte zariadenie a jeho kábel mimo dosahu detí do 8 rokov.
• Zadná časť rúry musí byť umiestnená pri stene.
• Nepoužívajte externý časovač ani diaľkové ovládanie.
• Používajte len nádoby vhodné na vysoké teploty.
• Rúra sa počas používania veľmi zohrieva – nedotýkajte sa skla ani bokov.
• Nepokladajte nič na otvorené dvierka. Môžu sa poškodiť alebo sa rúra prevrhne.
• Vždy používajte rukoväť na vyberanie grilu či plechu.
• Nestriekajte vodu na horúce sklo – môže prasknúť.
• Nepoužívajte rúru s poškodenými dvierkami alebo tesnením.
• Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
• Dávajte pozor na horúce jedlo, aby ste sa nepopálili.
• Nenechávajte rúru bez dozoru počas prevádzky.
• Po použití vždy odpojte rúru zo zásuvky.
• Nikdy nevkladajte rúru do vody alebo iných kvapalín.
• Nevystavujte ju nárazom – môže sa vážne poškodiť.
• Pred použitím úplne odviňte napájací kábel.
• Nepoužívajte zariadenie ako ohrievač.
• Nepchajte nič do vetracích otvorov.
• Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.
• Odstráňte všetok obal z vnútorného priestoru.
• Zariadenie musí byť umiestnené mimo dosah detí.
• Postavte ho na pevný a stabilný povrch.
• Počas prevádzky zabezpečte dostatočný priestor okolo spotrebiča.
• Držte ho mimo horľavín, záclon, tepla, chladu a pary.
• Nepoužívajte rúru ako poličku alebo úložný priestor.

POPIS ZARIADENIA
1. Napájací kábel
2. Časovač
3. Prepínač režimov pečenia
4. Kontrolka/zapínač
5. Ovládanie teploty
6. Horný kryt
7. Rukoväť
8. Grilovacia mriežka
9. Plech
10. Horné a dolné výhrevné teleso
11. Držiak na plech

PREVÁDZKA
Pred prvým použitím dôkladne umyte príslušenstvo a vnútro rúry. Nechajte rúru vetrať s otvorenými dvierkami cca 30 minút a potom ju pustite prázdnu na pár minút s otvorenými dvierkami. Následne zapnite rúru na cca 10 minút na maximálny výkon so zapnutým horným aj dolným ohrevom.

OVLÁDANIE
Pomocou prepínača režimov (3) môžete zvoliť:
1. Horné výhrevné teleso
2. Dolné výhrevné teleso
3. Obe telesá súčasne
4. Horné teleso + ventilátor
5. Dolné teleso + ventilátor
6. Horné aj dolné teleso + ventilátor
Ovládanie teploty (5): 100 °C až 230 °C
Časovač (2): 0 až 60 minút

PREDHREV
Pred vložením jedla rúru vždy predhrejte:
· Predhrejte rúru bez jedla
· Nastavte časovač (2) na 10 minút
· Zvoľte požadovanú teplotu (5)
· Nastavte režim pečenia (3)
· Po zaznení zvukového signálu je rúra pripravená na použitie

PEČENIE
· Položte jedlo na plech alebo gril, nastavte teplotu (5), časovač (2) a režim pečenia (3)
· Vždy umiestnite plech (9) pod gril, aby zachytával tuk
· Kontrolka (4) svieti počas prevádzky
· Jedlo počas varenia pravidelne kontrolujte
· Po zaznení časovača sa pečenie ukončí. Ak jedlo ešte nie je hotové, nastavte časovač znova
· Plech vyberajte vždy pomocou držiaka (11)
· Po skončení otočte teplotu (5) na minimum a režim (3) do polohy OFF

ČISTENIE
Pred čistením odpojte rúru zo zásuvky a nechajte úplne vychladnúť.
· Rúru neponárajte do vody
· Zabráňte postriekaniu vodou alebo inou tekutinou
· Vnútorný priestor čistite mäkkou handričkou a neabrazívnym prostriedkom





na.
