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POPIS
1. Hodiny
2. Ikony symbolov počasie - predpoveď počasia
3. Vonkajší kanál senzoru
4. Vnútorná teplota / vlhkosť
5. Snímač vonkajšej teploty / vlhkosti
6. Dátum
7. Tendencia vonkajšej teploty
8. Ikony budíka 1 a 2
9. Tlačidlo SNOOZE
10. Tlačidlo MEM
11. Tlačidlo SET
12. Klávesov ALARM
13. Tlačidlo HORE
14. Tlačidlo dole
15. Oddiel priestoru na batérie 3xAAA (batérie nie sú súčasťou balenia)
16. Napájacia zásuvka pre externé napájanie
17. Volič kanálov TX, výber externého kanálu snímača
18. Tlačidlo TX
19. Kapacita batérie 2xAA (batérie nie sú súčasťou dodávky)
20. Podstavec
21. Symbol ovládanie rádia

batérie
Otvorte priestor pre batérie (15) na zadnej strane a vložte tri batérie "AAA", podľa polarity. Zasuňte zásuvku externého napájacieho zdroja do zásuvky (16), vložte napájací zdroj do sieťovej zásuvky
EXTERNÉ NAPÁJANIE SENZORU
Otvorte priestor pre batérie (19) na zadnej strane a vložte dve batérie veľkosti "AA", podľa polarity
NASTAVENIE EXTERNÉHO SNÍMAČE
Táto meteorologická stanica je nastavená pre komunikáciu s tromi EXTERNÝMI SENZORY
Otvorte priestor pre batérie (19) na zadnej strane a vložte dve batérie veľkosti "AA podľa polarity. Táto meteorologická stanica je nastavená pre komunikáciu s tromi externé senzory. Jeden z nich prichádza s prístrojom, zvyšné dva sú voliteľné.
1. Zapnite meteorologickú stanicu podľa popisu v odseku
2. Vložte batérie do externého snímača, umiestnite volič (17) na požadovaný prenosový kanál (1,2 alebo 3). Dáta budú automaticky odovzdané do adresára meteorologickej stanice.
3. Stlačením tlačidla HORE (13) vyberte kanál nastavte na externý snímač. Postupne sa nastaví vybraný kanál 1, kanál 2, kanál 3 alebo zobrazenie 3 kanálov (ikona kanála
bliká). V prípade, že neobdržíte signál na displej zobrazí znak - -.
Poznámky: Umiestnite meteorologickú stanicu mimo zariadenia, ktorá generuje magnetické pole, ako sú mobilné telefóny, televízory a pod ....
ČASOVÉ ZOBRAZENIE rádiovým OVLÁDANÍM
Toto zariadenie je vybavené prijímačom, ktorý je schopný prijímať časový signál Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig (stredné Nemecko) prípustné v roku 2006 v okolí 1500 km.
1. Podržte stlačené tlačidlo DOWN (14) meteorologickej stanice a začne blikať symbol (21) diaľkového ovládania a do 24 hodín sa zobrazí časový signál riadiacej jednotky.
Táto meteorologická stanica je tiež vybavená funkciou DST, automatickou korekciou letného času pomocou rádiového ovládania.
Poznámka 1: Keď bliká symbol rádia, na displeji nemožno vykonávať žiadne ručné nastavenie.
Poznámka 2: Ak symbol zostane svietiť, znamená to, že signál bol správne prijatý.
Poznámka3: čas sa prenáša z centrálneho Nemecka, takže ak sme v krajine s inou dobou než v Nemecku, je to nutné ručné nastavenie časového pásma.
Poznámka4: Umiestnite meteorologickú stanicu mimo zariadenia vytvárajúce magnetické polia, ako sú mobilné telefóny, televízory a pod.
Nie vo všetkých oblastiach Európy by mohlo byť možné prijímať rádiový riadiaci signál. V tomto prípade je nutné čas nastaviť manuálne.
RUČNÉ NASTAVENIE HODÍN
1. Stlačte a podržte tlačidlo SET (11) pre zadanie nastavenie ručného nastavenia hodín.
2. Nastavte korekciu UTC časovej zóny regiónu pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14). Je to možné vyberte medzi -1, 0, +1 (toto nastavenie sa používa pre správny príjem času riadenia rádiového signálu pre Taliansko vyberte 0).
3. Stlačte tlačidlo SET (11), displej začne blikať na displeji po dobu 12/24 hodín.
4. Pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14) nastavte zobrazenie času do 12/24 hodín.
5. Stlačte tlačidlo SET (11), hodiny začnú blikať na displeji.
6. Nastavte hodiny pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14).
7. Stlačte tlačidlo SET (11), na displeji začnú blikať minúty.
8. Nastavte minúty pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14).
9. Stlačte tlačidlo SET (11), na displeji začne blikať rok.
10. Nastavte rok pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14).
11. Stlačte tlačidlo SET (11), na displeji začne blikať mesiac.
12. Nastavte mesiac pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14).
13. Stlačte tlačidlo SET (11), deň začne blikať na displeji.
14. Nastavte deň pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14).
15. Stlačte tlačidlo SET (11), na displeji začne blikať formát dátumu.
16. Nastavte formát dátumu pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14).
17. Stlačte tlačidlo SET (11), na displeji začne blikať doba trvania v minútach doby spánku.
18. Nastavte dobu trvania funkcie Snooze (5 minút - 60 minút) pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14).
19. Stlačením tlačidla SET (11) ukončíte ručné nastavenie hodín.

NASTAVENIE ALARMU
1. Stlačte raz tlačidlo SET (11) pre zobrazenie ALARM1 (A1). Znova stlačte tlačidlo pre zobrazenie ALARM2 (A2). Opätovným stlačením tlačidla sa vrátite k zobrazenie aktuálneho času.
2. Počas zobrazenia A1 alebo A2, stlačte tlačidlo SET (11), začne blikať na displeji hodiny alarmu.
3. Pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14) nastavte čas.
4. Stlačte tlačidlo SET (11), na displeji začnú blikať minúty alarmu.
5. Pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14) upravte minúty.
RUČNÉ NASTAVENIE HODÍN
1. Stlačte a podržte tlačidlo SET (11) pre zadanie nastavenie ručného nastavenia hodín.
2. Nastavte korekciu UTC časovej zóny regiónu pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14). Je to možné vyberte medzi -1, 0, +1 (toto nastavenie sa používa pre správny príjem času riadenia rádiového signálu pre Taliansko vyberte 0).
3. Stlačte tlačidlo SET (11), displej začne blikať na displeji po dobu 12/24 hodín.
4. Pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14) nastavte zobrazenie času do 12/24 hodín.
5. Stlačte tlačidlo SET (11), hodiny začnú blikať na displeji.
6. Nastavte hodiny pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14).
7. Stlačte tlačidlo SET (11), na displeji začnú blikať minúty.
8. Nastavte minúty pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14).
9. Stlačte tlačidlo SET (11), na displeji začne blikať rok.
10. Nastavte rok pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14).
11. Stlačte tlačidlo SET (11), na displeji začne blikať mesiac.
12. Nastavte mesiac pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14).
13. Stlačte tlačidlo SET (11), deň začne blikať na displeji.
14. Nastavte deň pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14).
15. Stlačte tlačidlo SET (11), na displeji začne blikať formát dátumu.
16. Nastavte formát dátumu pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14).
17. Stlačte tlačidlo SET (11), na displeji začne blikať doba trvania v minútach doby spánku.
18. Nastavte dobu trvania funkcie Snooze (5 minút - 60 minút) pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14).
19. Stlačením tlačidla SET (11) ukončíte ručné nastavenie hodín.
NASTAVENIE ALARMU
1. Stlačte raz tlačidlo SET (11) pre zobrazenie ALARM1 (A1). Znova stlačte tlačidlo pre zobrazenie ALARM2 (A2). Opätovným stlačením tlačidla sa vrátite k zobrazenie aktuálneho času.
2. Počas zobrazenia A1 alebo A2, stlačte tlačidlo SET (11), začne blikať na displeji hodiny alarmu.
3. Pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14) nastavte čas.
4. Stlačte tlačidlo SET (11), na displeji začnú blikať minúty alarmu.
5. Pomocou tlačidiel HORE (13) alebo DOLE (14) upravte minúty.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Meteorologické stanice: ............................ od -9,9 ° C do + 50 ° C
Vnútorná vlhkosť: ............................. od 20% do 90% RH (relatívna vlhkosť)
Vonkajší snímač: ........................... od -50 ° C do + 70 ° C
Kanály: .......................................... max. 3 externé čidlá
Príjem rádiového riadiaceho signálu: .77.5 KHz
Prevodovka: ............................... 30m, RF 433MHz, 10mW
Pokročilý postup: ............................ 0,1 ° C pre teplotu - 1% pre vlhkosť
Napájací zdroj hlavného prístroja: ....... 3xAAA batérie (nie je súčasťou dodávky) - Napájanie 230V 50Hz / 5V 0.15
Externé napájanie snímača: ..... 2xAA batérie (nie je súčasťou dodávky)
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