G20175
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Nižšie sú uvedené dôležité informácie týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; tento návod si uschovajte pre prípadné ďalšie použitie. Produkt používajte len spôsobom uvedeným v tomto návode; akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a nebezpečné. Výrobca preto nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nerozumným použitím.
Pred použitím skontrolujte neporušenosť zariadenia: v prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na servis.
Neponechávajte obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén, klince, sponky atď.) na dosah detí, pretože predstavuje potenciálne nebezpečenstvo; obalový materiál je potrebné ekologicky zlikvidovať.
Uistite sa, že údaje na štítku zodpovedajú elektrickej sieti; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon uvedený na štítku. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.
Ak je nutné použiť adaptéry, predlžovacie káble alebo viacnásobné zásuvky, používajte len tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy; neprekračujte maximálny výkon uvedený na adaptéry alebo predlžovacích kábloch.
Neponechávajte prístroj zapnutý zbytočne; je lepšie odpojiť zástrčku zo siete, keď sa nepoužíva.
Vždy prístroj odpojte od elektrickej siete, ak zostáva bez dozoru. Čistenie vykonávajte až po odpojení zástrčky.
Ak je prístroj mimo prevádzky a rozhodnete sa ho neopravovať, odporúča sa ho znefunkčniť prerušením napájacieho kábla.
· Nepribližujte napájací kábel k ostrým predmetom alebo horúcim povrchom a netahejte za kábel, aby ste vytiahli zástrčku. Neponechávajte kábel voľne visieť na pracovnej ploche, kde by ho dieťa mohlo chytiť. Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený kábel, zástrčka alebo došlo ku skratu; opravu vykonajte v autorizovanom servise.
· Nevystavujte prístroj nepriaznivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť alebo mráz. Uchovávajte ho na suchom mieste. Nepoužívajte prístroj mokrými rukami ani naboso.
· Prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou či duševnou schopnosťou alebo s nedostatkom skúseností, ak je zabezpečený dohľad alebo boli poučené o bezpečnom používaní. Údržbu a čistenie nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov bez dozoru.
· Deti si s prístrojom nesmú hrať.
· Uchovávajte produkt a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Ak je napájací kábel poškodený alebo dôjde k poruche či nesprávnej funkcii, nepokúšajte sa prístroj opravovať sami. Opravu musí vykonať výrobca alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo riziku. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť prístroja a zrušiť záruku.
· Prístroj je určený na domáce použitie alebo podobné aplikácie, napr. kuchyne pre personál v obchodoch, kanceláriách alebo iných pracoviskách, pre hostí v hoteloch, moteloch, penziónoch alebo apartmánoch.
· Prístroj nie je určený na ovládanie externými časovačmi alebo diaľkovými ovládačmi. Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel.
· Prístroj nevystavujte nárazom, mohlo by dôjsť k poškodeniu. Používajte len originálne a kompatibilné diely a príslušenstvo.

POUŽITIE
Tento prístroj je domáci výrobník zmrzliny a sorbetu s vlastným chladením (trieda I).
· Pripojte prístroj k vhodnej elektrickej zásuvke.
· Neprevracajte ani nenakláňajte prístroj viac než o 45°.
· Aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom, nelievajte vodu na kábel, zástrčku ani ventilátor vzadu. Prístroj nevkladajte do vody ani iných tekutín.
· Odpojte zástrčku po použití alebo pred čistením.
· Udržiavajte prístroj vo vzdialenosti aspoň 8 cm od iných predmetov pre optimálne odvod tepla. Nepoužívajte prístroj pri otvorenom ohni, sporákoch alebo kachliach.
· Neprepínajte tlačidlo zapnutia často (dodržujte aspoň 5 minútový interval medzi cyklami), aby ste nepoškodili kompresor.
· Do zariadenia nevkladajte kovové alebo iné elektrické predmety.
· Nepoužívajte prístroj, kým nie je nainštalovaná miešacia lopatka, nádoba a viečko.
· Počiatočná teplota ingrediencií musí byť 25 ± 5 ℃. Nepoužívajte ingrediencie z mrazáku, aby sa lopatka nezasekla.
· Neponechávajte vo vnútri prístroja žiadne výbušné látky alebo horľavé kvapaliny.
· Čistenie vykonávajte podľa kapitoly „Čistenie“ v tomto návode.

TIPY PRE POUŽITIE
· Pred prvým použitím dôkladne umyte všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu so zmrzlinou (pevná vaňa, vyberateľná nádoba, miešacia lopatka a viečko).
· Pripravte ingrediencie podľa vlastného receptu alebo podľa receptára v návode.
· Nádoba nemusí byť predom zmrazená, pretože prístroj má vstavaný kompresor, ktorý ingrediencie chladí počas prevádzky.
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INŠTALÁCIA
Upozornenie: Uistite sa, že je prístroj odpojený od siete.
· Odstráňte všetky obaly.
· Umiestnite prístroj na rovný povrch. Vložte vyberateľnú nádobu (4) do vane.
· Namontujte motor (1) do otvoru viečka (2), až zapadne.
· Vložte miešaciu lopatku (3) do motorového hriadeľa a zabezpečte ju.
· Nalejte zmes do nádoby (4), potom nasaďte viečko s miešadlom.
· Otočte viečko do polohy „otvorené“ a potom do „zatvorené“.
· Správna montáž viečka je dôležitá, pretože je tu elektrický kontakt, ktorý poháňa lopatku.
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· Pripojte zástrčku do kompatibilnej zásuvky.
· Vyberte požadovanú funkciu na ovládacom paneli (5):
· GELATO (zmrzlina) – aktivuje chladenie aj motor.
· SORBETTO (sorbet) – aktivuje chladenie aj motor, vhodné pre sorbety a granitu.
· FREDDO (chladno) – aktivuje len chladenie pre hustejší výsledok.
· MESCOLA (miešanie) – aktivuje len motor pre rovnomernejšiu, menej hustú zmes.
· Po ukončení nastaveného času alebo dosiahnutí optimálnej tvrdosti vydá prístroj 10 pípnutí.

FUNKCIA UDRŽANIA CHLADU
Po dokončení prípravy automaticky začne funkcia udržiavania chladu. Prístroj udržiava zmrzlinu po dobu 1 hodiny, po uplynutí vydá 10 pípnutí a prepne sa do pohotovostného režimu. Po skončení používania stlačte tlačidlo vypnutia.

RADY PRE POUŽITIE
· Ingrediencie by mali naplniť maximálne 60–65 % vyberateľnej nádoby (4), aby zmrzlina nepretiekla.
· Po ukončení procesu vyberte zmrzlinu lopatkou.
· Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom vždy odpojte zástrčku pred servírovaním.

ČISTENIE
· Odpojte zástrčku pred čistením.
· Nepoužívajte vodu na ponorenie prístroja ani kábla.
· Čistite vonkajšiu časť vlhkým neabrazívnym handrom; nepoužívajte agresívne chemikálie.
· Nádobu (4) a viečko (2) umyte ako bežné riady, dôkladne opláchnite a osušte pred opätovným zložením.

RECEPTY
(napr. vanilková zmrzlina, čokoládová zmrzlina, jahodová zmrzlina, citrónový sorbet, jogurtová zmrzlina s čokoládou – postupy a ingrediencie rovnaké ako v talianskej verzii)

TECHNICKÉ PARAMETRE
· Napájanie: AC 220–240V ~ 50 Hz, 100 W
· Kapacita: 1 liter, udržiavanie teploty až 60 min
· S kompresorom, prevádzková teplota: -18 – 35°C
· Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0,29 W
· Prístroj prejde do pohotovostného režimu po 10 minútach nečinnosti
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