PH 9201 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; tento návod starostlivo uschovajte pre ďalšie použitie. Produkt používajte iba spôsobom uvedeným v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nevhodným, nesprávnym alebo nerozumným používaním.
· Pred použitím skontrolujte celistvosť prístroja; v prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na servis. 
· Neponechávajte obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén, klince, sponky atď.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo. Tieto materiály je potrebné likvidovať triedeným spôsobom. 
· Uistite sa, že údaje na štítku prístroja zodpovedajú parametrom elektrickej siete; inštaláciu vykonajte podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon uvedený na štítku. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť. 
· Ak je potrebné použiť adaptéry, predlžovacie káble alebo rozdvojky, používajte len tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy; neprekračujte maximálny príkon uvedený na adaptéri alebo predlžovacom kábli. 
· Prístroj nevkladajte zbytočne do siete; je lepšie ho odpojiť, ak sa nepoužíva. 
· Vždy odpojte prístroj zo siete, ak ho nechávate bez dozoru. 
· Čistenie vykonávajte až po odpojení zo siete. 
· Ak je prístroj mimo prevádzky a nechcete ho opravovať, odporúča sa spraviť ho nepoužiteľným prestrihnutím napájacieho kábla. 
· Neprekračujte napájací kábel ostrými predmetmi, horúcimi povrchmi a netahejte zaň pri odpojení zo siete. Neponechávajte ho voľne visiaci, kde by ho mohlo dieťa uchopiť. Nepoužívajte prístroj s poškodeným káblom, zástrčkou alebo pri skratoch; opravu vykonávajte len autorizovaným servisom. 
· Nevystavujte prístroj nepriaznivým poveternostným podmienkam (dážď, vlhkosť, mráz). Uchovávajte ho v suchu a nedotýkajte sa ho mokrými rukami alebo bosými nohami. 
· Prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli riadne poučené o bezpečnom používaní; čistenie a údržbu by deti mali vykonávať len pod dohľadom. 
· Deti si s prístrojom nesmú hrať. 
· Prístroj a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. 
· Prístroj je určený pre domáce použitie alebo podobné aplikácie (kuchyne pre personál, kancelárie, hotely, motele, B&B apod.). 
· Prístroj nie je určený na ovládanie externými časovačmi alebo diaľkovým ovládaním. Pred každým použitím rozviňte napájací kábel. 
· Nepokúšajte sa opravovať prístroj sami; opravy musí vykonávať výrobca alebo kvalifikovaná osoba. Nedodržanie tohto pokynu môže ohroziť bezpečnosť a zrušiť záruku. 
· Nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov (záclony, zdroje tepla, pary atď.). 
· Prístroj nepodrobujte nárazom; používajte len originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo. 

INFORMÁCIE O POUŽITÍ
· Nepoužívajte prístroj vo vani alebo sprche. Ak spadne do vody, nepoužívajte ho a okamžite odpojte zo siete. Zabraňte vniknutiu vody do prístroja. V prípade problémov ho skontrolujte u kvalifikovaného servisu. 
· Nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou. 
· Nepokladajte prístroj blízko plných nádob s vodou; skladujte na stabilnej, tvrdej a suchej ploche. Horúci prístroj ukladajte len na odolné povrchy a mimo oblečenia, horľavých kvapalín alebo papiera. 
· Nezablokujte vetracie otvory – mohlo by dôjsť k poškodeniu motora. Udržujte vlasy minimálne 5 cm od otvorov. 
· Ak dôjde k prehrievaniu (napr. pri dlhodobom používaní alebo upchatí ventilácie), bezpečnostný termostat zastaví motor. Prístroj bude opäť použiteľný po vychladnutí motora. 
· Neponechávajte prístroj bez dozoru pri prevádzke. Montované príslušenstvo sa silne zahrieva – aby ste sa nespálili, nedotýkajte sa ho. 
· Nepoužívajte prístroj ako ohrievač. Po použití počkajte, kým vychladne. Nepoškodzujte kábel ovinutím okolo prístroja počas používania. 
· Ak používate fén v kúpeľni, po použití ho odpojte zo siete; blízkosť vody môže byť nebezpečná aj pri vypnutom prístroji. Odporúča sa inštalovať prúdový chránič (RCD) s citlivosťou max. 30 mA. 

PH92 – POPIS A FUNKCIE
1. Koncentrátor 
2. Telo prístroja 
3. Nasávanie vzduchu 
4. Rukoväť 
5. Ochranný kryt kábla 
6. Tlačidlo teploty 
7. Tlačidlo rýchlosti 
POUŽITIE
· Nastavte tlačidlo rýchlosti (7) na “OFF” a zapojte zástrčku do zásuvky. 
· Prístroj má 2 rýchlosti; posuňte tlačidlo (7) pre výber rýchlosti. 
· Prístroj má 5 teplôt; stlačte tlačidlo (6) pre výber teploty. 
· LED svetlo vedľa tlačidla (6) ukazuje nastavenú teplotu. 
· Po dokončení sušenia nastavte tlačidlo rýchlosti (7) na “OFF” a nechajte prístroj vychladnúť (cca 20 minút). 
· Po vychladnutí uložte mimo dosahu detí. 
FUNKCIE
Kontrola teploty: umožňuje nastaviť teplotu vychádzajúceho vzduchu.
Tabuľka teplôt a rýchlostí:
	Teplo
	Vlastnosti
	Teplota
	Rýchlosť

	0
	Studený vzduch
	25°C
	1-2-3

	1
	Nízka
	Jemné sušenie
	57°C

	2
	Stredná
	Běžné sušenie
	80°C

	3
	Vysoká
	Rýchle sušenie/styling
	100°C

	4
	Studeno/teplo cykly
	Znižuje stres vlasov
	Variabilné


Funkcia iónov: uvoľňuje ióny, skracuje dobu sušenia, uľahčuje styling a znižuje statickú elektrinu.
Funkcia pamäti: uchováva posledné nastavenie teploty a rýchlosti.
Funkcia samočistenia:
· Otočte vonkajší filter proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho. 
· Stlačte tlačidlo “Teplota” (6) na 3 sekundy. 
· Motor sa otočí spätným smerom po dobu 10 sekúnd a vyčistí filter a vnútorné časti. Po dokončení vložte filter späť. 
ČISTENIE
· Odpojte zo siete a počkajte, kým vychladne. 
· Nepoužívajte vodu, utrite mäkkou mierne vlhkou handričkou. 
· Pravidelne čistite nasávanie vzduchu (3) pomocou funkcie samočistenia. 
TECHNICKÉ PARAMETRE
· Napájanie: AC 220-240V~50-60Hz 
· Výkon: 1600-1800W 
· Motor BLDC bezkartáčový, vysokorýchlostný 110 000 RPM 
· 2 rýchlosti, 5 teplôt: studená, 57°C, 80°C, 100°C, cykly teplo/studený vzduch 
· Príslušenstvo: koncentrátor s magnetickým uchytením

