FE4500 TEPLOVZDUŠNÁ RÚRA
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
Nižšie sú uvedené dôležité poznámky týkajúce sa inštalácie, obsluhy a údržby.
Uložte tento návod pre budúce použitie.
Používajte zariadenie iba tak, ako je uvedené v tejto príručke. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím.
· Pred použitím sa uverte, že zariadenie je nepoškodené.
· V prípade pochybností nekonajte svojpomocne, ale kontaktujte autorizovaný servis.
· Obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén, sponky atď.) uchovávajte mimo dosahu detí – predstavujú nebezpečenstvo.
· Obaly patria do zmiešaného komunálneho odpadu.
· Skontrolujte, či sú údaje na technickom štítku kompatibilné s elektrickou sieťou.
· Inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu a s ohľadom na maximálny výkon.
· Neprekračujte limity spotreby energie uvedené na adaptéroch alebo predlžovacích kábloch.
POZOR:
· Nemanipulujte so zariadením mokrými rukami alebo bosými nohami.
· V prípade poškodenia kábla alebo skratu nepoužívajte spotrebič.
· Napájací kábel nedávajte do kontaktu s ostrými alebo horúcimi predmetmi.
· Neumiestňujte spotrebič do vlhkého prostredia, skladujte ho na suchom mieste.
· Zariadenie nie je určené na komerčné využitie – iba na domáce použitie.
Použitie deťmi:
· Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov pod dohľadom dospelej osoby.
· Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
· Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
⚠️ VAROVANIE: Povrchy zariadenia môžu byť horúce! Používajte tepelné ochranné pomôcky ako rukavice alebo chňapky.
· Prístroj je určený na domáce použitie a podobné priestory (napr. kancelárie, hotely).
· Držte kábel a spotrebič mimo dosahu detí do 8 rokov.
· Zadná časť rúry musí byť umiestnená oproti stene.
· Zariadenie nie je určené na diaľkové ovládanie alebo externý časovač.
· Nepoužívajte plastové nádoby na varenie.
· Počas prevádzky sa nedotýkajte skla ani bočných stien.
· Nepreťažujte dvierka – neukladajte na ne predmety.
· Pri manipulácii s horúcimi časťami používajte iba rukoväte alebo ovládacie gombíky.
· V prípade poškodenia dvierok alebo tesnenia nepoužívajte spotrebič.

POPIS ZARIADENIA
1. [image: ]Hranatý plech
2. Mriežka
3. Okrúhly plech
4. Horný kryt
5. Ovládač teploty
6. Gombík na voľbu varenia
7. Gombík časovača
8. Indikátor prevádzky
9. Dvere s dvojitým sklom
10. Nožičky
11. Vetracie otvory
12. Výhrevné telesá

PREVÁDZKA
Prvé použitie:
· Umyte príslušenstvo a vnútorný priestor.
· Vetrajte rúru s otvorenými dvierkami 30 minút.
· Zapnite prázdnu rúru pri maximálnom výkone na 10 minút.
Ovládanie:
Gombík (6) umožňuje zvoliť:
	Pozícia
	Funkcia

	1
	Spodný ohrev

	2
	Horný ohrev (gril)

	3
	Horný aj spodný ohrev

	4
	Horný a spodný + ventilácia

	5
	Spodný ohrev + ventilácia


· Gombík teploty (5): 40–300 °C
· Časovač (7): 0–90 min, otočením doľava – neobmedzený čas
· Vnútorné osvetlenie je stále zapnuté

PREDHRIEVANIE
Predhrejte rúru bez jedla cca 15 minút:
1. Nastavte časovač (7) na 15 min.
2. Zvoľte požadovanú teplotu (5).
3. Nastavte režim varenia (6).
4. Po zaznení signálu je rúra pripravená.

PEČENIE
· Umiestnite jedlo na plech, mriežku alebo gril.
· Nastavte požadované parametre (teplota, čas, režim).
· Prevádzková kontrolka (8) svieti počas chodu.
· Pravidelne kontrolujte pokrm a pri otváraní dvierok konajte rýchlo kvôli úniku tepla.
· Po skončení varenia zaznie akustický signál.
· Vypnite teplotu a režim (gombíky 5 a 6 na OFF).

ČISTENIE
· Odpojte zo siete a nechajte spotrebič vychladnúť.
· Neponárajte rúru do vody!
· Vnútro čistite mäkkou handričkou a šetrným čistiacim prostriedkom.
· Príslušenstvo umývajte ako bežný riad.
· Nepoužívajte abrazívne špongie – môžu poškodiť farbu.
· Vyprázdnite zásobník na omrvinky oddelene.

LIKVIDÁCIA ODPADU
Tento výrobok obsahuje materiály, ktoré môžu byť škodlivé, ak nie sú správne zlikvidované.
· Symbol preškrtnutého kontajnera znamená, že spotrebič nesmie byť vyhodený do komunálneho odpadu.
· Odovzdajte ho na zbernom mieste pre elektroodpad.
· Nerešpektovanie zákonov o likvidácii je sankcionované.
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